**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 1:** dostawa **głowicy pomiarowej CDA MK6 model „G” umożliwiającej pomiar w butelkach typu PET do urządzenia do pomiaru zawartości dwutlenku węgla (CDA MK-6 120 K)** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2021 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Głowica musi współpracować (być kompatybilna) z urządzeniem  CDA MK-6 120 K, posiadanym przez Zamawiającego | Wymagane |  |
|  | Pomiar temperatury oraz ciśnienia w celu obliczenia zawartości dwutlenku węgla | Wymagane |  |
|  | Pomiar w butelkach typu PET | Wymagane |  |
|  | Zautomatyzowana procedura pomiarowa, włączając w to wstępne wstrząsanie, uwalnianie ciśnienia z głowicy, przerwy oraz sam pomiar zawartości dwutlenku węgla w butelkach typu PET | Wymagane |  |
|  | Głowica powinna dokonywać pomiaru ciśnienia i temperatury jednocześnie i przesyłać wyniki tych pomiarów do jednostki bazowej (urządzenia CDA MK-6 120 K) | Wymagane |  |
|  | Mikroprocesor umieszczony w jednostce bazowej (urządzeniu CDA MK-6 120 K) powinien obliczać i wyświetlać zawartość dwutlenku węgla na ekranie dotykowym, oraz powinien zapisywać wszystkie dane w formie raportu z testu w swojej pamięci (zapisane wyniki pomiarów powinny obejmować co najmniej: stężenie CO2, ciśnienie, temperaturę, datę, godzinę oraz kody identyfikujące głowicę pomiarową oraz próbkę) | Wymagane |  |
|  | Przesyłanie danych do jednostki bazowej | Wymagane |  |
|  | Instrukcja w pełnej wersji, w języku polskim, drukowana, dostarczona razem ze sprzętem | Wymagane |  |
|  | Dostawa, instalacja, pierwsze uruchomienie i pełne szkolenie z obsługi urządzenia w miejscu użytkowania sprzętu | Wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 12 miesięcy** | Należy podać |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)