**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 13:** dostawa **pipety elektronicznej** **jednokanałowej** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2022 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Zakres pracy pipety 1-10 mikrolitrów | wymagane |  |
|  | Krok ustawienia objętości 0,01 mikrolitra | wymagane |  |
|  | Dokładność % | nie gorsza niż 3,5 | Należy podać |
|  | Precyzja CV% | nie gorsza niż 3 | Należy podać |
|  | Wyświetlacz graficzny z podświetleniem | wymagane |  |
|  | Ładowarka | wymagane |  |
|  | Możliwość programowania własnych funkcji | wymagane |  |
|  | Wbudowane funkcje minimum: pipetowanie proste, odwrotne, rozcieńczanie, praca krokowa, mieszanie | wymagane |  |
|  | Możliwość ustawienia osobno prędkości dozowania i pobierania | wymagane |  |
|  | Możliwość zainstalowania końcówki  Finntip 10 | wymagane |  |
|  | Wbudowany program do prostej procedury kalibracji | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)