**Załącznik nr.1**

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

***Demontaż, transport i ponowny montaż regałów archiwalnych w systemie przesuwnym i stacjonarnym u Zamawiającego oraz pakowanie, przewiezienie ustawienie dokumentacji w sposób chronologiczny.***

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż regałów przesuwnych z napędem korbowym oraz regałów stacjonarnych w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy Miodowej15, ul. Długiej 5 oraz ul. Szczotkarskiej 48 „A”, transport i ponowny montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie Warszawy) oraz pakowanie, transport i ustawienie dokumentacji w sposób chronologiczny, transport dokumentacji spakowanej w pudła archiwalne.
2. Zamawiający przewiduje demontaż, transport i ponowny montaż 2218 mb regałów w systemie przesuwnym oraz 330 mb regałów stacjonarnych oraz pakowanie transport i ustawienie ok 3018,20 mb dokumentacji w sposób chronologiczny.
3. Całość zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 4 tygodnie.
4. W ramach umowy, Wykonawca udzieli 3 miesiące gwarancji jakości na demontaż, transport i ponowny montaż regałów.
5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
   1. Usunięcia wszystkich wad powstałych w trakcie demontażu, transportu i montażu regałów w terminie do 5 dni roboczych,
   2. usuwania wad zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia o wystąpieniu wady,
   3. usuwanie wad odbywać się może jedynie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15 – 16.15.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad wynikających z normalnego/ zgodnego z instrukcją obsługi, użytkowania regałów przesuwnych .

1. Wykonawca, w ramach umowy zobowiązany jest w szczególności do:
   1. zapewnienia kartonów do przewożenia dokumentacji,
   2. spakowania dokumentacji mieszczącej się na regałach archiwalnych w sposób chronologiczny,
   3. transportu dokumentacji do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
   4. ustawienia dokumentacji na regałach w sposób chronologiczny,
   5. transport dokumentacji spakowanej w pudła archiwalne
   6. zdemontowania regałów i ich części składowych w sposób taki, aby nie uległy uszkodzeniom,
   7. transportu regałów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
   8. złożenia i montażu regałów przesuwnych z napędem korbowym w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym,
   9. złożenia i montażu regałów stacjonarnych w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym,
   10. sprawdzenia poprawności złożenia, spasowania i działania wszystkich elementów.
2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT   
   w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Cena oferty musi zawierać koszty kompleksowej realizacji usługi – przygotowanie podłoża, całkowity koszt demontażu regałów, transport, montaż, zakup i wymianę części uszkodzonych (szyny, śruby) oraz spakowanie, transport i ustawienie dokumentacji w sposób chronologiczny. Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest przedstawić koszt wykonania całej usługi.
6. Oferenci będą mieli możliwość obejrzenia miejsca demontażu . W przypadku kiedy Oferent nie będzie zainteresowany obejrzeniem pomieszczenia, składa ofertę na własne ryzyko oraz nie przysługują mu późniejsze negocjacje/roszczenia z tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów, nieuwzględnionych w ofercie.
7. Wymagania bezpieczeństwa:
   1. Mechanizm przesuwu każdego regału wyposażony w blokadę, która zabezpiecza osobę znajdującą się w przejściu między regałami przed przypadkowym zgnieceniem.
   2. Między regałami znajdują się odboje gumowe zamontowane w podstawie regału zabezpieczające dłonie przed urazem, które muszą być zamontowane w sposób taki jak przed demontażem.
   3. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon pozbawione ostrych krawędzi i wykończone w sposób uniemożliwiający skaleczenie.
   4. Tory jezdne wyposażone w kostki oporowe montowane na krańcach szyn zabezpieczające regał przed zjechaniem z torowiska.
   5. Regały przesuwne posiadają antywywrotki, zabezpieczające regał przed przechyłami lub przewróceniem.
   6. Wszystkie elementy metalowe regałów ocynkowane i malowane lakierem proszkowym, odpornym na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju zadrapania.