**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Numer postępowania: SA.270.9.2022**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

**Wykonanie „Przebudowy drogi leśnej nr 5 w Leśnictwie Dąbrowa”**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ***„Przebudowy drogi leśnej nr 5 w Leśnictwie Dąbrowa” na odcinku ok. 1,860 km.*** Zakres rzeczowy robót obejmuje przebudowę drogi leśnej, wewnętrznej położonej w leśnictwie Dąbrowa. Szerokość istniejącej nawierzchni jest nieregularna i wynosi 3 do 3,5m. W bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego drogi leśnej zinwentaryzowano urządzenia sieci infrastruktury podziemnej w postaci sieci telekomunikacyjnej. Nie wyklucza się występowania innych elementów infrastruktury podziemnej, nie naniesionych na mapach powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1. Zakres robót

W ramach projektowanej przebudowy powstanie pas jezdny o szerokości 3,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi (mieszanka piasek + kruszywo) o szerokości 0,75m, mijankami i zjazdami na drogi boczne. Projektem zagospodarowania objęto istniejący ślad drogi oraz miejscami - teren znajdujący się w pobliskim sąsiedztwie w przypadku korekty istniejącego przebiegu oraz w przypadku lokalizacji mijanek i zjazdów na drogi boczne wymaganych przepisami pożarowymi.   
 Prace budowlane obejmują:

- usunięcie zalegającego humusu z drogi i w bezpośrednim sąsiedztwie drogi,

- karczowanie pni koparką wraz z wywozem i zagospodarowaniem,

- wykonanie nasypów i wykopów

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej konstrukcji drogi) wraz z   
 korektą sytuacyjno-wysokościową,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm grubości   
 25cm,

- wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubości   
 10cm z miałowaniem,

- remont przepustów poprzez wymianę części przelotowych wraz z brukowaniem

wlotów i wylotów,

- oczyszczenie skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu,

- oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów,

- wykonanie zjazdów na drogi boczne oraz wymaganych przepisami mijanek o   
 konstrukcji jak droga główna,

- wykonanie poboczy z mieszanki minerałów (piasek + kruszywo) grubości 10 cm,

- wykonanie zjazdu z drogi gminnej

Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ (dokumentacja techniczna, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)za