Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa odbiornika GNSS wraz z wyposażeniem.
A. Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, niewymagającego dodatkowych nakładów 
i inwestycji odbiornika GNSS wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem do wytyczania punktów kontrolnych i badawczych w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg Laboratorium Drogowym.
Miejsca dostawy:



Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg-Laboratorium Drogowe, 




85-839 Bydgoszcz, ul. Nowotoruńska 31







B. Wymagania ogólne i warunki dostawy:
· Termin dostawy – do 30.11.2026 roku.
· Dostawę urządzenia do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
· Odbiór urządzenia – na podstawie podpisanego przez przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru, sporządzonego na formularzu Z-6.6-2 (formularz protokołu w załączniku).
· Uruchomienie (sprawdzenie działania) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Należy uwzględnić koszty materiałów niezbędnych do instalacji/montażu sprzętu. 

· Przeszkolenie, w miejscu dostawy osób przewidzianych do obsługi dostarczonego sprzętu.
· Gwarancja - co najmniej 24 miesiące.

· Zapewnienie stałego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na terenie Polski.

· Dwa przeglądy gwarancyjne wraz z konserwacją w miejscu użytkowania sprzętu – po roku eksploatacji oraz bezpośrednio przed upływem okresu gwarancyjnego.
· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym wad fizycznych i awarii powstałych w związku z wadami materiałowymi lub wykonania, w miejscu użytkowania sprzętu, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem. Za awarie będą uznawane wszystkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń.
· W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę wadliwego elementu na część oryginalną lub równoważny zamiennik, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
C. Opis techniczny przedmiotu zamówienia 
· Odbiornik GNSS wraz z kontrolerem, oprogramowaniem i akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej pracy urządzenia w terenie.

· Parametry odbiornika:

· Masa odbiornika do 1kg, minimalny zakres temperatury pracy: -30ºC do +55 ºC,

· Komplet baterii umożliwiający pracę min. 10 godzin, 

· Możliwość śledzenia systemów satelitarnych: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou,

· Liczba kanałów: min 180,

· Pozycjonowanie co najmniej 10Hz, ciągła kontrola rozwiązania RTK, wiarygodność min. 99,95% (potwierdzona przez Producenta urządzenia),
· Wbudowany modem GSM min. LTE z obsługą eSIM, wbudowana pamięć wewnętrzna minimum 4 GB, możliwość rejestracji surowych obserwacji,

· Kompensacja wychylenia tyczki w zakresie do 30º lub większym, bez konieczności kalibracji z odpornością na zakłócenia magnetyczne.

· Parametry kontrolera:
· Kontroler tego samego producenta co odbiornik GNSS z minimalnym zakresem temperatury pracy: -30ºC do +55 ºC,

· Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5’’ (cali) z fizyczną klawiaturą QWERTY,

· Wbudowana pamięć RAM min. 2GB, pamięć wewnętrzna minimum 4 GB z możliwością rozbudowy poprzez karty pamięci SD, SDHC lub SDXC,
· Wbudowany modem GSM min. LTE z możliwością wymiany kart SIM różnych operatorów,

· Porty komunikacji: Bluetooth, USB, WiFi

· Wbudowany dalmierz do pomiaru punktów niedostępnych i odległości,

· Wbudowany aparat o matrycy min. 5 megapixeli do dokumentowania punktów badawczych,

· Zestaw baterii pozwalający na pracę kontrolera min. 10 godzin.

· Oprogramowanie robocze tego samego producenta co kontroler z menu w języku polskim pozwalające na pomiary, tyczenie, pomiary i tyczenie osi, obliczenia COGO, obliczenia na linii i łuku, import/export plików tekstowych oraz dxf, dwg, xml.
· Oprogramowanie kontrolera musi mieć możliwość pracy w państwowych i lokalnych układach współrzędnych XYZ, tworzenia układów współrzędnych oraz wpasowywania w układy lokalne, pozwalać na generowanie raportów RTK/RTN bezpośrednio w kontrolerze z możliwością podgrywania plików rastrowych i kodowania z definiowaniem atrybutów. 

· W okresie gwarancji zapewnienie niezbędnych aktualizacji oprogramowania,
· Akcesoria dodatkowe:

· Walizka lub kontener transportowy dla zestawu odbiornika i kontrolera,

· Tyczka z włókna węglowego z wszystkimi niezbędnymi uchwytami do montażu kontrolera,

· Komplet ładowarek do odbiornika i kontrolera.



