Część 2

Raport dotyczący czynnych kopalń odkrywkowych
nie dotyczy



Część 3

Raport dotyczący stacji odmetanowania

	Nazwa i adres operatora kopalni

	Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice

	Ilość ton metanu przesyłanych przez kopalniany system odmetanowania, 
z podziałem na kopalnie (ujęcie metanu stacją odmetanowania)
	1. KWK Sośnica	14 675,9 Mg
2. KWK Ruda Ruch Halemba	4 810,6 Mg
3. KWK Ruda Ruch Bielszowice	0,0 Mg
4. KWK ROW Ruch Jankowice	10 460,8 Mg
5. KWK ROW Ruch Marcel	1 010,6 Mg
6. KWK ROW Ruch Rydułtowy	1 916,9 Mg
7. KWK Mysłowice-Wesoła	12 340,5 Mg
8. KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek	394,0 Mg
9. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic	6 548,4 Mg

	Ilość ton metanu uwolnionego do atmosfery
	7 427,6 Mg

	Ilość ton metanu spalanego w pochodni
	nie dotyczy

	Nominalny poziom skuteczności spalania gazu pochodni lub innego urządzenia do spalania
	nie dotyczy

	Wykorzystanie wychwyconego metanu 
	Ujęty metan wykorzystano w 85,8%
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