
Załącznik do zaproszenia 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	SKANER sztuk 3

	L.P.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Parametry techniczne oferowanego urządzenia 

	1
	PRODUCENT
	 

	2
	MODEL (należy wymienić model, a także moduły rozszerzające funkcjonalność urządzenia z ich nazwami katalogowymi):
	 

	3
	Rodzaj urządzenia:
	Skaner A3 ADF.
	 

	4
	Normatywne obciążenie dzienne:
	minimum 23 000 stron.
	 

	5
	Prędkość skanowania:
	minimum 60 arkuszy/min przy skanowaniu jednostronnym oraz minimum 120 obrazów/min przy skanowaniu dwustronnym.
	 

	6
	Zakres skanowanych dokumentów ADF:
	Minimum szerokość od 68 mm do 297 mm, minimum długość od 120 mm do 2540 mm.
	 

	7
	Zakres gramatury papieru:
	min 35 - 128 g/m².
	 

	8
	Tryb skanowania:
	a) 1-bitowy: Czarno-biały;
b) 8-bitowa skala szarości;
c) 24-bitowy schemat kolorów.
	 

	9
	Rozdzielczość optyczna:
	Minimum 600 x 600 dpi.
	 

	10
	Obsługiwane sterowniki skanera:
	Sterownik ISIS i TWAIN.
	 

	11
	Interfejsy standardowe:
	Ethernet 10/100/1000; USB 3.2 Gen 1x1; zgodność z USB 2.0.
	 

	12
	Typ plików wyjściowych:
	TIFF, JPEG, BMP, PDF, przeszukiwalny PDF do j. polskiego, PNG, xls lub csv, doc lub rtf.
	 

	13
	Wykrywanie i zapobieganie podwójnym wciągnięciom:
	Tak, z możliwością wyboru akcji po wystąpieniu zdarzenia (co najmniej akcje zatrzymania skanowania, kontynuacji, a także możliwość ponownego zeskanowania w ramach jednego procesu).
	 

	14
	Pojemność ADF:
	min 250 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m².
	 

	15
	Skanowanie dwustronne:
	Automatycznie.
	 

	16
	Obsługiwane systemy operacyjne/systemy użytkowe:
	Minimum Windows 11, 10, wersje 32 bit i 64 bit.
	 

	17
	Oprogramowanie użytkowe:
	1. Oprogramowanie z funkcjami OCR, przetwarzania wsadowego skanów (batch), skanowania kodów kreskowych
2.  Oprogramowanie do zarządzania skanerem oraz sterowniki niezbędne do prawidłowej obsługi urządzenia, umożliwiające współpracę z oprogramowaniem zewnętrznym, w tym za pośrednictwem interfejsów TWAIN i ISIS lub rozwiązań równoważnych.
3. Technologia automatycznej poprawy jakości skanowanych obrazów typu „Perfect Page” lub rozwiązanie równoważne, zapewniające automatyczne przetwarzanie i optymalizację jakości obrazu skanowanego, obejmujące co najmniej:
a) automatyczne usuwanie lub redukcję tła;
b) automatyczne prostowanie przekrzywionych obrazów (deskew);
c) automatyczne wykrywanie i usuwanie pustych stron;
d) automatyczne usuwanie zakłóceń, zabrudzeń i artefaktów obrazu;
e) automatyczną poprawę czytelności i jakości skanowanych obrazów.

	 

	18
	Zasilanie:
	Zasilanie z sieci 230 V
	 

	19
	Dodatkowo:
	Dokumentacja w języku polskim. Płyta ze sterownikami lub dostęp do sterowników za pośrednictwem wskazanej przez Wykonawcę witryny WWW. Do każdego urządzenia należy dołączyć kabel USB (co najmniej 1,8 metra) oraz kabel zasilający.
	 

	20
	Dokumenty (należy załączyć do oferty):
	1. Oferowane urządzenia posiadają deklarację zgodności CE, RoHS lub dokumenty równoważne.
2. Broszura sprzętu lub inny techniczny dokument od producenta bądź autoryzowanego partnera serwisowego wymieniający wszystkie parametry techniczne urządzenia, w tym potwierdzenie normatywnego obciążenia (dokument od producenta). Wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie dostarczyć dokument zbiorczy (np. listę kontrolną lub wykaz załączników) zawierający numerowany spis wszystkich załączonych dokumentów dla poszczególnych typów urządzeń oraz autoryzację producenta lub partnera serwisowego.
	 

	21
	Warunki serwisu i gwarancji:
	a) Minimum 2-letnia gwarancja producenta liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji;
b) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta;
c) Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 lub równoważnych.
	 



