Załącznik nr 10 - Raport dotyczący emisji metanu na poziomie źródła w czynnych kopalniach odkrywkowych za rok 2024.

	Nazwa i adres operatora kopalni
	Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów

	Nazwa
i adres kopalni węgla
	Nazwa
złoża
	Okres użytkowania
	Opis metody eksperymentalne stosowanej do ustalenia emisji metanu związanej z działalnością górniczą, w tym wybór metody uwzględniającej emisję metanu z otaczających warstw
	Emisja po zakończeniu eksploatacji górniczej
	Eksploatacja
węgla
[ Mg ]
	Średni całkowity współczynnik emisji
[ m3 / Mg ]
	Emisja metanu

	
	
	
	
	Współczynnik emisji
	Opis metody zastosowanej
do ustalenia emisji
	
	
	[ m3 ]
	[ Mg ]

	Oddział
Kopalnia Węgla Brunatnego
„BEŁCHATÓW”
	Pole
Bełchatów
	nie dotyczy
	Metoda opracowana na podstawie dokumentacji
„Ślad węglowy- metanowość węgla brunatnego „Bełchatów” sporządzonej przez Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
	0
	Nie oblicza się emisji po zakończeniu wydobycia złoża.
Prowadzona rekultywacja skutecznie minimalizuje potencjalną emisję.
	2 230 777
	0,000528
	1 178
	0,845

	
	Pole
Szczerców
	
	
	
	
	29 547 693
	
	15 601
	11,186

	Oddział
Kopalnia Węgla Brunatnego
„TURÓW”
	Turów
	
	Procedurę oznaczenia metanonośności dla złoża „Turów” wykonano w oparciu o normę PN-G-44200:2013-10. Model emisji metanu wykonano korzystając z modelu uniporowego Cranka, opartego na rozwiązaniu równania dyfuzji Ficka, wykorzystującego czynniki takie jak: całkowita zawartość metanu w złożu (matanonośność), czas jaki upływa pomiędzy urobieniem węgla, a jego transportem do elektrowni, uśredniony skład ziarnowy urobku oraz współczynnik dyfuzji.
	
	
	7 241 727
	0,0061
	-
	29,600


Źródło: pismo Departamentu Polityki Środowiskowej PGE GiEK S.A. z dnia 4 sierpnia 2025 r. o symbolu: GS/2801-06/2025.

	Nazwa i adres operatora kopalni
	Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin

	Nazwa
i adres kopalni węgla
	Nazwa
złoża
	Okres użytkowania
	Opis metody eksperymentalne stosowanej do ustalenia emisji metanu związanej z działalnością górniczą, w tym wybór metody uwzględniającej emisję metanu z otaczających warstw
	Emisja po zakończeniu eksploatacji górniczej
	Eksploatacja
węgla
[ Mg ]
	Średni całkowity współczynnik emisji
[ m3 / Mg ]
	Emisja metanu

	
	
	
	
	Współczynnik emisji
	Opis metody zastosowanej
do ustalenia emisji
	
	
	[ m3 ]
	[ Mg ]

	PAK
Kopalnia Węgla Brunatnego
„KONIN”
	Tomisławice
	nie dotyczy
	w opracowaniu
	0
	Nie oblicza się emisji po zakończeniu wydobycia złoża.
	938 270
	W 2024 r. nie wykonywano
pomiarów emisji metanu.


[bookmark: _GoBack]Źródło: pismo PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. z dnia 30 września 2025 r. o symbolu: DT-DP-TMG-132/2025.
