**Załącznik nr 2**

**Meble biurowe – specyfikacja biurka:**

- Kolorystyka: płyta GRUSZA POLNA D 9300 PE lub równoważna tzn. zbliżona do wymaganej.

- Wymiary i sposób wykonania: biurko o wymiarach 78x140x70 cm z regulacją wysokości +2 cm wykonane z płyty meblowej o gr. 18 mm, blat pogrubiony 28 mm, z prawej/lewej strony otwarta wnęka na jednostkę komputerową z zabudowaną półką u góry o szerokości w środku 20 cm, z lewej/prawej strony kontenerek stały o szerokości 41 cm (3 szuflady prowadnice rolkowe 40 cm + wnęka pod blatem) z centralnym zamkiem, w środku wysuwana półka pod klawiaturę o głębokości 35 cm.

Dół biurka cofnięty względem blatu: boki po 2 cm, tył i przód biurka po 5 cm, tył biurka połączony blendą o wys. 50 cm, krawędzie oklejone taśmą PCW: blat 2 mm, pozostałe elementy o gr. 0,8 mm. Przelotka wg potrzeb**.**

1. Sposób wykonania konstrukcji mebli pozostawia się do opracowania przez Wykonawcę, muszą być jednak wykonane wg sprawdzonych rozwiązań.
2. Meble muszą być nowe i wolne od wad **-** Zamawiający oczekuje trwałych, estetycznie wykonanych mebli o wysokich walorach użytkowych.
3. Meble muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości
i trwałości, winny spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2021 r. poz. 222).
4. Użyte do produkcji mebli komponenty (płyty wiórowe, farby, lakiery, impregnaty, kleje, elementy wykonane z PCW itp.) muszą posiadać atesty higieniczne lub inny dokument potwierdzający, że mogą być zastosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi.
5. Wymagania dotyczące płyt wiórowych: klasa higieny E1, trójwarstwowa, obustronnie melaminowana, odporna: na ścieranie, zabrudzenia, wysokie temperatury, czynniki chemiczne, krawędzie płyty muszą być zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Płyta użyta do produkcji mebli powinna spełniać normę PN-EN 14322:2005 albo PN-EN 14322:2017-06

Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone stosownymi dokumentami (atestami, certyfikatami, oświadczeniami).

W przypadku oferowania płyty równoważnej do płyty określonej w opisie przedmiotu zamówienia proszę o załączenie do oferty próbki płyty umożliwiającej jej porównanie
z wymaganą pod względem koloru i układu słojów, a także potwierdzenia posiadania przez nią atestu higienicznego.