Załączniki do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia …………. 2026 r. (Dz. U. poz. …)
  
Załącznik nr 1

Wzory formularzy służących przekazywaniu informacji do inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełnienia


  I. Podmioty obce - dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę
	Numer
	Grupa informacji
	Nazwa pola
	Wartość obligatoryjna
	Dopuszczalne wartości
	Objaśnienia co do sposobu wypełnienia
	Typ
	Pole do wypełnienia

	1.
	Identyfikacja
	Identyfikator podmiotu obcego
	TAK
	Cyfry, litery lub znaki specjalne
	Unikalny identyfikator dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego[footnoteRef:1]) lub współdzielącego infrastrukturę ze sprawozdawcą[footnoteRef:2]) - podmiotu obcego. [1: ) Podmiot oferujący dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej lub usług świadczonych poprzez jego sieć telekomunikacyjną.]  [2: ) Podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej dalej „ustawą”.] 

	Tekst/100
	

	2.
	Dane rejestrowe podmiotu obcego
	NIP podmiotu obcego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
	Tylko gdy podmiot obcy ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ma oddział z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
	Ciąg 10 cyfr
	Zgodny z NIP podmiotu obcego wskazanym w wyszukiwarce udostępnionej w narzędziu teleinformatycznym udostępnionym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
	Tekst/10
	

	3.
	
	NIP podmiotu obcego z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
	Tylko gdy podmiot obcy ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
	Cyfry, litery lub znaki specjalne
	Zgodny z NIP lub innym odpowiadającym mu identyfikatorem podmiotu obcego wskazanym w wyszukiwarce udostępnionej w narzędziu teleinformatycznym udostępnionym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
	Tekst/20
	



II. Informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych
  II.1. Własne lub współdzielone węzły publicznych sieci telekomunikacyjnych
	Numer
	Grupa informacji
	Nazwa pola
	Wartość obligatoryjna
	Dopuszczalne wartości
	Objaśnienia co do sposobu wypełnienia
	Typ
	Pole do wypełnienia

	1.
	Identyfikacja węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	Identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	TAK
	Cyfry, litery lub znaki specjalne
	Identyfikator musi rozpoczynać się od litery „W”. Dla każdego węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej jest wymagany unikalny identyfikator. Urządzenia wzmacniające i regenerujące sygnał oraz szafki kablowe bez urządzeń aktywnych nie stanowią węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej. Obowiązkiem przekazania informacji o węzłach publicznej sieci telekomunikacyjnej są objęci ich właściciele i współwłaściciele, nie zaś uprawnieni do korzystania z węzła na innej podstawie niż prawo własności.
	Tekst/100
	

	2.
	
	Tytuł do węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	TAK
	Jedna z wartości: „Węzeł własny” albo „Węzeł współdzielony z innym podmiotem”
	Węzeł własny to węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej, którego właścicielem jest sprawozdawca. Węzeł współdzielony to węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej wykorzystywany przez sprawozdawcę na podstawie innej niż prawo własności.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	3.
	
	Identyfikator podmiotu obcego współdzielącego węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej
	Tylko w przypadku węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej współdzielonego z innym podmiotem
	Co najmniej jedna z wartości wskazanych jako „identyfikator podmiotu obcego”
	Wartość mająca na celu zidentyfikowanie, z czyjego węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej korzysta sprawozdawca, w przypadku węzła współdzielonego z innym podmiotem.
	Tekst/100
	

	4.
	Lokalizacja węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	Identyfikator TERC dla lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	TAK
	Cyfry
	Identyfikator TERC z krajowego rejestru urzędowego podział terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu za który są przekazywane dane, odpowiedni dla gminy, w której znajduje się węzeł sieci telekomunikacyjnej.
	Tekst/7
	

	5.
	
	Identyfikator SIMC dla lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	TAK
	Cyfry
	Identyfikator SIMC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu za który są przekazywane dane, zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą i delegaturą, w której znajduje się węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej.
	Tekst/7
	

	6.
	
	Identyfikator ULIC dla lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	Tylko w przypadku gdy istnieje identyfikator ULIC dla lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	Cyfry
	Identyfikator ULIC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu za który są przekazywane dane, odpowiedni dla adresu, pod którym znajduje się węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej.
	Tekst/5
	

	7.
	
	Numer porządkowy dla lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	Tylko w przypadku gdy istnieje numer porządkowy dla lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	Cyfry, litery i znaki specjalne
	Numer porządkowy zgodny z adresem, pod którym znajduje się węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej.
	Tekst/50
	

	8.
	
	Szerokość geograficzna lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	TAK
	Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra
	Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984).
Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52.05951 dla szerokości geograficznej północnej) z dokładnością do 2 m.
	Liczba rzeczywista/7
	

	9.
	
	Długość geograficzna lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	TAK
	Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra
	Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984).
Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 21.38647 dla długości geograficznej wschodniej) z dokładnością do 2 m.
	Liczba rzeczywista/7
	

	10.
	Cechy węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	Medium transmisyjne
	TAK
	Jedna z wartości ze słownika nr 3 - „Medium”
	Informacja o tym, jakie media transmisyjne są wykorzystywane w węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej.
	Wartość słownikowa
	

	11.
	
	Możliwość świadczenia usługi dostępu do strumienia bitów w węźle sieci telekomunikacyjnej (BSA - ang. Bitstream Access)
	TAK
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Informacja dotyczy gotowości sprawozdawcy do świadczenia usługi BSA z wykorzystaniem węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej. Jeśli chociaż jedno z urządzeń znajdujących się w węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej zapewnia możliwość świadczenia usługi BSA jest konieczne zaznaczenie wartości „TAK”.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	12.
	
	Technologia dostępowa
	Tylko gdy w węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej umieszczono urządzenie dostępowe
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 1 - „Technologie dostępowe” lub z kolumny „Technologie dostępowe” ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych”
	Technologie dostępowe podaje się wyłącznie dla węzłów publicznej sieci telekomunikacyjnej, w których są umieszczone urządzenia dostępowe.[footnoteRef:3]) [3: ) Urządzenia telekomunikacyjne zapewniające możliwość świadczenia usług dla użytkowników końcowych.] 

	Wartość słownikowa
	

	13.
	
	Usługi transmisji danych
	Tylko w przypadku możliwości świadczenia usług transmisji danych
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 6 „Usługi transmisji danych”
	Informacja dotyczy tego, jakie usługi transmisyjne mogą być świadczone w węźle.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	14.
	
	Możliwość zwiększenia liczby interfejsów w węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej
	TAK
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Informacja wskazuje na to, czy urządzenia wchodzące w skład węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej są modularne i czy umożliwiają rozbudowę poprzez dołożenie kart liniowych.
	Jedna z  opuszczalnych wartości
	

	15.
	
	Finansowanie ze środków publicznych
	Tylko w przypadku węzła własnego należącego do podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Informacja dotyczy tego, czy węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej został wykonany, zmodyfikowany lub zmodernizowany przy wykorzystaniu środków publicznych.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	16.
	
	Numery projektów w programach, z których pochodzą środki publiczne
	Tylko gdy w polu „Finansowanie ze środków publicznych” wskazano wartość „Tak”
	Litery, cyfry, znaki specjalne
	Wymagane jest podanie numerów projektów w programach, z których uzyskano środki potrzebne do sfinansowania prac nad węzłem sieci telekomunikacyjnej.
	Tekst/250
	

	17.
	
	Infrastruktura telekomunikacyjna o dużym znaczeniu[footnoteRef:4]) [4: ) Węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej, którego suma maksymalnych przepustowości aktywnych interfejsów nienależących do sieci dostępowej lub niesłużących do podłączania abonentów, przekracza wartość 500 Gb/s lub linia kablowa światłowodowa, zakończona przynajmniej w węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej, w której suma przepustowości interfejsów podłączonych do pojedynczego włókna przekracza wartość 200 Gb/s.] 

	TAK
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Informacja czy węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej stanowi infrastrukturę o dużym znaczeniu.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	18.
	Identyfikacja typu interfejsu Ethernet
	Identyfikator typu interfejsu w węźle
	Tylko jeśli węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej jest wyposażony w interfejsy Ethernet
	Co najmniej jedna z wartości z kolumny „Kod interfejsu” ze słownika nr 10 – „Typ interfejsu węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej”
	Informacja o typie interfejsu w węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej, który może być wykorzystany przez operatora korzystającego.[footnoteRef:5]) [5: ) Podmiot korzystający z dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej operatora udostępniającego lub usług telekomunikacyjnych świadczonych przez publiczną sieć telekomunikacyjną operatora udostępniającego.
] 

	Wartość słownikowa
	

	19.
	
	Możliwość udostępnienia interfejsu
	Tylko jeśli węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej jest wyposażony w interfejsy Ethernet
	Jedna z wartości:
„Tak” albo „Nie”
	Informacja o tym, czy możliwe jest udostępnienie interfejsów Ethernet
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	


 
  II.2. Własne lub współdzielone punkty elastyczności
	Numer
	Grupa informacji
	Nazwa pola
	Wartość obligatoryjna
	Dopuszczalne wartości
	Objaśnienia co do sposobu wypełnienia.
	Typ
	Pole do wypełnienia

	1.
	Identyfikacja punktu elastyczności, zwanego dalej „PE”
	Identyfikator PE
	TAK
	Cyfry, litery lub znaki specjalne
	Unikalny identyfikator PE.
Identyfikator musi rozpoczynać się od litery „P”. Dla każdego punktu wymagany jest unikalny identyfikator.
	Tekst/100
	

	2.
	
	Typ PE
	TAK
	Jedna z wartości z kolumny „Kod
lokalizacji punktu elastyczności” ze słownika nr 15 „Typ lokalizacji punktu elastyczności”
	Informacja dotycząca typu danego punktu elastyczności.
	
	

	3.
	
	Identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej z jakiego zasilany jest PE
	TAK
	Jedna z wartości wskazanych jako identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	Informacja na temat tego z jakiego węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej jest zasilany PE.
	Tekst/100
	

	4.
	
	Punkt dostępu do usług, zwany dalej
„PDU”
	TAK
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Informacja o tym, czy PE stanowi PDU. W przypadku, jeśli PE stanowi PDU należy wskazać wartość „Tak”. Jeśli natomiast informacja dotyczy PE, który nie jest jednocześnie PDU,
należy wskazać wartość „Nie”.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	5.
	Lokalizacja PE
	Identyfikator TERC dla lokalizacji PE
	TAK
	Cyfry
	Identyfikator TERC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, odpowiedni dla gminy, w której znajduje się PE.
	Tekst/7
	

	6.
	
	Identyfikator SIMC dla lokalizacji PE
	TAK
	Cyfry
	Identyfikator SIMC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, zgodny z gminą, nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą i delegaturą, w której znajduje się PE.
	Tekst/7
	

	7.
	
	Identyfikator ULIC dla lokalizacji PE
	Tylko gdy istnieje identyfikator ULIC dla lokalizacji PE
	Cyfry
	Identyfikator ULIC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, odpowiedni dla adresu, pod którym znajduje się PE.
	Tekst/5
	

	8.
	
	Numer porządkowy dla lokalizacji PE
	Tylko gdy istnieje numer porządkowy dla lokalizacji PE
	Cyfry, litery i znaki specjalne
	Numer porządkowy zgodny z adresem, pod którym znajduje się PE.
	Tekst/50
	

	9.
	
	Szerokość geograficzna lokalizacji PE
	TAK
	Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra
	Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52.05951 dla szerokości geograficznej północnej) z dokładnością do 2 m.
	Liczba rzeczywista/7
	

	10.
	
	Długość geograficzna lokalizacji PE
	TAK
	Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra
	Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System
1984). Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 21.38647 dla długości geograficznej wschodniej) z dokładnością do 2 m.
	Liczba rzeczywista/7
	

	11.
	Cechy PE
	Medium transmisyjne
	TAK
	Jedna z wartości ze słownika nr 3 – „Medium”
	Informacja o medium transmisyjnym dostępnym w sprawozdawanym PE.
	Wartość słownikowa
	

	12.
	
	Technologia dostępowa
	Tylko gdy w polu PDU wskazano wartość „Tak”
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 1 - 
„Technologie dostępowe”
	Informacja o technologiach dostępowych dostępnych w sprawozdawanym PDU. Podanie tej informacji jest konieczne tylko wtedy, gdy sprawozdawany PE jest PDU.
	Wartość słownikowa
	

	13.
	
	Możliwość świadczenia usług
	Tylko gdy w polu PDU wskazano wartość „Tak”
	Co najmniej jedna z wartości z kolumny 
„Kod Usługi:” ze słownika nr 14 
„Typ usługi”
	Informacja dotyczy gotowości sprawozdawcy do świadczenia usług wykorzystaniem sprawozdawanego PDU.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	14.
	
	Finansowanie ze środków publicznych
	Tylko dla sprawozdawcy będącego podmiotem, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Informacja dotyczy tego, czy PE został wykonany lub zmodyfikowany przy wykorzystaniu środków publicznych.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	15.
	
	Numery projektów w programach, z których pochodzą środki publiczne
	Tylko gdy w polu „Finansowanie ze środków publicznych” wskazano wartość „Tak”
	Litery, cyfry, znaki specjalne
	Wymagane jest podanie numerów projektów w programach, z których uzyskano środki potrzebne do sfinansowania prac nad PE.
	Tekst/250
	



II.3. Przebiegi linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu[footnoteRef:6]) [6: ) W przypadku linii kablowych innych niż światłowodowe informacje o ich przebiegu przekazuje się tylko w przypadku posiadania ich w postaci elektronicznej.
] 

	Numer
	Grupa informacji
	Nazwa pola
	Wartość obligatoryjna
	Dopuszczalne wartości
	Objaśnienia co do sposobu wypełnienia
	Typ
	Pole do wypełnienia

	1.
	Identyfikacja linii kablowej
	Identyfikator linii kablowej
	TAK
	Cyfry, litery lub znaki specjalne
	Unikalny identyfikator przebiegu linii kablowej, czyli m.in. linii miedzianych, linii światłowodowych lub ciemnych włókien światłowodowych.
	Tekst/100
	

	2.
	Punkt początkowy
	Identyfikator punktu początkowego linii kablowej
	TAK
	Jedna z wartości wskazanych przez sprawozdawcę jako identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej albo jako PE
	Informacja na temat konkretnego identyfikatora odnoszącego się do elementu infrastruktury, który stanowi punkt początkowy przebiegu linii kablowej w danym przypadku.
	Tekst/100
	

	3.
	Punkty załamania przebiegu linii kablowej
	Współrzędne geograficzne wszystkich punktów załamania osi przebiegu linii kablowej
	Tylko w przypadku gdy sprawozdawca przekazuje informacje w postaci innej niż wektorowa
	Wartości współrzędnych
	Informacja na temat lokalizacji wszystkich punktów załamania osi przebiegu linii kablowej. Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984).
Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52.05951 dla szerokości geograficznej północnej i 21.38647 dla długości geograficznej wschodniej) z dokładnością do 2 m. Konieczne jest podanie współrzędnych wszystkich punktów załamania przebiegu linii kablowej w kolejności ich przebiegu wzdłuż linii kablowej od punktu początkowego do punktu końcowego.
	Liczby rzeczywiste/7
	

	4.
	Punkt końcowy
	Identyfikator punktu końcowego linii kablowej
	TAK
	Jedna z wartości wskazanych przez sprawozdawcę jako identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej albo jako PE
	Informacja na temat konkretnego identyfikatora odnoszącego się do elementu infrastruktury, który stanowi punkt końcowy przebiegu linii kablowej w danym przypadku.
	Tekst/100
	

	5.
	Cechy przebiegu linii kablowej
	Medium transmisyjne
	TAK
	Jedna z wartości ze słownika nr 3 – „Medium”
	Medium wykorzystywane do transmisji sygnałów.
	Wartość słownikowa
	

	6.
	
	Rodzaj linii kablowej wykorzystanej do zestawienia traktu
	TAK
	Jedna z wartości ze słownika nr 9 – „Rodzaj linii kablowej”
	Informacja o tym z jakiego rodzaju linii korzysta sprawozdawca, w celu zestawienia traktu dla przebiegu linii kablowej, która jest sprawozdawana.
W przypadku skorzystania z więcej niż jednego rodzaju linii w celu zestawienia traktu, należy wskazać dominujący rodzaj linii ze słownika nr 9 – „Rodzaj linii kablowej”.
	Wartość słownikowa
	

	7.
	
	Liczba włókien światłowodowych w kablu
	Tylko gdy sprawozdawca wskazał wartość „światłowodowe” w polu „Medium transmisyjne”.
	Cyfry
	Informacja o ogólnej liczbie włókien światłowodowych w linii kablowej.
	Liczba naturalna/50
	

	8.
	
	Liczba wykorzystywanych obecnie włókien światłowodowych
	Tylko w przypadku łącznego spełnienia warunków: 
- sprawozdawca wskazał wartość „światłowodowe” w polu „Medium transmisyjne”, 
-w linii kablowej znajdują się wykorzystywane obecnie włókna światłowodowe
	Cyfry
	Informacja o liczbie obecnie wykorzystywanych włókien światłowodowych w przebiegu linii kablowej.
Informacja dotyczy włókien wykorzystywanych przez sprawozdawcę jak i inne podmioty, którym udostępniono włókna.
	Liczba naturalna/50
	

	9.
	
	Liczba możliwych do udostępnienia przez sprawozdawcę włókien światłowodowych
	Tylko gdy łącznie spełniono następujące warunki:
- sprawozdawca wskazał wartość „światłowodowe” w polu „Medium transmisyjne”,
- sprawozdawca może udostępnić w przebiegu włókno światłowodowe
	Cyfry
	Informacja o liczbie włókien światłowodowych, które sprawozdawca może udostępnić w przebiegu linii kablowej.
	Liczba naturalna/50
	

	10.
	
	Finansowanie ze środków publicznych
	Tylko dla podmiotów będących podmiotami, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy 
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Informacja dotyczy tego, czy linia kablowa została wykonana lub zmodyfikowana przy użyciu środków publicznych.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	11.
	
	Numery projektów w programach, z których pochodzą środki publiczne
	Tylko gdy w polu „Finansowanie ze środków publicznych” wskazano wartość „Tak”
	Litery, cyfry, znaki specjalne
	Wymagane jest podanie numerów projektów w
programach, z
których uzyskano środki potrzebne do sfinansowania prac nad linią kablową.
	Tekst/250
	

	12.
	
	Infrastruktura telekomunikacyjna o dużym znaczeniu
	TAK
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Informacja czy wskazywana linia kablowa stanowi infrastrukturę telekomunikacyjną o dużym znaczeniu.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	


__________________________
II.4. Komórki stacji bazowych ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych
	Nr
	Grupa informacji
	Nazwa pola
	Wartość obligatoryjna
	Dopuszczalne wartości
	Objaśnienie co do sposobu wypełnienia
	Typ
	Pole do wypełnienia

	1.
	Identyfikator stacji bazowej
	Identyfikator stacji bazowej
	TAK
	Cyfry, litery lub znaki specjalne
	Identyfikator stacji bazowej
	Tekst/100
	

	2.
	Identyfikacja komórki
	Identyfikator komórki
	TAK
	Cyfry, litery lub znaki specjalne
	Dla każdej komórki wymagany jest unikalny identyfikator
	Tekst/100
	

	3.
	Instalacja telekomunikacyjna budynku
	Instalacja telekomunikacyjna budynku
	TAK
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Należy wybrać „TAK” jeżeli stacja bazowa jest instalacją telekomunikacyjną budynku
	Jedna z wartości dopuszczalnych
	

	4.
	Identyfikacja technologii
	Identyfikator wykorzystywanej technologii dostępowej w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych
	TAK
	Jedna z wartości z kolumny „Kod Technologii” ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych”
	Identyfikacja technologii dostępowej wykorzystywanej w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych
	Wartość słownikowa
	

	5.
	Lokalizacja anteny
	Szerokość geograficzna lokalizacji anteny
	TAK
	Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra
	Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z
systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52.05951 dla szerokości geograficznej północnej).
Szerokość geograficzną lokalizacji anteny należy podać z dokładnością do 5 m.
	Liczba rzeczywista /7
	

	6.
	
	Długość geograficzna lokalizacji anteny
	TAK
	Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra
	Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z
systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984).
Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 21.38647 dla długości geograficznej wschodniej).
Długość geograficzną lokalizacji anteny należy podać z dokładnością do 5 m.
	Liczba rzeczywista /7
	

	7.
	Cechy komórki
	Wysokość zawieszenia środka elektrycznego anteny nad poziomem gruntu
	TAK
	Cyfry
	Należy podać wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu z dokładnością do 1 m.
	Liczba naturalna/3
	

	8.
	
	Identyfikacja pasma
	TAK
	Jedna z wartości z kolumny „Kod pasma” ze słownika nr 7 – „Pasma radiowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych”.
	Identyfikacja pasma radiowego wykorzystywane go w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych.
	Wartość słownikowa
	

	9.
	
	Szerokość kanału
	TAK
	Cyfry, znaki specjalne
	Należy podać wartość częstotliwości wyrażoną w MHz.
	Liczba rzeczywista
	

	10.
	
	Częstotliwość środkowa kanału
	TAK
	Cyfry, znaki specjalne
	Należy podać wartość częstotliwości wyrażoną w MHz.
	Liczba rzeczywista
	

	11.
	
	Współczynnik szumów
	TAK
	Cyfry
	Należy podać wartość wyrażoną w dB.
	Liczba rzeczywista
	

	12.
	
	Rodzaj dupleksu
	TAK
	Jedna z wartości: „TDD”[footnoteRef:7]) albo „FDD”[footnoteRef:8]) [7: ) Dupleks z podziałem czasowym (Time Division Duplex).]  [8: ) Dupleks z podziałem częstotliwości (Frequency Division Duplex).] 

	Należy wybrać TDD w przypadku trybu dupleksowego z podziałem czasu lub FDD w przypadku trybu dupleksowego z podziałem częstotliwości.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	13.
	
	Procentowy udział DL[footnoteRef:9]) w TDD [9: ) Łącze w dół (Downlink).] 

	Tylko w przypadku TDD.
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry, znaki specjalne
	Należy podać wartość procentową maksymalnej zajętości czasowej kanału na transmisję „w dół”.
	Liczba rzeczywista
	

	14.
	
	Procentowy udział UL[footnoteRef:10]) w TDD [10: ) Łącze w górę (Uplink).
] 

	Tylko w przypadku TDD.
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry, znaki specjalne
	Należy podać wartość procentową maksymalnej zajętości czasowej kanału na transmisję „w górę”.
	Liczba rzeczywista
	

	15.
	
	Odstęp między podnośnymi
	Tylko w przypadku technologii dostępowej NR.
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych.
	Cyfry
	Należy podać wartość częstotliwości wyrażoną w kHz.
	Liczba naturalna/4
	

	16.
	
	Maksymalna modulacja danych na łączu w dół
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Jedna z wartości z kolumny „Kod rodzaju modulacji:” ze słownika nr 12 - „Rodzaj modulacji”
	Wskazać maksymalną wartość modulacji dla kanału „w dół”.
	Wartość słownikowa
	

	17.
	
	Maksymalna modulacja danych na łączu w górę
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Jedna z wartości z kolumny „Kod rodzaju modulacji:” ze słownika nr 12 - „Rodzaj modulacji”
	Wskazać maksymalną wartość modulacji dla kanału „w górę”.
	Wartość słownikowa
	

	18.
	
	Producent anteny
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry, znaki specjalne, litery
	Informacja dotyczy nazwy producenta anteny.
	Tekst/50
	

	19.
	
	Model anteny
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry, znaki specjalne, litery
	Informacja dotyczy nazwy urządzenia nadanej przez producenta.
	Tekst/500
	

	20.
	
	Dane katalogowe anteny
	TAK nieobowiązkowe, jeżeli dane anteny znajdują się w bazie referencyjnej modeli anten.
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Plik
	Należy dołączyć plik reprezentujący szczegółową charakterystykę promieniowania anteny w formie numerycznej.
	
	

	21.
	
	Kąt mechanicznego pochylenia anteny
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry, znaki specjalne
	Należy podać nachylenie anteny wyrażone w stopniach w zakresie od -90 do 90 stopni (wartości większe od 0 oznaczają pochylenie anteny, a wartości mniejsze od 0 podniesienie anteny).
	Liczba całkowita/3
	

	22.
	
	Minimalny kąt elektrycznego pochylenia anteny
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry, znaki specjalne
	Należy podać nachylenie anteny wyrażone w stopniach w zakresie od -90 do 90 stopni (wartości większe od 0 oznaczają pochylenie anteny, a wartości mniejsze od 0 podniesienie anteny).
	Liczba całkowita/3
	

	23.
	
	Maksymalny stosowany kąt elektrycznego pochylenia anteny
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry, znaki specjalne
	Należy podać maksymalne nachylenie anteny wyrażone w stopniach w zakresie od -90 do 90 stopni (wartości większe od 0 oznaczają pochylenie anteny, a wartości mniejsze od 0 podniesienie anteny).
	Liczba całkowita/3
	

	24.
	
	Azymut anteny
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry, znaki specjalne
	Należy podać azymut maksymalnego promieniowania anteny w stopniach w zakresie od 0 do 359 stopni.
	Liczba naturalna lub 0/3
	

	25.
	
	Zastępcza moc promieniowana izotropowo (EIRP)
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry
	Należy podać maksymalną moc promieniowania wyrażoną w watach.
	Liczba naturalna
	

	26.
	
	Moc sygnału referencyjnego
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry
	Dla UMTS - moc pilota na wejściu anteny wyrażona w dBm.
Dla LTE - moc pojedynczego sygnału referencyjnego na wejściu anteny wyrażona w dBm.
Dla NR - moc pojedynczego sygnału synchronizacyjnego wejściu anteny wyrażona w dBm.
	Liczba rzeczywista
	

	27.
	
	Fizyczna moc kanału współdzielonego dla łącza „w dół” (PDSCH)
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry
	Moc PDSCH na wejściu anteny wyrażona w dBm.
	Liczba rzeczywista
	

	28.
	
	Aktywny System Antenowy (AAS)
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Należy wskazać czy wykorzystywany jest AAS, tj. antena zintegrowana z jednostką nadawczo-odbiorczą umożliwiającą dostrajanie amplitudy lub fazy w sposób ciągły, umożliwiając celowe, krótkookresowe zmiany charakterystyki promieniowania anteny.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	29.
	
	Charakterystyka tłumienia H
	TAK nieobowiązkowe, jeżeli dane anteny nie znajdują się w katalogu anten.
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych.
	Cyfry
	Należy podać tłumienie charakterystyki w płaszczyźnie poziomej (wyrażone w dB) w zakresie od 0 do 359 stopni z
rozdzielczością 1 stopień. W przypadku AAS należy podać wypadkową obwiednię wszystkich stosowanych wiązek rozsiewczych, jeżeli są wykorzystywane przez daną technologię.
	Zbiór liczb rzeczywistych
	

	30.
	
	Charakterystyka tłumienia V
	TAK nieobowiązkowe, jeżeli dane anteny nie znajdują się w katalogu anten.
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry
	Należy podać tłumienie charakterystyki w płaszczyźnie pionowej (wyrażone w dB) w zakresie od 0 do 359 stopni z
rozdzielczością 1 stopień. W przypadku AAS należy podać wypadkową obwiednię wszystkich stosowanych wiązek rozsiewczych, jeżeli są wykorzystywane przez daną technologię.
	Zbiór liczb rzeczywistych
	

	31.
	
	Zysk energetyczny anteny
	TAK nieobowiązkowe, jeżeli dane anteny nie znajdują się w katalogu anten.
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych.
	Cyfry, znaki specjalne
	Należy podać informację wyrażoną w dBi.
	Liczba rzeczywista
	

	32.
	
	Technologia MIMO[footnoteRef:11]) [11: ) „Wiele wejść, wiele wyjść” -transmisja wieloantenowa zarówno po stronie nadawczej, jak i po stronie odbiorczej (MMO Multiple INPUT, Multiple Output).
] 

	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Co najmniej jedna z wartości z kolumny „Kod rodzaju technologii MIMO:” ze słownika nr 13 – „Rodzaj technologii
MIMO”
	Należy dokonać wyboru. Jeżeli żadne z rozwiązań nie jest stosowane, pole może pozostać niewypełnione.
	Dozwolony wybór wielokrotny
	

	33.
	
	Liczba transmitowanych przez antenę wiązek
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry
	Liczba wiązek emitowanych (Tx) związana z formowaniem wiązki systemu antenowego.
	Liczba naturalna
	

	34.
	
	Liczba odbieranych przez antenę wiązek
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry
	Liczba wiązek odbieranych (Rx) związana z formowaniem wiązki systemu antenowego.
	Liczba naturalna
	

	35.
	
	Zakres sterowania wiązki w
płaszczyźnie poziomej
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry
	Zakres zmiany kierunku maksymalnego promieniowania wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej wyrażony w stopniach w zakresie od 0 do 359 stopni.
	Liczba rzeczywista
	

	36.
	
	Zakres sterowania wiązki w płaszczyźnie pionowej
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry
	Zakres zmiany kierunku maksymalnego promieniowania wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej wyrażony w stopniach w zakresie od -90 do 90 stopni.
	Liczba rzeczywista
	

	37.
	
	Krok wiązki w płaszczyźnie poziomej
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych.
	Cyfry
	Krok między dwoma kolejnymi wiązkami w płaszczyźnie poziomej wyrażony w stopniach.
	Liczba rzeczywista
	

	38.
	
	Krok wiązki w płaszczyźnie pionowej
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych.
	Cyfry
	Krok pomiędzy dwoma kolejnymi wiązkami w płaszczyźnie pionowej wyrażony w stopniach.
	Liczba rzeczywista
	

	39.
	
	Maksymalna liczba warstw SU-MIMO[footnoteRef:12]) łącza „w dół” [12: ) Wykorzystywanie MIMO do obsługi jednego użytkownika (Single User MIMO).] 

	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry
	W przypadku gdy nie jest wykorzystywany tryb SU-MIMO należy podać wartość 1.
	Liczba naturalna
	

	40.
	
	Maksymalna liczba warstw MU-
MIMO[footnoteRef:13]) łącza „w dół” [13: ) Wykorzystywanie MIMO od obsługi wielu użytkowników (Multi User MIMO).
] 

	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry
	W przypadku gdy nie jest wykorzystywany tryb MU-MIMO należy podać wartość 1.
	Liczba naturalna
	

	41.
	
	Maksymalna liczba warstw MIMO łącza „w górę”
	TAK
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry
	W przypadku gdy nie jest wykorzystywany tryb MIMO w łączu w górę należy podać wartość 1.
	Liczba naturalna
	

	42.
	
	Agregacja pasm - maksymalna liczba kanałów
	TAK - wymagany tylko w przypadku gdy dana komórka wspiera agregację pasm i występuje w roli komórki podstawowej (PCel1[footnoteRef:14])). [14: ) Komórka podstawowa (Primary Cell).
] 

Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych.
	Cyfry
	Maksymalna liczba kanałów (intrapasmowych lub interpasmowych) mogących brać udział w Agregacji.
	Liczba naturalna
	

	43.
	
	Agregacja pasm - maksymalne pasmo zagregowane
	TAK - wymagany tylko w przypadku gdy dana komórka wspiera agregację pasm i występuje w roli komórki podstawowej
(PCell)
	Cyfry
	Maksymalne zagregowane pasmo wyrażone w MHz.
	Liczba naturalna
	

	44.
	
	Maksymalny procent wykorzystania zasobów radiowych
	TAK - wymagany tylko w przypadku gdy komórka stacji bazowej sieci wspiera dynamiczne współdzielenie pasma przez dwie technologie radiowe.
Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych
	Cyfry
	Informację należy przekazać jako wartość procentową.
	Liczba rzeczywista
	


______________________

II.5. Linie bezprzewodowe
	Numer
	Grupa informacji
	Nazwa pola
	Wartość obligatoryjna
	Dopuszczalne wartości
	Objaśnienie co do sposobu wypełnienia.
	Typ
	Pole do wypełnienia

	1.
	Identyfikacja linii bezprzewodowej
	Identyfikator linii bezprzewodowej
	TAK
	Cyfry, litery lub znaki specjalne
	Unikalny identyfikator przebiegu linii bezprzewodowej.
	Tekst/100
	

	2.
	Punkt początkowy
	Identyfikator punktu początkowego linii bezprzewodowej
	TAK
	Jedna z wartości wskazanych przez sprawozdawcę jako identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	Informacja na temat konkretnego identyfikatora odnoszącego się do elementu infrastruktury, który stanowi punkt początkowy przebiegu linii bezprzewodowej w danym przypadku.
	Tekst/100
	

	3.
	Punkt końcowy
	Identyfikator punktu końcowego linii bezprzewodowej
	TAK
	Jedna z wartości wskazanych przez sprawozdawcę jako identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	Informacja na temat konkretnego identyfikatora odnoszącego się do elementu infrastruktury, który stanowi punkt końcowy przebiegu linii bezprzewodowej w danym przypadku.
	Tekst/100
	

	4.
	Medium bezprzewodowe
	Bezprzewodowe medium transmisyjne
	TAK
	Jedna z wartości: „radiowe na częstotliwości wymagającej uzyskanie pozwolenia radiowego” albo „radiowe na częstotliwości ogólnodostępnej” albo „optycznie w wolnej przestrzeni”
	Informacja na temat rodzaju medium w linii bezprzewodowej.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	5.
	Pozwolenie
	Numer pozwolenia radiowego
	TAK - w przypadku linii radiowej działającej na częstotliwości wymagającej uzyskanie pozwolenia radiowego
	Cyfry, litery lub znaki specjalne
	Numer pozwolenia radiowego wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
	Tekst/100
	

	6.
	Pasmo
	Pasmo radiowe
	TAK - w przypadku linii radiowej działającej na częstotliwości ogólnodostępnej
	Cyfry
	Od 1 do 3 cyfr, kropka i od dwóch do 5 cyfr (ułamek dziesiętny) [ddD.Ddddd] wyrażone w GHz, gdzie „D” to wymagana cyfra, a „d” to cyfra opcjonalna.
	Liczba rzeczywista
	

	7.
	Technologia
	System transmisyjny dla medium radiowego
	TAK - dla medium radiowego
	Jedna z wartości ze słownika nr 11 - „System transmisyjny dla medium radiowego”
	Informacja o rodzaju systemu transmisyjnego z jakiego korzysta radiolinia.
	Jedna z wartości słownikowych
	

	8.
	Przepustowość
	Przepustowość
	TAK
	Jedna z wartości z kolumny „Kod przepustowości” ze słownika nr 4 „Przepustowość dostępu do Internetu”
	Informacja o wartości przepustowości [Mb/s].
	Jedna z wartości słownikowych
	

	9.
	Możliwość udostępniania
	Możliwość udostępnienia przepustowości
	TAK
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Informacja o tym czy istnieje możliwość udostępnienia przepustowości w radiolinii.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	



II.6. Zasięg ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych
	Numer
	Grupa Informacji
	Nazwa pola
	Wartość obligatoryjna
	Dopuszczalne wartości
	Objaśnienia co do sposobu wypełnienia.
	Typ
	Pole do wypełnienia

	1.
	Identyfikacja pola siatki referencyjnej[footnoteRef:15]) [15: ) Zbiór pól dzielących powierzchnię Rzeczypospolitej Polskiej na pola o wymiarze 100 metrów na 100 metrów dostępny w narzędziu teleinformatycznym udostępnionym przez Prezesa UKE.
] 

	Identyfikator pola w siatce referencyjnej
	TAK
	Cyfry lub litery. Dla każdego pola siatki referencyjnej wymagany jest unikalny identyfikator
	Indywidualny i unikalny identyfikator pola siatki referencyjnej, na której oznaczony jest zasięg ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
	Tekst/100
	

	2.
	Pasmo 420 MHz
	Technologia dostępowa w paśmie 420 MHz
	TAK
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych”
	Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 420 MHz.
	Wartość słownikowa
	

	3.
	
	Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 420 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	4.
	
	Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 420 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	5.
	Pasmo 700 MHz
	Technologia dostępowa w paśmie 700 MHz
	TAK
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych”
	Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 700 MHz.
	Wartość słownikowa
	

	6.
	
	Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 700 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	7.
	
	Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 700 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	8.
	Pasmo 800 MHz
	Technologia dostępowa w paśmie 800 MHz
	TAK
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych”
	Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 800 MHz.
	Wartość słownikowa
	

	9.
	
	Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 800 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	10.
	
	Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 800 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	11.
	Pasmo 900 MHz
	Technologia dostępowa w paśmie 900 MHz
	TAK
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych”
	Informacja o technologii dostępowej która ma być wykorzystywana w paśmie 900 MHz.
	Wartość słownikowa
	

	12.
	
	Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 900 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	13.
	
	Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 900 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	14.
	Pasmo 1800 MHz
	Technologia dostępowa w paśmie 1800 MHz
	TAK
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych”
	Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 1800 MHz.
	Wartość słownikowa
	

	15.
	
	Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 1800 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	16.
	
	Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 1800 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	17.
	Pasmo 2100 MHz
	Technologia dostępowa w paśmie 2100 MHz
	TAK
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych”
	Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 2100 MHz.
	Wartość słownikowa
	

	18.
	
	Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 2100 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	19.
	
	Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 2100 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	20.
	Pasmo 2600 MHz
	Technologia dostępowa w paśmie 2600 MHz
	TAK
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych”
	Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 2600 MHz.
	Wartość słownikowa
	

	21.
	
	Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 2600 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	22.
	
	Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 2600 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	23.
	Pasmo 3600 MHz
	Technologia dostępowa w paśmie 3600 MHz
	TAK
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych”
	Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 3600 MHz.
	Wartość słownikowa
	

	24.
	
	Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 3600 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	25.
	
	Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 3600 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału.
	Wartość słownikowa
	

	26.
	Pasmo 26000 MHz
	Technologia dostępowa w paśmie 26000 MHz
	TAK
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych”
	Informacja o technologii dostępowej która ma być wykorzystywana w paśmie 26000 MHz.
	Wartość słownikowa
	

	27.
	
	Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 26000 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów. planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	28.
	
	Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 26000 MHz
	TAK
	Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu”
	Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy.
	Wartość słownikowa
	

	29.
	Cechy pola siatki referencyjnej
	Maksymalna prędkość do użytkownika na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu
	TAK
	Jedna z wartości z kolumny „Kod prędkości” ze słownika nr 5 – „Prędkość łącza internetowego”
	Informacja o maksymalnej możliwej do zaoferowania prędkości do użytkownika końcowego na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu.
	Wartość słownikowa
	

	30.
	
	Maksymalna prędkość od użytkownika na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu
	TAK
	Jedna z wartości z kolumny „Kod prędkości” ze słownika nr 5 – „Prędkość łącza internetowego”
	Informacja o maksymalnej możliwej do zaoferowania prędkości od użytkownika końcowego na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu.
	Wartość słownikowa
	

	31.
	
	Szybka sieć telekomunikacyjna o wysokiej przepustowości
	Tylko gdy pole siatki referencyjnej jest objęte zasięgiem tej sieci telekomunikacyjnej
	TAK albo NIE
	Ruchoma sieć telekomunikacyjna, która zapewnia zdolność do świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 150 Mb/s pobierania danych oraz o prędkości co najmniej 50 Mb/s w przypadku wysyłania danych; spełniająca wymagania dotyczące jakości sieci dla poniższych parametrów na poziomie:
· procent błędnych pakietów IP (obliczany zgodnie ze standardem ITU-T Y.1540) < 0.01%
· procent utraconych pakietów IP (obliczany zgodnie ze standardem ITU-T Y.1540) < 0.005%
· opóźnienie pakietów IP zsumowane dla obu kierunków (obliczany zgodnie ze standardem IEEE RFC 2681) <25 ms
· zmienność
· (wariancja) opóźnienia pakietów IP (obliczana zgodnie ze standardem IEEE RFC 3393) < 6 ms
· dostępność usługi (obliczana zgodnie ze standardem ITU-T Y.1540) > 99.81% w skali roku.
	Jedna z wartości dopuszczalnych
	


–––––––––––––––––––––––

III. Charakterystyka usług świadczonych w punktach adresowych przy wykorzystaniu stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych[footnoteRef:16]) [16: ) Lokalizację punktu adresowego określa się na podstawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zwanego dalej „PRG”.
] 

	Numer
	Grupa informacji
	Nazwa pola
	Wartość obligatoryjna
	Dopuszczalne wartości
	Objaśnienia co do sposobu wypełnienia.
	Typ
	Pole do wypełnienia

	1.
	Identyfikacja punktu adresowego objętego stacjonarną publiczną siecią telekomunikacyjną, w którym są świadczone usługi transmisji danych umożliwiające szerokopasmowy dostęp do Internetu
	Identyfikator punktu adresowego
	TAK
	Cyfry, litery lub znaki specjalne
	Identyfikator punktu adresowego określa punkt adresowy objęty stacjonarną publiczną siecią telekomunikacyjną, w którym sprawozdawca świadczy usługę transmisji danych umożliwiającą szerokopasmowy dostęp do Internetu.
	Tekst/100
	

	2.
	
	Identyfikator PE
bezpośrednio nadrzędnego nad punktem adresowym
	Tylko jeśli PE stanowi element własnej infrastruktury sprawozdawcy
	Jedna z wartości wskazanych przez sprawozdawcę jako identyfikator PE
	Informacja na temat bezpośrednio nadrzędnego PE, dzięki któremu punkt adresowy jest objęty stacjonarną publiczną siecią telekomunikacyjną.
	Tekst/100
	

	3.
	
	Identyfikator podmiotu obcego
	Tylko gdy punkt adresowy jest sprawozdawany, w związku z tym, że sprawozdawca uzyskał do niego dostęp dzięki infrastrukturze innego podmiotu
	Co najmniej jedna z wartości wskazanych przez sprawozdawcę jako identyfikator podmiotu obcego
	Informacja pozwalająca zidentyfikować podmiot, od którego sprawozdawca uzyskał dostęp do infrastruktury lub usług.
	Tekst/100
	

	4.
	Lokalizacja punktu adresowego
	Identyfikator TERC dla lokalizacji punktu adresowego
	TAK
	Cyfry
	Identyfikator TERC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu za który są przekazywane dane, odpowiedni dla gminy, w której znajduje się punkt adresowy.
	Tekst/7
	

	5.
	
	Identyfikator SIMC dla lokalizacji punktu adresowego
	TAK
	Cyfry
	Identyfikator SIMC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, zgodny z gminą, nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą i delegaturą, w której znajduje się punkt adresowy.
	Tekst/7
	

	6.
	
	Identyfikator ULIC dla lokalizacji punktu adresowego
	Tylko w przypadku gdy istnieje identyfikator ULIC dla lokalizacji punktu adresowego,
	Cyfry
	Identyfikator ULIC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, odpowiedni dla adresu, pod którym znajduje się punkt adresowy.
	Tekst/5
	

	7.
	
	Numer porządkowy dla lokalizacji punktu adresowego
	TAK
	Cyfry, litery i znaki specjalne
	Numer porządkowy z Państwowego Rejestru Granic (PRG) dla lokalizacji punktu adresowego.
	Tekst/50
	

	8.
	
	Szerokość geograficzna lokalizacji punktu adresowego
	Tylko w przypadku gdy współrzędne w PRG, różnią się od rzeczywistego położenia punktu adresowego
	Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra
	Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984).
Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52.05951 dla szerokości geograficznej północnej) z
dokładnością do 2 m.
	Liczba rzeczy w lista/7
	

	9.
	
	Długość geograficzna lokalizacji punktu adresowego
	Tylko w przypadku gdy współrzędne w PRG, różnią się od rzeczywistego położenia punktu adresowego
	Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra
	Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984).
Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 21.38647 dla długości geograficznej wschodniej) z dokładnością do 2 m.
	Liczba rzeczy w lista/7
	

	10.
	Cechy punktu adresowego
	Medium transmisyjne dochodzące do punktu adresowego
	TAK
	Jedna z wartości ze słownika nr 3 – „Medium”
	Informacja o medium transmisyjnym w sprawozdawanym punkcie adresowym.
	Wartość słownikowa
	

	11.
	
	Technologia dostępowa
	TAK
	Jedna z wartości ze słownika nr 1 – „Technologie dostępowe”
	Informacja o technologii dostępowej w sprawozdawanym punkcie adresowym.
	Wartość słownikowa
	

	12.
	
	Instalacja telekomunikacyjna budynku
	Tylko w przypadku własnej instalacji telekomunikacyjnej sprawozdawcy dla punktów adresowych, które są budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego
	Jedna z wartości: „W budynku sprawozdawca posiada instalację telekomunikacyjną budynku” albo „W budynku sprawozdawca nie posiada instalacji telekomunikacyjnej budynku”
	Informacja czy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w budynku użyteczności publicznej lub w budynku zamieszkania zbiorowego, który jest objęty siecią telekomunikacyjną sprawozdawcy sprawozdawca posiada instalację telekomunikacyjną budynku.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	13.
	
	Medium instalacji telekomunikacyjnej budynku
	Tylko dla punktów adresowych, w
przypadku których w polu „Instalacja telekomunikacyjna budynku” wybrano wartość „W budynku sprawozdawca posiada instalację telekomunikacyjną budynku”
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 3 – „Medium”
	Medium wykorzystywane do transmisji sygnałów w ramach instalacji telekomunikacyjnej budynku.
	Wartość słownikowa
	

	14.
	
	Technologia dostępowa w budynku
	Tylko dla punktów adresowych, w
przypadku których w polu „Instalacja telekomunikacyjna budynku” wybrano wartość „W budynku sprawozdawca posiada instalację telekomunikacyjną budynku”
	Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 1 – „Technologie dostępowe”
	Informacja o technologii dostępowej w odniesieniu do instalacji telekomunikacyjnej budynku.
	Wartość słownikowa
	

	15.
	Identyfikacja usługi
	Identyfikator usługi
	TAK
	Cyfry, litery lub znaki specjalne
	Unikalny identyfikator usługi. Dla każdej usługi świadczonej przez sprawozdawcę jest wymagany unikalny identyfikator.
	Tekst/100
	

	16.
	Usługi transmisji danych zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu
	Stacjonarny dostęp do Internetu
	TAK
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Informacje o świadczonych usługach transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.
	Jedna z wartości dopuszczalnych
	

	17.
	
	Stacjonarny bezprzewodowy dostęp do Internetu (FWA)
	TAK
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Informacje o
świadczonych usługach transmisji danych zapewniających stacjonarny, bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do Internetu.
	Jedna z wartości dopuszczalnych
	

	18.
	Usługi komunikacji głosowej oraz usługi rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych
	Telewizja cyfrowa
	Tylko gdy usługa ta jest świadczona w pakiecie z usługą transmisji danych zapewniającą szerokopasmowy dostęp do Internetu
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Informacja o tym, jakie usługi są świadczone w
punkcie adresowym. W związku z tym, że informacje na temat usług innych niż transmisja danych zapewniająca szerokopasmowy dostęp do Internetu, są zbierane tylko gdy są one świadczone w pakiecie z tą właśnie usługą, nie ma konieczności.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	19.
	
	Radio
	Tylko gdy usługa ta jest świadczona w pakiecie z usługą transmisji danych zapewniającą szerokopasmowy dostęp do Internetu
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	20.
	
	Usługa komunikacji głosowej
	Tylko gdy usługa ta jest świadczona w pakiecie z usługą transmisji danych zapewniającą szerokopasmowy dostęp do Internetu
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Podawanie informacji o punktach adresowych, w których nie jest świadczona usługa transmisji danych zapewniająca szerokopasmowy dostęp do Internetu. Nie ma także konieczności podawania informacji o innych usługach niż usługa transmisji zapewniająca szerokopasmowy dostęp do Internetu, jeśli nie są one świadczone w konkretnym punkcie adresowym.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	

	21.
	Liczba użytkowników w podziale na świadczoną prędkość usług transmisji danych
	Prędkość usługi transmisji danych
	TAK
	Jedna z wartości z kolumny „Kod prędkości” ze
słownika nr 5 – „Prędkość łącza internetowego”.
	Informacja o prędkości świadczonej usługi transmisji danych zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu do użytkownika końcowego. W przypadku, gdy słownik nie zawiera dokładnej wartości prędkości łącza internetowego, należy podać wartość w zaokrągleniu w dół.
	Wartość słownikowa
	

	22.
	
	Liczba użytkowników końcowych
	TAK
	Cyfry
	Łączna liczba użytkowników nie może być mniejsza niż 1.
	Liczba całkowita/4
	



IV. Obiekty budowlane umożliwiające kolokację
	Numer
	Grupa informacji
	Nazwa pola
	Wartość obligatoryjna
	Dopuszczalne wartości
	Objaśnienia co do sposobu wypełnienia.
	Typ
	Pole do wypełnienia

	1.
	Identyfikacja obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację
	Identyfikator obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację
	TAK
	Cyfry, litery lub znaki specjalne
	Unikalny identyfikator obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację.
Wymagane jest przekazanie informacji tylko o obiektach budowlanych, które w momencie sprawozdawania mogą nadal zapewnić kolokację; nie dotyczy obiektów budowlanych, w których istnieje już kolokacja, ale brak jest możliwości dla kolejnej kolokacji. Dla każdego obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację wymagany jest unikalny identyfikator.
	Tekst/100
	

	2.
	Lokalizacja obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację[footnoteRef:17]) [17: ) Lokalizację obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację określa się na podstawie PRG.
] 

	Identyfikator TERC dla lokalizacji obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację
	TAK
	Cyfry
	Identyfikator TERC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, odpowiedni dla gminy, w której znajduje się obiekt budowlany.
	Tekst/7
	

	3.
	
	Identyfikator SIMC dla lokalizacji obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację
	TAK
	Cyfry
	Identyfikator SIMC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, zgodny z gminą, nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą i delegaturą, w której znajduje się obiekt budowlany.
	Tekst/7
	

	4.
	
	Identyfikator ULIC dla lokalizacji obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację
	Tylko w przypadku gdy istnieje identyfikator ULIC dla lokalizacji obiektu budowlanego
	Cyfry
	Identyfikator ULIC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, odpowiedni dla adresu, pod którym znajduje się obiekt budowlany.
	Tekst/5
	

	5.
	
	Numer porządkowy dla lokalizacji obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację
	TAK
	Cyfry, litery i znaki specjalne
	Numer porządkowy z PRG zgodny z adresem, pod którym znajduje się obiekt budowlany.
	Tekst/50
	

	6.
	
	Szerokość geograficzna lokalizacji obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację
	Tylko w przypadku braku jednoznacznej identyfikacji obiektu budowlanego w PRG
	Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra
	Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52.05951 dla szerokości geograficznej północnej) z dokładnością do 2 m.
	Liczba rzeczy w lista/7
	

	7.
	
	Długość geograficzna lokalizacji obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację
	Tylko w przypadku braku jednoznacznej identyfikacji obiektu budowlanego w PRG
	Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra
	Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World
Geodetic System 1984). Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 21.38647 dla długości geograficznej wschodniej) z
dokładnością do 2 m.
	Liczba rzeczy w lista/7
	

	8.
	Cechy obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację
	Możliwość kolokacji polegającej wyłącznie na udostępnieniu miejsca na dachu
	TAK
	Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie”
	Informacja o tym, czy obiekt budowlany zapewnia możliwość udostępnienia miejsca wyłącznie na dachu. Jeśli w obiekcie budowlanym możliwa jest kolokacja w inny sposób konieczne jest wskazanie wartości
„Nie”.
	Jedna z dopuszczalnych wartości
	


_____________________

