Załącznik nr 3 - Specyfikacja mebli dotyczących stanowiska obsługi WZON w pom. Nr 12

Biurko z dostawką – 2 szt.

**Biurko w kształcie prostokąta o wymiarach orientacyjnych**: szerokość: 1860 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720-760 mm **oraz dostawką w kształcie prostokąta** o wymiarach podstawowych: szerokość: 1860 mm, głębokość 450 mm, wysokość 720-760mm.

Dokładne wymiary biurka i dostawki należy sprawdzić podczas wizji lokalnej oraz potwierdzić z użytkownikiem.

**Biurko:**

* **Blat:** wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, z przelotką na kable do monitora, pod blatem (w środkowej części) wysuwana półka pod klawiaturę o szerokości 700 mm i głębokości 350 mm.
* **Podstawa:** 4 nogi stalowe, z regulacją wysokości, w kolorze aluminium.
* **Osłona/blenda na nogi:** metalowa, w kolorze nóg biurka, z prześwitami.
* **Podstawka na kółkach na komputer stacjonarny:** wykonana z płyty meblowej o wymiarach szerokość: 300 mm, głębokość 500 mm, wysokość 140 mm.
* **Kolorystyka blatu i podstawki pod komputer:** płyta meblowa – SWISS KRONO D3798 CL Dąb Londyn.
* **Osłona przednia na biurko:** wykonana z materiału nietłukącego, przeźroczystego (plexi) o grubości co najmniej 5 mm.,mocowana do blatu na słupkach.

**Dostawka:**

* **Blat:** wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm.
* **Podstawa:** 2 nogi stalowe, z regulacją wysokości, w kolorze aluminium
* **Kolorystyka dostawki:** płyta meblowa – SWISS KRONO D3798 CL Dąb Londyn.
* **Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:** dostawka mocowana do frontu biurka.

Kontener podbiurkowy – 2 szt.

**Kontener mobilny** o wymiarach: szerokość 400-450mm, głębokość 500-550mm, wysokość 540-580mm

* Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie, oklejone obrzeżem ABS – obrzeże dobrane pod kolor płyty.
* Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty.
* Kontener powinien posiadać 3 szuflady
* Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 75%.
* Zamek centralny z dwoma kluczami, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera.
* Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach
* W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka muszą być mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego.
* Korpus kontenera klejony,
* Kolorystyka: płyta meblowa – SWISS KRONO D3798 CL Dąb Londyn.
* Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: Szuflady z cichym domykiem.