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ELEKTRYCZNY WÓZEK WIDŁOWY CZOŁOWY
Pola w formularzu powinny być wypełnione realnymi danymi oferowanego  przedmiotu zamówienia
	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	1. 
	Nazwa urządzenia
	Fabrycznie nowy elektryczny wózek widłowy czołowy przeznaczony do prac magazynowych, logistycznych, transportowych, załadunkowych i rozładunkowych realizowanych na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.
	

	2. 
	Karta katalogowa / strona www
	Dołączenie karty katalogowej urządzenia lub wskazanie strony internetowej producenta z opisem oferowanego modelu.
	

	3. 
	Produkcja seryjna
	Urządzenie musi pochodzić z produkcji seryjnej.
	

	4. 
	Przeznaczenie urządzenia
	Prace magazynowe, logistyczne, załadunkowe, rozładunkowe, transportowe oraz składowanie materiałów na regałach magazynowych.
	

	5. 
	Rok produkcji
	Nie wcześniej niż 2025 r., przy zachowaniu fabrycznej nowości i zerowego przebiegu roboczego. Dopuszczalny przebieg testowy producenta: maks. 5 mth.
	

	6. 
	Typ maszyny
	Elektryczny wózek widłowy czołowy.
	

	7. 
	Maksymalny udźwig nominalny
	Min. 2 000 kg.
	

	8. 
	Wysokość podnoszenia
	Min. 6 000 mm.
	

	9. 
	Środek ciężkości ładunku
	500 mm.
	

	10. 
	Typ masztu
	Triplex.
	

	11. 
	Wolny skok wideł
	Wymagany.
	

	12. 
	Długość wideł
	Min. 1 150 mm.
	

	13. 
	Przesuw boczny wideł
	Zintegrowany przesuw boczny wymagany.
	

	14. 
	Szerokość całkowita
	Maks. 1 200 mm.
	

	15. 
	Promień skrętu
	Maks. 2 400 mm.
	

	16. 
	Układ kierowniczy
	Wspomagany.
	

	17. 
	Rodzaj napędu
	Elektryczny.
	

	18. 
	Akumulator trakcyjny
	Technologia Li-Ion.
	

	19. 
	Ładowarka / prostownik
	W komplecie z urządzeniem, dostosowana do oferowanego akumulatora.
	

	20. 
	Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
	Wymagany.
	

	21. 
	Oświetlenie robocze
	Oświetlenie z przodu i z tyłu.
	

	22. 
	Lampa ostrzegawcza
	Wymagana.
	

	23. 
	Sygnał cofania
	Wymagany.
	

	24. 
	Dach ochronny operatora
	Wymagany.
	

	25. 
	Pas bezpieczeństwa operatora
	Wymagany.
	

	26. 
	Fotel operatora
	Regulowany, amortyzowany.
	

	27. 
	Ograniczenie prędkości podczas podnoszenia lub skrętu
	Wymagane, jeżeli przewidziane przez producenta dla oferowanego modelu.
	

	28. 
	Oświetlenie ostrzegawcze strefy pracy
	Wymagane.
	

	29. 
	Ogumienie
	Przystosowane do pracy w magazynie oraz na utwardzonych placach magazynowych.
	

	30. 
	Oznakowanie CE
	Wymagane.
	

	31. 
	Deklaracja zgodności UE
	Wymagana.
	

	32. 
	Dokumentacja techniczna
	Wymagana.
	

	33. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Wymagana.
	

	34. 
	Dokumentacja dla UDT
	Wymagana.
	

	35. 
	Szkolenie użytkowników
	Minimum 2 osoby.
	

	36. 
	Gwarancja na wózek
	Minimum 24 miesiące lub 2 000 mth.
	

	37. 
	Gwarancja na akumulator Li-Ion
	Minimum 60 miesięcy lub 10 000 mth.
	

	38. 
	Czas reakcji serwisu
	Maksymalnie 48 godzin roboczych od zgłoszenia awarii.
	

	39. 
	Serwis na terenie Polski
	Wymagany.
	

	40. 
	Dostępność części zamiennych
	Minimum 10 lat od daty dostawy.
	

	41. 
	Autoryzacja serwisu
	Producent, autoryzowany serwis producenta lub podmiot posiadający uprawnienia producenta.
	

	42. 
	Przygotowanie do odbioru UDT
	Wymagane.
	

	43. 
	Uruchomienie i przegląd zerowy
	Wymagane.
	

	44. 
	Dostawa
	Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie.
	


Instrukcja do wypełnienia tabeli
1. W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne wartości, dane techniczne, opisy, nazwy dokumentów lub informacje potwierdzające spełnienie wymagań minimalnych.
2. W przypadku parametrów liczbowych należy podać rzeczywiste wartości oferowanego urządzenia.
3. W przypadku parametrów jakościowych należy wpisać jednoznaczną informację, np. „spełnia”, „tak”, „w standardzie” lub przedstawić krótki opis rozwiązania.
4. W przypadku gdy spełnienie wymagania wynika z załączonej dokumentacji producenta, Wykonawca powinien wskazać odpowiedni dokument.
5. Brak potwierdzenia spełnienia wymagań minimalnych może skutkować odrzuceniem oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia lub uzupełnienia informacji dotyczących parametrów technicznych oferowanego urządzenia.
Uwagi dodatkowe
1. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania minimalne określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
2. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów minimalnych skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych, technicznych i eksploatacyjnych określonych w OPZ i ST.
5. Odbiór urządzenia obejmować będzie w szczególności kontrolę dokumentacji, wyposażenia, funkcji bezpieczeństwa, działania układu podnoszenia, działania przesuwu bocznego, działania ładowarki oraz poprawności pracy urządzenia.
6. Parametry oferowane muszą być możliwe do zweryfikowania na podstawie dokumentacji producenta lub przedstawiciela producenta.
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