Numer postępowania: WOF-I.261.31.2023

Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego

Nazwa postępowania: „Dostawa skanera na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach”.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)[[1]](#footnote-1)**

Przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany zgodnie z normą jakości ISO9001:2000 oraz ISO-14001 lub normą równoważną.

Przedmiot zamówienia musi być oznakowany symbolem CE, pochodzić z legalnego źródła, musi być dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju i objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i oprogramowania, świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski.

**MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE DLA SKANERA ORAZ STOJAKA POD SKANER**

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiającego |
| **SKANER** **GRAPHTEC A0 36" (932MM)** lub  równoważny | Technologia skanowania: CIS  Rozdzielczość optyczna [dpi]: 600  Interfejs komunikacyjny: USB 2.0  Maksymalna długość skanowania: Nie ograniczona przez skaner  Dokładność: +/-0.1% +/-1 pixel  Rozdzielczość maksymalna: 9600dpi  Maksymalna szerokość dokumentu [mm]: 965  Maksymalna szerokość skanowania [mm]: 932  Grubość skanowanych mediów [mm]: 1,6  Ładowanie papieru: Z przodu  Przechwytywanie obrazu: 48-bit / 16-bit  Waga [kg]: 25  Wymiary: 1097 mm x 160 mm x 322 mm (szer. x wys. x gł.)  Gwarancja (gwarancja producenta minimum 24 miesiące) |
| **STOJAK POD SKANER[[2]](#footnote-2)** | Dostosowany do oferowanego przez Wykonawcę skanera  (gwarancja producenta minimum 24 miesiące) |

1. Dopuszcza się rozwiązania równoważne charakteryzujące się takimi samymi lub wyższymi parametrami (za wyższe parametry uznaje się więcej funkcjonalności, szybszą i dokładniejszą pracę, wyższą sprawność, wyższą wytrzymałość). [↑](#footnote-ref-1)
2. Zamówienie objęte prawem opcji [↑](#footnote-ref-2)