**Załącznik nr 4 do SWZ**

***„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce   
– bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Drawsko”***

***Dział I – KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH***

**ODMULANIE –**

Zakres prac obejmuje:

1) odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna od 0,40 m do 2,40 m, gr. warstwy namułu 0,30 m za pomocą urządzeń mechanicznych (kosiarko-odmularki, koparki itp.) polegające na wydobyciu namułu z dna rowu wraz z odłożeniem urobku na poboczu lub uszkodzonych skarpach

**PLANTOWANIE –**

Zakres prac obejmuje:

1) mechaniczne plantowanie urobku uzyskanego z odmulanych rowów wzdłuż górnej krawędzi skarpy rowu na wysokość nie większa niż 20 cm wraz z jego ubiciem na poboczu lub na uszkodzonej skarpie

**WYKASZANIE SKARP –**

Zakres prac obejmuje:

1) ścinanie pasem o szerokości nie mniejszej niż 1 metr z każdej strony skarpy rowu występujących części nadziemnej roślinności zielnej (trawy, turzyce, sitowie, trzcina itp.) oraz pojedynczych zakrzaczeń za pomocą urządzeń wyposażonych w ostrza tnące lub elementy tnąco-rozdrabniające do wysokości nie wyższej niż 10 cm nad poziom gruntu wraz z usunięciem pokosu poza obszar objęty wykaszaniem lub jego rozdrobnieniem na elementy poniżej 5 cm