**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych do** Rejonu Autostradowego w Łowiczu, Dzierzgów 114; 99-416 Nieborów.

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy:

gazu propan skroplony do celów grzewczych wyprodukowany według polskich norm PN-C 96008:1998 Przetwory Naftowe – Gazy Węglowodorowe – Gazy Skroplone C3-C lub równoważne oraz muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego. W szacunkowej ilości 40 000 litrów bezpośrednio do zbiorników Zamawiającego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja |  | Rejon Autostradowy w Łowiczu Dzierzgów 114  99-416 Nieborów |
| Pojemność zbiornika | litry | 3 szt. \* 6 700 |
| Ilość przewidywanych dostaw paliwa w trakcie realizacji umowy | litry | 40 000 |
| **Terminy umowy** | Od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy | |

1. Określona przez Zamawiającego ilość gazu jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego zakresu zamówienia z uwagi na faktyczne zużycie. Zamawiający będzie zlecał dostawy do zbiorników o pojemnościach 6700 litrów, maksymalne dopuszczalne ciśnienie w zbiornikach 15,6/-0,08 bar, maksymalne dopuszczalne napełnienie 85%.
3. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia za pomocą autocystern wyposażonych:

* W pompy z zalegalizowanymi licznikami przepływu,
* W legalizowany przepływ gazu,
* W pompę ssąco tłoczącą,
* Wąż do tankowania o długości umożliwiającej swobodne tankownie pojazdu,

1. Dostawy będą odbywały się zgodnie z środkami ostrożności przewidzianymi w karcie charakterystyki produktu propan – butan MIX LPG opracowanymi zgodnie Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z 20.05.2010r. zmieniające Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 18 grudnia w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.
2. Do każdej dostawy Wykonawca winien jest dołączyć aktualne świadectwo jakości gazu wydane przez producenta dla danej partii gazu. Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odmową przyjęcia dostawy oraz karami wynikającymi z nieterminowych dostaw przewidzianymi w umowie.
3. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości paliwa Wykonawca pokryje koszty napraw oraz wszystkie inne ewentualne straty Zamawiającego.
4. Podstawą wzajemnych rozliczeń będzie ilość dostarczonego gazu określona w litrach.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia gazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia następnego po dniu złożenia przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego zamówienia.
6. Rozliczenie dostaw będzie następowało nie częściej niż raz w miesiącu po wykonaniu usługi i potwierdzeniu jej wykonania przez osoby nadzorujące, wyznaczone przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego; załącznik nr 2
7. Miejscem doręczenia faktur, adresem korespondencji będzie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon Autostradowy w Łowiczu Dzierzgów 114,   
   99-416 Nieborów.
8. Wykonawca musi posiadać zezwolenie do wykonywania przedmiotu zamówienia Koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) a także wykonywać ją zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych;
9. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją umowy i dostawą przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.
10. Dostawy gazu mają odbywać się w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Dostawy przy minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej temperaturze -20 ° C/40° C
11. **Termin realizacji:**

**Od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.**

**Dostawy cząstkowe będą odbywały się sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.**