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Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV / Crossover (klasa B-SUV), przystosowanego do użytkowania w warunkach górskich i terenowych, wyposażonego w napęd na wszystkie koła (AWD / 4×4) oraz fabryczny lub dedykowany hak holowniczy, przeznaczonego do eksploatacji całorocznej.
Wymagania ogólne dotyczące pojazdu:
1) Fabrycznie nowy,
2) Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2025 r.,
3) Przebieg w momencie dostawy: maksymalnie 50 km,
4) Dopuszczony do ruchu drogowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (posiadający ważne świadectwo homologacji typu pojazdu),
5) Pojazd oznakowany naklejką informującą o dofinansowaniu zakupu pojazdu o wielkości ok. 10 x 16 cm (+/- 10 cm), dodatkowo logotyp RDOŚ w Rzeszowie o wielkości ok 5 x 10 cm (+/- 10 cm), umieszczone na drzwiach przednich, z obu stron pojazdu.
II. Wymagania techniczne i funkcjonalne
1. Nadwozie i konstrukcja
1) Typ nadwozia: SUV / Crossover (klasa B-SUV),
2) Liczba drzwi: 5,
3) Liczba miejsc siedzących: min. 5,
4) Kolor nadwozia – lakier metalizowany lub perłowy, ciemny w odcieniach szarości, ciemnego zielonego lub niebieskiego, 
5) Zabezpieczenie antykorozyjne.
2. Układ napędowy
1) Napęd: automatycznie dołączany elektryczny lub mechaniczny napęd na wszystkie koła (AWD / AWD-i / 4×4),
2) Automatyczna praca układu napędowego bez konieczności stałej ingerencji kierowcy,
3) Dedykowane tryby jazdy / wspomagania nawierzchni dostosowane do warunków, trudnych (np. Trail / Snow / Off-Road lub równoważne).
3. Silnik i skrzynia biegów
1) Typ układu silnikowego: diesel lub silnik wysokoprężny, dodatkowo wspomaganym silnikiem elektrycznym, tzw. miękka hybryda (Mild-Hybrid), 
2) Rodzaj paliwa: olej napędowy, benzyna,
3) Średnie zużycie paliwa wg danych katalogowych: nie większe niż 6,5 l/100km,
4) Osłona ochronna pod silnikiem i skrzynią biegów,
5) Osłona zbiornika paliwa,
6) Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna (bezstopniowa e-CVT lub automatyczna).
4. Właściwości jezdne (warunki górskie)
1) Minimalny prześwit poprzeczny: min. 170 mm,
2) System wspomagania ruszania pod górę (HAC / Hill Start Assist lub równoważny),
3) System kontroli zjazdu ze wzniesienia (DAC / Hill Descent Control lub równoważny),
4) Układ stabilizacji toru jazdy (VSC / ESC lub równoważny).
5. Masy, wyposażenie do holowania i łączność elektryczna
1) Dopuszczalna masa całkowita (DMC) oraz masy nacisku osi zgodne z homologacją producenta, zapewniające bezpieczną eksploatację pojazdu w warunkach górskich,
2) Dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy z hamulcem: min. 750 kg,
3) Hak holowniczy: fabryczny lub montowany przez autoryzowaną stację obsługi (ASO) przed wydaniem pojazdu, wypinany/demontowalny, posiadający homologację europejską,
4) Instalacja elektryczna haka: fabryczna lub dedykowana instalacja z gniazdem 13-pin, przystosowana do współpracy z systemami bezpieczeństwa pojazdu.
6. Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa (wymagane)
1) System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS),
2) System stabilizacji toru jazdy (ESC / VSC),
3) Kompleksowy zestaw poduszek powietrznych: przednie, boczne, kurtyny,
4) Kamera cofania z wyświetlaniem obrazu na ekranie centralnym,
5) System automatycznego hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych/rowerzystów (PCS / AEB lub równoważny),
6) System asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA / LKA lub równoważny),
7) System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS).
7. Komfort i ergonomia (wymagane)
1) Klimatyzacja automatyczna (min. 1-strefowa lub 2-strefowa),
2) Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC) działający w pełnym zakresie prędkości,
3) Fotel kierowcy z regulacją wysokości,
4) Centralny ekran dotykowy systemu multimedialnego o przekątnej min. 8 cali,
5) Obsługa interfejsów Apple CarPlay oraz Android Auto (przewodowo lub bezprzewodowo),
6) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane.
8. Koła i ogumienie
1) Felgi aluminiowe o średnicy min. 17 cali,
2) Ogumienie: fabrycznie nowe, komplet opon letnich i komplet opon zimowych,
3) Koło zapasowe pełne.
9. Gwarancja, serwis i dokumentacja
1) Gwarancja mechaniczna producenta: min. 48 miesięcy (lub do limitu 100 000 km) w cenie oferty,
2) Gwarancja na perforację elementów nadwozia: min. 84 miesiące, 
3) Gwarancja na lakier nie mniej niż 36 miesięcy,
4) Wykonawca zapewni na oferowany przedmiot zamówienia pełny serwis gwarancyjny w Autoryzowanej Stacji Obsługi z siedzibą na terenie miasta Krosna i Sanoka lub w odległości do 70 km od ww. miast,
5) Koszt przeglądów w okresie gwarancyjnym pokrywa Zamawiający,
6)  Kompleksowa dokumentacja w języku polskim:
a) Świadectwo homologacji,
b) Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane pojazdu,
c) Informacje/dokumenty o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
d) Książkę serwisową pojazdu,
e) Instrukcję obsługi pojazdu (w języku polskim),
f) Kartę gwarancyjną pojazdu,
g) Dwa komplety kluczy do pojazdu.

10. Inne

1) Wyposażenie pojazdu w gaśnicę, podnośnik, klucz do kół, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową,
2) Dywaniki welurowe przód i tył,
3) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym na okres 12 miesięcy w zakresie: 
a) Odpowiedzialności Cywilnej (OC),
b) Autocasco (AC), 
c) Assistance bez limitu kilometrów na Polskę,
d) Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
4) Zamawiający przewiduje roczny przebieg samochodu na poziomie ok. 20 000 km.
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