**Ochrony nóg**

Wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed czynnikami biologicznymi (infekcyjnymi), zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normą EN 14126:2003, według co najmniej wyszczególnionych kryteriów:

* odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego,
* minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (co najmniej klasa 1),
* co najmniej typ 4 [PB - ochrona częściowa] wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 [PB -ochrona częściowa] wg EN 13034:2005+A1:2009,
* zakończone elastyczną taśmą zabezpieczającą,
* pakowany w indywidualne opakowanie.

Dopuszcza się, aby ochrony nóg spełniały wymagania jednego z następujących dokumentów:

ISO 22609:2004 (norma międzynarodowa), JIS T 8122:2015 (Japonia), ANSI/AAMI PB70:2012 (USA), ASTM F2407 - 06(2013)e1 (USA), NFPA 1999 (2018) (USA), GB 19082-2009 (Chiny).

Opracowanie:

Centralny Instytut Ochrony pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Ochron Osobistych