**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dostawa opon zimowych do samochodów będących   
w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie z podziałem na 5 części dla Rejonów w Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Międzyrzecu Podlaskim oraz Puławach.

**CPV: 34351100-3**

1. **Przedmiot zamówienia**

Dostawa opon zimowych do samochodów będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie z podziałem na 5 części dla Rejonów w Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Międzyrzecu Podlaskim oraz Puławach.

1. **Czas realizacji dostawy**
2. Zamawiający określa termin wykonania umowy: w terminie **10 dni** od daty otrzymania Zamówienia.

**Usługa obejmuje:**

* 1. Dostawę opon zimowych do pojazdów (samochodów osobowych) będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w ilości i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do OPZ.
  2. Odbiór i utylizację zużytych opon wskazanych przez Zamawiającego.

1. **Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy:** 
   1. Koszty transportu, rozładunku i odbioru przedmiotu Zamówienia pokrywa Wykonawca.
   2. Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia muszą być opakowane w sposób umożliwiający jego identyfikację (ilość i rodzaj) bez konieczności naruszania opakowania.
   3. Opony winny być dostarczane do Firmy P.W. „Darstan” ul. Sowińskiego 28, 20 – 613 Lublin.
   4. Odbiór zużytych opon, które przeznaczone są przez Zamawiającego do utylizacji, będzie następował w dniu dostawy nowych opon w ww. lokalizacji.
   5. Koszty odbioru i utylizacji przekazanych opon leżą po stronie Wykonawcy.
   6. Przedmiot Zamówienia powinien być fabrycznie nowy, spełniać odpowiednie normy techniczne i być wolny od wad fizycznych i prawnych.
   7. Zamawiający wymaga spełnienia kryteriów opon zawartych na etykietach zgodnie   
      z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE [nr 1222/2009](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0046:0058:pl:PDF):a
      1. Dla opon zimowych samochody osobowe (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 1)
         1. Efektywność energetyczna / opór toczenia – minimum klasa D bądź lepsza A,B,C,
         2. Przyczepność na mokrej nawierzchni – minimum klasa C bądź lepsza A,B
         3. Zewnętrzny hałas toczenia – maximum 72 dB
      2. Zamawiający wymaga aby opony do samochodów osobowych były sklasyfikowane co najmniej w klasie średniej bądź wyższej tj. premium.
   8. Szczegółowy zakres ilościowy przedmiotu Zamówienia określony został w ZAŁACZNIKU nr 1.

Sporządził: Ewa Różycka 10.10.2025