Zał. nr 1.8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE – OFERTA TECHNICZNA:

**– SKRZYNIE, NAGRZEWNICE, PRZEDŁUŻACZE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | OPIS |
|  | Nagrzewnica powietrza spalinowa | 5 szt. | Nagrzewnica olejowa musi posiadać następujące parametry:  Moc grzewcza [kW] 19-21,5  Przepływ powietrza [m³/h] 1500 - 1600  Zużycie paliwa [l/h] 1.5-2,0  Moc grzewcza [kcal/h] 18000-18500  Wydajność [Btu/h] 71500-71700  Minimalny czas pracy na pełnym zbiorniku [h] 18  Napięcie [V] 230 / 1-fazowe  Częstotliwość [Hz] 50  Pobór mocy max [kW] 0,32  Prąd znamionowy [A] 1,5  Pojemność zbiornika min-max [l] 35,0 – 38,0  Średnica przyłącza kominowego [mm] 120  Średnica rury wylotowej [mm] 230  Regulacja termostatem możliwa  Rodzaj paliwa olej opałowy / napędowy  Zapłon elektroda  Rodzaj wentylatora osiowy  Do każdej nagrzewnicy należy dostarczyć:   * termostat pomieszczeniowy z kablem min 5m * 2 szt.. giętkich przewodów do nadmuchu ciepłego powietrza dł. min. 5m wraz z rozgałęźnikiem * Zestaw podłączeniowy do przewodu * Płaszcz ochronny przeciwdeszczowy * Ochronny okap kominowy * 2 szt.. zapasowych filtrów paliwa |
|  | Skrzynia transportowa | 25 szt. | Skrzynia transportowa o parametrach:   * Składane uchwyty. * Zamki zapadkowe * Stalowe narożniki. * Uszczelka na pokrywie. * Pas przytrzymujący pokrywę. * Dopasowanie wnętrza. * Materiał aluminium * Wymiary zew 1200 x 800 x 510 * Pojemność 415 l   Waga maksymalna 20 kg |
|  | Skrzynia transportowa | 15 szt. | Skrzynia transportowa o parametrach:   * Składane uchwyty. * Zamki zapadkowe * Stalowe narożniki. * Uszczelka na pokrywie. * Pas przytrzymujący pokrywę. * Dopasowanie wnętrza. * Materiał aluminium * Wymiary zew 800 x 600 x 610 * Pojemność 240 l   Waga maksymalna 12 kg |
|  | Skrzynia transportowa | 15 szt. | Skrzynia transportowa o parametrach:   * Składane uchwyty. * Zamki zapadkowe * Stalowe narożniki. * Uszczelka na pokrywie. * Pas przytrzymujący pokrywę. * Dopasowanie wnętrza. * Materiał aluminium * Wymiary zew 800 x 600 x 410 * Pojemność 155 l   Waga maksymalna 10 kg |
|  | Skrzynia transportowa | 5 szt. | Skrzynia transportowa o parametrach:   * Składane uchwyty. * Zamki zapadkowe * Stalowe narożniki. * Uszczelka na pokrywie. * Pas przytrzymujący pokrywę. * Dopasowanie wnętrza. * Materiał aluminium * Wymiary zew 1700 x 800 x 700 * Pojemność 830 l   Waga maksymalna 30 kg |
|  | Skrzynia transportowa | 10 szt. | Skrzynia transportowa o parametrach:   * Składane uchwyty. * Zamki zapadkowe * Uszczelka na pokrywie. * Pas przytrzymujący pokrywę. * Dopasowanie wnętrza. * Materiał aluminium * Wymiary zew 1200 x 300 x 250 * Pojemność 63 l   Waga maksymalna 6,5 kg |
|  | Przedłużacz elektryczny na bębnie | 4 szt. | Przedłużacz o parametrach:   * Bęben hermetyczny * Długość minimum 28m * Przekrój przewodu minimum 2,5 mm2 * Stopień ochrony minimum IP64 * Ilość gniazd minimum 3 szt.   Napięcie 230V |
|  | Przedłużacz z rozgałęźnikiem | 8 szt. | Przedłużacz o parametrach:   * Długość minimalna 10 m * Stopień ochrony minimum IP 44 * Przekrój przewodu 2,5 mm2 * Ilość gniazd 4 szt.   Prąd znamionowy 16 A |
|  | Spawarka MMA/TIG | 1 szt. | * Zabezpieczenie sieci 230 V [A]- 20 * Zasilanie [V] - 230 * Minimalny prąd spawania TIG [A] – 10 * Maksymalny prąd spawania TIG [A] - 200 * Minimalny prąd spawania MMA [A] - 10 * Maksymalny prąd spawania MMA [A] - 200 * Cykl pracy TIG [%] - 60 * Cykl pracy MMA [%] - 60 * Procesy spawania - MMA / TIG * Funkcja VRD * Funkcja Hot-Start * Funkcja Arc Force * Funkcja Anti Stick |
|  | Przyłbica z filtrem do spawania | 1 szt. | * Filtr samo ściemniający P850 ma pole widzenia (96x39 mm) i czas zaciemnienia poniżej 0,3 ms * Klasa optyczna 1/1/1/2 * Sterowanie wewnętrzne cyfrowe * Zakres zaciemniania 9-13 * Ochrona uv/Ir – DIN 16   Zasilanie – ogniwo słoneczne/baterie |
|  | Rękawice spawalnicze | 2 szt. | * Kategoria CE: - Ś.O.I. II * Rozmiary:10-12 * Materiał wierzchni: Licowa skóra koźla, skóra bydlęca * Właściwości ochronne: Szwy z kevlaru,   Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407) |
|  | W okresie 5 lat od dnia dostawy Wykonawca zapewnia wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących sprzętu, elementów zabudowy i wyposażenia, obejmujących również wymianę części, materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie. | | |