[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.55
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=
ka=Zweryfikowane	49152

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Agencja Budowlana KALDO
afn=64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
nb=Budowa kancelarii leśnictwa Mchy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. INSTALACJE SANITARNE
ab=Włościejewice, gm. Książ Wlkp, dz. nr 5078
ni=Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piaski
ai=63-820 Piaski, ul. Drzęczewska 1
br=Sanitarna
nk=Hubert Krupa (kosztorysant)	
dt=15.12.2021	0
cpv=45330000-9	INSTALACJE SANITARNE
cpv=45332300-6	Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
cpv=45332300-6	Kanalizacja sanitarna
cpv=45332200-5	Instalacja wodociągowa
cpv=45331100-7	Instalacja ogrzewania elektrycznego
cpv=45331210-1	Instalacja wentylacji mechanicznej
cpv=45231300-8	Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
cpv=45231300-8	Zewnętrzna instalacja wodociągowa
cpv=45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Załącznik nr 1 - Założenia wyjściowe  do kosztorysowania1310131013101. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o podstawy KNNR i KNR131013102. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.131013103. Podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:1310- Dokumentacja projektowa1310- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz   planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.131013104. Ceny jednostkowe robót ustalono na podstawie kalkulacji szczegółowych.Kosztorys szczegółowy  opracowano na podstawie następujących danych:1310- Narzut kosztów pośrednich w wysokości 70% (liczone od R i S)1310- Narzut zysku w wysokosci 20% (liczony od R i S) 1310- Cena robocizny w wysokości 26,00 zł/r-g (bez narzutów)1310- Ceny materiałów wg  średnich danych ORGBUD IV kw 2021r. z kosztami zakupu, na podstawie aktualnych cenników katalogowych producentów lub uzyskanych informacji własnych z uwzględnieniem kosztów zakupu Kz=7%1310- Ceny sprzętu wg danych ORGBUD IV kw 2021r.1310- Zysk liczono od R+Kp(R)+S+Kp(S)131013105. Dane dotyczące robót przygotowawczych:1310- roboty rozbiórkowe: nie dotyczy1310- roboty ziemne: wywóz ziemi na wysypisko na odległość 15 km wraz z opłatą wysypiskową1310- inne wyżej niewymienione: nie dotyczy131013106. Dane dotyczące technologii wykonania robót nieokreślonych dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót: wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania robót zostały okeślone w projekcie i STWiOR131013101310Załącznik nr 2 - Charakterystyka obiektu/robót:13101310Niniejszy kosztorys obejmuje koszty instalacji sanitarnych dla zadania: Budowa kancelarii leśnictwa Ławica wraz z infrastrukturą towarzyszącą13101310W skład instalacji wchodzą następujące elementy:13101310- instalacja wod-kan1310- instalacja ogrzewania elektrycznego1310- instalacja wentylacji mechanicznej1310- sieci sanitarne131013101310131013101310131013101310

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE SANITARNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45330000-9

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
cpv=45332300-6

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=22.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=22.95	1	(#p10+#p11)*1*(1,5+0,2)						

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=16.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16.64	1	#p1-#p4						

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=16.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16.64	1	#p2						

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=6.31
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6.31	1	#p7+#p8+#p9						

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6.31
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6.31	1	#p7+#p8+#p9						

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=6.31
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=15	
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6.31	1	#p5						

[POZYCJA]
id=17
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	(#p10+#p11)*0,2*1						

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Zasypka technologiczna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1.585
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.585	1	(#p10)*0,16*1+(#p11)*0,11*1-(#p10*PoleKołaD(0,16)+#p11*PoleKołaD(0,11))						

[POZYCJA]
id=27
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Obsypka 15 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2.025
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.025	1	(#p10+#p11)*0,15*1						

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04	4	0203-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych1310Poziomy w wykopach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5.8	1	3,05+2,05+0,7						

[POZYCJA]
id=3071
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03	4	0203-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych1310Poziomy w wykopach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=7.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=7.7	1	1,4+1,5+4,8						

[POZYCJA]
id=3080
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03	4	0203-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych1310Podejścia do pionów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6.59
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6.59	1	1,38+1,31+1,34+1,34+1,22						

[POZYCJA]
id=4756
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04	4	0203-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych1310Podejścia do pionów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.33	1	1,33						

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=71
nu=1.2
cpv=45332300-6

[POZYCJA]
id=72
pd=						0
na=Przepusty w stropach PVC 110
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=73
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=9.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	#p18+#p19						

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p20						

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=15.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=15.5	1	#p15+#p16						

[POZYCJA]
id=87
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Pion kanalizacyjny K1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	1*8						

[POZYCJA]
id=93
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Poziomy kanalizacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	#p24*1,5						

[POZYCJA]
id=99
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Poziomy kanalizacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p23*1,5						

[POZYCJA]
id=105
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02	4	0222-02		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0213-05	4	0213-05		1
mpn=_1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych do przyborów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p29+#p30+#p31+#p32						

[POZYCJA]
id=122
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych do przyborów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p26						

[POZYCJA]
id=138
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-01	2-15/GEBERIT	0102-01		1
mpn=_1211
na=Stelaż montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p26						

[POZYCJA]
id=142
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=146
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p26						

[POZYCJA]
id=4870
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpust podłogowy PVC 110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=161
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0229-05	4	0229-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlewozmywak 1-komorowy montowany na szafce
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4722
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0123-01	0-35	0123-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Brodzik kwadratowy z kompletem nóżek i syfonem samooczyszczającym przystosowany dla niepełnosprawnych, odpływ 90mm wraz z kabiną kwadratową 80x50cm z drzwiami rozsuwanymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3735
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-02	4	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfon z blokadą antyzapachową (podłączenie zrzutu wody z podgrzewacza)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=185
pd=						0
na=Poręcz stała L=600 przy WC
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p26						

[POZYCJA]
id=188
pd=						0
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy WC L=700
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p26						

[POZYCJA]
id=191
pd=						0
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy umywalkach L=600
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p26*2						

[POZYCJA]
id=4149
pd=						0
na=Poręcz ścienna łukowa stała prysznicowa
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p31*1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=194
nu=1.3
cpv=45332200-5

[POZYCJA]
id=195
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=4.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	(#p51+#p52+#p53)*1,2						
ko=				

[POZYCJA]
id=197
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	#p37						

[POZYCJA]
id=4275
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-01	4	1009-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm1310Odcinek pod posadzką w budynku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4281
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-01	4	1011-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=207
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych1310ZW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=18	0	\	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	4+1+10+2+1						

[POZYCJA]
id=213
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych1310ZW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=3721
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych1310ZW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	3+1+1						

[POZYCJA]
id=249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych1310CW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=15	0	\	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	10+5						

[POZYCJA]
id=255
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych1310CW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[POZYCJA]
id=279
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Otuliny PU gr. 9 mm d=17
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	#p41						

[POZYCJA]
id=287
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Otuliny PU gr. 9 mm d=21
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	#p42						

[POZYCJA]
id=3727
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=_1211
na=Otuliny PU gr. 9 mm d=26
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p43						

[POZYCJA]
id=335
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Otuliny PU gr. 20 mm d=17
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p44						

[POZYCJA]
id=343
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Otuliny PU gr. 20 mm d=21
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	#p45						

[POZYCJA]
id=375
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310Umywalki i zlewozmywak
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
krn=2	
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p29+#p30						
ko=				

[POZYCJA]
id=381
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310Prysznic
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
krn=2	
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p31						
ko=				

[POZYCJA]
id=399
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-06	4	0116-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310WC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p26						

[POZYCJA]
id=411
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-04	4	0135-04		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p51*2						

[POZYCJA]
id=423
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-04	4	0135-04		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający do WC DN15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p53						

[POZYCJA]
id=435
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p29						

[POZYCJA]
id=439
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p30						

[POZYCJA]
id=443
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-09	4	0137-09		1
mpn=1211
na=Bateria prysznicowa jednouchwytowa standard
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p31						

[POZYCJA]
id=3099
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-01	4	0143-01		1
mpn=1211
na=Elektryczny podgrzewacz wody V=80l
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	#p39+#p41+#p42+#p43+#p44+#p45						
ko=				
ko=				
ko=				
ko=				
ko=				
ko=				
ko=				

[POZYCJA]
id=475
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=478
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-02	4	0127-02		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	#p39+#p41+#p42+#p43+#p44+#p45						

[POZYCJA]
id=480
pd=						0
na=Przepusty w ścianach wg dokumentacji wraz z zabezpieczeniami p.poż.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja ogrzewania elektrycznego
wa=0
kn=0	0	0
id=576
nu=1.4
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=583
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-38 0103-03	0-38	0103-03		1
mpn=_1211
na=Grzejnik elektryczny 500W
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji mechanicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=817
nu=1.5
cpv=45331210-1

[ELEMENT 3]
na=Wywiewy grawitacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=4343
nu=1.5.1

[POZYCJA]
id=4874
pd=						0
na=Konstrukcja wsporcza do jednostki wentylacyjnej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=65
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p66						
ko=				
ko=				
ko=				

[POZYCJA]
id=4875
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
mpn=_1211
na=Jednostka wentylacyjna Vn/Vw=120m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4881
pd=						0
na=Uruchomienie jednostki wentylacyjnej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=67
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p66						

[POZYCJA]
id=4854
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1.884
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.884	1	0,1*3,14*(3*2)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4863
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0213-01	9-16	0213-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=2.072
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.072	1	#p68*1,1						

[POZYCJA]
id=4336
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawa dachowa B/II d=150 z cokołem izolowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p71						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4358
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0152-02	2-17	0152-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nasada kominowa grawitacyjna d=150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4761
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0410-02	5	0410-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator ścienny łazienkowy V=50m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4317
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0156-01	2-17	0156-01		1
mpn=_1211
na=Nawietrzak ścienny V=7-30 m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Prace uzupełniające
wa=0
kn=0	0	0
id=1722
nu=1.5.2

[POZYCJA]
id=1723
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0303-01	3	0303-01		1
mpn=1211
na=Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=0.23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.23	1	0,23						

[ELEMENT 2]
na=Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=1726
nu=1.6
cpv=45231300-8

[POZYCJA]
id=1727
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0104-05	AT-11	0104-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=31.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=31.62	1	(#p83)*1,2*(1,4+0,15)						

[POZYCJA]
id=1731
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0109-05	AT-11	0109-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=19.518
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=19.518	1	#p75-#p77						

[POZYCJA]
id=1736
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0108-02	AT-11	0108-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=12.102
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=12.102	1	#p79+#p81+#p80						

[POZYCJA]
id=1740
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0108-06	AT-11	0108-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=12.102
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=15	
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=12.102	1	#p79+#p81+#p80						

[POZYCJA]
id=1742
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=3.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3.06	1	(#p83)*0,15*1,2						

[POZYCJA]
id=1747
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Obsypka technologiczna - piasek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2.922
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.922	1	(#p83)*0,16*1,2-(#p83*PoleKołaD(0,16))						

[POZYCJA]
id=1752
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
mpn=1211
na=Zasypka technologiczna 30 cm - piasek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=6.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6.12	1	(#p83)*0,3*1,2						

[POZYCJA]
id=1757
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-02	5	0705-02		1
mpn=_1211
na=Rura osłonowa DN200 (wejście do budynku)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1*1,5						

[POZYCJA]
id=1763
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=1787
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		0
na=Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	#p83						

[POZYCJA]
id=4882
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0103-04	4-01	0103-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1.38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.38	1	1,0*1,0*(1,38)						

[POZYCJA]
id=4884
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-08	4	1413-08		1
mpn=1211
na=Podstawa studni betonowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=0.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	1,0*1,0*0,15*1						

[POZYCJA]
id=4890
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0305-02	9-20	0305-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,38 S1 z włazem A15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3716
pd=						0
na=Zbiornik bezodpływowy V=5m3 z włazem A15
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Zewnętrzna instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=4176
nu=1.7
cpv=45231300-8

[POZYCJA]
id=4177
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0104-05	AT-11	0104-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu  koparka 0,75 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=38.135
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=38.135	1	(#p96)*1,1*(1,47+0,15)						

[POZYCJA]
id=4181
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0109-05	AT-11	0109-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=29.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=29.16	1	#p89-#p91						

[POZYCJA]
id=4186
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0108-02	AT-11	0108-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=8.975
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=8.975	1	#p93+#p95+#p94						

[POZYCJA]
id=4190
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0108-06	AT-11	0108-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=8.975
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=15	
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=8.975	1	#p93+#p95+#p94						

[POZYCJA]
id=4192
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=3.531
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3.531	1	(#p96)*0,15*1,1						

[POZYCJA]
id=4197
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Obsypka technologiczna - piasek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=0.736
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.736	1	(#p96)*0,032*1,1-(#p96*PoleKołaD(0,032))						

[POZYCJA]
id=4202
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Zasypka technologiczna 20 cm - piasek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=4.708
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.708	1	(#p96)*0,2*1,1						

[POZYCJA]
id=4207
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-01	4	1009-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=21.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=21.4	1	21,4						

[POZYCJA]
id=4848
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-02	5	0705-02		1
mpn=_1211
na=Rura osłonowa DN100 (wejście do budynku)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1*1,5						

[POZYCJA]
id=4213
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		0
na=Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=21.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=21.4	1	#p96						

[POZYCJA]
id=4896
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0103-04	4-01	0103-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.7	1	1,0*1,0*(1,7)						

[POZYCJA]
id=4898
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-08	4	1413-08		1
mpn=1211
na=Podstawa studni betonowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=0.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	1,0*1,0*0,15*1						

[POZYCJA]
id=4904
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0307-02	9-20	0307-02		1
mpn=1211
na=Studnia wodomierzowa D425 tworzywowa z wyposażeniem wg opisu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4832
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1702-01	4	1702-01		1
mpn=_1211
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4839
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1105-01	4	1105-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwa do przyłącza domowego DN25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4231
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4240
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
8274c6 0 361d944e45dfcb8e8 abf86