[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.55
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	0	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Agencja Budowlana KALDO
afn=64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
nb=Budowa kancelarii leśnictwa Mchy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE
ab=Włościejewice, gm. Książ Wlkp, dz. nr 5078
ni=Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piaski
ai=63-820 Piaski, ul. Drzęczewska 1
br=teletechniczna
nk=Adam Lanica (projektant)	
dt=15.12.2021	0
cpv=45312200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja LAN
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[POZYCJA]
id=2
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0101-05	AT-13	0101-05		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu betonowym kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 10 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=16
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-03	AT-15	0109-03		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=17
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-03	AT-14	0108-03		1
mpn=_1211
na=Montaż prowadnicy kabli pionowa (pierścień)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=18
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-10	AT-15	0109-10		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0112-01	AT-15	0112-01		1
mpn=1211
na=Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=5
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0107-02	AT-13	0107-02		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje wsporcze pod kable (wieszaki, podwieszenia) o masie do 0,5 kg montowane na stropie - wieszaki pod okabwlowanie strukturalne
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=82
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-01	5-08	0101-01		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-03	5-08	0110-03		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	25*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0104-04	AT-15	0104-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=198
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=360
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	360						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01	AT-15	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=360
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przewód sygnałowy kat.6 U/UTP LSOH			
wo=360	1	360						

[POZYCJA]
id=47
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0107-01	AT-15	0107-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=11
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-02	AT-15	0108-02		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - gniazdo podwójne
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=22
pd=				 		1
mpn=1211
na=Dostawa kabli krosowych - RJ45-RJ45, kat.5e UTP, szary 0,5m
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=23
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=15
pd=				 		1
mpn=1211
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=System sygnalizacji włamania i napadu
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=2
cpv=45312000-7

[POZYCJA]
id=206
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-05	AT-14	0102-05		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=190
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190						

[POZYCJA]
id=49
pd=TOR-PROJEKT wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-18 0305-01	5-18	0305-01		1
mpn=1211
na=Stojak dachowy jednowylotowy z rury sr. 50 lub 75 mm bez odciążki na dachu drewnianym krytym gontem,eternitem,dachówką - analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=stojak.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=212
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - do manipulatora
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=30
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-05	AL-01	0101-05		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=218
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0115-04	AL-01	0115-04		1
mpn=1211
na=Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący sieć bezprzewodową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=31
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-05	AL-01	0114-05		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy o wielkości do 12 HE - obudowa centrali alarmowej i ekspanderów
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=33
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=1211
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=48
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=38
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-05	AL-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=40
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
mpn=1211
na=Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=41
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-03	AL-01	0114-03		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy o wielkości do 6 HE - obudowa metalowa manipulatora
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=43
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-06	AL-01	0602-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=46
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
2a5422334343234013dcb6e8681bb92c