[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.55
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Agencja Budowlana KALDO
afn=64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
nb=Budowa kancelarii leśnictwa Mchy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ab=Włościejewice, gm. Książ Wlkp, dz. nr 5078
ni=Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piaski
ai=63-820 Piaski, ul. Drzęczewska 1
br=Drogowa
nk=Paweł Jędraś (projektant)	
dt=15.12.2021	0
cpv=45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=PRACE PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=8
nu=1

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0114-02	2-01	0114-02		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.021
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.021	1	0,0206						

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01 0126-02 	2-01	0126-01	 0126-02 	1
mpn=48:0:250973,101211
na=Usunięcie warstwy ziemi próchniczej o grubości 25 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=252
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=252	1	#p1*1,2*10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=PODBUDOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=27
nu=2

[POZYCJA]
id=607
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 0101-02	2-31	0101-01	 0101-02	1
mpn=14:0:300960,101211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=252
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=252	1	#p2						

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07 0104-08	2-31	0104-07	 0104-08	1
mpn=25:0:200971,101211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=130.295
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=130.295	1	(108,45+10)*1,1						

[POZYCJA]
id=583
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07 0104-08	2-31	0104-07	 0104-08	1
mpn=25:0:250971,101211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (piasek z korytowania)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=83.897
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=83.897	1	(20,77+55,5)*1,1						

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=214.192
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=214.192	1	#p4+#p5						

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03 0109-04	2-31	0109-03	 0109-04	1
mpn=33:0:200979,101211
na=Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=118.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=118.45	1	#p4/1,1						

[POZYCJA]
id=363
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03 0109-04	2-31	0109-03	 0109-04	1
mpn=33:0:150979,101211
na=Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=55.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=55.5	1	55,5						

[POZYCJA]
id=654
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=20.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20.77	1	20,77						

[ELEMENT 1]
na=KRAWĘŻNIKI
wa=0
kn=0	0	0
id=98
nu=3

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-08	2-31	0401-08		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=106.65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=106.65	1	#p12+#p14+#p15						

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4.355
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4.355	1	#p12*0,065						

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[POZYCJA]
id=664
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-07	2-31	0403-07		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10.22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10.22	1	10,22						

[POZYCJA]
id=93
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (dojście)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=12.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12.4	1	12,4						

[POZYCJA]
id=692
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-02	2-31	0407-02		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (opaska)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=27.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=27.25	1	27,25						

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
wa=0
kn=0	0	0
id=151
nu=4

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-04	2-31	0511-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej (droga, plac śmietnikowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=118.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=118.45	1	#p7						

[POZYCJA]
id=377
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-04	2-31	0511-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej (miejsca postojowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=55.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=55.5	1	#p8						

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (dojście, opaska)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=32.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=32.68	1	#p9+11,91						

[ELEMENT 1]
na=PRACE WYKOŃCZENIOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=171
nu=5

[POZYCJA]
id=156
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0309-05	2-01	0309-05		1
mpn=_1211
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu III-IV)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	240*0,3						

[POZYCJA]
id=152
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0510-01	2-01	0510-01		1
mpn=1211
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=240
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	#p19/0,3						

[POZYCJA]
id=570
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż masztu flagowego
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=698
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1804-12	2-02	1804-12		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie z siatki wysokości 2.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=87.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=87.2	1	87,2						

[POZYCJA]
id=708
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż bramy o szer. 5m otwieranej mechanicznie
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
2ebff72b26ab59fb7fa3e1f321a9ab63