[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.55
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Agencja Budowlana KALDO
afn=64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
nb=Budowa kancelarii leśnictwa Mchy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ROBOTY BUDOWLANE
ab=Włościejewice, gm. Książ Wlkp, dz. nr 5078
ni=Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piaski
ai=63-820 Piaski, ul. Drzęczewska 1
br=budowlana
nk=Paweł Jędraś (projektant)	
dt=15.12.2021	0
cpv=45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=STAN ZEROWY
wa=0
kn=0	0	0
id=41
nu=1

[POZYCJA]
id=1
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0119-01 0119-02 	2-01	0119-01	 0119-02 	1
mpn=65:0:2509100,101211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=68.532
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=68.532	1	57,11*1,2						

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03 s.sz. 2.5.2. 9907-03 	2-01	0228-03	 s.sz. 2.5.2. 9907-03 	1
mpn=21:2:0929,101211
na=Zagęszczenie gruntu rodzimego zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=68.532
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=68.532	1	#p1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.57		1,57
wm=1		1
ws=1.57		1,57

[POZYCJA]
id=931
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0227-01 s.sz. 2.5.2. 9907-03 	2-01	0227-01	 s.sz. 2.5.2. 9907-03 	1
mpn=21:2:0929,10121,0:0,0911
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów gr. 30cm z dostawą piasku - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=68.532
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=68.532	1	#p1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.57		1,57
wm=1		1
ws=1.57		1,57

[POZYCJA]
id=703
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-06	2-02	0612-06		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego - płyt gr. 25cm  układanych na sucho
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=48.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=48.92	1	48,92						

[POZYCJA]
id=765
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 20cm pionowo na sucho
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=23.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=23.46	1	31,28*0,75						

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=14.676
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14.676	1	#p7*1,2						

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (B25 W6)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=12.23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12.23	1	48,92*0,25						

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.726
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.726	1	0,726						

[ELEMENT 1]
na=STAN SUROWY
wa=0
kn=0	0	0
id=72
nu=2

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANY
wa=0
kn=0	0	0
id=73
nu=2.1

[POZYCJA]
id=42
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0104-07	K-02	0104-07		1
mpn=1211
na=Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=63.578
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=63.578	1	(9,98+5,46*2+1,62+0,46*2+4,56+2,82)*2,46-1,1*0,6-0,8*1,25*2-1,1*1,25*5-1,3*2,08						

[POZYCJA]
id=141
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0132-01	2-02	0132-01		1
mpn=1211
na=Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=148
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0132-02	2-02	0132-02		1
mpn=1211
na=Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=157
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		1
mpn=_1211
na=Nadproża prefabrykowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=25.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=25.6	1	25,6						

[POZYCJA]
id=169
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0212-12	2-02	0212-12		1
mpn=_1211
na=Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.746
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.746	1	30,32*0,24*0,24						

[POZYCJA]
id=794
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.114
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.114	1	0,114						

[POZYCJA]
id=803
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-01	2-02	0259-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0.021
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.021	1	0,021						

[ELEMENT 2]
na=KONSTRUKCJA DACHU
wa=0
kn=0	0	0
id=224
nu=2.2

[POZYCJA]
id=213
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0405-01/02	2-02	0405-01	/02	1
mpn=_12117.58
na=Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7.58 m - interpolacja
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=99.267
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=99.267	1	4,63*2*10,72						

[POZYCJA]
id=225
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwiatrowe i przeciwwodne z folii polietylenowej (folia i kontrłaty)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=99.267
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=99.267	1	#p16						

[POZYCJA]
id=934
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 1008-02	2-05	1008-02		1
mpn=_1211
na=Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyżej 10% z blach stalowych fałdowych montowana metodą tradycyjną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=99.267
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=99.267	1	#p16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=190
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Paroizolacja sufitu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=41.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=41.64	1	#p20						

[POZYCJA]
id=183
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podsufitka z płyt wiórowych (OSB gr.25mm)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=41.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=41.64	1	41,64						

[POZYCJA]
id=207
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-03	2-02	0612-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=41.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=41.64	1	#p20						

[POZYCJA]
id=684
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-04	2-02	0612-04		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=41.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=41.64	1	#p21						

[POZYCJA]
id=946
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2006-01	2-02	2006-01		1
mpn=_1211
na=Obłożenie konstrukcji drewnianej płytami Promatect
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=51.693
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=51.693	1	7,55*2,65*0,5*2+(0,84+0,2)*10,72*2+0,7*3,58+0,37*4,65*4						

[ELEMENT 2]
na=POKRYCIE DACHU
wa=0
kn=0	0	0
id=250
nu=2.3

[POZYCJA]
id=241
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0509-01	2-02	0509-01		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną powlekaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=99.267
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=99.267	1	#p16						

[POZYCJA]
id=251
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0515-01	2-02	0515-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5.36	1	0,25*10,72*2						

[POZYCJA]
id=258
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0515-02	2-02	0515-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=14.496
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14.496	1	10,72*0,4+0,55*4,64*4						

[POZYCJA]
id=265
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0522-01	2-02	0522-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=21.44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=21.44	1	10,72*2						

[POZYCJA]
id=272
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0529-01	2-02	0529-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 7,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3,0*4						

[ELEMENT 1]
na=STAN WYKOŃCZENIOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=305
nu=3

[ELEMENT 2]
na=ELEWACJE
wa=0
kn=0	0	0
id=343
nu=3.1

[POZYCJA]
id=329
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1004-02	2-02	1004-02		1
mpn=_1211
na=Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=10.135
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10.135	1	1,1*1,25*5+1,1*0,6+0,8*1,25+0,8*2						

[POZYCJA]
id=476
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-04	2-02	1027-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2.704
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.704	1	1,3*2,08						

[POZYCJA]
id=312
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0515-02	2-02	0515-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3.034
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.034	1	0,37*(1,1*6+0,8*2)						

[POZYCJA]
id=836
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2614-02	0-23	2614-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 25cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=61.355
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=61.355	1	71,49-#p29						

[POZYCJA]
id=279
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (cokół)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=12.472
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12.472	1	(32,48-1,3)*0,4						

[POZYCJA]
id=286
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-07	0-23	2612-07		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6.525
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6.525	1	(1,1*6+0,8+1,25*14+0,6*2)*0,25						

[POZYCJA]
id=293
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-08	0-23	2612-08		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=26.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=26.1	1	1,1*6+0,8+1,25*14+0,6*2						

[POZYCJA]
id=300
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-01	0-23	0931-01		1
mpn=_1211
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=18.997
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18.997	1	#p37+#p38						

[POZYCJA]
id=729
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (cokół)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=12.472
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12.472	1	#p33						

[POZYCJA]
id=306
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-04 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911 	0-23	0931-04	 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911 	1
mpn=2:0:091,4,10121,0:0,0911
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm Tynki na pow.do 5 m2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=6.525
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6.525	1	#p34						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=319
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0930-03 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911 	0-17	0930-03	 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911 	1
mpn=2:0:091,4,101211
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich. Tynki na pow.do 5 m2. (cokół)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=12.472
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12.472	1	#p37						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=325
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 20203-02	2-02	20203-02		1
mpn=1211
na=Okładzina elewacyjna z desek drewnianych (ściany, podsufitki okapów dachu)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=56.917
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=56.917	1	7,55*2,65*0,5*2+4,11*2,71-1,3*2,08-0,8*1,25+0,75*1,25+1,44*1,25-1,1*0,6+0,84*10,72*2+0,7*3,58+0,37*4,65*4						

[POZYCJA]
id=497
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1219-03	2-02	1219-03		1
mpn=1211
na=Wycieraczki do obuwia typowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=504
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1219-08	2-02	1219-08		1
mpn=1211
na=Uchwyty do flag
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=PRACE WYKOŃCZENIOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=382
nu=3.2

[POZYCJA]
id=909
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0801-02	2-02	0801-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=78.391
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=78.391	1	29,36*2,67						

[POZYCJA]
id=916
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
mpn=_1211
na=Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=78.391
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=78.391	1	#p43						

[POZYCJA]
id=383
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2008-04	2-02	2008-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na sufitach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=30.53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30.53	1	30,53						

[POZYCJA]
id=735
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2008-04 z.sz.5.2. 9930-02 	2-02	2008-04	 z.sz.5.2. 9930-02 	1
mpn=65:0:0974,10121,0:1,0911
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodo- i ogniochronnych na sufitach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=9.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.06	1	9,06						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=400
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0135-02	2-02	0135-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m (parapety drewniane bejcowane gr. 30mm, szer. 220mm)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=427
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-02	2-02	2003-02		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=43.414
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=43.414	1	(6,19+1,73*3+2,44*2)*2,67						

[POZYCJA]
id=445
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0114-01	0-39	0114-01		1
mpn=1211
na=Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne (łazienka)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=16.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16.56	1	9,20*2,1-1,0*2,1-1,1*0,6						

[POZYCJA]
id=449
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0115-03	0-39	0115-03		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=16.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16.56	1	#p49						

[POZYCJA]
id=437
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0840-05	2-02	0840-05		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=18.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18.63	1	#p49+(2,25+2*0,6)*0,6						

[POZYCJA]
id=924
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-03	2-02	1510-03		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=78.391
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=78.391	1	#p44						

[POZYCJA]
id=453
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-05	2-02	1510-05		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (ściany i sufity)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=30.53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30.53	1	#p45						

[POZYCJA]
id=460
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-06	202	2805-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Posadzki jednobarwne z płytek gresowych drewnopodobnych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=22.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=22.08	1	39,59-17,51						

[POZYCJA]
id=468
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2806-06	202	2806-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Posadzki jednobarwne z płytek gresowych drewnopodobnych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=17.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=17.51	1	17,51						

[POZYCJA]
id=668
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1115-02	2-02	1115-02		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=41.18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=41.18	1	8,01+7,49+7,94+18,5+9,54-1,0*9-1,3						

[POZYCJA]
id=487
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i osadzenie drzwi wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
5a8b2697c6caad42d885dfd1 deddb66