[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.55
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	0
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Agencja Budowlana KALDO
afn=64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
nb=Budowa kancelarii leśnictwa Mchy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ab=Włościejewice, gm. Książ Wlkp, dz. nr 5078
ni=Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piaski
ai=63-820 Piaski, ul. Drzęczewska 1
br=elektryczna
nk=Marek Żelawski ( projektant)	
dt=15.12.2021	0
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie i instalacje w terenie
wa=0
kn=0	0	0
id=261
nu=1

[POZYCJA]
id=412
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=414
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=416
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury osłonowe PCV-110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=411
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-02	5	0716-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kable YAKY 4x35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=415
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YAKY 4x16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=464
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YKY 5x2,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=413
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=419
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1007-02	5	1007-02		1
mpn=1211
na=Montaż latarń oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - słup aluminiowy  anodowany h=6m na fundamencie B-50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy parkowe LED 79W102000lm  4000K IP66
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Tablice rozdzielcze
wa=0
kn=0	0	0
id=283
nu=2

[POZYCJA]
id=439
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08	5	0405-08		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica główna RG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=297
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa- szyna uziemiająca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=286
nu=3

[POZYCJA]
id=288
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania -S300
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=291
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
mpn=1211
na=Korytka przykręcane do gotowych otworów - koryto kablowe K200H50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=442
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
mpn=1211
na=Korytka przykręcane do gotowych otworów - koryto kablowe K100H42 (instalacja TT)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=293
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna 
wa=0
kn=0	0	0
id=298
nu=4

[POZYCJA]
id=305
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDY 3x2,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=650
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=650	1	650						

[POZYCJA]
id=465
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YKY 3x2,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=306
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDY 3x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=425
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=425	1	425						

[ELEMENT 1]
na=Oprawy oświetleniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=307
nu=5

[POZYCJA]
id=422
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane  - oprawa A.1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=423
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane  - oprawa B.1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=462
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane  - oprawa B.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=425
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane  - oprawa C.1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=429
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane  - oprawa AW1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=445
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane  - oprawa AW2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=446
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane  - oprawa EW1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Osprzęt elektroinstalacyjny
wa=0
kn=0	0	0
id=331
nu=6

[POZYCJA]
id=332
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=333
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=334
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=_1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=335
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-02	5	0307-02		1
mpn=_1211
na=Łączniki instalacyjne hermetyczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=336
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-02	5	0307-02		1
mpn=_1211
na=Łączniki instalacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=337
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda pojedyńcze hermetyczne w ramce pojedyńczej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=463
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda pojedyńcze w ramce pojedyńczej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=454
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda pojedyncze hermetyczne w ramce podwójnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=338
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda pojedyncze w ramce podwójnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=456
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda pojedyncze w ramce 4-krotnej - punkt PEL
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja uziemiająca, odgromowa  i połączeń wyrównawczych
wa=0
kn=0	0	0
id=366
nu=7

[POZYCJA]
id=374
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 - LgY 6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=371
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - uziom otokowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=370
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik - zacisk probierczy w puszcze elewacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=466
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-06	5	0601-06		1
mpn=_1211
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe -  drut FeZn fi8 w rurze NRO gr. ścianki 5mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=458
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-05	5	0601-05		1
mpn=_1211
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - na uchwytach do blachy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=460
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-05	5	0601-05		1
mpn=_1211
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - na uchwytach dachowo-szczytowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=461
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-05	5	0615-05		1
mpn=1211
na=Iglice odgromowe montowane na dachu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Pomiary odbiorcze 
wa=0
kn=0	0	0
id=377
nu=8
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=383
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=382
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		1
mpn=1211
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=6
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=378
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=25
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=380
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=50
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=381
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - badanie wyłącznika różnicowopradowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=10
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[SUMA KONTROLNA]
265a21a4fe73346deff3 eff8aba8e14