{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Formularz zgłoszeniowy","Arkusz1","Wykaz kontrolny"],"not_rendered":{"charts":0,"images":14,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Formularz zgłoszeniowy","index":0,"n_rows":48,"n_cols":25,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,2,15],[3,0,3,2],[3,3,3,15],[4,0,4,6],[4,7,4,15],[11,14,11,15],[9,0,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,8,9,10],[5,0,5,3],[5,4,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,15],[6,0,6,3],[6,4,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,15],[7,0,7,15],[8,0,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,8,8,10],[8,13,8,15],[9,13,9,15],[10,0,10,15],[11,0,11,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[18,0,18,3],[18,4,18,7],[18,8,18,11],[18,12,18,15],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[15,9,15,11],[11,9,11,11],[11,12,11,13],[19,0,19,15],[12,14,12,15],[13,0,13,15],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[14,9,14,11],[14,12,14,13],[14,14,14,15],[12,0,12,3],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[12,9,12,11],[12,12,12,13],[15,12,15,13],[15,14,15,15],[16,0,16,15],[17,0,17,3],[17,4,17,7],[17,8,17,11],[17,12,17,15],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[20,14,20,15],[21,0,21,2],[21,3,21,5],[21,6,21,8],[21,9,21,10],[21,11,21,13],[21,14,21,15],[20,0,20,2],[20,3,20,5],[20,6,20,8],[20,9,20,10],[20,11,20,13],[22,0,22,15],[23,0,23,3],[23,4,23,11],[23,12,23,15],[29,0,29,7],[29,8,29,10],[24,0,24,3],[24,4,24,11],[24,12,24,15],[26,0,26,15],[27,0,27,7],[27,8,27,10],[28,0,28,7],[28,8,28,10],[25,0,25,3],[25,4,25,11],[25,12,25,15],[34,1,34,15],[33,0,33,2],[39,2,39,15],[40,2,40,15],[41,2,41,15],[47,2,47,15],[35,1,35,15],[36,1,36,15],[37,1,37,15],[38,2,38,15],[42,2,42,15],[43,2,43,15],[44,2,44,15],[45,2,45,15],[46,2,46,15]]}
["Formularz zgłoszeniowy "]
["Na podstawie art. 54d ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) przekazuję informację o której mowa w art. 54e "]
[]
["1. Organ zgłaszający"]
["2. Nazwisko i imię osoby która przeprowadziła kontrolę "]
["3. Protokół  kolejny numer porządkowy lub referencyjny",null,null,null,"4. Data kontroli (rrrr-mm-dd)",null,null,"5. Godzina kontroli (gg:mm)",null,"6. Miejsce kontroli"]
[]
["I. DANE PRZEDSIEBIORCY WYKONUJACEGO TRANSPORT ¹"]
["7. Nazwa Przedsiębiorcy",null,null,"8. Państwo",null,"9. Miejscowość",null,"10. Kod pocztowy ","11. Ulica",null,null,"12. Nr budynku","13. Nr lokalu","14. Nr licencji wspólnotowej ²"]
[]
[" II.  Dane przedsiębiorstwa będącego posiadaczem ³ "]
["15. Nazwa Przedsiębiorcy",null,null,null,"16. Państwo",null,"17. Miejscowość",null,"18. Kod pocztowy ","19. Ulica",null,null,"20. Nr budynku",null,"21. Nr lokalu"]
[]
["III.  Dane osoby fizycznej będącej posiadaczem ⁴ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TAK","NIE"]
["22. Nazwisko",null,"23. Imię ",null,"23. Państwo",null,"24. Miejscowość",null,"25. Kod pocztowy ","26. Ulica",null,null,"27. Nr budynku",null,"28. Nr lokalu",null,null,null,null,null,null,null,null,"POZYTYWNY","WYKRYTO USTERKĘ"]
[]
["IV.  Dane Kierowcy "]
["29. Imię / imiona",null,null,null,"30. Nazwisko",null,null,null,"31. Numer prawa jazdy kierowcy*",null,null,null,"32. Państwo w którym wydano prawo jazdy*"]
[]
["V.  Dane pojazdu"]
["33. Numer rejestracyjny",null,null,"34. Kraj rejestracji",null,null,"35. Numer identyfikacyjny (VIN)",null,null,"36. Kategoria   pojazdu 5",null,"37. Odczyt licznika w chwili kontroli 6",null,null,"38. Numer dowodu rejestracyjnego *"]
[]
["VI. Wykaz kontrolny"]
["39. Kontrolowany obszar 7",null,null,null,"40. KOD USTERKI  -  (informacje szczegółowa o usterce) 8",null,null,null,null,null,null,null,"41. Czy naprawiono usterkę -  Tak/ Nie "]
[]
[]
["VII.  Wynik kontroli "]
["42. Wynik kontroli drogowej  - pozytywny 9"]
["43. Zakaz lub ograniczenia   TAK/NIE"]
["44. Wniosek o okresowe badania techniczne  TAK/NIE"]
[]
[]
[]
["Objaśnienia:"]
["* ","dane nieobowiązkowe"]
["²","jeśli dotyczy"]
["³","należy podać nazwę jedynie w przypadku, gdy posiadacz jest przedsiębiorstwem "]
["⁴","należy podać jedynie w przypadku, gdy posiadacz jest osobą fizyczną"]
[5,"pole 36","N2, N3, O3, O4, M2, M3, T5, inna kategoria pojazdu (pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych lub maszyna samobieżna)"]
[6,"pole 37","wypełniamy w przypadku gdy zainstalowano drogomierz, w pozostałych przypadkach należy wpisać \"0\""]
[7,"pole 39","pole wypełniane automatycznie po wybraniu kodu usterki w polu nr 40 \"Wykazie kontrolnym\""]
[8,"pole 40","pole wypełniane automatycznie na podstawie wybranych usterek:  "]
[null,null," -  naciśnij przycisk \"wypełnij formularz\""]
[null,null," -  rozwinie się lista usterek z podziałem na \"Kontrolowane obszary\" "]
[null,null," -  naciśnij przycisk \"+\" przy obszarze w zakresie którego stwierdzono usterkę   "]
[null,null," -  na rozwiniętej liście usterek, należy w kolumnie „G” wybrać „tak” przy stwierdzonej usterce"]
[null,null," -  aby zaznaczone usterki przeniosły się do formularza zgłoszeniowego użyj przycisku \"przenieś do formularza zgłoszeniowego\""]
[9,"pole 42","pozytywny - wykryto usterkę"]

{"sheet":"Arkusz1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Wykaz kontrolny","index":2,"n_rows":987,"n_cols":16,"rows_kept":987,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[975,2,975,4],[982,2,982,4],[986,2,986,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[951,3,951,4],[954,2,954,4],[955,3,955,4],[958,2,958,4],[971,2,971,4],[927,3,927,4],[938,3,938,4],[948,3,948,4],[920,3,920,4],[919,2,919,4],[876,2,876,4],[877,2,877,4],[878,2,878,4],[879,2,879,4],[880,2,880,4],[918,2,918,4],[893,3,893,4],[898,3,898,4],[903,3,903,4],[908,3,908,4],[913,3,913,4],[875,2,875,4],[881,3,881,4],[886,3,886,4],[19,3,19,4],[23,2,23,4],[24,3,24,4],[9,2,9,4],[11,2,11,4],[12,3,12,4],[303,3,303,4],[172,3,172,4],[184,3,184,4],[219,2,219,4],[220,3,220,4],[269,3,269,4],[306,3,306,4],[313,3,313,4],[319,3,319,4],[328,2,328,4],[323,3,323,4],[326,3,326,4],[329,3,329,4],[353,3,353,4],[385,3,385,4],[400,3,400,4],[417,3,417,4],[429,3,429,4],[438,3,438,4],[453,3,453,4],[460,3,460,4],[470,3,470,4],[477,3,477,4],[486,3,486,4],[485,2,485,4],[506,3,506,4],[532,3,532,4],[565,2,565,4],[566,3,566,4],[633,3,633,4],[690,2,690,4],[769,3,769,4],[774,3,774,4],[795,3,795,4],[799,2,799,4],[800,3,800,4],[691,3,691,4],[716,3,716,4],[720,3,720,4],[724,3,724,4],[727,3,727,4],[729,3,729,4],[731,3,731,4],[737,3,737,4],[744,3,744,4],[9,1,10,1],[813,3,813,4],[819,3,819,4],[824,3,824,4],[1,4,1,5],[852,3,852,4],[856,3,856,4],[194,3,194,4],[204,3,204,4],[201,3,201,4],[211,3,211,4],[216,3,216,4],[302,2,302,4],[368,3,368,4],[447,3,447,4],[833,3,833,4],[836,3,836,4],[841,3,841,4],[846,3,846,4],[849,3,849,4],[751,3,751,4],[758,3,758,4],[761,3,761,4],[768,2,768,4]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TAK"]
[]
[]
[]
[null,"KOD","OBSZAR",null,null,"KATEGORIA USTERKI","Czy stwierdzono usterkę?          (Jeżeli nie stwierdzono usterki pozostaw puste)"]
[null,null,null,null,"Kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalający"]
[null,"0.","0. IDENTYFIKACJA POJAZDU"]
[null,"0.1.",null,"0.1. Tablice rejestracyjne"]
["0.1.a.","0.1.a.",null,null,"a. brak tablicy/tablic lub jej/ich mocowanie grozi odpadnięciem","poważna"]
["0.1.b.","0.1.b.",null,null,"b. brak elementów numeru rejestracyjnego lub tablica nieczytelna","poważna"]
["0.1.c.","0.1.c.",null,null,"c. numer rejestracyjny niezgodny z dokumentami lub danymi pojazdu","poważna"]
["0.1.d.","0.1.d.",null,null,"d. brak nalepki kontrolnej – o ile jest wymagana","poważna"]
["0.1.e.","0.1.e.",null,null,"e. niezgodność  numeru  rejestracyjnego   na   nalepce   kontrolnej  z numerem rejestracyjnym na tablicach rejestracyjnych","poważna"]
["0.1.f.","0.1.f.",null,null,"f. nalepka kontrolna nieczytelna","drobna"]
[null,"0.2.",null,"0.2. Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN/numer podwozia/nadwozia/ramy",null,""]
["0.2.a.","0.2.a.",null,null,"a. brak numeru VIN lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) lub nie można go odszukać","poważna"]
["0.2.b.","0.2.b.",null,null,"b. numer niekompletny, nieczytelny, wyraźnie sfałszowany lub nie zgadza się z dokumentami pojazdu","poważna"]
["0.2.c.","0.2.c.",null,null,"c. nieczytelne dokumenty pojazdu lub dane nie  odpowiadają stanowi faktycznemu","drobna"]
[null,"1.","1. UKŁAD HAMULCOWY",null,null,""]
[null,"1.1.",null,"1.1. Stan techniczny i działanie",null,""]
[null,"1.1.1.",null,null,"1.1.1. Sworzeń pedału/dźwigni ręcznej hamulca roboczego",""]
["1.1.1.a.","1.1.1.a.",null,null,"a. zbyt ciasne pasowanie sworznia","poważna"]
["1.1.1.b.","1.1.1.b.",null,null,"b. nadmierne zużycie lub zbyt duży luz sworznia","poważna"]
[null,"1.1.2.",null,null,"1.1.2 Stan pedału hamulcowego/ dźwigni ręcznej hamulca i skok elementu uruchamiającego hamulce",""]
["1.1.2.a.1.","1.1.2.a.1.",null,null,"a.1. nadmierny lub zbyt mały skok jałowy","poważna"]
["1.1.2.a.2.","1.1.2.a.2.",null,null,"a.2. nie można uruchomić hamulca lub jest on zablokowany","niebezpieczna"]
["1.1.2.b.1.","1.1.2.b.1.",null,null,"b.1. pedał hamulca nie zwalnia się (luzuje) prawidłowo ","drobna"]
["1.1.2.b.2.","1.1.2.b.2.",null,null,"b.2. pedał hamulca nie zwalnia się (luzuje) prawidłowo jeżeli wpływa na działanie","poważna"]
["1.1.2.c.","1.1.2.c.",null,null,"c. brak nakładki przeciwpoślizgowej na pedale hamulca, nakładka luźna lub wytarta","poważna"]
[null,"1.1.3.",null,null,"1.1.3. Pompa podciśnienia lub sprężarka i zbiorniki",""]
["1.1.3.a.1.","1.1.3.a.1.",null,null,"a.1. niewystarczające ciśnienie/podciśnienie do przynajmniej czterokrotnego uruchomienia hamulców po zadziałaniu urządzenia ostrzegawczego (lub gdy wskaźnik pokazuje za niską wartość ciśnienia)","poważna"]
["1.1.3.a.2.","1.1.3.a.2.",null,null,"a.2. co najmniej dwukrotne uruchomienie hamulców po zadziałaniu urządzenia ostrzegawczego lub gdy wskaźnik wskazuje za małą wartość","niebezpieczna"]
["1.1.3.b.","1.1.3.b.",null,null,"b. czas do uzyskania bezpiecznego ciśnienia lub podciśnienia roboczego niezgodny z wymaganiami/nadmierny czas wzrostu ciśnienia do wartości umożliwiającej skuteczne działanie hamulców","poważna"]
["1.1.3.c.","1.1.3.c.",null,null,"c. wieloobwodowy zawór zabezpieczający lub zawór spustowy nie działa","poważna"]
["1.1.3.d.","1.1.3.d.",null,null,"d. wypływ powietrza powodujący zauważalny spadek ciśnienia lub słyszalny wypływ powietrza","poważna"]
["1.1.3.e.1.","1.1.3.e.1.",null,null,"e.1. uszkodzenia zewnętrzne mogące mieć wpływ na działanie układu hamulcowego","poważna"]
["1.1.3.e.2.","1.1.3.e.2.",null,null,"e.2. awaryjny układ hamulcowy nie działa prawidłowo","niebezpieczna"]
[null,"1.1.4.",null,null,"1.1.4. Manometr lub wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia",""]
["1.1.4.1.","1.1.4.1.",null,null,"1.1.4.1. nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie manometru lub wskaźnika","poważna"]
["1.1.4.2.","1.1.4.2.",null,null,"1.1.4.2. brak sygnalizacji ostrzegawczego wskaźnika identyfikacji niskiego ciśnienia","niebezpieczna"]
[null,"1.1.5.",null,null,"1.1.5. Zawór sterujący hamulca postojowego",""]
["1.1.5.a.","1.1.5.a.",null,null,"a. urządzenie sterujące pęknięte, uszkodzone lub nadmiernie zużyte","poważna"]
["1.1.5.b.","1.1.5.b.",null,null,"b. niepewne połączenie urządzenia sterującego z zaworem lub niepewne osadzenie zaworu","poważna"]
["1.1.5.c.","1.1.5.c.",null,null,"c. luźne połączenia lub nieszczelność układu","poważna"]
["1.1.5.d.","1.1.5.d.",null,null,"d. niepoprawne działanie","poważna"]
[null,"1.1.6.",null,null,"1.1.6. Urządzenie uruchamiające hamulec postojowy, dźwignia sterująca, zapadka hamulca postojowego, elektroniczny hamulec postojowy",""]
["1.1.6.a.","1.1.6.a.",null,null,"a. mechanizm zapadkowy nie blokuje","poważna"]
["1.1.6.b.1.","1.1.6.b.1.",null,null,"b.1. zużycie sworznia dźwigni lub mechanizmu zapadkowego ","drobna"]
["1.1.6.b.2.","1.1.6.b.2.",null,null,"b.2. nadmierne zużycie","poważna"]
["1.1.6.c.","1.1.6.c.",null,null,"c. nadmierny skok dźwigni wskazujący na niewłaściwą regulację","poważna"]
["1.1.6.d.","1.1.6.d.",null,null,"d. brak urządzenia uruchamiającego, urządzenie uszkodzone lub nie działa","poważna"]
["1.1.6.e.","1.1.6.e.",null,null,"e. nieprawidłowe działanie, wskaźnik ostrzegawczy  pokazuje awarię","poważna"]
[null,"1.1.7.",null,null,"1.1.7. Zawory hamulcowe (zawory główne, regulatory ciśnienia, zawory regulacyjne)",""]
["1.1.7.a.1.","1.1.7.a.1.",null,null,"a.1. zawór uszkodzony lub nadmierny wypływ powietrza ","poważna"]
["1.1.7.a.2.","1.1.7.a.2.",null,null,"a.2. zawór uszkodzony lub nadmierny wypływ powietrza jeżeli wpływa na funkcjonalność","niebezpieczna"]
["1.1.7.b.","1.1.7.b.",null,null,"b. nadmierny ubytek oleju ze sprężarki","drobna"]
["1.1.7.c.","1.1.7.c.",null,null,"c. niepewne lub niewłaściwe mocowanie zaworu","poważna"]
["1.1.7.d.1.","1.1.7.d.1.",null,null,"d.1. ubytek lub wyciek płynu hamulcowego ","poważna"]
["1.1.7.d.2.","1.1.7.d.2.",null,null,"d.2. ubytek lub wyciek płynu hamulcowego jeżeli wpływa na funkcjonalność","niebezpieczna"]
[null,"1.1.8.",null,null,"1.1.8. Połączenie z hamulcami przyczepy (elektryczne i pneumatyczne)",""]
["1.1.8.a.1.","1.1.8.a.1.",null,null,"a.1. uszkodzona osłona izolacyjna lub szybkozłącze ","drobna"]
["1.1.8.a.2.","1.1.8.a.2.",null,null,"a.2. uszkodzona osłona izolacyjna lub szybkozłącze jeżeli wpływa na funkcjonalność","poważna"]
["1.1.8.b.1.","1.1.8.b.1.",null,null,"b.1. niepewne lub nieprawidłowe mocowanie osłony lub zaworu ","drobna"]
["1.1.8.b.2.","1.1.8.b.2.",null,null,"b.2. niepewne lub nieprawidłowe mocowanie osłony lub zaworu jeżeli wpływa na funkcjonalność","poważna"]
["1.1.8.c.1.","1.1.8.c.1.",null,null,"c.1. nieszczelność","poważna"]
["1.1.8.c.2.","1.1.8.c.2.",null,null,"c.2. nieszczelność jeżeli wpływa na funkcjonalność","niebezpieczna"]
["1.1.8.d.1.","1.1.8.d.1.",null,null,"d.1. nieprawidłowe działanie ","poważna"]
["1.1.8.d.2.","1.1.8.d.2.",null,null,"d.2. nieprawidłowe działanie wpływ na działanie hamulca","niebezpieczna"]
[null,"1.1.9.",null,null,"1.1.9. Zbiornik sprężonego powietrza",""]
["1.1.9.a.1.","1.1.9.a.1.",null,null,"a.1. zbiornik nieznacznie uszkodzony lub skorodowany","drobna"]
["1.1.9.a.2.","1.1.9.a.2.",null,null,"a.2. zbiornik znacznie uszkodzony, skorodowany lub nieszczelny","poważna"]
["1.1.9.b.","1.1.9.b.",null,null,"b. urządzenie osuszające nie działa","poważna"]
["1.1.9.c.","1.1.9.c.",null,null,"c. niepewne lub nieprawidłowe mocowanie zbiornika","poważna"]
[null,"1.1.10.",null,null,"1.1.10. Urządzenia wspomagające układ hamulcowy, pompa hamulcowa (układy hydrauliczne)",""]
["1.1.10.a.1.","1.1.10.a.1.",null,null,"a.1. urządzenie wspomagające jest uszkodzone lub działa nieskutecznie","poważna"]
["1.1.10.a.2.","1.1.10.a.2.",null,null,"a.2. urządzenie wspomagające nie działa","niebezpieczna"]
["1.1.10.b.1.","1.1.10.b.1.",null,null,"b.1. pompa hamulcowa uszkodzona, ale hamulec wciąż działa ","poważna"]
["1.1.10.b.2.","1.1.10.b.2.",null,null,"b.2. pompa hamulcowa uszkodzona lub nieszczelna","niebezpieczna"]
["1.1.10.c.1.","1.1.10.c.1.",null,null,"c.1. niepewne mocowanie pompy hamulcowej, ale hamulec wciąż działa","poważna"]
["1.1.10.c.2.","1.1.10.c.2.",null,null,"c.2. niepewne mocowanie pompy hamulcowej","niebezpieczna"]
["1.1.10.d.1.","1.1.10.d.1.",null,null,"d.1. poziom płynu hamulcowego poniżej znaku minimum","drobna"]
["1.1.10.d.2.","1.1.10.d.2.",null,null,"d.2. poziom płynu hamulcowego znacznie poniżej znaku minimum ","poważna"]
["1.1.10.d.3.","1.1.10.d.3.",null,null,"d.3. brak płynu hamulcowego w zbiorniku pompy hamulcowej","niebezpieczna"]
["1.1.10.e.","1.1.10.e.",null,null,"e. brak zamknięcia (pokrywki) zbiornika płynu hamulcowego","drobna"]
["1.1.10.f.1.","1.1.10.f.1.",null,null,"f.1. wskaźnik ostrzegawczy płynu hamulcowego świeci się lub jest uszkodzony","drobna"]
["1.1.10.f.2.","1.1.10.f.2.",null,null,"f.2. nieprawidłowe działanie wskaźnika ostrzegawczego poziomu płynu hamulcowego","drobna"]
[null,"1.1.11.",null,null,"1.1.11. Sztywne przewody hamulcowe",""]
["1.1.11.a.","1.1.11.a.",null,null,"a. stan przewodów grozi awarią lub pęknięciem","niebezpieczna"]
["1.1.11.b.1.","1.1.11.b.1.",null,null,"b.1. nieszczelność przewodów lub połączeń w pneumatycznym układzie hamulcowym","poważna"]
["1.1.11.b.2.","1.1.11.b.2.",null,null,"b.2. nieszczelność przewodów lub połączeń w hydraulicznym układzie hamulcowym","niebezpieczna"]
["1.1.11.c.1.","1.1.11.c.1.",null,null,"c.1. przewody uszkodzone lub nadmiernie skorodowane","poważna"]
["1.1.11.c.2.","1.1.11.c.2.",null,null,"c.2. wpływ na działanie hamulców ze względu na blokowanie lub bezpośrednie ryzyko wycieku","niebezpieczna"]
["1.1.11.d.1.","1.1.11.d.1.",null,null,"d.1. przewody przemieszczone ","drobna"]
["1.1.11.d.2.","1.1.11.d.2.",null,null,"d.2. przewody przemieszczone, ryzyko uszkodzenia","poważna"]
[null,"1.1.12.",null,null,"1.1.12. Elastyczne przewody hamulcowe",""]
["1.1.12.a.","1.1.12.a.",null,null,"a. stan przewodów grozi awarią lub pęknięciem","poważna"]
["1.1.12.b.1.","1.1.12.b.1.",null,null,"b.1. przewody są poskręcane lub zbyt krótkie ","drobna"]
["1.1.12.b.2.","1.1.12.b.2.",null,null,"b.2. przewody są uszkodzone lub przecierają się","poważna"]
["1.1.12.c.1.","1.1.12.c.1.",null,null,"c.1. przewody lub połączenia w pneumatycznym układzie hamulcowym są nieszczelne","poważna"]
["1.1.12.c.2.","1.1.12.c.2.",null,null,"c.2. przewody lub połączenia w hydraulicznym układzie hamulcowym są nieszczelne","niebezpieczna"]
["1.1.12.d.1.","1.1.12.d.1.",null,null,"d.1. przewody pęcznieją pod ciśnieniem ","poważna"]
["1.1.12.d.2.","1.1.12.d.2.",null,null,"d.2. osłabione zbrojenie","niebezpieczna"]
["1.1.12.e.","1.1.12.e.",null,null,"e. przewody porowate","poważna"]
[null,"1.1.13.",null,null,"1.1.13. Okładziny i klocki hamulcowe",""]
["1.1.13.a.1.","1.1.13.a.1.",null,null,"a.1. nadmierne zużycie klocków lub okładzin (widoczny znak granicznego zużycia)","poważna"]
["1.1.13.a.2.","1.1.13.a.2.",null,null,"a.2. nadmierne zużycie klocków lub okładzin (niewidoczny znak granicznego zużycia)","niebezpieczna"]
["1.1.13.b.1.","1.1.13.b.1.",null,null,"b.1. zanieczyszczenia okładzin lub klocków (np. olejem lub smarem) ","poważna"]
["1.1.13.b.2.","1.1.13.b.2.",null,null,"b.2. jeżeli wpływają na działanie hamulca","niebezpieczna"]
["1.1.13.c.","1.1.13.c.",null,null,"c. brak lub nieprawidłowe zamontowanie okładziny lub klocka","niebezpieczna"]
[null,"1.1.14.",null,null,"1.1.14. Bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe",""]
["1.1.14.a.1","1.1.14.a.1",null,null,"a.1 zużycie bębna lub tarczy","poważna"]
["1.1.14.a.2.","1.1.14.a.2.",null,null,"a.2. nadmierne zużycie bębna lub tarczy; rysy lub pęknięcia na powierzchni; niepewne mocowanie","niebezpieczna"]
["1.1.14.b.1.","1.1.14.b.1.",null,null,"b.1. zanieczyszczenia bębna lub tarczy (np. olejem lub smarem) ","poważna"]
["1.1.14.b.2.","1.1.14.b.2.",null,null,"b.2. zanieczyszczenia bębna lub tarczy (np. olejem lub smarem), poważnie wpływające na działanie hamulca","niebezpieczna"]
["1.1.14.c.","1.1.14.c.",null,null,"c. brak bębna lub tarczy","niebezpieczna"]
["1.1.14.d.","1.1.14.d.",null,null,"d. niepewne mocowanie tylnej tarczy hamulca","poważna"]
[null,"1.1.15.",null,null,"1.1.15. Linki hamulcowe, drążki, mechanizm dźwigni, połączenia",""]
["1.1.15.a.1.","1.1.15.a.1.",null,null,"a.1. linka uszkodzona lub splątana ","poważna"]
["1.1.15.a.2.","1.1.15.a.2.",null,null,"a.2. linka uszkodzona lub splątana wpływ na działanie hamulca","niebezpieczna"]
["1.1.15.b.1.","1.1.15.b.1.",null,null,"b.1. nadmierne zużycie lub korozja elementu ","poważna"]
["1.1.15.b.2.","1.1.15.b.2.",null,null,"b.2. nadmierne zużycie lub korozja elementu wpływ na działanie hamulca","niebezpieczna"]
["1.1.15.c.","1.1.15.c.",null,null,"c. niepewne mocowanie linki, drążka lub połączenia","poważna"]
["1.1.15.d.","1.1.15.d.",null,null,"d. uszkodzenie prowadnicy linki","poważna"]
["1.1.15.e.","1.1.15.e.",null,null,"e. ograniczenie swobodnego ruchu elementów układu hamulcowego","poważna"]
["1.1.15.f.","1.1.15.f.",null,null,"f. nieprawidłowy ruch dźwigni/połączeń wskazujący na złe ustawienie lub nadmierne zużycie","poważna"]
[null,"1.1.16.",null,null,"1.1.16. Urządzenia uruchamiające hamulce (w tym hamulce sprężynowe lub cylindry hydrauliczne)",""]
["1.1.16.a.1.","1.1.16.a.1.",null,null,"a.1. pęknięcie lub uszkodzenie urządzenia uruchamiającego ","poważna"]
["1.1.16.a.2.","1.1.16.a.2.",null,null,"a.2. pęknięcie lub uszkodzenie urządzenia uruchamiającego, wpływ na działanie hamulca","niebezpieczna"]
["1.1.16.b.1.","1.1.16.b.1.",null,null,"b.1. nieszczelność urządzenia uruchamiającego ","poważna"]
["1.1.16.b.2.","1.1.16.b.2.",null,null,"b.2. nieszczelność urządzenia uruchamiającego, wpływ na działanie hamulca","niebezpieczna"]
["1.1.16.c.1.","1.1.16.c.1.",null,null,"c.1. niepewne lub nieprawidłowe mocowanie urządzenia uruchamiającego","poważna"]
["1.1.16.c.2.","1.1.16.c.2.",null,null,"c.2. niepewne lub nieprawidłowe mocowanie urządzenia uruchamiającego, wpływ na działanie hamulca","niebezpieczna"]
["1.1.16.d.1.","1.1.16.d.1.",null,null,"d.1. nadmierna korozja urządzenia uruchamiającego","poważna"]
["1.1.16.d.2.","1.1.16.d.2.",null,null,"d.2. nadmierna korozja urządzenia uruchamiającego, grozi pęknięciem","niebezpieczna"]
["1.1.16.e.1.","1.1.16.e.1.",null,null,"e.1. zbyt mały lub zbyt duży skok tłoka lub mechanizmu przeponowego","poważna"]
["1.1.16.e.2.","1.1.16.e.2.",null,null,"e.2. wpływ na działanie hamulca (brak skoku jałowego)","niebezpieczna"]
["1.1.16.f.1.","1.1.16.f.1.",null,null,"f.1. uszkodzenie osłony chroniącej przed brudem ","drobna"]
["1.1.16.f.2.","1.1.16.f.2.",null,null,"f.2. brak osłony chroniącej przed brudem lub nadmierne jej uszkodzenie","poważna"]
[null,"1.1.17.",null,null,"1.1.17. Korektor siły hamowania",""]
["1.1.17.a.","1.1.17.a.",null,null,"a. uszkodzone połączenie","poważna"]
["1.1.17.b.","1.1.17.b.",null,null,"b. nieprawidłowe ustawienie połączenia","poważna"]
["1.1.17.c.1.","1.1.17.c.1.",null,null,"c.1. zawór zatarty lub nie działa (działa ABS) ","poważna"]
["1.1.17.c.2.","1.1.17.c.2.",null,null,"c.2. zawór zatarty lub nie działa","niebezpieczna"]
["1.1.17.d.","1.1.17.d.",null,null,"d. brak korektora, jeżeli jest wymagany","niebezpieczna"]
["1.1.17.e.","1.1.17.e.",null,null,"e. brak tabliczki informacyjnej lub dane na tabliczce są nieczytelne","drobna"]
[null,"1.1.18.",null,null,"1.1.18. Korektory i wskaźniki luzu",""]
["1.1.18.a.","1.1.18.a.",null,null,"a. korektor uszkodzony, zatarty lub wykazujący nietypowy ruch, nadmierne zużycie lub nieprawidłowe ustawienie","poważna"]
["1.1.18.b.","1.1.18.b.",null,null,"b. nieprawidłowa praca korektora","poważna"]
["1.1.18.c.","1.1.18.c.",null,null,"c. nieprawidłowy montaż lub wymiana","poważna"]
[null,"1.1.19.",null,null,"1.1.19. Układ hamowania długotrwałego (o ile jest wymagany lub zamontowany)",""]
["1.1.19.a.1.","1.1.19.a.1.",null,null,"a.1. niepewne połączenia lub mocowanie ","drobna"]
["1.1.19.a.2.","1.1.19.a.2.",null,null,"a.2. niepewne połączenia lub mocowanie negatywny wpływ na działanie","poważna"]
["1.1.19.b.","1.1.19.b.",null,null,"b. brak układu lub wyraźnie nieprawidłowe działanie","poważna"]
[null,"1.1.20.",null,null,"1.1.20. Automatyczne uruchamianie się hamulców przyczepy",""]
["1.1.20.","1.1.20.",null,null,"hamulec przyczepy nie załącza się automatycznie po rozłączeniu połączenia hamulcowego","niebezpieczna"]
[null,"1.1.21.",null,null,"1.1.21. Kompletny układ hamulcowy",""]
["1.1.21.a.1.","1.1.21.a.1.",null,null,"a.1. inne urządzenia układu hamulcowego (np. pompa płynu zapobiegającego zamarzaniu, osuszacz powietrza itp.) wykazują uszkodzenia zewnętrzne lub nadmierną korozję w stopniu wykazującym negatywny wpływ na działanie układu hamulcowego","poważna"]
["1.1.21.a.2.","1.1.21.a.2.",null,null,"a.2. inne urządzenia układu hamulcowego (np. pompa płynu zapobiegającego zamarzaniu, osuszacz powietrza itp.) wykazują uszkodzenia zewnętrzne lub nadmierną korozję w stopniu wykazującym negatywny wpływ na działanie układu hamulcowego, wpływ na działanie hamulca","niebezpieczna"]
["1.1.21.b.1.","1.1.21.b.1.",null,null,"b.1. wypływ powietrza lub wyciek płynu zapobiegającego zamarzaniu ","drobna"]
["1.1.21.b.2.","1.1.21.b.2.",null,null,"b.2. wypływ powietrza lub wyciek płynu zapobiegającego zamarzaniu, wpływ na działanie układu","poważna"]
["1.1.21.c.","1.1.21.c.",null,null,"c. niepewne lub nieprawidłowe mocowanie dowolnego elementu","poważna"]
["1.1.21.d.1.","1.1.21.d.1.",null,null,"d.1. niebezpieczna przeróbka**)  dowolnego elementu układu hamulcowego","poważna"]
["1.1.21.d.2.","1.1.21.d.2.",null,null,"d.2. niebezpieczna przeróbka**)  dowolnego elementu układu hamulcowego, wpływ na działanie hamulca","niebezpieczna"]
[null,"1.1.22.",null,null,"1.1.22 Połączenia kontrolne (o ile są wymagane lub zamontowane)",""]
["1.1.22.","1.1.22.",null,null,"brak połączenia","poważna"]
[null,"1.1.23.",null,null,"1.1.23. Hamulec najazdowy",""]
["1.1.23.","1.1.23.",null,null,"skuteczność    mniejsza    niż    wartości     minimalne     określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia”","poważna"]
[null,"1.2.",null,"1.2. Skuteczność i sprawność hamulca roboczego",null,""]
[null,"1.2.1.",null,null,"1.2.1 Sprawność                          (P)",""]
["1.2.1.a.1.","1.2.1.a.1.",null,null,"a.1. zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole ","poważna"]
["1.2.1.a.2.","1.2.1.a.2.",null,null,"a.2. brak siły hamowania co najmniej na jednym kole","niebezpieczna"]
["1.2.1.b.1.","1.2.1.b.1.",null,null,"b.1. siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 70% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi lub nadmierne odchylenie toru jazdy w trakcie próby drogowej","poważna"]
["1.2.1.b.2.","1.2.1.b.2.",null,null,"b.2. siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 50% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi w przypadku osi kierowanych","niebezpieczna"]
["1.2.1.c.","1.2.1.c.",null,null,"c. brak równomiernego przyrostu siły hamowania (zakleszczanie)","poważna"]
["1.2.1.d.","1.2.1.d.",null,null,"d. nadmierne opóźnienie w działaniu hamulców na dowolnym kole","poważna"]
["1.2.1.e.","1.2.1.e.",null,null,"e. nadmierne wahania siły hamowania w czasie każdego pełnego obrotu koła","poważna"]
[null,"1.2.2.",null,null,"1.2.2. Skuteczność                     (P)",""]
["1.2.2.1.","1.2.2.1.",null,null,"1. skuteczność mniejsza niż wartości minimalne określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","poważna"]
["1.2.2.2.","1.2.2.2.",null,null,"2. skuteczność mniejsza niż 50% wartości minimalnych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","niebezpieczna"]
[null,"1.3.",null,"1.3. Sprawność i skuteczność pomocniczego (awaryjnego) układu hamulcowego (jeżeli występuje jako oddzielny układ)",null,""]
[null,"1.3.1.",null,null,"1.3.1. Sprawność                          (P)",""]
["1.3.1.a.1.","1.3.1.a.1.",null,null,"a.1. zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole ","poważna"]
["1.3.1.a.2.","1.3.1.a.2.",null,null,"a.2. brak siły hamowania na co najmniej jednym kole","niebezpieczna"]
["1.3.1.b.1.","1.3.1.b.1.",null,null,"b.1. siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 70% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi; w przypadku badania na drodze pojazd nadmiernie zjeżdża z linii prostej","poważna"]
["1.3.1.b.2.","1.3.1.b.2.",null,null,"b.2. siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 50% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi w przypadku osi kierowanych","niebezpieczna"]
["1.3.1.c.","1.3.1.c.",null,null,"c. brak równomiernego przyrostu siły hamowania (zakleszczanie)","poważna"]
[null,"1.3.2.",null,null,"1.3.2. Skuteczność                     (P)",""]
["1.3.2.1.","1.3.2.1.",null,null,"1. skuteczność mniejsza niż wartości minimalne zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","poważna"]
["1.3.2.2.","1.3.2.2.",null,null,"2. osiągnięte mniej niż 50% wartości siły hamowania określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","niebezpieczna"]
[null,"1.4.",null,"1.4. Sprawność i skuteczność postojowego układu hamulcowego"]
[null,"1.4.1.",null,null,"1.4.1. Sprawność                          (P)",""]
["1.4.1.1.","1.4.1.1.",null,null,"1. hamulec nie działa co najmniej na jednym kole lub, w przypadku badań na drodze, pojazd zjeżdża nadmiernie z linii prostej","poważna"]
["1.4.1.2.","1.4.1.2.",null,null,"2. podczas badania osiągnięto mniej niż 50% wartości sił hamowania, o których mowa w pkt 1.4.2, w odniesieniu do masy pojazdu","niebezpieczna"]
[null,"1.4.2.",null,null,"1.4.2. Skuteczność                     (P)",""]
["1.4.2.1.","1.4.2.1.",null,null,"1. osiągnięty wskaźnik skuteczności wynosi mniej niż określony w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","poważna"]
["1.4.2.2.","1.4.2.2.",null,null,"2. podczas badania osiągnięto mniej niż 50% powyższych wartości sił hamowania w odniesieniu do masy pojazdu","niebezpieczna"]
[null,"1.5.",null,"1.5. Sprawność układu hamowania długotrwałego",null,""]
["1.5.a.","1.5.a.",null,null,"a. brak równomiernego przyrostu siły hamowania (nie dotyczy hamulca silnikowego)","poważna"]
["1.5.b.","1.5.b.",null,null,"b. układ nie działa","poważna"]
[null,"1.6.",null,"1.6. Układ przeciwblokujący (ABS)",null,""]
["1.6.a.","1.6.a.",null,null,"a. kontrolka systemu samodiagnostyki nie działa","poważna"]
["1.6.b.","1.6.b.",null,null,"b. kontrolka systemu samodiagnostyki wskazuje uszkodzenie układu","poważna"]
["1.6.c.","1.6.c.",null,null,"c. brak lub uszkodzenie czujników prędkości obrotowej kół","poważna"]
["1.6.d.","1.6.d.",null,null,"d. uszkodzenie przewodów instalacji elektrycznej","poważna"]
["1.6.e.","1.6.e.",null,null,"e. brak lub uszkodzenie innych elementów (np. czujnika, sterownika, modulatora)","poważna"]
["1.6.f.","1.6.f.",null,null,"f. system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu","poważna"]
[null,"1.7",null,"1.7 Elektroniczny układ hamulcowy (EBS)",null,""]
["1.7.a.","1.7.a.",null,null,"a. kontrolka systemu samodiagnostyki nie działa","poważna"]
["1.7.b.","1.7.b.",null,null,"b. kontrolka systemu samodiagnostyki wskazuje uszkodzenie układu","poważna"]
["1.7.c.","1.7.c.",null,null,"c. system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu","poważna"]
["1.7.d.","1.7.d.",null,null,"d. nieodpowiednie złącze między pojazdem ciągnącym a przyczepą lub brak złącza","niebezpieczna"]
[null,"1.8",null,"1.8 Płyn hamulcowy",null,""]
["1.8.a.","1.8.a.",null,null,"a. płyn hamulcowy zanieczyszczony lub z osadami ","poważna"]
["1.8.b.","1.8.b.",null,null,"b. płyn hamulcowy zanieczyszczony lub z osadami, bezpośrednie ryzyko awarii ","niebezpieczna"]
[null,"2.","2. UKŁAD KIEROWNICZY",null,null,""]
[null,"2.1.",null,"2.1. Stan techniczny",null,""]
[null,"2.1.1.",null,null,"2.1.1. Stan przekładni kierowniczej",""]
["2.1.1.a.1.","2.1.1.a.1.",null,null,"a.1. skręcony wał kierowniczy lub zużycie wielowypustu","poważna"]
["2.1.1.a.2.","2.1.1.a.2.",null,null,"a.2. skręcony wał kierowniczy lub zużycie wielowypustu, wpływ na działanie","niebezpieczna"]
["2.1.1.b.1.","2.1.1.b.1.",null,null,"b.1. nadmierne zużycie wielowypustu wału kierowniczego ","poważna"]
["2.1.1.b.2.","2.1.1.b.2.",null,null,"b.2. nadmierne zużycie wielowypustu wału kierowniczego, wpływ na działanie ","niebezpieczna"]
["2.1.1.c.1.","2.1.1.c.1.",null,null,"c.1. zbyt duży luz na wielowypuście wału kierowniczego ","poważna"]
["2.1.1.c.2.","2.1.1.c.2.",null,null,"c.2. zbyt duży luz na wielowypuście wału kierowniczego, wpływ na działanie ","niebezpieczna"]
["2.1.1.d.1.","2.1.1.d.1.",null,null,"d.1. wyciek","poważna"]
["2.1.1.d.2.","2.1.1.d.2.",null,null,"d.2. tworzenie się kropel","niebezpieczna"]
[null,"2.1.2.",null,null,"2.1.2. Mocowanie obudowy przekładni kierowniczej",""]
["2.1.2.a.1.","2.1.2.a.1.",null,null,"a.1. nieprawidłowe mocowanie obudowy przekładni kierowniczej","poważna"]
["2.1.2.a.2.","2.1.2.a.2.",null,null,"a.2. mocowania niebezpiecznie obluzowane lub widoczny względny ruch w stosunku do podwozia lub nadwozia","niebezpieczna"]
["2.1.2.b.1.","2.1.2.b.1.",null,null,"b.1. deformacja otworów do mocowania w podwoziu ","poważna"]
["2.1.2.b.2.","2.1.2.b.2.",null,null,"b.2. deformacja otworów do mocowania w podwoziu, znaczący wpływ na skuteczność mocowań ","niebezpieczna"]
["2.1.2.c.1.","2.1.2.c.1.",null,null,"c.1. brak śrub mocujących lub śruby ułamane ","poważna"]
["2.1.2.c.2.","2.1.2.c.2.",null,null,"c.2. brak śrub mocujących lub śruby ułamane, znaczący wpływ na skuteczność mocowań ","niebezpieczna"]
["2.1.2.d.1.","2.1.2.d.1.",null,null,"d.1. pęknięcie obudowy przekładni kierowniczej ","poważna"]
["2.1.2.d.2.","2.1.2.d.2.",null,null,"d.2. pęknięcie obudowy przekładni kierowniczej, wpływ na stabilność lub mocowanie obudowy ","niebezpieczna"]
[null,"2.1.3.",null,null,"2.1.3. Stan połączeń układu kierowniczego",""]
["2.1.3.a.1.","2.1.3.a.1.",null,null,"a.1. ruch elementów względem siebie wymagający naprawy ","poważna"]
["2.1.3.a.2.","2.1.3.a.2.",null,null,"a.2. nadmierny ruch elementów lub prawdopodobieństwo rozłączenia","niebezpieczna"]
["2.1.3.b.1.","2.1.3.b.1.",null,null,"b.1. nadmierne zużycie przegubów ","poważna"]
["2.1.3.b.2.","2.1.3.b.2.",null,null,"b.2. nadmierne zużycie przegubów, bardzo poważne ryzyko rozłączenia ","niebezpieczna"]
["2.1.3.c.1.","2.1.3.c.1.",null,null,"c.1. pęknięcia lub odkształcenie dowolnego elementu ","poważna"]
["2.1.3.c.2.","2.1.3.c.2.",null,null,"c.2. pęknięcia lub odkształcenie dowolnego elementu, wpływ na działanie ","niebezpieczna"]
["2.1.3.d.","2.1.3.d.",null,null,"d. brak elementów ograniczających skręt","poważna"]
["2.1.3.e.","2.1.3.e.",null,null,"e. nieprawidłowe ustawienie elementów (np. drążka poprzecznego lub drążka wzdłużnego)","poważna"]
["2.1.3.f.1.","2.1.3.f.1.",null,null,"f.1. niebezpieczna przeróbka","poważna"]
["2.1.3.f.2.","2.1.3.f.2.",null,null,"f.2. niebezpieczna przeróbka, wpływ na działanie ","niebezpieczna"]
["2.1.3.g.1.","2.1.3.g.1.",null,null,"g.1. uszkodzenie lub zużycie osłony gumowej ","drobna"]
["2.1.3.g.2.","2.1.3.g.2.",null,null,"g.2. brak lub znaczące zużycie obudowy gumowej","poważna"]
[null,"2.1.4.",null,null,"2.1.4. Działanie połączeń układu kierowniczego",""]
["2.1.4.a.","2.1.4.a.",null,null,"a. ruchome części układu kierowniczego kolidują ze stałymi elementami/podwozia","poważna"]
["2.1.4.b.","2.1.4.b.",null,null,"b. brak ograniczników skrętu lub ograniczniki nie działają","poważna"]
[null,"2.1.5.",null,null,"2.1.5. Wspomaganie układu kierowniczego",""]
["2.1.5.a.1.","2.1.5.a.1.",null,null,"a.1. wyciek płynu","poważna"]
["2.1.5.b.1.","2.1.5.b.1.",null,null,"b.1. zbyt niski poziom płynu (poniżej znaku minimum) ","poważna"]
["2.1.5.b.2.","2.1.5.b.2.",null,null,"b.2. niedostateczna pojemność zbiornika","niebezpieczna"]
["2.1.5.c.1.","2.1.5.c.1.",null,null,"c.1. mechanizm wspomagania nie działa","poważna"]
["2.1.5.c.2.","2.1.5.c.2.",null,null,"c.2. mechanizm wspomagania nie działa, wpływ na poprawność działania układu kierowniczego","niebezpieczna"]
["2.1.5.d.1.","2.1.5.d.1.",null,null,"d.1. pęknięcie lub niepewne mocowanie mechanizmu ","poważna"]
["2.1.5.d.2.","2.1.5.d.2.",null,null,"d.2. pęknięcie lub niepewne mocowanie mechanizmu, wpływ na poprawność działania układu kierowniczego ","niebezpieczna"]
["2.1.5.e.1.","2.1.5.e.1.",null,null,"e.1. nieprawidłowe ustawienie lub zanieczyszczenie elementów ","poważna"]
["2.1.5.e.2.","2.1.5.e.2.",null,null,"e.2. nieprawidłowe ustawienie lub zanieczyszczenie elementów, wpływ na poprawność działania układu kierowniczego ","niebezpieczna"]
["2.1.5.f.1.","2.1.5.f.1.",null,null,"f.1. niebezpieczna przeróbka ","poważna"]
["2.1.5.f.2.","2.1.5.f.2.",null,null,"f.2. niebezpieczna przeróbka, wpływ na poprawność działania układu kierowniczego ","niebezpieczna"]
["2.1.5.g.1.","2.1.5.g.1.",null,null,"g.1. uszkodzenie lub nadmierna korozja linek/przewodów ","poważna"]
["2.1.5.g.2.","2.1.5.g.2.",null,null,"g.2. uszkodzenie lub nadmierna korozja linek/przewodów, wpływ na poprawność działania układu kierowniczego","niebezpieczna"]
[null,"2.2.",null,"2.2. Kierownica i kolumna kierownicy",null,""]
[null,"2.2.1.",null,null,"2.2.1. Stan kierownicy",""]
["2.2.1.a.1.","2.2.1.a.1.",null,null,"a.1. ruch kierownicy względem kolumny kierownicy, wskazujący na luz","poważna"]
["2.2.1.a.2.","2.2.1.a.2.",null,null,"a.2. ruch kierownicy względem kolumny kierownicy, wskazujący na luz, bardzo poważne ryzyko rozłączenia","niebezpieczna"]
["2.2.1.b.1.","2.2.1.b.1.",null,null,"b.1. brak urządzenia ustalającego na piaście koła kierownicy ","poważna"]
["2.2.1.b.2.","2.2.1.b.2.",null,null,"b.2. brak urządzenia ustalającego na piaście koła kierownicy, bardzo poważne ryzyko rozłączenia ","niebezpieczna"]
["2.2.1.c.1.","2.2.1.c.1.",null,null,"c.1. pęknięcie lub luz na piaście koła kierownicy, obręczy lub na ramionach kierownicy","poważna"]
["2.2.1.c.2.","2.2.1.c.2.",null,null,"c.2. pęknięcie lub luz na piaście koła kierownicy, obręczy lub na ramionach kierownicy, bardzo poważne ryzyko rozłączenia","niebezpieczna"]
["2.2.1.d.","2.2.1.d.",null,null,"d. niebezpieczna przeróbka","poważna"]
[null,"2.2.2",null,null,"2.2.2 Kolumna kierownicy oraz amortyzatory kierownicy",""]
["2.2.2.a.","2.2.2.a.",null,null,"a. nadmierny ruch piasty koła kierownicy w górę lub w dół","poważna"]
["2.2.2.b.","2.2.2.b.",null,null,"b. nadmierny luz promieniowy kolumny kierownicy","poważna"]
["2.2.2.c.","2.2.2.c.",null,null,"c. zużyty przegub elastyczny","poważna"]
["2.2.2.d.1.","2.2.2.d.1.",null,null,"d.1. uszkodzone mocowanie","poważna"]
["2.2.2.d.2","2.2.2.d.2",null,null,"d.2 uszkodzone mocowanie, bardzo poważne ryzyko rozłączenia","niebezpieczna"]
["2.2.2.e.","2.2.2.e.",null,null,"e. niebezpieczna przeróbka","niebezpieczna"]
[null,"2.3.",null,"2.3. Luz sumaryczny na kole kierownicy",null,""]
["2.3.1.","2.3.1.",null,null,"2.3.1. zbyt duży ruch jałowy kierownicy (np. dany punkt na obręczy koła przesuwa się o więcej niż jedną piątą średnicy koła kierownicy)","poważna"]
["2.3.2.","2.3.2.",null,null,"2.3.2. zbyt duży ruch jałowy kierownicy (np. dany punkt na obręczy koła przesuwa się o więcej niż jedną piątą średnicy koła kierownicy), wpływ na bezpieczne kierowanie","niebezpieczna"]
[null,"2.4.",null,"2.4. Ustawienie kół",null,""]
["2.4.1.","2.4.1.",null,null,"2.4.1. wyraźnie nieprawidłowe ustawienie","drobna"]
["2.4.2.","2.4.2.",null,null,"2.4.2. wyraźnie nieprawidłowe ustawienie, wpływ na jazdę na wprost, pogorszenie stabilności kierunku jazdy","poważna"]
[null,"2.5.",null,"2.5. Obrotnica osi kierowanej przyczepy",null,""]
["2.5.a.1.","2.5.a.1.",null,null,"a.1. element uszkodzony w niewielkim stopniu ","poważna"]
["2.5.a.2.","2.5.a.2.",null,null,"a.2. poważne uszkodzenie lub pęknięcie elementu","niebezpieczna"]
["2.5.b.1.","2.5.b.1.",null,null,"b.1. zbyt duży luz","poważna"]
["2.5.b.2.","2.5.b.2.",null,null,"b.2. zbyt duży luz, wpływ na jazdę na wprost, pogorszenie stabilności kierunku jazdy","niebezpieczna"]
["2.5.c.1.","2.5.c.1.",null,null,"c.1. uszkodzone mocowanie","poważna"]
["2.5.c.2.","2.5.c.2.",null,null,"c.2. uszkodzone mocowanie, poważny wpływ na skuteczność mocowania","niebezpieczna"]
[null,"2.6.",null,"2.6. Elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego",null,""]
["2.6.a.","2.6.a.",null,null,"a. wskaźnik awarii układu EPS wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie","poważna"]
["2.6.b","2.6.b",null,null,"b wspomaganie nie działa","poważna"]
["2.6.c.","2.6.c.",null,null,"c. system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu","poważna"]
[null,"3.","3. WIDOCZNOŚC",null,null,""]
[null,"3.1.",null,"3.1. Pole widzenia",null,""]
["3.1.1.","3.1.1.",null,null,"3.1.1. przeszkody w polu widzenia kierowcy znacząco ograniczające widoczność do przodu lub na boki (poza obszarem oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej)","drobna"]
["3.1.2.","3.1.2.",null,null,"3.1.2. ograniczone widzenie w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej lub niewidoczne lusterka zewnętrzne","poważna"]
[null,"3.2.",null,"3.2. Stan szyb",null,""]
["3.2.a.1.","3.2.a.1.",null,null,"a.1. pęknięcia lub przebarwienia szyby szklanej lub z tworzywa (o ile jest dozwolona), poza obszarem oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej","drobna"]
["3.2.a.2.","3.2.a.2.",null,null,"a.2. ograniczone widzenie w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej lub niewidoczne lusterka zewnętrzne","poważna"]
["3.2.b.1.","3.2.b.1.",null,null,"b.1. szyba szklana lub z tworzywa (włącznie z folią odblaskową lub barwioną) niezgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (poza obszarem oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej)","drobna"]
["3.2.b.2.","3.2.b.2.",null,null,"b.2. szyba szklana lub z tworzywa (włącznie z folią odblaskową lub barwioną) niezgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (poza obszarem oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej), ograniczone widzenie w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej lub niewidoczne lusterka","poważna"]
["3.2.c.1.","3.2.c.1.",null,null,"c.1. niedopuszczalny stan techniczny szyby szklanej lub z tworzywa","poważna"]
["3.2.c.2.","3.2.c.2.",null,null,"c.2. niedopuszczalny stan techniczny szyby szklanej lub z tworzywa, znaczące ograniczenie widoczności w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej","niebezpieczna"]
[null,"3.3.",null,"3.3. Lusterka wsteczne lub inne urządzenia o funkcji urządzenia widzenia pośredniego",null,""]
["3.3.a.1.","3.3.a.1.",null,null,"a.1. brak lusterka lub urządzenia, lub mocowanie niezgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (co najmniej dwa urządzenia zapewniające możliwość obserwacji strefy za pojazdem)","drobna"]
["3.3.a.2.","3.3.a.2.",null,null,"a.2. mniej niż dwa urządzenia zapewniające możliwość obserwacji strefy za pojazdem","poważna"]
["3.3.b.1.","3.3.b.1.",null,null,"b.1. lusterko lub urządzenie pośredniego widzenia nieznacznie uszkodzone lub obluzowane","drobna"]
["3.3.b.2.","3.3.b.2.",null,null,"b.2. lusterko lub urządzenie nie działa, jest bardzo uszkodzone, obluzowane lub niepewnie zamocowane","poważna"]
["3.3.c.","3.3.c.",null,null,"c. brak zapewnienia wymaganej widoczności","poważna"]
[null,"3.4.",null,"3.4. Wycieraczki przedniej szyby",null,""]
["3.4.a.","3.4.a.",null,null,"a. wycieraczki nie działają lub ich brak","poważna"]
["3.4.b.1.","3.4.b.1.",null,null,"b.1. uszkodzenie pióra wycieraczki","drobna"]
["3.4.b.2.","3.4.b.2.",null,null,"b.2. brak pióra wycieraczki lub jego wyraźne uszkodzenie","poważna"]
[null,"3.5.",null,"3.5. Spryskiwacze przedniej szyby",null,""]
["3.5.1.","3.5.1.",null,null,"3.5.1. spryskiwacze nie działają prawidłowo (brak płynu do spryskiwaczy, ale pompa działa lub złe ustawienie strumienia spryskującego)","drobna"]
["3.5.2.","3.5.2.",null,null,"3.5.2. spryskiwacze nie działają","poważna"]
[null,"3.6.",null,"3.6. Instalacja odmgławiająca",null,""]
["3.6.1.","3.6.1.",null,null,"3.6.1. układ nie działa lub jest wyraźnie uszkodzony","drobna"]
[null,"4.","4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE, WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE",null,null,""]
[null,"4.1.",null,"4.1. Światła drogowe i mijania",null,""]
[null,"4.1.1.",null,null,"4.1.1. Stan i działanie",""]
["4.1.1.a.1.","4.1.1.a.1.",null,null,"a.1. brak światła, źródła światła, lub jego uszkodzenie (złożone światło/źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3)","drobna"]
["4.1.1.a.2.","4.1.1.a.2.",null,null,"a.2. pojedyncze światła/źródła światła; w przypadku LED poważnie pogorszona widoczność","poważna"]
["4.1.1.b.1.","4.1.1.b.1.",null,null,"b.1. niewielkie uszkodzenie układu projektorowego (odbłyśnik i soczewka)","drobna"]
["4.1.1.b.2.","4.1.1.b.2.",null,null,"b.2. poważne uszkodzenie układu projektorowego lub jego brak (odbłyśnik i soczewka)","poważna"]
["4.1.1.c.","4.1.1.c.",null,null,"c. niepewne mocowanie światła","poważna"]
[null,"4.1.2.",null,null,"4.1.2.  Ustawienie",""]
["4.1.2.a.","4.1.2.a.",null,null,"a. rażąco złe ustawienie świateł drogowych i mijania","poważna"]
["4.1.2.b.","4.1.2.b.",null,null,"b. nieprawidłowe mocowanie źródła światła","poważna"]
[null,"4.1.3",null,null,"4.1.3 Przełączniki",""]
["4.1.3.a.1.","4.1.3.a.1.",null,null,"a.1. przełącznik  działa  niezgodnie   z   wymaganiami   określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – dotyczy liczby świateł włączanych jednocześnie","drobna"]
["4.1.3.a.2.","4.1.3.a.2.",null,null,"a.2. przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej światłości świateł świecących do przodu","poważna"]
["4.1.3.b.","4.1.3.b.",null,null,"b. nieprawidłowe działanie przełącznika","poważna"]
[null,"4.1.4.",null,null,"4.1.4. Zgodność z wymaganiami o warunkach technicznych",""]
["4.1.4.a.","4.1.4.a.",null,null,"a. brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia, określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","poważna"]
["4.1.4.b.","4.1.4.b.",null,null,"b. elementy na kloszu lub źródle światła, które w oczywisty sposób zmniejszają światłość światła lub zmieniają jego barwę","poważna"]
["4.1.4.c.","4.1.4.c.",null,null,"c.  brak zgodności źródła światła z zainstalowanym urządzeniem oświetleniowym","poważna"]
[null,"4.1.5.",null,null,"4.1.5. Urządzenia do regulacji ustawienia świateł (jeżeli są obowiązkowe)",""]
["4.1.5.a.","4.1.5.a.",null,null,"a. urządzenie nie działa","poważna"]
["4.1.5.b.","4.1.5.b.",null,null,"b. obsługa urządzenia sterowanego ręcznie niemożliwa z siedzenia kierowcy","poważna"]
[null,"4.1.6.",null,null,"4.1.6. Urządzenie do oczyszczania świateł drogowych/mijania (jeżeli jest obowiązkowe)",""]
["4.1.6.1.","4.1.6.1.",null,null,"1. urządzenie nie działa","drobna"]
["4.1.6.2.","4.1.6.2.",null,null,"2. urządzenie nie działa, w przypadku świateł wyładowczych","poważna"]
[null,"4.2.",null,"4.2. Przednie i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe boczne i tylne oraz światła do jazdy dziennej",null,""]
[null,"4.2.1.",null,null,"4.2.1. Stan i działanie",""]
["4.2.1.a.","4.2.1.a.",null,null,"a. uszkodzone źródło światła","poważna"]
["4.2.1.b.","4.2.1.b.",null,null,"b. uszkodzenie klosza","poważna"]
["4.2.1.c.1.","4.2.1.c.1.",null,null,"c.1. niepewne mocowanie światła ","drobna"]
["4.2.1.c.2.","4.2.1.c.2.",null,null,"c.2. niepewne mocowanie światła, bardzo poważne ryzyko odpadnięcia ","poważna"]
[null,"4.2.2.",null,null,"4.2.2. Przełączniki",""]
["4.2.2.a.1.","4.2.2.a.1.",null,null,"a.1. przełącznik  działa  niezgodnie   z   wymaganiami   określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","poważna"]
["4.2.2.a.2.","4.2.2.a.2.",null,null,"a.2. tylne światła pozycyjne i światła obrysowe boczne można wyłączyć, gdy włączone są światła przednie","poważna"]
["4.2.2.b.","4.2.2.b.",null,null,"b. nieprawidłowe działanie przełącznika","poważna"]
[null,"4.2.3.",null,null,"4.2.3. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia",""]
["4.2.3.a.1","4.2.3.a.1",null,null,"a.1 brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia, określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
["4.2.3.a.2.","4.2.3.a.2.",null,null,"a.2. czerwone światło z przodu lub białe światło z tyłu; znacząco zmniejszona światłość światła","poważna"]
["4.2.3.b.1","4.2.3.b.1",null,null,"b.1 elementy na kloszu lub źródle światła, które zmniejszają światłość światła lub zmieniają jego barwę","drobna"]
["4.2.3.b.2.","4.2.3.b.2.",null,null,"b.2. czerwone światło z przodu lub białe światło z tyłu; znacząco zmniejszona światłość światła","poważna"]
[null,"4.3.",null,"4.3. Światła stopu"]
[null,"4.3.1.",null,null,"4.3.1. Stan i działanie",""]
["4.3.1.a.1.","4.3.1.a.1.",null,null,"a.1. uszkodzone źródło światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3)","drobna"]
["4.3.1.a.2.","4.3.1.a.2.",null,null,"a.2. pojedyncze źródła światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3 ","poważna"]
["4.3.1.a.3.","4.3.1.a.3.",null,null,"a.3. żadne źródło światła nie działa","niebezpieczna"]
["4.3.1.b1.","4.3.1.b1.",null,null,"b1. niewielkie uszkodzenie klosza (brak wpływu na emitowane światło)","drobna"]
["4.3.1.b.2.","4.3.1.b.2.",null,null,"b.2. poważne uszkodzenie klosza (wpływ na emitowane światło)","poważna"]
["4.3.1.c.1.","4.3.1.c.1.",null,null,"c.1. niepewne mocowanie światła ","drobna"]
["4.3.1.c.2.","4.3.1.c.2.",null,null,"c.2. niepewne mocowanie światła, bardzo poważne ryzyko odpadnięcia ","poważna"]
[null,"4.3.2.",null,null,"4.3.2. Przełączniki",""]
["4.3.2.a.1.","4.3.2.a.1.",null,null,"a.1. przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
["4.3.2.a.2.","4.3.2.a.2.",null,null,"a.2. opóźnione działanie przełącznika ","poważna"]
["4.3.2.a.3.","4.3.2.a.3.",null,null,"a.3. przełącznik nie działa w ogóle","niebezpieczna"]
["4.3.2.b.","4.3.2.b.",null,null,"b. nieprawidłowe działanie przełącznika","poważna"]
[null,"4.3.3.",null,null,"4.3.3. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia",""]
["4.3.3.1.","4.3.3.1.",null,null,"1. brak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, jasności lub oznaczenia","drobna"]
["4.3.3.2.","4.3.3.2.",null,null,"2. białe światło z tyłu; znacząco zmniejszona jasność światła","poważna"]
[null,"4.4.",null,"4.4. Światła kierunkowskazu i światła awaryjne",null,""]
[null,"4.4.1.",null,null,"4.4.1. Stan i działanie",""]
["4.4.1.a.1.","4.4.1.a.1.",null,null,"a.1. uszkodzone źródło światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3)","drobna"]
["4.4.1.a.2.","4.4.1.a.2.",null,null,"a.2. pojedyncze źródła światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3","poważna"]
["4.4.1.b.1.","4.4.1.b.1.",null,null,"b.1. niewielkie uszkodzenie klosza (brak wpływu na emitowane światło)","drobna"]
["4.4.1.b.2.","4.4.1.b.2.",null,null,"b.2. poważne uszkodzenie klosza (wpływ na emitowane światło)","poważna"]
["4.4.1.c.1.","4.4.1.c.1.",null,null,"c.1. niepewne mocowanie światła ","drobna"]
["4.4.1.c.2.","4.4.1.c.2.",null,null,"c.2. niepewne mocowanie światła, bardzo poważne ryzyko odpadnięcia ","poważna"]
[null,"4.4.2.",null,null,"4.4.2. Przełączniki",""]
["4.4.2.1.","4.4.2.1.",null,null,"1. przełącznik   działa   niezgodnie   z    wymaganiami    określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
["4.4.2.2.","4.4.2.2.",null,null,"2. przełącznik nie działa w ogóle","poważna"]
[null,"4.4.3.",null,null,"4.4.3. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia",""]
["4.4.3.","4.4.3.",null,null,"brak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia",""]
[null,"4.4.4.",null,null,"4.4.4. Częstotliwość błysków kierunkowskazów",""]
["4.4.4.","4.4.4.",null,null,"częstotliwość błysków mniejsza niż 45 cykli na minutę lub większa niż 150 cykli na minutę",""]
[null,"4.5.",null,"4.5. Przednie i tylne światła przeciwmgłowe",null,""]
[null,"4.5.1.",null,null,"4.5.1 Stan i działanie",""]
["4.5.1.a.1.","4.5.1.a.1.",null,null,"a.1. uszkodzone źródło światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3)","drobna"]
["4.5.1.a.2.","4.5.1.a.2.",null,null,"a.2. pojedyncze źródła światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3","poważna"]
["4.5.1.b.1.","4.5.1.b.1.",null,null,"b.1. niewielkie uszkodzenie klosza (brak wpływu na emitowane światło)","drobna"]
["4.5.1.b.2.","4.5.1.b.2.",null,null,"b.2. poważne uszkodzenie klosza (wpływ na emitowane światło)","poważna"]
["4.5.1.c.1.","4.5.1.c.1.",null,null,"c.1. niepewne mocowanie światła","drobna"]
["4.5.1.c.2.","4.5.1.c.2.",null,null,"c.2. niepewne mocowanie światła, bardzo poważne ryzyko odpadnięcia lub oślepia kierujących pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwka","poważna"]
[null,"4.5.2.",null,null,"4.5.2. Ustawienie",""]
["4.5.2.1.","4.5.2.1.",null,null,"1. niewłaściwe ustawienie granicy światła i cienia przedniego światła przeciwmgłowego w płaszczyźnie poziomej (granica zbyt nisko)","drobna"]
["4.5.2.2.","4.5.2.2.",null,null,"2. granica światła i cienia powyżej granicy dla świateł mijania","poważna"]
[null,"4.5.3.",null,null,"4.5.3. Przełączniki",""]
["4.5.3.1.","4.5.3.1.",null,null,"1. przełącznik   działa   niezgodnie   z    wymaganiami    określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
["4.5.3.2.","4.5.3.2.",null,null,"2. przełącznik nie działa","poważna"]
[null,"4.5.4.",null,null,"4.5.4. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia",""]
["4.5.4.1.","4.5.4.1.",null,null,"1. brak zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia","poważna"]
["4.5.4.2.","4.5.4.2.",null,null,"2. układ działa niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
[null,"4.6.",null,"4.6. Światła cofania",null,""]
[null,"4.6.1.",null,null,"4.6.1. Stan i działanie",""]
["4.6.1.a.","4.6.1.a.",null,null,"a. uszkodzenie źródła światła","drobna"]
["4.6.1.b.","4.6.1.b.",null,null,"b. uszkodzenie klosza","drobna"]
["4.6.1.c.1.","4.6.1.c.1.",null,null,"c.1. niepewne mocowanie światła ","drobna"]
["4.6.1.c.2.","4.6.1.c.2.",null,null,"c.2. niepewne mocowanie światła, bardzo poważne ryzyko odpadnięcia ","poważna"]
[null,"4.6.2.",null,null,"4.6.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia",""]
["4.6.2.1.","4.6.2.1.",null,null,"1. brak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia","poważna"]
["4.6.2.2.","4.6.2.2.",null,null,"2. układ działa niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","poważna"]
[null,"4.6.3.",null,null,"4.6.3. Przełączniki",""]
["4.6.3.1.","4.6.3.1.",null,null,"1. przełącznik   działa   niezgodnie   z    wymaganiami    określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
["4.6.3.2.","4.6.3.2.",null,null,"2. światło cofania można włączyć, kiedy jest włączony inny bieg niż wsteczny","poważna"]
[null,"4.7.",null,"4.7. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną",null,""]
[null,"4.7.1.",null,null,"4.7.1. Stan i działanie",""]
["4.7.1.a.","4.7.1.a.",null,null,"a. źródło światła emituje światło białe bezpośrednio do tyłu","drobna"]
["4.7.1.b.1.","4.7.1.b.1.",null,null,"b.1. uszkodzenie źródła światła (złożone źródło światła) ","drobna"]
["4.7.1.b.2.","4.7.1.b.2.",null,null,"b.2. uszkodzenie źródła światła (pojedyncze źródło światła)","poważna"]
["4.7.1.c.1.","4.7.1.c.1.",null,null,"c.1. niepewne mocowanie światła ","drobna"]
["4.7.1.c.2.","4.7.1.c.2.",null,null,"c.2. niepewne mocowanie światła, bardzo poważne ryzyko odpadnięcia ","poważna"]
[null,"4.7.2.",null,null,"4.7.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia",""]
["4.7.2.1.","4.7.2.1.",null,null,"1. układ działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
[null,"4.8.",null,"4.8. Światła odblaskowe, oznakowanie odblaskowe i tylne tablice odblaskowe",null,""]
[null,"4.8.1.",null,null,"4.8.1. Stan",""]
["4.8.1.a.1","4.8.1.a.1",null,null,"a.1 nieprawidłowe funkcjonowanie lub uszkodzenie urządzeń odblaskowych","drobna"]
["4.8.1.a.2.","4.8.1.a.2.",null,null,"a.2. nieprawidłowe funkcjonowanie lub uszkodzenie urządzeń odblaskowych, wpływ na funkcję odblaskową","poważna"]
["4.8.1.b.1","4.8.1.b.1",null,null,"b.1 niepewne mocowanie odblasków ","drobna"]
["4.8.1.b.2.","4.8.1.b.2.",null,null,"b.2. niepewne mocowanie odblasków, ryzyko odpadnięcia ","poważna"]
[null,"4.8.2.",null,null,"4.8.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia",""]
["4.8.2.1.","4.8.2.1.",null,null,"1. urządzenie, jego położenie lub barwa odbijanego światła niezgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
["4.8.2.2.","4.8.2.2.",null,null,"2. brak urządzenia lub odbijanie czerwonego światła do przodu i białego do tyłu","poważna"]
[null,"4.9.",null,"4.9. Wymagane wskaźniki kontrolne urządzeń oświetlenia",null,""]
[null,"4.9.1.",null,null,"4.9.1. Stan i działanie - kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania",""]
["4.9.1.1.","4.9.1.1.",null,null,"1. wskaźniki nie działają","drobna"]
["4.9.1.2.","4.9.1.2.",null,null,"2. nie działają wskaźniki włączenia świateł drogowych lub tylnego światła przeciwmgłowego","poważna"]
[null,"4.9.2.",null,null,"4.9.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia",""]
["4.9.2.1.","4.9.2.1.",null,null,"1. brak zgodności z wymaganiami określonymi rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
[null,"4.10.",null,"4.10. Wymagane wskaźniki kontrolne urządzeń oświetlenia",null,""]
["4.10.a.1.","4.10.a.1.",null,null,"a.1. niepewne mocowanie elementów nieruchomych ","drobna"]
["4.10.a.2.","4.10.a.2.",null,null,"a.2. luźna wtyczka w gnieździe elektrycznym","poważna"]
["4.10.b.1.","4.10.b.1.",null,null,"b.1. uszkodzenie lub zużycie izolacji ","drobna"]
["4.10.b.2.","4.10.b.2.",null,null,"b.2. uszkodzenie lub zużycie izolacji, możliwość spowodowania zwarcia ","poważna"]
["4.10.c.1.","4.10.c.1.",null,null,"c.1. nieprawidłowe działanie połączeń elektrycznych przyczepy lub pojazdu ciągnącego","poważna"]
["4.10.c.2.","4.10.c.2.",null,null,"c.2. światła hamowania „stop” przyczepy nie działają","niebezpieczna"]
[null,"4.11.",null,"4.11. Złącza i przewody elektryczne",null,""]
["4.11.a.1.","4.11.a.1.",null,null,"a.1. niepewne mocowanie lub niewłaściwe zabezpieczenie przewodów","drobna"]
["4.11.a.2.","4.11.a.2.",null,null,"a.2. obluzowane mocowania, kontakt z ostrymi krawędziami, prawdopodobieństwo rozłączenia połączeń","poważna"]
["4.11.a.3.","4.11.a.3.",null,null,"a.3. ryzyko dotykania przez przewody gorących części, elementów, obracających się lub podłoża; rozłączone złącza (części dotyczące układu hamulcowego i kierowniczego)","niebezpieczna"]
["4.11.b.1.","4.11.b.1.",null,null,"b.1. niewielkie zużycie instalacji ","drobna"]
["4.11.b.2.","4.11.b.2.",null,null,"b.2. znaczny stopień zużycia instalacji","poważna"]
["4.11.b.3.","4.11.b.3.",null,null,"b.3. skrajne zużycie instalacji. w zakresie dotyczącym układu hamulcowego i kierowniczego","niebezpieczna"]
["4.11.c.1","4.11.c.1",null,null,"c.1 uszkodzona lub zużyta izolacja ","drobna"]
["4.11.c.2","4.11.c.2",null,null,"c.2 uszkodzona lub zużyta izolacja, ryzyko zwarcia ","poważna"]
["4.11.c.3","4.11.c.3",null,null,"c.3 uszkodzona lub zużyta izolacjaryzyko zwarcia, bezpośrednie zagrożenie pożarem lub iskrzeniem ","niebezpieczna"]
[null,"4.12.",null,"4.12. Dodatkowe światła i światła odblaskowe",null,""]
["4.12.a.1","4.12.a.1",null,null,"a.1 światło   lub   światło   odblaskowe   zamontowane   niezgodnie   z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
["4.12.a.2.","4.12.a.2.",null,null,"a.2. światło   lub   światło   odblaskowe   zamontowane   niezgodnie   z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, wysyłanie/odbijanie czerwonego światła do przodu lub białego do tyłu","poważna"]
["4.12.b.1","4.12.b.1",null,null,"b.1 światło działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
["4.12.b.2.","4.12.b.2.",null,null,"b.2. liczba świateł przednich działających jednocześnie przekracza dozwoloną światłość światła; emitowanie czerwonego światła do przodu lub białego do tyłu","poważna"]
["4.12.c.1","4.12.c.1",null,null,"c.1 niepewne mocowanie światła lub światła odblaskowego ","drobna"]
["4.12.c.2.","4.12.c.2.",null,null,"c.2. niepewne mocowanie światła lub światła odblaskowego, bardzo poważne ryzyko odpadnięcia ","poważna"]
[null,"4.13.",null,"4.13. Akumulator (-y)",null,""]
["4.13.a.1.","4.13.a.1.",null,null,"a.1. niepewne mocowanie","drobna"]
["4.13.a.2.","4.13.a.2.",null,null,"a.2. niewłaściwe mocowanie, możliwość spowodowania zwarcia","poważna"]
["4.13.b.1.","4.13.b.1.",null,null,"b.1. wyciek","drobna"]
["4.13.b.2.","4.13.b.2.",null,null,"b.2. wyciek substancji niebezpiecznych","poważna"]
["4.13.c.","4.13.c.",null,null,"c. uszkodzony wyłącznik akumulatora (jeżeli jest wymagany)","poważna"]
["4.13.d.","4.13.d.",null,null,"d. uszkodzone bezpieczniki (jeżeli są wymagane)","poważna"]
["4.13.e.","4.13.e.",null,null,"e. niewłaściwa wentylacja (jeżeli jest wymagana)","poważna"]
[null,"5.","5. OSIE, KOŁA, OPONY I ZAWIESZENIE",null,null,""]
[null,"5.1.",null,"5.1. Osie",null,""]
[null,"5.1.1.",null,null,"5.1.1. Osie                                        (+P)",""]
["5.1.1.a.","5.1.1.a.",null,null,"a. pęknięcie lub odkształcenie osi","niebezpieczna"]
["5.1.1.b.1.","5.1.1.b.1.",null,null,"b.1. niepewne mocowanie do pojazdu","poważna"]
["5.1.1.b.2.","5.1.1.b.2.",null,null,"b.2. niepewne mocowanie do pojazdu, pogorszona stabilność toru jazdy, negatywny wpływ na działanie: nadmierny ruch względem mocowań","niebezpieczna"]
["5.1.1.c.1.","5.1.1.c.1.",null,null,"c.1. niebezpieczna przeróbka **)","poważna"]
["5.1.1.c.2.","5.1.1.c.2.",null,null,"c.2. niebezpieczna przeróbka **), wpływ na stabilność toru jazdy, nieprawidłowe działanie, zbyt mała odległość od innych części pojazdu lub od podłoża","niebezpieczna"]
[null,"5.1.2.",null,null,"5.1.2. Zwrotnice                                        (+P)",""]
["5.1.2.a.","5.1.2.a.",null,null,"a. pęknięcie zwrotnicy","niebezpieczna"]
["5.1.2.b.1.","5.1.2.b.1.",null,null,"b.1. nadmierne zużycie sworznia zwrotnicy lub łożysk sworznia","poważna"]
["5.1.2.b.2.","5.1.2.b.2.",null,null,"b.2. nadmierne zużycie sworznia zwrotnicy lub łożysk sworznia, prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy","niebezpieczna"]
["5.1.2.c.1.","5.1.2.c.1.",null,null,"c.1. zbyt duży ruch zwrotnicy względem belki osi","poważna"]
["5.1.2.c.2.","5.1.2.c.2.",null,null,"c.2. zbyt duży ruch zwrotnicy względem belki osi, prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy","niebezpieczna"]
["5.1.2.d.1.","5.1.2.d.1.",null,null,"d.1. luz sworznia zwrotnicy w osi","poważna"]
["5.1.2.d.2.","5.1.2.d.2.",null,null,"d.2. luz sworznia zwrotnicy w osi, prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy","niebezpieczna"]
[null,"5.1.3.",null,null,"5.1.3. Łozyska kół                                        (+P)",""]
["5.1.3.a.1.","5.1.3.a.1.",null,null,"a.1. zbyt duży luz na łożysku koła","poważna"]
["5.1.3.a.2.","5.1.3.a.2.",null,null,"a.2. zbyt duży luz na łożysku koła, pogorszenie stabilności toru jazdy; niebezpieczeństwo zniszczenia","niebezpieczna"]
["5.1.3.b.1.","5.1.3.b.1.",null,null,"b.1. łożysko koła zbyt ciasne lub zakleszczone","poważna"]
["5.1.3.b.2.","5.1.3.b.2.",null,null,"b.2. łożysko koła zbyt ciasne lub zakleszczone, niebezpieczeństwo przegrzania; niebezpieczeństwo zniszczenia","niebezpieczna"]
[null,"5.2.",null,"5.2. Koła i opony",null,""]
[null,"5.2.1.",null,null,"5.2.1. Piasta koła",""]
["5.2.1.a.1.","5.2.1.a.1.",null,null,"a.1. brakujące lub obluzowane śruby lub nakrętki mocujące koła","poważna"]
["5.2.1.a.2.","5.2.1.a.2.",null,null,"a.2. brak elementów mocujących koła lub obluzowanie ich w takim stopniu, że ma bardzo poważny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego","niebezpieczna"]
["5.2.1.b.1.","5.2.1.b.1.",null,null,"b.1. zużycie lub uszkodzenie piasty","poważna"]
["5.2.1.b.2.","5.2.1.b.2.",null,null,"b.2. zużycie lub uszkodzenie piasty mające wpływ na bezpieczne mocowanie kół","niebezpieczna"]
[null,"5.2.2.",null,null,"5.2.2. Koła",""]
["5.2.2.a.","5.2.2.a.",null,null,"a. pęknięcie lub wada spawalnicza","niebezpieczna"]
["5.2.2.b.1","5.2.2.b.1",null,null,"b.1 niewłaściwe zamocowanie pierścieni ustalających ","poważna"]
["5.2.2.b.2","5.2.2.b.2",null,null,"b.2 niewłaściwe zamocowanie pierścieni ustalających, prawdopodobieństwo wypadnięcia ","niebezpieczna"]
["5.2.2.c.1","5.2.2.c.1",null,null,"c.1 znaczące odkształcenie lub zużycie koła","poważna"]
["5.2.2.c.2","5.2.2.c.2",null,null,"c.2 znaczące odkształcenie lub zużycie koła, wpływ na bezpieczne mocowanie do piasty; wpływ na bezpieczne mocowanie opony","niebezpieczna"]
["5.2.2.d.","5.2.2.d.",null,null,"2.d. rozmiar, kompletacja, kompatybilność lub typ koła niezgodny ze świadectwem homologacji typu WE pojazdu/typu pojazdu lub wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – w sposób mający wpływ na bezpieczeństwo jazdy","poważna"]
[null,"5.2.3.",null,null,"5.2.3. Opony",""]
["5.2.3.a.1.","5.2.3.a.1.",null,null,"a.1. rozmiar opony, indeks nośności, znak homologacji lub indeks prędkości niezgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, jeżeli ma to wpływ na bezpieczeństwo jazdy","poważna"]
["5.2.3.a.2.","5.2.3.a.2.",null,null,"a.2. niewystarczający indeks nośności lub prędkości w odniesieniu do faktycznego zastosowania; opona dotyka nieruchomych części pojazdu, co ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy","niebezpieczna"]
["5.2.3.b.","5.2.3.b.",null,null,"b. różne rozmiary opon na tej samej osi lub kołach bliźniaczych","poważna"]
["5.2.3.c.","5.2.3.c.",null,null,"c. opony o różnej budowie (radialna/diagonalna) na tej samej osi","poważna"]
["5.2.3.d.1.","5.2.3.d.1.",null,null,"d.1. znaczące uszkodzenie lub przecięcie opony ","poważna"]
["5.2.3.d.2.","5.2.3.d.2.",null,null,"d.2. widoczny lub uszkodzony kord opony","niebezpieczna"]
["5.2.3.e.1.","5.2.3.e.1.",null,null,"e.1. widoczny wskaźnik granicznego zużycia bieżnika opony","poważna"]
["5.2.3.e.2.","5.2.3.e.2.",null,null,"e.2. głębokość rzeźby bieżnika opony niezgodna z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","niebezpieczna"]
["5.2.3.f.1.","5.2.3.f.1.",null,null,"f.1. opona obciera o inne elementy nadwozia pojazdu (elastyczne fartuchy przeciwbłotne)","drobna"]
["5.2.3.f.2.","5.2.3.f.2.",null,null,"f.2. opona obciera o inne elementy nadwozia pojazdu, bez wpływu na bezpieczną jazdę","poważna"]
["5.2.3.g.1.","5.2.3.g.1.",null,null,"g.1. opony bieżnikowane niezgodne z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","poważna"]
["5.2.3.g.2.","5.2.3.g.2.",null,null,"g.2. bieżnikowanie wpływa na warstwę ochronną kordu","niebezpieczna"]
[null,"5.3.",null,"5.3. Zawieszenie",null,""]
[null,"5.3.1.",null,null,"5.3.1. Resory i stabilizatory                                   (+P)",""]
["5.3.1.a.1.","5.3.1.a.1.",null,null,"a.1. niepewne mocowanie resorów do podwozia lub osi","poważna"]
["5.3.1.a.2.","5.3.1.a.2.",null,null,"a.2. niepewne mocowanie resorów do podwozia lub osi, widoczne względne przemieszczanie się; mocowania bardzo poważnie obluzowane","niebezpieczna"]
["5.3.1.b.1.","5.3.1.b.1.",null,null,"b.1. uszkodzenie lub pęknięcie części resoru","poważna"]
["5.3.1.b.2.","5.3.1.b.2.",null,null,"b.2. uszkodzenie lub pęknięcie części resoru, widoczne względne przemieszczanie się; mocowania bardzo poważnie obluzowane","niebezpieczna"]
["5.3.1.c.1.","5.3.1.c.1.",null,null,"c.1. brak resoru","poważna"]
["5.3.1.c.2.","5.3.1.c.2.",null,null,"c.2. brak resoru, bardzo poważny wpływ na działanie głównego pióra resoru lub piór dodatkowych","niebezpieczna"]
["5.3.1.d.1.","5.3.1.d.1.",null,null,"d.1. niebezpieczna przeróbka**)","poważna"]
["5.3.1.d.2.","5.3.1.d.2.",null,null,"d.2. niebezpieczna przeróbka**), niewystarczający odstęp od innych części pojazdu; układ resorujący nie działa","niebezpieczna"]
[null,"5.3.2.",null,null,"5.3.2 Amortyzatory",""]
["5.3.2.a.1.","5.3.2.a.1.",null,null,"a.1. niepewne mocowanie amortyzatorów do podwozia lub osi; ","drobna"]
["5.3.2.a.2.","5.3.2.a.2.",null,null,"a.2. obluzowany amortyzator","poważna"]
["5.3.2.b.","5.3.2.b.",null,null,"b.  amortyzator uszkodzony i wykazuje duże wycieki lub niewłaściwe działanie","poważna"]
["5.3.2.c.","5.3.2.c.",null,null,"c. brak amortyzatora","poważna"]
[null,"5.3.3.",null,null,"5.3.3. Drążki skrętne, drążki reakcyjne, wahacze   (+P)",""]
["5.3.3.a.1.","5.3.3.a.1.",null,null,"a.1. niepewne mocowanie części do podwozia lub osi","poważna"]
["5.3.3.a.2.","5.3.3.a.2.",null,null,"a.2. niepewne mocowanie części do podwozia lub osi, prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy","niebezpieczna"]
["5.3.3.b.1.","5.3.3.b.1.",null,null,"b.1. uszkodzenie, pęknięcie lub nadmierna korozja elementu ","poważna"]
["5.3.3.b.2.","5.3.3.b.2.",null,null,"b.2. uszkodzenie, pęknięcie lub nadmierna korozja elementu, wpływ na stabilność elementu lub jego pęknięcie ","niebezpieczna"]
["5.3.3.c.1.","5.3.3.c.1.",null,null,"c.1. niebezpieczna przeróbka**)","poważna"]
["5.3.3.c.2.","5.3.3.c.2.",null,null,"c.2. niebezpieczna przeróbka**), niewystarczający odstęp od innych części pojazdu; układ nie działa","niebezpieczna"]
[null,"5.3.4.",null,null,"5.3.4. Sworznie wahaczy                                        (+P)",""]
["5.3.4.a.1.","5.3.4.a.1.",null,null,"a.1. nadmierne zużycie sworznia lub łożysk sworznia, lub sworzni wahaczy","poważna"]
["5.3.4.a.2.","5.3.4.a.2.",null,null,"a.2. nadmierne zużycie sworznia lub łożysk sworznia, lub sworzni wahaczy, prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy","niebezpieczna"]
["5.3.4.b.1.","5.3.4.b.1.",null,null,"b.1. poważne zużycie osłony gumowej ","drobna"]
["5.3.4.b.2.","5.3.4.b.2.",null,null,"b.2. brak lub pęknięcie osłony gumowej","poważna"]
[null,"5.3.5.",null,null,"5.3.5. Zawieszenie pneumatyczne",""]
["5.3.5.a.","5.3.5.a.",null,null,"a. układ nie działa","niebezpieczna"]
["5.3.5.b.","5.3.5.b.",null,null,"b. uszkodzenie,   przeróbka   lub   zużycie   dowolnego    elementu w stopniu mogącym mieć niekorzystny wpływ na działanie układu","poważna"]
["5.3.5.c.","5.3.5.c.",null,null,"c. uszkodzenie,   przeróbka   lub   zużycie   dowolnego    elementu w stopniu mogącym mieć niekorzystny wpływ na działanie układu, poważny wpływ na działanie układu","niebezpieczna"]
["5.3.5.d.","5.3.5.d.",null,null,"d. słyszalny wypływ powietrza z układu","poważna"]
["5.3.5.e.","5.3.5.e.",null,null,"e. niebezpieczna przeróbka**)","poważna"]
[null,"6.","6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA",null,null,""]
[null,"6.1.",null,"6.1. Podwozie lub rama i elementy do nich przymocowane",null,""]
[null,"6.1.1.",null,null,"6.1.1. Stan",""]
["6.1.1.a.1.","6.1.1.a.1.",null,null,"a.1. niewielkie pęknięcie lub odkształcenie podłużnic lub poprzeczek ","poważna"]
["6.1.1.a.2.","6.1.1.a.2.",null,null,"a.2. poważne pęknięcie lub odkształcenie podłużnic lub poprzeczek","niebezpieczna"]
["6.1.1.b.1.","6.1.1.b.1.",null,null,"b.1. niepewne mocowanie płyt wzmacniających lub połączeń","poważna"]
["6.1.1.b.2.","6.1.1.b.2.",null,null,"b.2. obluzowana większość mocowań; niewystarczająca wytrzymałość części","niebezpieczna"]
["6.1.1.c.1.","6.1.1.c.1.",null,null,"c.1. nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcji ","poważna"]
["6.1.1.c.2.","6.1.1.c.2.",null,null,"c.2. niewystarczająca wytrzymałość części","niebezpieczna"]
[null,"6.1.2.",null,null,"6.1.2. Rury wydechowe i tłumiki",""]
["6.1.2.a.1.","6.1.2.a.1.",null,null,"a.1. nieszczelność lub niepewne mocowanie układu wydechowego","poważna"]
["6.1.2.b.1.","6.1.2.b.1.",null,null,"b.1. spaliny przedostają się do wnętrza kabiny lub do przedziału dla pasażerów","poważna"]
["6.1.2.b.2.","6.1.2.b.2.",null,null,"b.2. spaliny przedostają się do wnętrza kabiny lub do przedziału dla pasażerów, zagrożenie dla zdrowia osób znajdujących się w pojeździe","niebezpieczna"]
[null,"6.1.3.",null,null,"6.1.3. Zbiornik paliwa i przewody paliwowe (w tym zbiorniki i przewody paliwowe do celów grzewczych)",""]
["6.1.3.a.","6.1.3.a.",null,null,"a. niepewne mocowanie zbiornika paliwa lub przewodów paliwowych, stwarzające szczególne zagrożenie pożarowe","niebezpieczna"]
["6.1.3.b.1.","6.1.3.b.1.",null,null,"b.1. wyciek paliwa, brak korka wlewu paliwa lub korek nieszczelny ","poważna"]
["6.1.3.b.2.","6.1.3.b.2.",null,null,"b.2. wyciek paliwa, brak korka wlewu paliwa lub korek nieszczelny, ryzyko pożaru; nadmierny wyciek materiałów niebezpiecznych ","niebezpieczna"]
["6.1.3.c.1.","6.1.3.c.1.",null,null,"c.1. przetarcie przewodów ","drobna"]
["6.1.3.c.2.","6.1.3.c.2.",null,null,"c.2. uszkodzenie przewodów","poważna"]
["6.1.3.d.","6.1.3.d.",null,null,"d. nieprawidłowe działanie zaworu odcinającego paliwa (jeżeli jest wymagany)","poważna"]
["6.1.3.e.1.","6.1.3.e.1.",null,null,"e.1. zagrożenie pożarowe z powodu, wycieku paliwa","niebezpieczna"]
["6.1.3.e.2.","6.1.3.e.2.",null,null,"e.2. zagrożenie pożarowe z powodu niewłaściwego oddzielenia zbiornika paliwa lub układu wydechowego","niebezpieczna"]
["6.1.3.e.3.","6.1.3.e.3.",null,null,"e.3. zagrożenie pożarowe z powodu stanu komory silnikowej","niebezpieczna"]
["6.1.3.f.","6.1.3.f.",null,null,"f. układ zasilania gazem LPG/CNG/LNG niezgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, napęd wodorowy niezgodny z wymaganiami; część systemu działa nieprawidłowo","niebezpieczna"]
[null,"6.1.4.",null,null,"6.1.4. Zderzaki, zabezpieczenia boczne i tylne urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd",""]
["6.1.4.a.1.","6.1.4.a.1.",null,null,"a.1. obluzowane lub uszkodzone elementy grożące uszkodzeniem ciała w przypadku zahaczenia lub uderzenia","poważna"]
["6.1.4.a.2.","6.1.4.a.2.",null,null,"a.2. części grożą odpadnięciem; znaczne pogorszenie spełnianej funkcji","niebezpieczna"]
["6.1.4.b.","6.1.4.b.",null,null,"b. urządzenie niezgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","poważna"]
[null,"6.1.5.",null,null,"6.1.5. Zamocowanie koła zapasowego (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony)",""]
["6.1.5.a.","6.1.5.a.",null,null,"a. uchwyt koła w złym stanie","drobna"]
["6.1.5.b.","6.1.5.b.",null,null,"b. pęknięte lub niepewne mocowanie uchwytu","poważna"]
["6.1.5.c.1.","6.1.5.c.1.",null,null,"c.1. koło zapasowe nie trzyma się w uchwycie ","poważna"]
["6.1.5.c.2.","6.1.5.c.2.",null,null,"c.2. koło zapasowe nie trzyma się w uchwycie, wysokie ryzyko odpadnięcia ","niebezpieczna"]
[null,"6.1.6.",null,null,"6.1.6. Urządzenia sprzęgające i przeznaczone do ciągnięcia     (+P)",""]
["6.1.6.a.1.","6.1.6.a.1.",null,null,"a.1. uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub pęknięcie elementu, (jeżeli nie jest używany)","poważna"]
["6.1.6.a.2.","6.1.6.a.2.",null,null,"a.2. uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub pęknięcie elementu, (jeżeli jest używany)","niebezpieczna"]
["6.1.6.b.1.","6.1.6.b.1.",null,null,"b.1. nadmierne zużycie elementu","poważna"]
["6.1.6.b.2.","6.1.6.b.2.",null,null,"b.2. zużycie elementu poniżej granicznego","niebezpieczna"]
["6.1.6.c.1.","6.1.6.c.1.",null,null,"c.1. uszkodzone mocowanie","poważna"]
["6.1.6.c.2.","6.1.6.c.2.",null,null,"c.2. obluzowane mocowanie z wysokim ryzykiem odpadnięcia","niebezpieczna"]
["6.1.6.d.","6.1.6.d.",null,null,"d. brak lub nieprawidłowe działanie urządzenia zabezpieczającego","poważna"]
["6.1.6.e.","6.1.6.e.",null,null,"e. co najmniej jeden wskaźnik prawidłowego zapięcia sprzęgu nie działa","poważna"]
["6.1.6.f.1.","6.1.6.f.1.",null,null,"f.1. elementy sprzęgu zasłaniają tablicę rejestracyjną lub światła pojazdu, w przypadku gdy sprzęg nie jest wykorzystywany","drobna"]
["6.1.6.f.2.","6.1.6.f.2.",null,null,"f.2. nieczytelna tablica rejestracyjna, w przypadku gdy sprzęg nie jest wykorzystywany","poważna"]
["6.1.6.g.1.","6.1.6.g.1.",null,null,"g.1. niebezpieczna przeróbka**) (części drugorzędne) ","poważna"]
["6.1.6.g.2.","6.1.6.g.2.",null,null,"g.2. niebezpieczna przeróbka**) (części główne)","niebezpieczna"]
["6.1.6.h.1.","6.1.6.h.1.",null,null,"h.1. urządzenie sprzęgające o nieodpowiedniej wytrzymałości, nieodpowiednie lub niezgodne z wymaganiami","niebezpieczna"]
[null,"6.1.7.",null,null,"6.1.7. Przeniesienie napędu",""]
["6.1.7.a.1.","6.1.7.a.1.",null,null,"a.1. obluzowane lub brakujące śruby zabezpieczające","poważna"]
["6.1.7.a.2.","6.1.7.a.2.",null,null,"a.2. obluzowane lub brakujące śruby zabezpieczające w takim stopniu, że bezpieczeństwo ruchu drogowego jest poważnie zagrożone","niebezpieczna"]
["6.1.7.b.1.","6.1.7.b.1.",null,null,"b.1. nadmierne zużycie łożysk wału napędowego ","poważna"]
["6.1.7.b.2.","6.1.7.b.2.",null,null,"b.2. nadmierne zużycie łożysk wału napędowego, bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia ","niebezpieczna"]
["6.1.7.c.1.","6.1.7.c.1.",null,null,"c.1. nadmierne zużycie przegubów napędowych (uniwersalnych) lub łańcuchów/pasów napędowych","poważna"]
["6.1.7.c.2.","6.1.7.c.2.",null,null,"c.2. nadmierne zużycie przegubów napędowych (uniwersalnych) lub łańcuchów/pasów napędowych, bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia","niebezpieczna"]
["6.1.7.d.1.","6.1.7.d.1.",null,null,"d.1. zły stan przegubów elastycznych","poważna"]
["6.1.7.d.2.","6.1.7.d.2.",null,null,"d.2. zły stan przegubów elastycznych, bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia","niebezpieczna"]
["6.1.7.e.","6.1.7.e.",null,null,"e. uszkodzony lub wygięty wałek lub półoś","poważna"]
["6.1.7.f.1.","6.1.7.f.1.",null,null,"f.1. pęknięcie lub niepewne mocowanie obudowy łożyska ","poważna"]
["6.1.7.f.2.","6.1.7.f.2.",null,null,"f.2. bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia obudowy","niebezpieczna"]
["6.1.7.g.1.","6.1.7.g.1.",null,null,"g.1. znaczące zużycie osłony gumowej ","drobna"]
["6.1.7.g.2.","6.1.7.g.2.",null,null,"g.2. brak lub pęknięcie osłony gumowej","poważna"]
["6.1.7.h.","6.1.7.h.",null,null,"h. niedozwolona prawem przeróbka układu napędowego","poważna"]
[null,"6.1.8.",null,null,"6.1.8 Mocowanie silnika",""]
["6.1.8.1.","6.1.8.1.",null,null,"1. mocowanie zużyte, wyraźnie i poważnie uszkodzone ","poważna"]
["6.1.8.2.","6.1.8.2.",null,null,"2. mocowanie obluzowane lub pęknięte","niebezpieczna"]
[null,"6.1.9.",null,null,"6.1.9. Praca silnika",""]
["6.1.9.a.","6.1.9.a.",null,null,"a. przeróbka jednostki sterującej wpływająca na bezpieczeństwo lub środowisko","poważna"]
["6.1.9.b.","6.1.9.b.",null,null,"b. przeróbka silnika wpływająca na  bezpieczeństwo  lub środowisko","niebezpieczna"]
[null,"6.2.",null,"6.2. Kabina i nadwozie",null,""]
[null,"6.2.1.",null,null,"6.2.1. Stan",""]
["6.2.1.a.1.","6.2.1.a.1.",null,null,"a.1. obluzowana lub uszkodzona część nadwozia grożąca uszkodzeniem ciała","poważna"]
["6.2.1.a.2.","6.2.1.a.2.",null,null,"a.2. obluzowana lub uszkodzona część grożąca odpadnięciem","niebezpieczna"]
["6.2.1.b.1.","6.2.1.b.1.",null,null,"b.1. niepewne mocowanie słupka nadwozia ","poważna"]
["6.2.1.b.2.","6.2.1.b.2.",null,null,"b.2. niepewne mocowanie słupka nadwozia, pogorszona stabilność ","niebezpieczna"]
["6.2.1.c.1.","6.2.1.c.1.",null,null,"c.1. do wnętrza przedostają się spaliny z układu wydechowego lub z silnika","poważna"]
["6.2.1.c.2.","6.2.1.c.2.",null,null,"c.2. do wnętrza przedostają się spaliny z układu wydechowego lub z silnika, zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe","niebezpieczna"]
["6.2.1.d.1.","6.2.1.d.1.",null,null,"d.1. niebezpieczna przeróbka**)","poważna"]
["6.2.1.d.2.","6.2.1.d.2.",null,null,"d.2. zbyt mały odstęp od obracających lub poruszających się części lub nawierzchni drogi","niebezpieczna"]
[null,"6.2.2.",null,null,"6.2.2. Mocowania",""]
["6.2.2.a.1.","6.2.2.a.1.",null,null,"a.1. niepewne mocowania nadwozia lub kabiny ","poważna"]
["6.2.2.a.2.","6.2.2.a.2.",null,null,"a.2. niepewne mocowania nadwozia lub kabiny, wpływ na stabilność ","niebezpieczna"]
["6.2.2.b.","6.2.2.b.",null,null,"b. wyraźne przesunięcie nadwozia/kabiny względem podwozia","poważna"]
["6.2.2.c.1.","6.2.2.c.1.",null,null,"c.1. niepewne lub brakujące  punkty  mocowania  nadwozia/kabiny  do podwozia lub poprzeczek ramy podwozia oraz w przypadku gdy są symetryczne","poważna"]
["6.2.2.c.2.","6.2.2.c.2.",null,null,"c.2. niepewne lub brakujące  punkty  mocowania  nadwozia/kabiny  do podwozia lub poprzeczek ramy podwozia w takim stopniu, że poważnie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego","niebezpieczna"]
["6.2.2.d.1.","6.2.2.d.1.",null,null,"d.1. nadmierna korozja punktów mocowania nadwozia samonośnego ","poważna"]
["6.2.2.d.2.","6.2.2.d.2.",null,null,"d.2. nadmierna korozja punktów mocowania nadwozia samonośnego, pogorszona stabilność ","niebezpieczna"]
[null,"6.2.3.",null,null,"6.2.3. Drzwi i zamki",""]
["6.2.3.a.","6.2.3.a.",null,null,"a. drzwi źle się otwierają lub zamykają","poważna"]
["6.2.3.b.1.","6.2.3.b.1.",null,null,"b.1. stan drzwi przesuwnych grozi samoczynnym otwarciem lub nie pozwala na ich domknięcie","poważna"]
["6.2.3.b.2.","6.2.3.b.2.",null,null,"b.2. stan drzwi obrotowych grozi samoczynnym otwarciem lub nie pozwala na ich domknięcie","niebezpieczna"]
["6.2.3.c.1.","6.2.3.c.1.",null,null,"c.1. zniszczone drzwi, zawiasy, zamki lub słupki drzwi","drobna"]
["6.2.3.c.2.","6.2.3.c.2.",null,null,"c.2. brakujące lub obluzowane drzwi, zawiasy, zamki lub słupki drzwi","poważna"]
[null,"6.2.4.",null,null,"6.2.4. Podłoga",""]
["6.2.4.1.","6.2.4.1.",null,null,"1. niepewne mocowanie lub zły stan techniczny podłogi ","poważna"]
["6.2.4.2.","6.2.4.2.",null,null,"2. niepewne mocowanie lub zły stan techniczny podłogi, niewystarczająca stabilność ","niebezpieczna"]
[null,"6.2.5.",null,null,"6.2.5. Siedzenie kierowcy",""]
["6.2.5.a.1.","6.2.5.a.1.",null,null,"a.1. uszkodzona konstrukcja siedzenia ","poważna"]
["6.2.5.a.2.","6.2.5.a.2.",null,null,"a.2. mocowanie siedzenia obluzowane","niebezpieczna"]
["6.2.5.b.1.","6.2.5.b.1.",null,null,"b.1. nieprawidłowe działanie regulacji ustawienia siedzenia ","poważna"]
["6.2.5.b.2.","6.2.5.b.2.",null,null,"b.2. siedzenie się przemieszcza lub nie można unieruchomić oparcia","niebezpieczna"]
[null,"6.2.6.",null,null,"6.2.6. Pozostałe siedzenia",""]
["6.2.6.a.1.","6.2.6.a.1.",null,null,"a.1. siedzenia uszkodzone lub niepewne mocowanie siedzeń (części drugorzędne)","drobna"]
["6.2.6.a.2.","6.2.6.a.2.",null,null,"a.2. siedzenia uszkodzone lub niepewne mocowanie siedzeń (części główne)","poważna"]
["6.2.6.b.1.","6.2.6.b.1.",null,null,"b.1. siedzenia zamontowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
["6.2.6.b.2.","6.2.6.b.2.",null,null,"b.2. przekroczona maksymalna dozwolona liczba siedzeń; mocowanie siedzeń w miejscach niezgodnych ze świadectwem homologacji typu WE pojazdu/typu pojazdu","poważna"]
[null,"6.2.7.",null,null,"6.2.7. Wskaźniki i przyrządy kierowcy",""]
["6.2.7.1.","6.2.7.1.",null,null,"1. nieprawidłowe działanie co najmniej jednego wskaźnika lub przyrządu niezbędnego do bezpiecznego użytkowania pojazdu","poważna"]
["6.2.7.2.","6.2.7.2.",null,null,"2. nieprawidłowe działanie co najmniej jednego wskaźnika lub przyrządu niezbędnego do bezpiecznego użytkowania pojazdu, wpływ na bezpieczne działanie","niebezpieczna"]
[null,"6.2.8.",null,null,"6.2.8. Stopnie kabiny",""]
["6.2.8.a.1.","6.2.8.a.1.",null,null,"a.1. niepewne mocowanie stopnia lub poręczy ","drobna"]
["6.2.8.a.2.","6.2.8.a.2.",null,null,"a.2. niepewne mocowanie stopnia lub poręczy, niewystarczająca stabilność ","poważna"]
["6.2.8.b.","6.2.8.b.",null,null,"b. stopień lub poręcz w stanie zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników","poważna"]
[null,"6.2.9.",null,null,"6.2.9. Inne wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne",""]
["6.2.9.a.1.","6.2.9.a.1.",null,null,"a.1. uszkodzone mocowanie dodatkowych akcesoriów lub wyposażenia","poważna"]
["6.2.9.b.1.","6.2.9.b.1.",null,null,"b.1. dodatkowe akcesoria lub wyposażenie niezgodne z przepisami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, jeżeli jest wymagane","drobna"]
["6.2.9.b.2.","6.2.9.b.2.",null,null,"b.2. zamontowane części mogą spowodować uszkodzenie ciała; wpływ na bezpieczeństwo użytkowania","poważna"]
["6.2.9.c.1.","6.2.9.c.1.",null,null,"c.1. wycieki z układów hydraulicznych","drobna"]
["6.2.9.c.2.","6.2.9.c.2.",null,null,"c.2. wycieki z układów hydraulicznych, nadmierne wycieki materiałów niebezpiecznych","poważna"]
[null,"6.2.10.",null,null,"6.2.10. Błotniki, fartuchy przeciwbłotne",""]
["6.2.10.a.1.","6.2.10.a.1.",null,null,"a.1. brak, obluzowanie lub znaczące skorodowanie części","drobna"]
["6.2.10.a.2.","6.2.10.a.2.",null,null,"a.2. brak, obluzowanie lub znaczące skorodowanie części, prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń, zagrożenie odpadnięciem","poważna"]
["6.2.10.b.1.","6.2.10.b.1.",null,null,"b.1. fartuchy przeciwbłotne zbyt blisko opony/koła ","drobna"]
["6.2.10.b.2.","6.2.10.b.2.",null,null,"b.2. błotnik zbyt blisko opony/koła","poważna"]
["6.2.10.c.1.","6.2.10.c.1.",null,null,"c.1. niezgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
["6.2.10.c.2.","6.2.10.c.2.",null,null,"c.2. niewystarczająca osłona całej szerokości opony","poważna"]
[null,"7.","7. INNE WYPOSAŻENIE",null,null,""]
[null,"7.1.",null,"7.1. Pasy bezpieczeństwa, zapięcia pasów i inne urządzenia bezpieczeństwa",null,""]
[null,"7.1.1.",null,null,"7.1.1. Pewność mocowania pasów i zapięć",""]
["7.1.1.a.1.","7.1.1.a.1.",null,null,"a.1. znacznie uszkodzony punkt kotwiczenia pasów bezpieczeństwa ","poważna"]
["7.1.1.a.2.","7.1.1.a.2.",null,null,"a.2. znacznie uszkodzony punkt kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, wpływ na stabilność ","niebezpieczna"]
["7.1.1.b.","7.1.1.b.",null,null,"b. obluzowane punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa","poważna"]
[null,"7.1.2.",null,null,"7.1.2. Stan ogólny pasów i zapięć",""]
["7.1.2.a.","7.1.2.a.",null,null,"a. Brak obowiązkowego pasa bezpieczeństwa lub pas niezamontowany","poważna"]
["7.1.2.b.1.","7.1.2.b.1.",null,null,"b.1. uszkodzenie pasów bezpieczeństwa ","drobna"]
["7.1.2.b.2.","7.1.2.b.2.",null,null,"b.2. przecięcie lub oznaki rozciągnięcia pasa","poważna"]
["7.1.2.c.","7.1.2.c.",null,null,"c. pas bezpieczeństwa niezgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","poważna"]
["7.1.2.d.","7.1.2.d.",null,null,"d. uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zapięcia pasa bezpieczeństwa","poważna"]
["7.1.2.e.","7.1.2.e.",null,null,"e.  uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zwijacza pasa bezpieczeństwa","poważna"]
[null,"7.1.3.",null,null,"7.1.3. Ograniczniki naprężenia pasów bezpieczeństwa",""]
["7.1.3.a.","7.1.3.a.",null,null,"a. brak ogranicznika lub ogranicznik niezgodny z typem pojazdu","poważna"]
["7.1.3.b.","7.1.3.b.",null,null,"b. system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu","poważna"]
[null,"7.1.4.",null,null,"7.1.4. Napinacze wstępne pasów bezpieczeństwa",""]
["7.1.4.a.","7.1.4.a.",null,null,"a. brak napinacza lub napinacz niezgodny z typem pojazdu","poważna"]
["7.1.4.b.","7.1.4.b.",null,null,"b. system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu","poważna"]
[null,"7.1.5.",null,null,"7.1.5. Poduszki powietrzne",""]
["7.1.5.a.","7.1.5.a.",null,null,"a. brak poduszek lub poduszki niezgodne z typem pojazdu","poważna"]
["7.1.5.b.","7.1.5.b.",null,null,"b. system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu","poważna"]
["7.1.5.c.","7.1.5.c.",null,null,"c. poduszka w sposób oczywisty nie działa","poważna"]
[null,"7.1.6.",null,null,"7.1.6. System poduszki powietrznej SRS",""]
["7.1.6.a.","7.1.6.a.",null,null,"a. wskaźnik autodiagnostyki układu SRS wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie","poważna"]
["7.1.6.b.","7.1.6.b.",null,null,"b. system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu","poważna"]
[null,"7.2.",null,"7.2. Gaśnica (jeżeli wymagana)",null,""]
["7.2.a.","7.2.a.",null,null,"a. brak gaśnicy","poważna"]
["7.2.b.1.","7.2.b.1.",null,null,"b.1. gaśnica niezgodna z wymaganiami","drobna"]
["7.2.b.2.","7.2.b.2.",null,null,"b.2. gaśnica niezgodna z wymaganiami, jeżeli jest wymagana (np. taksówki, autobusy, autokary, itp.)","poważna"]
[null,"7.3.",null,"7.3. Zamki i urządzenia przeciwwłamaniowe",null,""]
["7.3.a.","7.3.a.",null,null,"a. urządzenie uniemożliwiające uruchomienie pojazdu nie działa","drobna"]
["7.3.b.1.","7.3.b.1.",null,null,"b.1. urządzenie jest uszkodzone","poważna"]
["7.3.b.2.","7.3.b.2.",null,null,"b.2. samoczynne zamykanie lub blokowanie drzwi","niebezpieczna"]
[null,"7.4.",null,"7.4. Trójkąt ostrzegawczy, jeżeli jest wymagany",null,""]
["7.4.a.","7.4.a.",null,null,"a. brak lub trójkąt niekompletny","drobna"]
["7.4.b.","7.4.b.",null,null,"b. brak znaku homologacji","drobna"]
[null,"7.5.",null,"7.5. Apteczka pierwszej pomocy, jeżeli jest wymagana",null,""]
["7.5.1.","7.5.1.",null,null,"7.5.1. brak apteczki","drobna"]
[null,"7.6.",null,"7.6. Kliny zapezpieczajace koła (jeżeli są wymagane)",null,""]
["7.6.1.","7.6.1.",null,null,"7.6.1. brak lub w złym stanie technicznym niewystarczajaca stabilność lub wymiar","poważna"]
[null,"7.7.",null,"7.7. Sygnał dźwiękowy",null,""]
["7.7.a.1.","7.7.a.1.",null,null,"a.1. nie działa prawidłowo","drobna"]
["7.7.a.2.","7.7.a.2.",null,null,"a.2. nie działa w ogóle","poważna"]
["7.7.b.","7.7.b.",null,null,"b. niepewne działanie przycisku sygnału","drobna"]
["7.7.c.1.","7.7.c.1.",null,null,"c.1. sygnał niezgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","drobna"]
["7.7.c.2.","7.7.c.2.",null,null,"c.2. emitowany dźwięk można pomylić z ostrzegawczymi sygnałami dźwiękowymi przewidzianymi dla pojazdów uprzywilejowanych","poważna"]
[null,"7.8.",null,"7.8. Prędkościomierz",null,""]
["7.8.a.1.","7.8.a.1.",null,null,"a.1. zamontowany nieprawidłowo ","drobna"]
["7.8.a.2.","7.8.a.2.",null,null,"a.2. brak, jeżeli jest wymagany","poważna"]
["7.8.b.1.","7.8.b.1.",null,null,"b.1. nie działa prawidłowo ","drobna"]
["7.8.b.2.","7.8.b.2.",null,null,"b.2. nie działa w ogóle","poważna"]
["7.8.c.1.","7.8.c.1.",null,null,"c.1. brak wystarczającego podświetlenia ","drobna"]
["7.8.c2.","7.8.c2.",null,null,"c2. całkowity brak podświetlenia","poważna"]
[null,"7.9.",null,"7.9. Tachograf (jeżeli jest zamontowany/wymagany)",null,""]
["7.9.a.","7.9.a.",null,null,"a. zamontowany niezgodnie z wymaganiami","poważna"]
["7.9.b.","7.9.b.",null,null,"b. nie działa","poważna"]
["7.9.c.","7.9.c.",null,null,"c. brak plomb lub plomby uszkodzone","poważna"]
["7.9.d.","7.9.d.",null,null,"d. brak tabliczki kalibracyjnej (legalizacyjnej), dane nieczytelne lub kalibracja (legalizacja) nieważna","poważna"]
["7.9.e.","7.9.e.",null,null,"e. wyraźne oznaki manipulacji lub ingerencji przez osoby niepowołane","poważna"]
["7.9.f.","7.9.f.",null,null,"f. rozmiar opon niezgodny z parametrami kalibracji","poważna"]
[null,"7.10.",null,"7.10. Ogranicznik prędkości (jeżeli jest zamontowany/wymagany) (+P)",null,""]
["7.10.a.","7.10.a.",null,null,"a. ogranicznik zamontowany niezgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym","poważna"]
["7.10.b.","7.10.b.",null,null,"b. ogranicznik w oczywisty sposób nie działa","poważna"]
["7.10.c.","7.10.c.",null,null,"c. ustawiono nieprawidłową prędkość graniczną (jeżeli jest sprawdzana)","poważna"]
["7.10.d.","7.10.d.",null,null,"d. brak plomb lub plomby uszkodzone","poważna"]
["7.10.e.","7.10.e.",null,null,"e. brak tabliczki kalibracyjnej***) lub tabliczka nieczytelna","poważna"]
["7.10.f.","7.10.f.",null,null,"f. rozmiar opon niezgodny z parametrami kalibracji","poważna"]
[null,"7.11.",null,"7.11. Licznik przebiegu pojazdu (drogomierz), jeżeli pojazd jest wyposażony",null,""]
["7.11.a.","7.11.a.",null,null,"a. wyraźne oznaki manipulacji (oszustwo) w celu zmniejszenia zapisu przebiegu pojazdu lub przedstawienia niewłaściwego zapisu przebiegu pojazdu","poważna"]
["7.11.b.","7.11.b.",null,null,"b. w sposób oczywisty nie działa","poważna"]
[null,"7.12.",null,"7.12. Elektroniczny system stabilizacji (ESC), (jeżeli jest zamontowany/ wymagany)",null,""]
["7.12.a.","7.12.a.",null,null,"a. brak lub uszkodzenie czujników prędkości obrotowej kół","poważna"]
["7.12.b.","7.12.b.",null,null,"b. uszkodzenie przewodów instalacji elektrycznej","poważna"]
["7.12.c.","7.12.c.",null,null,"c. brak lub uszkodzenie innych elementów","poważna"]
["7.12.d.","7.12.d.",null,null,"d. uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie przełącznika","poważna"]
["7.12.e.","7.12.e.",null,null,"e. wskaźnik samodiagnostyki układu ESC wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie","poważna"]
["7.12.f.","7.12.f.",null,null,"f. system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu","poważna"]
[null,"8. ","8.  UCIĄŻLIWOŚĆ",null,null,""]
[null,"8.1.",null,"8.1. Hałas",null,""]
[null,"8.1.1.",null,null,"8.1.1. Układ tłumienia hałasu",""]
["8.1.1.a.","8.1.1.a.",null,null,"a. poziom hałasu przekracza wartości określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","poważna"]
["8.1.1.b.1.","8.1.1.b.1.",null,null,"b.1. obluzowanie, uszkodzenie, niewłaściwe mocowanie, brak lub wyraźna przeróbka dowolnej części układu tłumienia hałasu w stopniu mającym niekorzystny wpływ na poziom hałasu","poważna"]
["8.1.1.b.2.","8.1.1.b.2.",null,null,"b.2. obluzowanie, uszkodzenie, niewłaściwe mocowanie, brak lub wyraźna przeróbka dowolnej części układu tłumienia hałasu w stopniu mającym niekorzystny wpływ na poziom hałasu, bardzo poważne ryzyko odpadnięcia","niebezpieczna"]
[null,"8.2.",null,"8.2. Emisja spalin",null,""]
[null,"8.2.1.",null,null,"8.2.1. Emisja spalin z silników z zapłonem iskrowym",""]
[null,"8.2.1.1.",null,null,"8.2.1.1. Urządzenia do redukcji emisji",""]
["8.2.1.1.a.","8.2.1.1.a.",null,null,"a. brak fabrycznie montowanego urządzenia do redukcji emisji spalin, lub wyraźnie nieprawidłowe działanie","poważna"]
["8.2.1.1.b.","8.2.1.1.b.",null,null,"b. nieszczelności mogące mieć wpływ na pomiary emisji spalin","poważna"]
["8.2.1.1.c.","8.2.1.1.c.",null,null,"c. wskaźnik awarii układu niezgodny z prawidłową sekwencją","poważna"]
[null,"8.2.1.2.",null,null,"8.2.1.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych                       (P)",""]
["8.2.1.2.a.","8.2.1.2.a.",null,null,"a. Emisja zanieczyszczeń gazowych przekracza poziom dopuszczalny określony przez producenta","poważna"]
["8.2.1.2.b.","8.2.1.2.b.",null,null,"b. jeżeli te informacje nie są dostępne – emisja zanieczyszczeń gazowych przekracza wartości określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia albo poziom dopuszczalny","poważna"]
["8.2.1.2.c.","8.2.1.2.c.",null,null,"c. odczyt z pokładowego systemu diagnostycznego (OBD) wskazuje poważną awarię","poważna"]
["8.2.1.2.d.","8.2.1.2.d.",null,null,"d. pomiar zdalny wskazuje na poważne niezgodności","poważna"]
[null,"8.2.2.",null,null,"8.2.2. Emisja spalin z silników z zapłonem samoczynnym",""]
[null,"8.2.2.1.",null,null,"8.2.2.1. Urządzenia do redukcji emisji spalin",""]
["8.2.2.1.a.","8.2.2.1.a.",null,null,"a. brak fabrycznie montowanego urządzenia do redukcji emisji spalin lub wyraźnie nieprawidłowe działanie urządzenia","poważna"]
["8.2.2.1.b.","8.2.2.1.b.",null,null,"b. nieszczelności mogące mieć wpływ na pomiary emisji spalin","poważna"]
["8.2.2.1.c.","8.2.2.1.c.",null,null,"c. wskaźnik awarii układu niezgodny z prawidłową sekwencją","poważna"]
["8.2.2.1.d.","8.2.2.1.d.",null,null,"d. niewystarczająca ilość odczynnika, jeśli pojazd jest wyposażony","poważna"]
[null,"8.2.2.2.",null,null,"8.2.2.2. Zadymienie spalin (P) Niniejszego wymagania nie stosuje się do pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu  przed 1 stycznia 1980 r.",""]
["8.2.2.2.a.","8.2.2.2.a.",null,null,"a. poziom zadymienia spalin przekracza wartość umieszczoną na tabliczce znamionowej pojazdu","poważna"]
["8.2.2.2.b.","8.2.2.2.b.",null,null,"b. w przypadku braku określenia poziomu zadymienia spalin na tabliczce znamionowej przekracza odpowiednią wartość określoną w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","poważna"]
["8.2.2.2.c.","8.2.2.2.c.",null,null,"c. pomiar zdalny wskazuje na poważne niezgodności","poważna"]
[null,"8.4.",null,"8.4. Inne pozycje związane z ochroną środowiska",null,""]
[null,"8.4.1.",null,null,"8.4.1. Wycieki płynów",""]
["8.4.1.1.","8.4.1.1.",null,null,"1. każdy nadmierny wyciek płynu innego niż woda, który może zagrażać środowisku lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników drogi","poważna"]
["8.4.1.2.","8.4.1.2.",null,null,"2. stałe powstawanie kropli, które stanowi bardzo poważne ryzyko dla środowiska lub bezpieczeństwa","niebezpieczna"]
[null,"9.","9. BADANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE POJAZDÓW KATEGORII M2 I M3 PRZEZNACZONE DO PRZEWOZU OSÓB",null,null,""]
[null,"9.1.",null,"9.1. Drzwi",null,""]
[null,"9.1.1.",null,null,"9.1.1. Drzwi wejściowe i wyjściowe",""]
["9.1.1.a.","9.1.1.a.",null,null,"a. nieprawidłowe działanie","poważna"]
["9.1.1.b.1.","9.1.1.b.1.",null,null,"b.1. zły stan techniczny","drobna"]
["9.1.1.b.2.","9.1.1.b.2.",null,null,"b.2. zły stan techniczny, prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń","poważna"]
["9.1.1.c.","9.1.1.c.",null,null,"c. uszkodzenie awaryjnego otwierania drzwi","poważna"]
["9.1.1.d.","9.1.1.d.",null,null,"d. uszkodzenie urządzeń do zdalnego sterowania drzwi lub urządzeń ostrzegawczych","poważna"]
[null,"9.1.2.",null,null,"9.1.2. Wyjścia awaryjne",""]
["9.1.2.a.","9.1.2.a.",null,null,"a. nieprawidłowe działanie","poważna"]
["9.1.2.b.1.","9.1.2.b.1.",null,null,"b.1. nieczytelne oznakowanie wyjścia awaryjnego ","drobna"]
["9.1.2.b.2.","9.1.2.b.2.",null,null,"b.2. brak oznakowania wyjścia awaryjnego","poważna"]
["9.1.2.c.","9.1.2.c.",null,null,"c. brak młotka do wybicia szyby","drobna"]
["9.1.2.d.","9.1.2.d.",null,null,"d. zablokowany dostęp","poważna"]
[null,"9.2.",null,"9.2. Odmgławianie i odmrażanie szyb",null,""]
["9.2.a.1.","9.2.a.1.",null,null,"a.1. nieprawidłowe działanie","drobna"]
["9.2.a.2.","9.2.a.2.",null,null,"a.2. nieprawidłowe działanie, wpływ na bezpieczeństwo jazdy","poważna"]
["9.2.b.1.","9.2.b.1.",null,null,"b.1. przedostawanie się toksycznych gazów lub spalin do wnętrza przedziału kierowcy lub przedziału pasażerskiego","poważna"]
["9.2.b.2.","9.2.b.2.",null,null,"b.2. przedostawanie się toksycznych gazów lub spalin do wnętrza przedziału kierowcy lub przedziału pasażerskiego zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe","niebezpieczna"]
["9.2.c.","9.2.c.",null,null,"c. uszkodzenie układu odmrażania szyb, jeżeli jest wymagany","poważna"]
[null,"9.3.",null,"9.3. Wentylacja i ogrzewanie",null,""]
["9.3.a.1.","9.3.a.1.",null,null,"a.1. nieprawidłowe działanie","drobna"]
["9.3.a.2.","9.3.a.2.",null,null,"a.2. nieprawidłowe działanie, zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe","poważna"]
["9.3.b.1.","9.3.b.1.",null,null,"b.1. przedostawanie się toksycznych gazów lub spalin do wnętrza przedziału kierowcy lub przedziału pasażerskiego","poważna"]
["9.3.b.2.","9.3.b.2.",null,null,"b.2. przedostawanie się toksycznych gazów lub spalin do wnętrza przedziału kierowcy lub przedziału pasażerskiego, zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe","niebezpieczna"]
[null,"9.4.",null,"9.4. Siedzenia",null,""]
[null,"9.4.1.",null,null,"9.4.1. Siedzenia pasażerów (w tym siedzenia dla personelu pomocniczego oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci, jeśli obowiązują)",""]
["9.4.1.1.","9.4.1.1.",null,null,"1. siedzenia składane (jeżeli są dozwolone) nie działają prawidłowo ","drobna"]
["9.4.1.2.","9.4.1.2.",null,null,"2. siedzenia blokują wyjście awaryjne","poważna"]
[null,"9.4.2.",null,null,"9.4.2. Siedzenie kierowcy (dodatkowe wymogi)",""]
["9.4.2.a.1.","9.4.2.a.1.",null,null,"a.1. uszkodzenie urządzeń specjalnych, np. osłon przeciwsłonecznych ","drobna"]
["9.4.2.a.2.","9.4.2.a.2.",null,null,"a.2. uszkodzenie urządzeń specjalnych, np. osłon przeciwsłonecznych, zakłócone pole widzenia ","poważna"]
["9.4.2.b.1.","9.4.2.b.1.",null,null,"b.1. urządzenia chroniące kierowcę niepewnie zamocowane ","drobna"]
["9.4.2.b.2.","9.4.2.b.2.",null,null,"b.2. urządzenia chroniące kierowcę niepewnie zamocowane, prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń ","poważna"]
[null,"9.5.",null,"9.5. Oświetlenie wewnętrzne i urządzenia do wyświetlania celu podróży",null,""]
["9.5.1.","9.5.1.",null,null,"9.5.1. urządzenie uszkodzone lub nieprawidłowe działanie ","drobna"]
["9.5.2.","9.5.2.",null,null,"9.5.2. nie działa w ogóle","poważna"]
[null,"9.6.",null,"9.6. Przejścia, miejsca dla pasażerów stojących",null,""]
["9.6.a.1.","9.6.a.1.",null,null,"a.1. niepewne zamocowanie podłogi ","poważna"]
["9.6.a.2.","9.6.a.2.",null,null,"a.2. niepewne zamocowanie podłogi, wpływ na stabilność","niebezpieczna"]
["9.6.b.1.","9.6.b.1.",null,null,"b.1. uszkodzone poręcze lub uchwyty","drobna"]
["9.6.b.2.","9.6.b.2.",null,null,"b.2. niepewne lub niemożliwe użycie poręczy lub uchwytów","poważna"]
[null,"9.7.",null,"9.7. Schody i stopnie",null,""]
["9.7.a.1.","9.7.a.1.",null,null,"a.1. Zły stan techniczny","drobna"]
["9.7.a.2.","9.7.a.2.",null,null,"a.2. Uszkodzone","poważna"]
["9.7.a.3.","9.7.a.3.",null,null,"a.3. W stopniu wpływającym na stabilność","niebezpieczna"]
["9.7.b.","9.7.b.",null,null,"b. Nieprawidłowe działanie stopni chowanych","poważna"]
[null,"9.8.",null,"9.8. System komunikacji z pasażerami",null,""]
["9.8.1.","9.8.1.",null,null,"9.8.1. system uszkodzony ","drobna"]
["9.8.2.","9.8.2.",null,null,"9.8.2. system nie działa w ogóle","poważna"]
[null,"9.9.",null,"9.9. Tablice informacyjne",null,""]
["9.9.1.","9.9.1.",null,null,"9.9.1. brak tablic kierunkowych (dot. autobusu regularnej komunikacji publicznej), tablice błędne lub nieczytelne","drobna"]
["9.9.2.","9.9.2.",null,null,"9.9.2. nieprawdziwe informacje","poważna"]
[null,"9.10.",null,"9.10. Wymogi dotyczące przewozu dzieci (autobus szkolny)",null,""]
[null,"9.10.1.",null,null,"9.10.1 Drzwi",""]
["9.10.1.","9.10.1.",null,null,"9.10.1 zabezpieczenie drzwi niezgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia","poważna"]
["9.10.2.","9.10.2.",null,null,"9.10.2. brak wyposażenia sygnalizacyjnego lub specjalnego","drobna"]
[null,"9.11.",null,"9.11. Wymogi dotyczące przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się",null,""]
[null,"9.11.1.",null,null,"9.11.1. Drzwi, rampy i podnośniki",""]
["9.11.1.a.1.","9.11.1.a.1.",null,null,"a.1. nieprawidłowe działanie ","drobna"]
["9.11.1.a.2.","9.11.1.a.2.",null,null,"a.2. nieprawidłowe działanie, wpływ na bezpieczne działanie ","poważna"]
["9.11.1.b.1.","9.11.1.b.1.",null,null,"b.1. zły stan techniczny","drobna"]
["9.11.1.b.2.","9.11.1.b.2.",null,null,"b.2. zły stan techniczny, wpływ na stabilność, prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń","poważna"]
["9.11.1.c.1.","9.11.1.c.1.",null,null,"c.1. uszkodzenie urządzeń sterujących ","drobna"]
["9.11.1.c.2.","9.11.1.c.2.",null,null,"c.2. uszkodzenie urządzeń sterujących, wpływ na bezpieczne działanie ","poważna"]
["9.11.1.d.1.","9.11.1.d.1.",null,null,"d.1. uszkodzenie urządzeń ostrzegawczych ","drobna"]
["9.11.1.d.2.","9.11.1.d.2.",null,null,"d.2. uszkodzenie urządzeń ostrzegawczych, nie działają w ogóle ","poważna"]
[null,"9.11.2.",null,null,"9.11.2. Urządzenia zabezpieczające dla wózków inwalidzkich",""]
["9.11.2.a.1.","9.11.2.a.1.",null,null,"a.1. nieprawidłowe działanie","drobna"]
["9.11.2.a.2.","9.11.2.a.2.",null,null,"a.2. nieprawidłowe działanie, wpływ na bezpieczne działanie",""]
["9.11.2.b.1.","9.11.2.b.1.",null,null,"b.1. zły stan techniczny",""]
["9.11.2.b.2.","9.11.2.b.2.",null,null,"b.2. zły stan techniczny, wpływ na stabilność, prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń",""]
["9.11.2.c.1.","9.11.2.c.1.",null,null,"c.1. uszkodzenie urządzeń sterujących ",""]
["9.11.2.c.2.","9.11.2.c.2.",null,null,"c.2. uszkodzenie urządzeń sterujących, wpływ na bezpieczne działanie ",""]
[null,"9.11.3.",null,null,"9.11.3. Wyposażenie sygnalizacyjne i specjalne",""]
["9.11.3.","9.11.3.",null,null,"9.11.3. brak wyposażenia sygnalizacyjnego lub specjalnego",""]
[null,"10.","10. ZABEZPIECZENIE ŁADUNKÓW",null,null,""]
["10.A.","A","Opakowanie transportowe nie pozwala na właściwe zabezpieczenie ładunku"]
["10.B.","B","Co najmniej jedna sztuka ładunku nie jest właściwie ustawiona"]
["10.C.","C","Pojazd nie jest odpowiedni do umieszczonego na nim ładunku (usterka inna niż wymienione w pozycji 10)"]
["10.D.","D","Oczywiste wady nadbudowy pojazdu (usterka inna niż wymienione w pozycji 10)"]
[null,null,"Dostosowanie pojazdu"]
[null,"10.1.",null,"10.1. Ściana przednia (jeżeli jest wykorzystywana do mocowania ładunku)"]
["10.1.1.a.","10.1.1.a.",null,null,"1.a. Uszkodzenia spowodowane korozją lub odkształcenia powodujące osłabienie części","poważna"]
["10.1.1.b.","10.1.1.b.",null,null,"1.b.Pęknięcie części grożące naruszeniem integralności przedziału ładunkowego","niebezpieczna"]
["10.1.2.a.","10.1.2.a.",null,null,"2.a. Zbyt mała wytrzymałość (świadectwo lub etykieta w stosownych przypadkach)","poważna"]
["10.1.2.b.","10.1.2.b.",null,null,"2.b. Zbyt mała wysokość w stosunku do przewożonego ładunku","niebezpieczna"]
[null,"10.2.",null,"10.2. Ściany burtowe (jeżeli są wykorzystywane do mocowania ładunku)"]
["10.2.1.a.","10.2.1.a.",null,null,"1.a. Uszkodzenia spowodowane korozją lub odkształcenia powodujące osłabienie części, zły stan zawiasów lub zamków","poważna"]
["10.2.1.b.","10.2.1.b.",null,null,"1.b. Pęknięcie części; brakujące lub niedziałające zawiasy lub zamki","niebezpieczna"]
["10.2.2.a.","10.2.2.a.",null,null,"2.a. Zbyt mała wytrzymałość (świadectwo lub etykieta w stosownych przypadkach)","poważna"]
["10.2.2.b.","10.2.2.b.",null,null,"2.b. Zbyt mała wysokość w stosunku do przewożonego ładunku","niebezpieczna"]
["10.2.3.a.","10.2.3.a.",null,null,"3.a. Płyty burty w złym stanie","poważna"]
["10.2.3.b.","10.2.3.b.",null,null,"3.b. Pęknięcie części","niebezpieczna"]
[null,"10.3.",null,"10.3. Tylna ściana (jeżeli jest wykorzystywana do mocowania ładunku)"]
["10.3.1.a.","10.3.1.a.",null,null,"1.a. Uszkodzenia spowodowane korozją lub odkształcenia powodujące osłabienie części, zły stan zawiasów lub zamków","poważna"]
["10.3.1.b.","10.3.1.b.",null,null,"1.b. Pęknięcie części; brakujące lub niedziałające zawiasy lub zamki","niebezpieczna"]
["10.3.2.a.","10.3.2.a.",null,null,"2.a. Zbyt mała wytrzymałość (świadectwo lub etykieta w stosownych przypadkach)","poważna"]
["10.3.2.b.","10.3.2.b.",null,null,"2.b. Zbyt mała wysokość w stosunku do przewożonego ładunku","niebezpieczna"]
[null,"10.4.",null,"10.4. Kłonice (jeżeli są wykorzystywane do mocowania ładunku)"]
["10.4.1.a.","10.4.1.a.",null,null,"1.a. Uszkodzenia spowodowane korozją lub odkształcenia powodujące osłabienie części, lub zły stan mocowania do pojazdu","poważna"]
["10.4.1.b.","10.4.1.b.",null,null,"1.b. Pęknięcie części; mocowanie do pojazdu niestabilne","niebezpieczna"]
["10.4.2.a.","10.4.2.a.",null,null,"2.a. Zbyt mała wytrzymałość lub nieodpowiednia budowa","poważna"]
["10.4.2.b.","10.4.2.b.",null,null,"2.b. Zbyt mała wysokość w stosunku do przewożonego ładunku","niebezpieczna"]
[null,"10.5.",null,"10.5. Punkty mocowania ładunku (jeżeli są wykorzystywane do mocowania ładunku)"]
["10.5.1.a.","10.5.1.a.",null,null,"1.a. Zły stan lub nieodpowiednia budowa","poważna"]
["10.5.1.b.","10.5.1.b.",null,null,"1.b. Niezdolne do przenoszenia wymaganych sił mocowania","niebezpieczna"]
["10.5.2.a.","10.5.2.a.",null,null,"2.a. Zbyt mała liczba","poważna"]
["10.5.2.b.","10.5.2.b.",null,null,"2.b. Zbyt mała liczba do przeniesienia wymaganych sił mocowania","niebezpieczna"]
[null,"10.6.",null,"10.6. Wymagane konstrukcje specjalne (jeżeli są wykorzystywane do mocowania ładunku)","Wymagane konstrukcje specjalne (jeżeli są wykorzystywane do mocowania ładunku)"]
["10.6.1.a.","10.6.1.a.",null,null,"1.a. Zły stan, uszkodzenie","poważna"]
["10.6.1.b.","10.6.1.b.",null,null,"1.b. Pęknięcie części; niezdolne do przenoszenia sił mocujących","niebezpieczna"]
["10.6.2.a.","10.6.2.a.",null,null,"2.a. Nieodpowiednie do przewożonego ładunku","poważna"]
["10.6.2.b.","10.6.2.b.",null,null,"2.b. Brakujące","niebezpieczna"]
[null,"10.7.",null,"10.7. Podłoga (jeżeli jest wykorzystywana do mocowania ładunku)","Podłoga (jeżeli jest wykorzystywana do mocowania ładunku)"]
["10.7.1.a.","10.7.1.a.",null,null,"1.a. Zły stan, uszkodzenie","poważna"]
["10.7.1.b.","10.7.1.b.",null,null,"1.b. Pęknięcie części; ładunek zbyt ciężki","niebezpieczna"]
["10.7.2.a.","10.7.2.a.",null,null,"2.a. Zbyt małe obciążenie","poważna"]
["10.7.2.b.","10.7.2.b.",null,null,"2.b. Ładunek zbyt ciężki","niebezpieczna"]
[null,"20.","20. Metody mocowania ładunku"]
[null,"20.1.","20.1. Zamykanie, blokowanie i bezpośrednie mocowanie pasami","20.1. Zamykanie, blokowanie i bezpośrednie mocowanie pasami"]
[null,"20.1.1.",null,"20.1.1. Bezpośrednie przymocowanie ładunku (blokowanie)"]
["20.1.1.1.a.","20.1.1.1.a.",null,null,"1.a. Zbyt duża odległość od ściany przedniej, jeżeli jest ona wykorzystywana do bezpośredniego mocowania ładunku","poważna"]
["20.1.1.1.b.","20.1.1.1.b.",null,null,"1.b. Zbyt duża odległość od ściany przedniej, jeżeli jest ona wykorzystywana do bezpośredniego mocowania ładunku. Ponad 15 cm i niebezpieczeństwo przebicia ściany","niebezpieczna"]
["20.1.1.2.a.","20.1.1.2.a.",null,null,"2.a. Zbyt duża odległość boczna od ściany burtowej, jeżeli jest ona wykorzystywana do bezpośredniego mocowania ładunku","poważna"]
["20.1.1.2.b.","20.1.1.2.b.",null,null,"2.b. Zbyt duża odległość boczna od ściany burtowej, jeżeli jest ona wykorzystywana do bezpośredniego mocowania ładunku. Ponad 15 cm i niebezpieczeństwo przebicia ściany","niebezpieczna"]
["20.1.1.3.a.","20.1.1.3.a.",null,null,"3.a. Zbyt duża odległość od ściany tylnej, jeżeli jest ona wykorzystywana do bezpośredniego mocowania ładunku","poważna"]
["20.1.1.3.b.","20.1.1.3.b.",null,null,"3.b. Zbyt duża odległość od ściany tylnej, jeżeli jest ona wykorzystywana do bezpośredniego mocowania ładunku. Ponad 15 cm i niebezpieczeństwo przebicia ściany","niebezpieczna"]
[null,"20.1.2.",null,"20.1.2. Urządzenia do mocowania ładunku takie jak szyny mocujące, belki blokujące, listwy i kliny z przodu, z boku i z tyłu"]
["20.1.2.1.a.","20.1.2.1.a.",null,null,"1.a. Nieodpowiednie mocowanie do pojazdu","drobna"]
["20.1.2.1.b.","20.1.2.1.b.",null,null,"1.b. Zbyt słabe mocowanie do pojazdu","poważna"]
["20.1.2.1.c.","20.1.2.1.c.",null,null,"1.c. Urządzenia niezdolne do przenoszenia sił unieruchamiających, obluzowane","niebezpieczna"]
["20.1.2.2.a.","20.1.2.2.a.",null,null,"2.a. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunku","drobna"]
["20.1.2.2.b.","20.1.2.2.b.",null,null,"2.b. Niewystarczające zabezpieczenie ładunku","poważna"]
["20.1.2.2.c.","20.1.2.2.c.",null,null,"2.c. Całkowicie nieskuteczne","niebezpieczna"]
["20.1.2.3.a.","20.1.2.3.a.",null,null,"3.a. Systemy mocujące nie są wystarczające","poważna"]
["20.1.2.3.b.","20.1.2.3.b.",null,null,"3.b. Całkowicie nieodpowiednie systemy mocujące","niebezpieczna"]
["20.1.2.4.a.","20.1.2.4.a.",null,null,"4.a. Nieoptymalna metoda zabezpieczenia ładunku","poważna"]
["20.1.2.4.b.","20.1.2.4.b.",null,null,"4.b. Wybrana metoda jest całkowicie nieodpowiednia","niebezpieczna"]
[null,"20.1.3.",null,"20.1.3. Bezpośrednie mocowanie przy użyciu siatek i pokryć","Bezpośrednie mocowanie przy użyciu siatek i pokryć"]
["20.1.3.1.a.","20.1.3.1.a.",null,null,"Stan siatek i pokryć (brak lub uszkodzenie oznakowania, ale sprzęt w dobrym stanie)","drobna"]
["20.1.3.1.b.","20.1.3.1.b.",null,null,"Uszkodzenie urządzeń do unieruchamiania ładunku","poważna"]
["20.1.3.1.c.","20.1.3.1.c.",null,null,"Poważnie zużyte i nienadające się do wykorzystania urządzenia do unieruchamiania ładunku","niebezpieczna"]
["20.1.3.2.a.","20.1.3.2.a.",null,null,"Niewystarczająca wytrzymałość siatek i pokryć","poważna"]
["20.1.3.2.b.","20.1.3.2.b.",null,null,"Wytrzymałość mniejsza niż 2/3 wymaganych sił mocujących","niebezpieczna"]
["20.1.3.3.a.","20.1.3.3.a.",null,null,"Niewystarczające mocowanie siatek i pokryć","poważna"]
["20.1.3.3.b.","20.1.3.3.b.",null,null,"Wytrzymałość mocowania mniejsza niż 2/3 wymaganych sił mocujących","niebezpieczna"]
["20.1.3.4.a.","20.1.3.4.a.",null,null,"Niewłaściwy dobór siatek i pokryć do zabezpieczenia ładunku","poważna"]
["20.1.3.4.b.","20.1.3.4.b.",null,null,"Sprzęt całkowicie nieodpowiedni","niebezpieczna"]
[null,"20.1.4.",null,"20.1.4. Oddzielenie jednostek ładunku i wypełnienie przestrzeni między nimi lub odstępów od innych elementów"]
["20.1.4.1.a.","20.1.4.1.a.",null,null,"Stopień adekwatności oddzielenia jednostek i wypełnienia pustych przestrzeni","poważna"]
["20.1.4.1.b.","20.1.4.1.b.",null,null,"Zbyt duże odległości między jednostkami lub odstępy od stałych elementów","niebezpieczna"]
[null,"20.1.5.",null,"20.1.5. Bezpośrednie mocowanie (poziome, poprzeczne, skośne, mieszane i wiązania)","Bezpośrednie mocowanie (poziome, poprzeczne, skośne, mieszane i wiązania)"]
["20.1.5.1.a.","20.1.5.1.a.",null,null,"Zbyt małe siły mocujące","poważna"]
["20.1.5.1.b.","20.1.5.1.b.",null,null,"Mniej niż 2/3 wymaganej siły","niebezpieczna"]
[null,"20.2.","20.2. Zabezpieczenie przez zwiększenie tarcia","Zabezpieczenie przez zwiększenie tarcia"]
[null,"20.2.1.",null,"20.2.1. Uzyskanie wymaganych sił zabezpieczających","Uzyskanie wymaganych sił zabezpieczających"]
["20.2.1.1.a.","20.2.1.1.a.",null,null,"Zbyt małe siły mocujące","poważna"]
["20.2.1.1.b.","20.2.1.1.b.",null,null,"Mniej niż 2/3 wymaganej siły","niebezpieczna"]
[null,"20.3.","20.3. Zastosowane urządzenia do mocowania ładunku"]
["20.3.1.a.","20.3.1.a.",null,null,"Nieodpowiedni dobór urządzeń do unieruchamiania ładunku","poważna"]
["20.3.1.b.","20.3.1.b.",null,null,"Urządzenie całkowicie nieodpowiednie","niebezpieczna"]
["20.3.2.a.","20.3.2.a.",null,null,"Brak/uszkodzenie oznakowania (np. etykiety lub zawieszki), ale urządzenie jest w dobrym stanie","drobna"]
["20.3.2.b.","20.3.2.b.",null,null,"Brak/uszkodzenie oznakowania (np. etykiety lub zawieszki) i urządzenie wykazuje duże zużycie","poważna"]
["20.3.3.a.","20.3.3.a.",null,null,"Uszkodzenie urządzeń do unieruchamiania ładunku","poważna"]
["20.3.3.b.","20.3.3.b.",null,null,"Poważnie zużyte i nienadające się do wykorzystania urządzenia do unieruchamiania ładunku","niebezpieczna"]
["20.3.4.a.","20.3.4.a.",null,null,"Niewłaściwe zastosowanie napinaczy pasów","poważna"]
["20.3.4.b.","20.3.4.b.",null,null,"Uszkodzone napinacze pasów","niebezpieczna"]
["20.3.5.a.","20.3.5.a.",null,null,"Niewłaściwe użycie urządzeń unieruchamiających ładunek (np. brak narożników zabezpieczających ładunek)","poważna"]
["20.3.5.b.","20.3.5.b.",null,null,"Wadliwe użycie urządzeń unieruchamiających ładunek (np. węzły)","niebezpieczna"]
["20.3.6.a.","20.3.6.a.",null,null,"Nieodpowiednie mocowanie urządzeń do unieruchamiania ładunku","poważna"]
["20.3.6.b.","20.3.6.b.",null,null,"Mniej niż 2/3 wymaganej siły","niebezpieczna"]
[null,"20.4.","20.4. Wyposażenie dodatkowe (np. maty przeciwpoślizgowe, zabezpieczenie krawędzi, ślizgi krawędziowe)"]
["20.4.1.a.","20.4.1.a.",null,null,"Zastosowano nieodpowiedni sprzęt","drobna"]
["20.4.1.b.","20.4.1.b.",null,null,"Zastosowano zły lub wadliwy sprzęt","poważna"]
["20.4.1.c.","20.4.1.c.",null,null,"Zastosowano całkowicie nieodpowiedni sprzęt","niebezpieczna"]
[null,"20.5.","20.5. Transport materiałów sypkich, lekkich i luzem"]
["20.5.1.a.","20.5.1.a.",null,null,"Zwiewanie materiału sypkiego podczas jazdy pojazdu może powodować zakłócenia ruchu","poważna"]
["20.5.1.b.","20.5.1.b.",null,null,"Zwiewanie materiału sypkiego podczas jazdy pojazdu może powodować zakłócenia ruchu. Stwarza zagrożenie dla ruchu","niebezpieczna"]
["20.5.2.a.","20.5.2.a.",null,null,"Nieodpowiednie zabezpieczenie materiałów luzem","poważna"]
["20.5.2.b.","20.5.2.b.",null,null,"Nieodpowiednie zabezpieczenie materiałów luzem. Utrata ładunku stwarza zagrożenie dla ruchu","niebezpieczna"]
["20.5.3.a.","20.5.3.a.",null,null,"Brak przykrycia towarów lekkich","poważna"]
["20.5.3.b.","20.5.3.b.",null,null,"Brak przykrycia towarów lekkich. Utrata ładunku stwarza zagrożenie dla ruchu","niebezpieczna"]
[null,"20.6","20.6 Transport pni drzew","Transport pni drzew"]
["20.6.1.","20.6.1.",null,null,"Przewożony materiał (pnie) są częściowo obluzowane","niebezpieczna"]
["20.6.2.a.","20.6.2.a.",null,null,"Siły mocujące jednostki ładunkowej są niewystarczające","poważna"]
["20.6.2.b.","20.6.2.b.",null,null,"Siły mocujące jednostki ładunkowej są niewystarczające. Mniej niż 2/3 wymaganej siły","niebezpieczna"]
["30.","30.","30. Ładunek w ogóle niezabezpieczony",null,"Ładunek w ogóle niezabezpieczony","niebezpieczna"]