
Załącznik nr 1 do zaproszenia 
Opis przedmiotu zamówienia – schodołaz gąsienicowy towarowy o udźwigu 420 kg
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego elektrycznego schodołazu gąsienicowego do transportu ciężkich ładunków po schodach, o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym OPZ, wraz z wyposażeniem niezbędnym do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji.
Model referencyjny: TITAN 420 / XSTO CT420 lub rozwiązanie równoważne. Wskazanie modelu służy wyłącznie określeniu wymaganej klasy urządzenia, parametrów użytkowych i funkcjonalności.
Za równoważne uznane zostanie urządzenie spełniające wszystkie wymagania minimalne, w szczególności łącznie parametry kluczowe dotyczące udźwigu, masy własnej, automatycznego poziomowania ładunku, sterowania niezależnymi gąsienicami oraz możliwości obsługi przez jednego operatora.
1. Przeznaczenie urządzenia
• Transport ciężkich i wielkogabarytowych ładunków po schodach (przenoszenie znacznej ilości teczek z aktami sprawy, również urządzeń technicznych, sejfów, szaf, kserokopiarek i podobnego wyposażenia.
• Możliwość pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz na powierzchniach wymagających ochrony przed uszkodzeniem.
• Obsługa schodów prostych oraz bardzo lekko zabiegowych.
• Urządzenie przeznaczone do obsługi przez jedną osobę, bez konieczności ręcznego utrzymywania równowagi przewożonego ładunku.
2. Cechy kluczowe dla równoważności
• Udźwig co najmniej 420 kg przy masie własnej urządzenia nie większej niż 95 kg.
• Automatyczne poziomowanie ładunku podczas przemieszczania po schodach, z możliwością przełączenia na sterowanie manualne.
• Odłączany joystick / kontroler umożliwiający niezależne sterowanie obiema gąsienicami oraz położeniem platformy załadowczej.
• Możliwość obsługi przez jednego operatora bez konieczności ręcznego przechylania urządzenia i utrzymywania równowagi przewożonego ładunku.
• Możliwość manewrowania w ograniczonej przestrzeni dzięki niezależnym gąsienicom i obrotowi o 360° na elementach jezdnych na płaskiej powierzchni.
• Zasięg co najmniej 1200 stopni na jednym ładowaniu.
3. Wymagania dotyczące dostawy i wyposażenia
• Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad i gotowe do pracy.
• W zestawie: schodołaz, akumulator, ładowarka, odłączany joystick/kontroler, pas lub pasy do zabezpieczania ładunku oraz wszystkie elementy konieczne do uruchomienia i eksploatacji.
• Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej.
• Oznakowanie CE oraz dokument/deklaracja zgodności wymagana dla legalnego wprowadzenia i użytkowania urządzenia na rynku Unii Europejskiej.
• Instruktaż z bezpiecznej obsługi urządzenia dla wskazanych pracowników Zamawiającego – do 10 osób.
• Gwarancja na urządzenie: minimum 12 miesięcy.
4. Wymagania dotyczące serwisu i eksploatacji
• Wykonawca zapewni dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz części eksploatacyjnych, w szczególności gąsienic, rolek, elementów napędu, baterii, ładowarki i elementów sterujących.
• Urządzenie powinno umożliwiać wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych i okresowych przeglądów zgodnie z instrukcją producenta.
• Wykonawca wskaże zalecane okresy przeglądów oraz warunki prawidłowego przechowywania i ładowania akumulatora.
5. Równoważność
Jeżeli w niniejszym OPZ wskazano nazwę handlową, producenta lub model, należy ją traktować jako wskazanie standardu technicznego i funkcjonalnego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania minimalne określone w OPZ i zapewnia co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa, funkcjonalności, ergonomii i zdolności transportowej.
Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne powinien wraz z ofertą przedstawić kartę katalogową, specyfikację techniczną lub dokumentację producenta potwierdzającą spełnienie każdego z parametrów wymaganych przez Zamawiającego.
6. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne
Typ model ……………………………………………………………………. *
*/wpisać model urządzenia/nr 
	Lp.
	Parametr / funkcja
	Wymaganie minimalne
	Parametry oferowane

	1
	Rodzaj urządzenia
	Elektryczny, towarowy schodołaz gąsienicowy, przeznaczony do transportu ciężkich ładunków po schodach.
	

	2
	Udźwig znamionowy
	Minimum 420 kg.
	

	3
	Masa własna urządzenia
	Maksymalnie 95 kg, bez dodatkowych akcesoriów załadowczych.
	

	4
	Poziomowanie ładunku
	Automatyczne poziomowanie platformy / ładunku podczas jazdy po schodach, utrzymujące ładunek w pozycji stabilnej bez konieczności ręcznego balansowania przez operatora.
	

	5
	Tryby poziomowania
	Możliwość pracy z poziomowaniem automatycznym oraz manualnym.
	

	6
	Sterowanie
	Odłączany joystick / kontroler umożliwiający sterowanie urządzeniem z dogodnej pozycji operatora.
	

	7
	Sterowanie gąsienicami
	Niezależne sterowanie obiema gąsienicami, umożliwiające precyzyjne manewrowanie oraz zmianę kierunku ruchu w ograniczonej przestrzeni.
	

	8
	Sterowanie platformą
	Z poziomu joysticka / kontrolera musi być możliwe sterowanie także położeniem platformy załadowczej / poziomowaniem ładunku.
	

	9
	Manewrowanie na powierzchni płaskiej
	Możliwość obrotu urządzenia o 360° na kołach/rolkach jezdnych; dopuszczalne także manewrowanie na gąsienicach.
	

	10
	Platforma ładunkowa
	Wymiary nie mniejsze niż 560 × 630 mm lub powierzchnia użytkowa równoważna, pozwalająca na bezpieczne posadowienie ciężkich ładunków.
	

	11
	Prędkość pracy
	Maksymalna prędkość jazdy po schodach nie mniejsza niż 14 stopni/min; urządzenie klasy referencyjnej osiąga do ok. 16 stopni/min.
	

	12
	Zasięg na jednym ładowaniu
	Minimum 1200 stopni przy prawidłowo naładowanym akumulatorze, zależnie od obciążenia i warunków pracy.
	

	13
	Dopuszczalne nachylenie schodów
	Co najmniej 34°.
	

	14
	Napęd
	Elektryczny napęd gąsienicowy zapewniający jazdę w górę i w dół schodów z pełnym obciążeniem znamionowym.
	

	15
	Powierzchnie robocze
	Gąsienice / elementy jezdne przystosowane do pracy na typowych powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, w tym na powierzchniach delikatnych, bez ich uszkadzania przy prawidłowym użytkowaniu.
	

	16
	Zasilanie
	Zasilanie akumulatorowe; w zestawie akumulator oraz ładowarka odpowiednia do oferowanego urządzenia.
	

	17
	Zabezpieczenie ładunku
	Możliwość stabilnego zamocowania ładunku za pomocą pasa/pasów mocujących; wymagany co najmniej jeden pas zabezpieczający w zestawie.
	

	18
	Bezpieczeństwo postoju na schodach
	Układ napędowy/hamulcowy uniemożliwiający niekontrolowane cofnięcie lub zsunięcie urządzenia po zwolnieniu sterowania.
	

	19
	Obsługa
	Pełna obsługa urządzenia przez jednego operatora.
	


Wiersze wyróżnione kolorem wskazują parametry kluczowe dla oceny równoważności. Ich łączne spełnienie ma zapewnić porównywalny poziom bezpieczeństwa, mobilności i ergonomii pracy jak urządzenie referencyjne.



Podpis oferenta 


……………………………………..
