POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
zaoferowanego samochodu dostawczego do 3,5 t
…………………………………………………………………………….. (producent, model)

	Lp.
	
Rodzaj parametru

	Wartość parametru
	Potwierdzenie spełnienia parametru zaoferowanego samochodu dostawczego spełnia / nie spełnia

	1.
	Rok produkcji
	nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.
	

	2.
	Moc silnika
	min. 140 KM
	

	3.
	Norma emisji spalin
	Min. CEE Euro 6d-ISC-FCM lub równoważna – obowiązująca na dzień dostawy pojazdu.
	

	4.
	Rodzaj silnika
	Olej napędowy o pojemności – min 1 950 ccm, czterocylindrowy
	

	5.
	Nadwozie
	1. Pojazd posiadający trzy miejsca siedzące w układzie kierowca i dwóch pasażerów.
2. Wymiary zewnętrzne pojazdu:
- rozstaw osi: min 3100 mm;
- długość pojazdu: min 4900 mm;
- wysokość pojazdu: min 1890 mm
3. Drzwi boczne przesuwne z prawej strony lub z obu stron.
4. Drzwi tylne 2 skrzydłowe. 
	

	6
	Przestrzeń ładunkowa
	1. Wymiary przestrzeni ładunkowej:
- długość: min 2500 mm;
- wysokość: min 1300 mm;
- szerokość: min 1600 mm;
- pojemność: min 5 m³
2. Przestrzeń ładunkowa nieprzeszklona.
3. Ściana oddzielająca przestrzeń ładunkową od kierowcy.
4. Przestrzeń ładunkowa oświetlona.
5. Zamontowanie w przestrzeni ładunkowej pasów do mocowania ładunku w ilości co najmniej 2 szt.
6. Mata gumowa na przestrzeni ładunkowej lub podłoga antypoślizgowa ze sklejki drewnianej o grubości min. 9 mm.
	

	7.
	Układy
	1. Rodzaj napędu: przedni lub 4x4
2. Skrzynia biegów: automatyczna lub manualna 6 stopniowa + wsteczny
3. Kierowania:
· układ kierowniczy ze wspomaganiem,
· kierownica z lewej strony,
· kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach  (pionowej i poziomej)
	

	8.
	Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy
	1. System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu.
2. System stabilizacji toru jazdy.
3. Poduszki powietrzne przednie.
4. Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.
5. Czujniki parkowania co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizatorem akustycznym.
	

	9.
	Komfort i funkcjonalność
	1. Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości.
2. Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik z prawej strony.
3. Fotele przednie wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości.
4. Tapicerka materiałowa.  Materiały obiciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się po niżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym do utrzymaniu czystości.
5. Centralny zamek sterowany zdalnie.
6. Co najmniej dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z sterowaniem centralnym zamkiem.
	

	10.
	Wyposażenie
	1. Komputer pokładowy montowany fabrycznie przez producenta pojazdu.
2. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.
3. Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby drzwi przednich.
4. Światła do jazdy dziennej z wymaganą homologacją.
5. Klimatyzacja montowana fabrycznie.
6. Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodtwarzacz.
7. Oświetlenie części pasażerskiej.
8. Minimum jedno gniazd 12V o prądzie obciążenia min. 10A.
9. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego min 1kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP lub równoważny oraz aktualną datę ważności, z uchwytem zamocowanym na stałe.
10. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologacje.
11. Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej jeden podnośnik oraz komplet kluczy do kół).
12. Komplet czterech  kół z ogumieniem bezdętkowym letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdu, na felgach z stopów lekkich lub felgach stalowych z oferty producenta. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdu. Muszą być fabrycznie nowe i homologowane.
13. Dodatkowy komplet czterech kół z ogumieniem bezdętkowym, zimowym na felgach stalowych  lub na felgach z stopów lekkich zgodnie z dokumentami oferowanego pojazdu. Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdu. Muszą być fabrycznie nowe i homologowane.
14. Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią identyczną jak w opisie pkt 12, lub koło dojazdowe z oferty handlowej producenta pojazdów.
15. Samochód w momencie dostawy musi mieć zapasowe opony właściwe dla danej pory roku, t.j.: letnie – w okresie od 15 kwietnia do 14 października, zimowe – w okresie od 15 października do 14 kwietnia.
16. Hak holowniczy z homologacją.
	

	11.
	Barwa nadwozia
	Nadwozie pokryte fabrycznym lakierem samochodowym w kolorze dowolnym. Kolor żółty, pomarańczowy, zielony, czerwony – wykluczony.
	

	12.
	Wymagania dot. gwarancji
	1. Gwarancja minimum na samochód: - min 24 miesiące i przebieg min 100 tyś. km (w zależności co pierwsze nastąpi) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu mechaniczne – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę;
· min 60 miesięcy na perforację karoserii bez limitu kilometrów,
· min 24 miesiące na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów
2. Okres gwarancji biegnie od daty końcowego podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do odbioru. Serwisy gwarancyjne na terenie całej Polski.
3. Autoryzowany serwis upoważniony do wykonania przeglądów gwarancyjnych w odległości nie większej niż 200 km od Przejścia Granicznego w Korczowej.
	

	13.
	Dokumenty
	Wykonawca musi dostarczyć z pojazdem
1. Homologacje umożliwiające dopuszczeni pojazdu do ruchu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Książkę gwarancyjną wraz z listą ASO – w języku polskim.
3. Książkę serwisową samochodu. W przypadku kiedy producent nie stosuje książek gwarancyjnych w formie papierowej, Zamawiający dopuszcza książkę elektroniczną prowadzoną przez producenta pojazdu.
4. Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim.
5. Wykaz wyposażenia.
6. Co najmniej dwa komplety kluczyków/kart.
7. Dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy.
8. Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu.
9. Inne wymagane prawem dokumenty.
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