# WAT.2635.1.2025 - Załącznik nr 2

# Czytnik kodów kreskowych - specyfikacja:

TYP SKANERA: 1D i 2D

ZASIĘG ODCZYTU: do 35 cm

SYGNALIZACJA ODCZYTU: świetlna, dźwiękowa

ODPORNOŚĆ NA UPADKI: do 1,5 m

INTERFEJS: USB

PODSTAWKA W ZESTAWIE: tak

ODCZYTYWANE KODY KRESKOWE: Codebar, Code128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8,   
Interleaved 2-of-5, QR Code, DataMatrix

KOMPATYBILNOŚĆ system EZD-RP

INNE CECHY: możliwość zaprogramowania automatycznego Enter-a

GWARANCJA PRODUCENTA: minimum 24 miesiące

# Drukarka etykiet - specyfikacja:

RODZAJ DRUKU: termiczny i termotransferowy

ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA: 203 dpi

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ DRUKU: 104 mm

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU: 1000 mm

WSPIERANA SZER. ETYKIET: 25mm-100mm

PRĘDKOŚĆ DRUKU: 150 mm/s

RODZAJE INTERFEJSU: USB, LAN

JĘZYKI PROGRAMOWANIA: EPL, ZPLII

KODY KRESKOWE Codebar, Code128, Code 39, EAN-13, EAN-8,  
Interleaved 2-of-5, QR Code, Data Matrix

GWARANCJA PRODUCENTA: minimum 24 miesiące na drukarkę,   
głowica minimum 12 miesięcy

Możliwość drukowania na taśmach woskowo-żywicznych i kompatybilnych etykietach.

Możliwość drukowania na zwykłych etykietach termotransferowych.

# Materiały Eksploatacyjne – Etykiety:

Typ 1 rozmiar (SxW): Rolki 50x30 po 5000 etykiet do każdej z drukarek wraz z dopasowanymi taśmami woskowo-żywicznymi.