
Zał. nr 14 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Budowa dojazdu pożarowego nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór”

1. OPIS ZAMÓWIENIA

1.1. Zamówienie zostało podzielone na etapy. Etap 1 zamówienia polegać będzie na wykonaniu odcinka dojazdu pożarowego o długości 560 m wraz z mijankami, skrzyżowaniami, zjazdami i poboczami. 


1.2. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dojazdu pożarowego nr 14 w Leśnictwie Stary Dwór, polegająca na wykonaniu podbudowy tłuczniowej wraz z warstwą nawierzchni tłuczniowej.

Podstawowe parametry techniczne
1. klasa drogi – leśna wewnętrzna
1. kategoria ruchu KR1
1. szerokość drogi 3,50 m 
1. szerokość mijanki 3,00 m
1. szerokość drogi wraz z mijanką 6,50 m
1. długość etapu do realizacji 560 m
1. długość mijanki 23 m
1. skosy wjazdowe i wyjazdowe mijanki 21,00 m 
1. spadek poprzeczny – jednostronny 3%

Lokalizacja zadania: teren leśnictw Nadleśnictwa Gniezno

Działki: 	300310_5.0003.5233
		300308_2.0020.5234
300308_2.0020.5235
300308_2.0020.5236

Jednostka ewidencyjna:		300310_5 Witkowo
					300308_2 Niechanowo

Obręb ewidencyjny:			0003 Ćwierdzin
					0020 Nowa Wieś Niechanowska

Mapy ze wskazaniem lokalizacji planowanych prac stanowią załącznik nr 9                                   do SWZ.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:
Wykonanie robót budowlanych w tym:
a) roboty  pomiarowe
b) roboty  zabezpieczające
c) roboty  ziemne 
d) ułożenie podbudowy  tłuczniowej
e) ułożenie nawierzchni tłuczniowej
f) roboty  wykończeniowe (pobocze, rowy)


2. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac w ramach przedmiotu zamówienia, posiada następujące narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne niezbędnych do wykonania zamówienia :

· równiarka samojezdna ≥ 100 kM – min. 1 szt. lub
· ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 160 KM z doczepianą równiarką ciągnioną
· walec statyczny samojezdny ≥ 8 Mg – min. 1 szt. lub
· walec statyczny ciągniony ≥ 8 Mg – min. 1 szt
· samochód wywrotka 5-10 Mg min. 3 - 4 szt. 
· koparka gąsienicowa 0,6 m3 min. 1 szt.
· koparka gąsienicowa 0,4 m3 min. 1 szt.
· walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg min. 1 szt. 



3. UWAGI OGÓLNE
 
Roboty podlegają pozwoleniu na budowę. Wykonawca musi zapewnić osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej. Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem przyjęcia do ośrodka. 
Bezwzględnie  przestrzegać bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  prowadzonych  robót  drogowych. 
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