
Opis przedmiotu zamówienia

Usługi serwisowe w zakresie przeglądów i napraw agregatów prądotwórczych dla Rejonu Nowy Tomyśl.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
- wykonywanie bieżącej konserwacji agregatów prądotwórczych stacjonarnych znajdujących się na wyposażeniu Rejonu w Nowym Tomyślu
- dokonywanie kontroli i konserwacji urządzeń, w zakresie zapewniającym sprawne funkcjonowanie agregatów.

Naprawa agregatów prądotwórczych oraz wymiana części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych objętych naprawą, a w szczególności:
- wykonywanie prac naprawczych niemieszczących się w zakresie przeglądów okresowych,
- wykonywanie prac w zakresie usuwania awarii, w okresie obowiązywania umowy, znajdujących się w siedzibie:

1. Obwodu Drogowego w Swadzimiu ul. Wschodnia 3, 62-080 Tarnowo Podgórne
    Agregat stacjonarny FOGO F13540ER z 2007r;  moc 15,0 kW – 1 szt.
2. Obwodu Drogowego w Zamysłowie ul. Moderska 10, 62-060 Stęszew 
    Agregat stacjonarny FOGO FM20ASCG z 2011r; moc 16,0 kW – szt. 1       

Wyeksploatowane części urządzeń Wykonawca utylizuje na własny koszt.
2. Termin wykonania zamówienia : Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty określonej w umowie, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
3.Warunki udziału w postępowaniu :
Posiadanie stosownych uprawnień, wymaganych przez producentów urządzeń do wykonywania usług serwisowych i naprawczych - po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu Zamawiającego dokumentów potwierdzających posiadanie wymienionych kwalifikacji oraz przekazania ich kopii na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

4 . Zakres prac objętych zamówieniem :
Przeglądy agregatów prądotwórczych - w zakresie usług serwisowych ( co najmniej 1 przegląd w roku kalendarzowym) wykonywane będą, czynności serwisowe określone przez producentów urządzeń, zwłaszcza:
· wymiana oleju, 
· wymiana filtrów: paliwa, oleju, powietrza, czyszczenie filtra szczelinowego, 
· wymiana/sprawdzenie płynu chłodniczego,
· sprawdzenie/regulacja układu paliwowego,  
· sprawdzenie układu spalinowego,
· sprawdzenie układu chłodzenia,
· sprawdzenie/regulacja pasków,
· sprawdzenie układu elektrycznego, stanu akumulatora, prądnicy (alternatora ),
· sprawdzenie/czyszczenie zbiornika paliwa,
· sprawdzenie połączeń silnika i prądnicy,
· sprawdzenie połączeń elektrycznych,
· sprawdzenie działania układów sterowania,
· wykonanie pomiarów,
· próbna praca zespołu

5.Sposób obliczenia ceny :
Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Udzielenie rękojmi:
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną usługę. Z tego tytułu Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady usługi, zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności za prace zrealizowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. 

     7. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfiką urządzeń i dokonania rzetelnej wyceny prac.
Koszty wizji stanowić będą wydatki własne oferentów.
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