OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup serwera NAS – 1 komplet wg specyfikacji:
Specyfikacja serwera NAS  – 1 komplet
Procesor	Model CPU	AMD Ryzen V1500B	
 	Liczba procesorów	1	
 	Rdzeń procesora	4	
 	Architektura procesora	64-bitowym	
 	Częstotliwość procesora	2.2 GHz	
 	Mechanizm szyfrowania sprzętowego	Tak	
Pamięć	Pamięć systemowa	16 GB DDR4 ECC SODIMM	
 	Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	16 GB 	
 	Całkowita liczba gniazd pamięci	2	
 	Maksymalna pojemność pamięci	32 GB (16 GB x 2)	
Pamięć masowa	Kieszeń/kieszenie na dyski	4	
 	Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą	9 (DX525 x 1)	
 	Kieszenie dysków M.2	2 (NVMe)	
 	Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski)	•	3.5" SATA HDD
•	Dysk SATA SSD 2,5”
•	M.2 2280 NVMe SSD	
 	Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	Tak	
Porty zewnętrzne	Port LAN RJ-45 2.5GbE	2	
 	Port USB 3.2 1. generacji	2	
 	Gniazdo rozszerzenia	1	
 	Typ portu rozszerzeń	USB Type-C	
Wygląd	Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	166 mm x 199 mm x 223 mm	
 	Waga	2.26 kg	
Inne	Wentylator obudowy	92 mm x 92 mm x 2 pcs	
 	Tryb prędkości wentylatora	•	Tryb pełnej prędkości
•	Tryb chłodzenia
•	Tryb cichy	
 	Kontrolki LED z regulacją jasności	Tak	
 	Przywracanie zasilania	Tak	
 	Natężenie dźwięku*	20.5 dB(A)	
 	Zaplanowane włączanie/wyłączanie	Tak	
 	Funkcja Wake on LAN / WAN	Tak	
 	Zasilacz / Adapter	100 watów	
 	Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V to 240V AC	
 	Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy	
 	Zużycie energii*	37.91 watów (dostęp)
12.33 watów (hibernacja dysków twardych)	
Temperatura	Temperatura pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)	
 	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)	
 	Wilgotność względna	5% do 95% RH	
Certyfikaty	•	FCC
•	CE
•	BSMI
•	VCCI
•	RCM
•	UKCA
•	EAC
•	CCC
•	KC
•	BIS	
Gwarancja	4 -letnia gwarancja na sprzęt Care Pack - Gwarancja & Wsparcie: EPA Care Pack (wsparcie + extra rok gwarancji)
	
Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS	
Zarządzanie przechowywaniem	Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu	•	200 TB (wymagana pamięć 32 GB)
•	108 TB	
 	Maks. liczba wolumenów wewnętrznych	32	
 	Obsługa puli pamięci M.2 SSD*	Tak	
 	Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD (określanie rozmiaru pamięci podręcznej)	Tak	
	Zainstalowane Dyski SSD M.2 Synology	2x SNV3410-400G	
 	SSD TRIM	Tak	
 	Obsługiwane typy macierzy RAID	•	Synology Hybrid RAID
•	Basic
•	JBOD
•	RAID 0
•	RAID 1
•	RAID 5
•	RAID 6
•	RAID 10	
 	Migracja macierzy RAID	•	Basic na RAID 1
•	Basic na RAID 5
•	RAID 1 na RAID 5
•	RAID 5 na RAID 6	
 	Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych	•	Synology Hybrid RAID
•	RAID 1
•	RAID 5
•	RAID 6
•	RAID 10	
 	Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych	•	Synology Hybrid RAID
•	JBOD
•	RAID 5
•	RAID 6 (z jednostką rozszerzającą)	
 	Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare	•	Synology Hybrid RAID
•	RAID 1
•	RAID 5
•	RAID 6 (z jednostką rozszerzającą)
•	RAID 10 (z jednostką rozszerzającą)	
System plików	Wewnętrzne dyski twarde	•	Btrfs
•	ext4	
 	Zewnętrzne dyski twarde	•	Btrfs
•	ext4
•	ext3
•	FAT32
•	NTFS
•	HFS+
•	exFAT	
Usługi plików	Protokół plików	•	SMB
•	AFP
•	NFS
•	FTP
•	WebDAV
•	Rsync	
 	Maksymalna liczba połączeń SMB (oparta na FSCT) z rozszerzeniem RAM	40	
 	Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)	Tak	
 	Uwierzytelnienie NFS Kerberos	Tak	
Konto i folder współdzielony	Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	512	
 	Maksymalna liczba lokalnych grup	128	
 	Maks. liczba folderów udostępnionych	128	
 	Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych	8	
Hybrid Share	Maksymalna liczba folderów Hybrid Share	10	
Hyper Backup	Kopie zapasowe folderów i pakietów	Tak	
 	Kopia zapasowa całego systemu	Tak	
High Availability	Synology High Availability	Tak	
Centrum logów	Liczba zdarzeń Syslog na sekundę	800	
Wirtualizacja	VMware ESXi 6.5 and VAAI	Tak	
 	Windows Server 2022	Tak	
 	Citrix Ready	Tak	
 	OpenStack	Tak	
Specyfikacje ogólne	Obsługiwane protokoły	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV	
 	Obsługiwane przeglądarki	•	Chrome
•	Firefox
•	Edge
•	Safari	
 	Obsługiwane języki	Min. English, Polski	
	Zainstalowane dyski 	2 x Dysk 4TB Synology HAT3300-4T	
Oprogramowanie:			
	System operacyjny 	1 x Windows Server 2025 Essentials 10 core	
•	Typ licencji: nowa cyfrowa ESD (Licencja obejmuje 10 rdzeni) 
•	Licencja: bezterminowa 
•	Ilość stanowisk: do 25 użytkowników lub 50 urządzeń bez dodatkowych licencji CAL
•	Zastosowanie: Dla domu, firm i instytucji
•	Wersja językowa: POLSKA (dostępne również inne języki)