Przedmiar robót

**Remontu dachu w budynku biurowo-mieszkalnym w ośrodku socjalnym   
w Międzyzdrojach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | KNR-W 4-01  0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej Się do użytku | m2 | 39,600 |
| 2 | KNR-W 4-01  0518-08 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych pierwsza warstwa | m2 | 18,000 |
| 3 | KNR 0-22  0528-01 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej – przygotowanie podłoża | m2 | 80,000 |
| 4 | KNR-W 4-01  0518-03 analogia | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 | szt. | 9,000 |
| 5 | KNR 9-14  0101-01 analogia | Zagruntowanie podłoża preparatem typu Simplast Primer | m2 | 80,000 |
| 6 | -KNR-W 2-02  0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - Papa typu Izobud Super W-PYE 250 S53 SBS | m2 | 80,000 |
| 7 | kalk. własna | Montaż klinów przy kominach i ogniomurze | mb | 26,300 |
| 8 | kalk. własna | Renowacja czap kominowych (3 szt.) | m2 | 1,44 |
| 9 | KNR-W 2-02  0514-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - gzyms, pas ogniomur, listwa dociskowa | m2 | 28,400 |
| 10 | KNR-W 2-022  0504-03 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej | m2 | 28,400 |
| 11 | KNR-W 2-02  0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 19,000 |
| 12 | KNR-W 2-02  0519-08 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt. | 2,000 |
| 13 | KNR-W 2-02  0526-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 14,000 |
| 14 | kalk. własna | Miejscowa napraw tynku elewacji | m2 | 0,5 |
| 15 | kalk. własna | Miejscowa napraw sufitu, wnęki okiennej w salonie, kuchni i łazience - osuszenie, odgrzybianie, odtworzenie tynku i malowanie | m2 | 3,00 |
| 16 | kalk. własna | Wywóz odpadów | kpl | 1,00 |