Załącznik nr 1 do umowy nr 3041-7.262.250.2026

	Opis przedmiotu zamówienia – część 1



[bookmark: _Hlk195791950]Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Demontaż i utylizację systemu VRF oraz dostawę i montaż dwóch zestawów klimatyzacji (multisplit) w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 28,
b) Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji w czasie trwania gwarancji.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1. Demontaż i utylizacja systemu VRF znajdującego się na dachu budynku oraz jednostek wewnętrznych w pokojach.
1. Dostawa, montaż i uruchomienie 2 kompletów klimatyzacji tj. 2 jednostek zewnętrznych 
i 8 jednostek wewnętrznych, gdzie jeden komplet to 1 jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej około 10 - 12 kw i 4 jednostki wewnętrzne o wydajności chłodniczej około 2 - 3,5 kw, każda z osobna, dobrane mocą do wielkości pomieszczeń.
1. Montaż jednostek wewnętrznych w pokojach (nr: 618, 620, 621, 623, 624, 625 (2 jednostki wewnętrzne) oraz 626.
1. Instalacje prowadzone po dachu należy zamontować w blaszanych korytach, zamkniętych od góry.
1. Przewody elektryczne na dachu odporne na UV.
1. Ustawienie agregatów na systemie wsporniczym typu BIGFOOD.
1. Przejścia instalacji przez dach wykonane za pomocą systemowego przepustu dachowego odpornego na UV. 
1. Wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzenia skroplin wraz z ewentualnym zastosowaniem pompki lub podłączenie do istniejącej instalacji.

Wymagania 
1. Instalacje prowadzone po dachu należy zamontować w blaszanych korytach, zamkniętych od góry.
1. Przewody elektryczne na dachu odporne na UV.
1. Przejście instalacji przez dach wykonać za pomocą systemowego przepustu dachowego odpornego na UV. 
1. Urządzenia należy podłączyć do istniejącej w budynku instalacji elektrycznej. 
1. Wykonać przeglądy okresowe i konserwację w czasie trwania gwarancji.

Zakres prac:
1. Demontaż istniejącego systemu VRF wraz z utylizacją urządzeń.
2. Dostarczenie nowych zestawów klimatyzacji firmy Daikin lub Toshiba lub Mitsubishi lub Gree lub Fujitsu.
3. Montaż nowych agregatów na dachu budynki i podłączenie do nowych jednostek wewnętrznych na 6 piętrze.
4. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.
5. Uruchomienie i kontrola pracy urządzeń.
6. Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy. 
7. Przeglądy serwisowe w okresie 5 lat (ilość przeglądów zgodnie z wymogami producenta).
8. Przekazanie dokumentacji po wykonaniu prac.




Termin wykonania prac wynosi: 
a) 30 dni od podpisania umowy 
b) Przeglądy serwisowe w okresie 5 lat (ilość przeglądów zgodnie z wymogami producenta)
Pierwszy przegląd: 6 miesiące od daty uruchomienia urządzenia i podpisania protokołu odbioru prac.

[bookmark: _Hlk239933617]Płatność za montaż: 
14 dni od podpisania protokołu odbioru bez uwag  i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Płatność za przeglądy: 
14 dni od dostarczenia protokołu wykonania przeglądu i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

Istnieje możliwość wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 












