Załącznik nr 10 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	Lp.
	Wymagania techniczne
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(nie mogą być gorsze niż wymagane w SWZ)
TAK/NIE

	1.
	Mulczer – rozdrabniacz leśny przeznaczony do rozdrabniania pozostałości zrębowych (możliwość mieszania z glebą, oczyszczanie terenu z krzaków i zarośli jak również likwidacja upraw), przygotowania powierzchni do odnowień, remontu dróg leśnych kamienistych lub żwirowych itp. Możliwość rekultywacji gruntu.
	

	2.
	Mulczer - przystosowany do pracy z ciągnikiem o mocy 190-240 KM
	

	3.
	Mulczer - fabrycznie nowy, posiadający swój indywidualny nr seryjny. Rok produkcji nie wcześniej niż 2026 r.
	

	4.
	Urządzenia i podzespoły zamontowane w maszynie muszą  spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i europejskich dopuszczających do użytkowania, w szczególności spełniający wymogi określone Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2019 poz.2560)
	

	5.
	Gwarancja  minimum 12 miesięcy lub 2000 motogodzin
	

	6.
	Szerokość robocza min. 2300 mm 
	

	7.
	Całkowita szerokość maszyny nie więcej niż 2750 mm
	

	8.
	Frezowanie oraz kruszenie min. 250 mm 
	

	9.
	Średnica rotora  min. 500 mm
	

	10.
	Ilość obrotów WOM (wału odbioru mocy) 1000 obr/min. 
	

	11.
	Ilość narzędzi  (zębów roboczych) min. 66  o dużej żywotności (np. spiek węglika , węglika wolframu) , z systemem oczyszczania komory roboczej, szybko wymienialne 
	

	12.
	Przeciwnoże do kruszenia przeciwbieżnego
	

	13.
	Rama hydrauliczna do pochylania drzew/gałęzi 
	

	14.
	Wyposażony w wał odbioru mocy wraz ze standardową końcówką (dobierany w momencie zamówienia mulczera do wskazanego przez zamawiającego ciągnika) Krzyżaki wału o wymiarze min. 50x118
	

	15.
	Prowadzenie wału WOM umożliwiające pracę pod różnymi kątami zabezpieczające uszkodzenie przegubów WOM. Zamawiający dopuszcza rozwiązania wykorzystujące pochylaną (uchylną) przekładnię główną zapewniającą ograniczenie kątów pracy wału WOM
	

	16.
	Napęd rotora min. jednostronny (np. przekładnia zębata) 
Dopuszcza się przekładnie pasową z napędem dwustronnym min. 5szt. pasów napędowych na stronę
	

	17.
	Zestaw przewodów hydraulicznych, niezbędnych do sterowania maszyną z poziomu ciągnika
	

	18.
	[bookmark: _Hlk141866660]Sprzęgło hydrokinetyczne zabezpieczające ciągnik oraz mulczer przed uszkodzeniem układu przeniesienia napędu na bęben roboczy ( przed przekładniami bocznymi) dopasowujące się do obciążenia i mocy ciągnika   z opcją płynnego uruchomienia maszyny, wbudowane w maszynę
	

	19.
	Masa maszyny nie mniej niż 3000 kg
	

	20.
	Zawieszenie urządzenia na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika
	

	21.
	Płozy dwuwarstwowe z min. 4 punktowymi  zakresami regulacji wysokości. Płozy wyposażone w co najmniej  cztery stałe pozycje regulacji wysokości, realizowane za pomocą co najmniej  czterech otworów ustalających, umożliwiających zmianę położenia płóz względem konstrukcji maszyny. Regulacja wysokości musi odbywać się skokowo (pozycjami). Regulacja bezstopniowa nie jest dopuszczalna.
	

	22.
	Ekran zabezpieczający przed wypadaniem rozdrobnionej masy od strony ciągnika
	

	23.
	Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne i serwis oferowanego sprzętu.
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