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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
klimatyzatorów przenośnych monoblokowych

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	1
	Nazwa przedmiotu
	Klimatyzator przenośny, monoblokowy
	 

	2
	Karta katalogowa/strona www
	Dołączenie karty katalogowej oferowanego zestawu lub wskazanie strony internetowej producenta.
	 

	3
	Produkcja seryjna
	Wyrób pochodzący z produkcji seryjnej 
	 

	4
	Przeznaczenie
	chłodzenie, wentylacja i osuszanie, ogrzewanie
	 

	5
	Zakres rzeczowy zamówienia
	15 sztuk klimatyzatorów przenośnych, monoblokowych z zestawem przewodów wentylacyjnych
	 

	6
	Moc chłodnicza
	min. 4,5 kW
	 

	7
	Moc grzewcza 
	min. 3,0 kW
	 

	8
	Zasilanie
	220–240 V AC, 50 Hz
	 

	9
	Przepływ powietrza
	min. 450 m³/h
	 

	10
	Czynnik chłodniczy
	R290
	 

	11
	Zagospodarowanie kondensatu
	wymagane
	 

	12
	Sposób zagospodarowania kondensatu
	automatyczne odparowywanie skroplin podczas normalnej pracy w trybie chłodzenia
	 

	13
	Możliwość stałego odprowadzenia kondensatu
	automatyczne odparowywanie skroplin podczas normalnej pracy w trybie chłodzenia, bez konieczności ręcznego opróżniania zbiornika.
	 

	14
	Wydajność osuszania
	min. 70 l/24 h
	 

	15
	Poziom hałasu
	nie więcej niż 66 dB
	 

	16
	Regulacja temperatury
	min. 16–31°C lub zakres równoważny
	 

	17
	Prędkość wentylatora
	min. 3 poziomy
	 

	18
	Sterowanie
	panel sterowania, pilot zdalnego sterowania oraz sterowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
	 

	19
	WiFi
	wbudowany moduł WiFi umożliwiający sterowanie urządzeniem za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
	 

	20
	Programator czasowy
	min. 24 h
	 

	21
	Filtry
	wyjmowane, wielokrotnego użytku, umożliwiające czyszczenie
	 

	22
	Mobilność
	kółka jezdne oraz uchwyty do przemieszczania
	 

	23
	Masa
	nie więcej niż 35 kg
	 

	24
	Przewód odprowadzający ciepłe powietrze
	w komplecie
	 

	25
	Przewód odprowadzający kondensat
	w komplecie
	 

	26
	Element umożliwiający wyprowadzenie ciepłego powietrza
	w komplecie
	 

	27
	Obudowa
	wykonana z materiału odpornego na typowe uszkodzenia mechaniczne związane z transportem i przemieszczaniem urządzenia
	 

	28
	Oznakowanie
	CE
	 

	29
	Instrukcja obsługi
	w języku polskim
	

	30
	Gwarancja
	min. 24 miesiące
	



1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:
W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane techniczne, materiały lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”.
2. Uwagi dodatkowe: 
1) Miejsce dostawy: 
Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.
2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego), podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3) W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji:
· kompletności dostawy,
· zgodności z niniejszą Specyfikacją Techniczną,
· zgodności z ofertą Wykonawcy,
· jakości wykonania oraz funkcjonalności klimatyzatorów.
4) W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub braków Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.
5) Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej.
6) Wszystkie parametry podane w ofercie muszą znajdować potwierdzenie w dokumentacji producenta lub innych dokumentach przedłożonych na żądanie Zamawiającego.
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