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Załącznik Nr 1 
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.420.2.2023.MJ/PJ/PP.71 z dnia 09.09.2026 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części Sandomierza od ujścia, rzeki Koprzywianki do Gór Pieprzowych, gm. Sandomierz, powiat sandomierski”. 
Charakterystyka przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie lewostronnych obwałowań rzeki Wisły wraz z obiektami hydrotechnicznymi integralnie z nimi związanymi, w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części miasta Sandomierza, na odcinku od ujścia rzeki Koprzywianki do Gór Pieprzowych (kilometraż rzeki Wisły od ok. 655+609 do ok. 652+114).Inwestycja realizowana będzie w gminie Sandomierz, na terenie obrębów ewidencyjnych: 0001 Kamień Plebański oraz 0003 Sandomierz Lewobrzeżny. 
W ramach inwestycji przewidziano:
1) Podwyższenie, poszerzenie, uszczelnienie korpusu i podłoża lewego wału rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Koprzywianki do portu o długości ok. 1,2km –Odcinek I (kilometraż km rzeki Wisły od ok. 655+609 do ok. 654+667).
[bookmark: _GoBack]Planowane zamierzenie polegać będzie na nadbudowie wału, wbudowanie w korpus i w podłoże wału od strony skarpy odwodnej (międzywale) ścianki szczelnej z grodzic stalowych zakończonej oczepem żelbetowym o rzędnej równej poziomowi przepływu Q1%, podwyższonej o 1m.Po stronie odpowietrznej (zawale) korpus wału zostanie nadbudowany do rzędnej korony 1,1m poniżej rzędnej góry oczepu. Przesłona przeciwfiltracyjna o grubości min. 35 cm zostanie wykonana do głębokości od ok. 8 m do ok. 12 m. Skarpa od strony odpowietrznej uformowana zostanie z nachyleniem ok. 1:1,5, a następnie umocniona warstwą humusu i obsiana mieszanką traw, natomiast od strony międzywala przewiduje się zabezpieczenie istniejącej skarpy wału poprzez uzupełnienie istniejącego umocnienia materacem kamiennym.
2) Budowę muru żelbetowego o długości ok. 0,6 km wraz z zabezpieczeniem ściankami mobilnymi wciągu drogi krajowej Nr 79tj. na odcinku wzdłuż drogi krajowej Nr 79 (DK79) od portu do mostu –Odcinek II (kilometraż rzeki Wisły od ok. 654+655 do ok.653+961).
Wzdłuż DK79 (odcinek od portu do mostu) przewiduje się realizację żelbetonowego muru oporowego o szerokości 0,3 m wraz z mobilnym systemem ochrony przeciwpowodziowej. Stała wysokość muru wynosić będzie 1,1 m, przy czym łączna wysokość muru wraz z planowanymi zamknięciami mobilnymi wyniesieok.2,7m–3,6m.
3) Rozbudowę obwałowania poprzez budowę muru przeciwpowodziowego oraz rozbudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego na odcinku od mostu w ciągu drogi krajowej Nr 77(DK77)do Gór Pieprzowych o długości ok. 1,8 km –Odcinek III (kilometraż rzeki Wisły od ok. 653+780do ok.652+114).
Na odcinku od mostu wzdłuż drogi publicznej (działka o nr ewid. 1358/3, obręb Sandomierz Lewobrzeżny, gm. Sandomierz) –kilometraż rzeki Wisły od ok. 653+780 do ok. 653+565, przewiduje się rozbudowę wału poprzez budowę muru przeciwpowodziowego do rzędnej równej poziomowi przepływu Q1% podwyższonej o 1 m, o wysokości ok. 1,1m. Na odcinku od mostu do Gór Pieprzowych (kilometraż rzeki Wisły od ok. 653+565 do ok. 652+114) rozbudowa wału przeciwpowodziowego polegać będzie na wyniesieniu korpusu wału do rzędnej równej poziomowi przepływu Q1% podwyższonej o1 m, a także na budowie skarp od strony zawala o nachyleniu 1:2 oraz od strony odwodnej onachyleniu 1:2,5. Korona wału zostanie utwardzona mieszanką żwirową na geowłókninie i klińcem.
Parametry obwałowań po rozbudowie:
Odcinek I (kilometraż rzeki Wisły od ok. 655+609 do ok. 654+667), o długości ok. 1,2 km:
– rzędna korony wału:151,1 –150,6 m n.p.m.;
– wysokość wału: 3 –4 m;
– szerokość stopy wału: 7 –8 m;
– szerokość korony wału: 2 m;
– nachylenie skarpy odwodnej: pionowa ściana muru oporowego,
– nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:1,5.
Odcinek II (kilometraż rzeki Wisły od ok. 654+655 do ok. 653+961), o długości ok. 0,6 km:
– rzędna korony muru: 150,7 –150,4 m n.p.m.;
– wysokość muru: stała wysokość –1,1 m, łącznie z systemem mobilnej ochrony przeciwpowodziowej –ok. 2,7 m –3,6 m;
– szerokość muru: 0,3 m.
Odcinek III (kilometraż rzeki Wisły od ok. 653+780 do ok. 652+114), o długości ok. 1,8 km:
1) na odcinku od mostu wzdłuż drogi publicznej (kilometraż rzeki Wisły od 653+780 do ok. 653+565):
– rzędna korony wału:149,8 –149,7 m n.p.m.;
– wysokość muru: do 1,1 m;
– szerokość muru: 0,3 m.
2) na odcinku od mostu do Gór Pieprzowych (kilometraż rzeki Wisły od ok. 653+565 do ok. 652 +114):
– rzędna korony wału:149,9 –149 m n.p.m.;
–  wysokość wału: 5,5 –7m;
–  szerokość stopy wału: 20 –30m;
– szerokość korony wału: 3 m;
–  nachylenie skarpy odwodnej: 1:2,5;
–  nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:2.

W celu zapewnienia ciągłości zabezpieczeń przeciwpowodziowych, mobilne zabezpieczenie przeciwpowodziowe projektowane jest:
– na odcinku rzeki Wisły od km ok. 654+667 do km ok. 654+655 o wysokości ok. 3,5 m, montowane w czasie powodzi w poprzek zjazdu z ul. Krakowskiej do portu;
– na odcinku rzeki Wisły od km ok. 654+655 do km ok. 653+961 o wysokości ok. 1,6-2,5m, montowane w czasie powodzi na projektowanym murze;
– na odcinku rzeki Wisły od km ok. 653+739 do km ok. 653+692 o wysokości ok. 2-2,5m, montowane w czasie powodzi w poprzek zjazdu z ul. Przemysłowej do przejazdu w bród.
Realizacja inwestycji wiązać się będzie także z pracami towarzyszącymi planowanej rozbudowie istniejących obwałowań. Na obiektach funkcjonalnie związanych z obwałowaniem przewiduje się prace tj.: 
– budowę/rozbudowę/przebudowę przepustów wałowych tj. przepustu wałowego w km rzeki Wisły 655+447, śluzy wałowej na cieku od Gołębic w km rzeki Wisły 652+282, 
– wykonanie nawierzchni utwardzonych, profilowanie na zjazdach: zjazd z drogi Green Velo w km rzeki Wisły 655+609, zjazdów w międzywale w km rzeki Wisły 655+489 oraz 652+957, zjazdów z wału  w km rzeki Wisły 654+667 oraz 653+565, zjazdów na zawale w km rzeki Wisły 652+352 oraz 652+132,
– odtworzenie przejazdów wałowych z nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m w km rzeki Wisły 653+428 oraz 652+360,
– odtworzenie schodów skarpowych o szerokości 1 m w km rzeki Wisły 652+833 oraz 652+360,
– budowę drogi eksploatacyjnej na brakujących odcinkach i naprawa istniejących dróg przywałowych.
Z uwagi na kolizję planowanych prac z elementami infrastruktury technicznej, w tym z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, przewiduje się ich przebudowę lub zabezpieczenie poprzez m. in. zabudowę rurą ochronną.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie:
– częściowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049, wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły (tekst jedn.Dz. U. z2024r. poz. 1475). Dla ww. obszaru Natura 2000 obowiązuje plan zadań ochronnych (dalej PZO) ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049 (Dz. U. Woj. Święt. z 2024 r., poz. 371). Na terenie objętym przedsięwzięciem zlokalizowane są siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony na ww. obszarze Natura 2000, tj.:
– siedlisko o kodzie 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion; 
– siedlisko o kodzie 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe; 
– na niewielkim fragmencie (końcowy fragment Odcinka III) w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Góry Pieprzowe PLH260022, wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Klimatu iŚrodowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Pieprzowe PLH260022 (Dz. U. 2022 r., poz. 378). Dla tego obszaru Natura 2000 obowiązuje plan zadań ochronnych ustalony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zdnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Pieprzowe PLH260022 (Dz. U. Woj. Święt. z 2022 r., poz. 1641). Planowane zamierzenie zlokalizowane będzie poza siedliskami przyrodniczymi będącymi przedmiotami ochrony w tym obszarze;
– w granicach korytarza ekologicznego Dolina Górnej Wisły KPd-10.
Powierzchnia, na której planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wyniesie ok. 8,45 ha. W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę kolidujących drzew i krzewów w ilości ok. 71 szt., w tym 13 szt. z obszaru siedliska o kodzie 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae i olsy źródliskowe) oraz krzewów o powierzchni ok. 375 m2, w tym ok. 47 m2 krzewów z obszaru ww. siedliska o kodzie 91E0. 
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