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Budowa drogi łączącej obwodnicę Kolbuszowej w ciągu DK9 z autostradą A4 węzeł Rzeszów Zachód (odc. Widełka-A4 Rzeszów Zachód)
Gmina Głogów Małopolski
1. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem Inwestycji jest budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 9 (DK9) łączącego planowaną obwodnice Kolbuszowej z autostradą A4 – w węźle Rzeszów Zachód, który zastąpi istniejący ciąg drogowy na odcinku od m. Widełka do autostrady A4 – w węźle Rzeszów Północ, przejmując z niego ruch tranzytowy.
Na potrzeby przedmiotowego zadania inwestycyjnego opracowywana jest dokumentacja projektowa pn.: Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) oraz Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).
[bookmark: _Hlk74829188]Obecnie realizowany etap prac projektowych obejmuje wariantową analizę możliwości przeprowadzenia drogi po nowym śladzie. W wyniku przeprowadzonych analiz zaproponowano przebieg drogi w 3 alternatywnych wariantach oznaczonych numerami od 2 do 4.
2. Podstawowe cele inwestycji
Celem planowanej inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości Widełka, Głogów Małopolski oraz Rudna Mała przemieszczającego się obecnym odcinkiem drogi krajowej nr 9.
Korzyści dla użytkowników drogi:
· Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom nowego odcinka drogi oraz znacząca poprawa poziomu bezpieczeństwa na istniejącej drodze;
· Podniesienie poziomu swobody ruchu;
· Skrócenie czasu podróży;
· Poprawa komfortu jazdy;
· Zmniejszenie zużycia paliwa.
Korzyści dla społeczeństwa:
· Wzrost bezpieczeństwa ruchu na obecnym odcinku drogi krajowej nr 9, z którego ruch tranzytowy zostanie przejęty przez nową drogę;
· Zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych również poprzez budowę urządzeń ochrony środowiska w ramach budowy nowej drogi;
· Odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych miejscowości Widełka, Głogów Małopolski oraz Rudna Mała;
· Stworzenie nowych obszarów inwestycyjnych w otoczeniu nowej drogi oraz poprawa warunków dostępności dla obszarów zlokalizowanych przy istniejącej drodze.
3. Przebieg drogi
Planowana droga zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, powiat kolbuszowski, gmina Kolbuszowa oraz powiatu rzeszowskiego, gminy Świlcza oraz Głogów Małopolski. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi wraz ze skrzyżowaniami z wybranymi drogami powiatowymi. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie prowadzone równolegle do drogi, zapewniające dostęp do drogi publicznej terenom przyległym do nowej drogi krajowej, który taki dostęp utracą w wyniku jej budowy. Inwestycja obejmuje również budowę infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania drogi, a także przebudowę infrastruktury obcej kolidującej z projektowanym układem drogowym.
4. Podstawowe parametry techniczne drogi
· klasa techniczna GP (główna ruchu przyspieszonego)
· [bookmark: _Hlk238190063]liczba jezdni – 2 jezdnie z tym, że zakłada się etapowanie realizacji inwestycji z podziałem na odcinki:
· od miejscowości Widełka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R: budowę jednej jezdni 1/2 w pierwszym etapie wraz z wykonaniem obiektów przebiegających nad trasą główną na dwóch jezdniach i zapewnienie rezerwy terenu pod drugą jezdnię dla uzyskania w drugim etapie przekroju dwujezdniowego 2/2;
· od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R do węzła A4 Rzeszów Zachód: początkowy przekrój poprzeczny drogi z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu 2/2 z rezerwą (po zewnętrznej stronie jezdni) pod rozbudowę do przekroju po trzy pasy na każdej jezdni 2/3;
· ilość pasów ruchu – 2/2, z etapowaniem i rezerwami jak opisano dla jezdni powyżej;
· szerokość pasa ruchu – 3,5m
· szerokość poboczy – min 3,3 m (w tym 1,5 m opaska zewnętrzna);
· dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 115 kN/oś
· rodzaj nawierzchni – bitumiczna lub z betonu cementowego
5. Zakres inwestycji na terenie gminy Kolbuszowa
Projektowane warianty przebiegu drogi zlokalizowane są na terenie gmin Kolbuszowa, Świlcza oraz Głogów Małopolski. Wszystkie warianty mają swój początek na terenie gminy Kolbuszowa w m. Widełka, w miejscu, gdzie planowane jest włączenie do istniejącego przebiegu DK 9 obwodnicy Kolbuszowej. Planowana długość drogi na terenie gminy Świlcza wynosi w zależności od wariantu od ok. 4 km do ok. 9,4 km. Niezależnie od tego poniżej przedstawiona została charakterystyka wszystkich proponowanych wariantów przebiegu drogi:

[bookmark: _Hlk74754725][bookmark: _Hlk202453554]Początek Wariantu 2 zlokalizowany jest na istniejącej drodze DK9 w miejscowości Widełka (gmina Kolbuszowa) w miejscu planowanego w ramach obwodnicy Kolbuszowej skrzyżowania z drogą krajową. Trasa prowadzona jest w kierunku południowo-zachodnim, przez tereny zadrzewione i tereny polno-łąkowe. Od miejsca, gdzie trasa przechodzi pod istniejącymi liniami wysokiego napięcia (od 110kV do 400kV), droga skręca w kierunku południowo-wschodnim i przechodzi przez tereny zadrzewione, tereny polno-łąkowe, lokalnie w pobliżu rozproszonej zabudowy, by dalej przebiegać przez obszary leśne. Na terenie gminy Głogów Małopolski trasa biegnie wzdłuż cieku Osina i linii wysokiego napięcia 220kV relacji Chmielów – Boguchwała po ich zachodniej i południowo-zachodniej stornie przez tereny łąkowe, zadrzewione i obszary leśne. Dalej trasa przechodzi nad ciekami Osina i Czarna oraz pod ww. linią wysokiego napięcia i biegnie równolegle do cieku Osina przez tereny polno-łąkowe oraz tereny eksploatacyjne wyrobisk kruszywa. Koniec drogi zaplanowano na istniejącym węźle autostrady A-4 (Rzeszów Zachód), gdzie będzie połączenie z autostradą A-4, drogą ekspresową S-19 oraz z budowaną drogą wojewódzką nr 869 w miejscowości Mrowla. Długość drogi w tym wariancie wynosi około 12,9 km, przy czym na długości około 4 km biegnie w granicach gminy Głogów Małopolski.
[bookmark: _Hlk202452423]Początek Wariantu 3 zlokalizowany jest na istniejącej drodze DK9 w miejscowości Widełka (gmina Kolbuszowa) w miejscu planowanego w ramach obwodnicy Kolbuszowej skrzyżowania z drogą krajową. Trasa prowadzona jest w kierunku południowym i południowo-wschodnim, przez tereny polno-łąkowe, tereny zadrzewione i obszary leśne. Na początkowym odcinku trasa przechodzi pod istniejącymi liniami wysokiego napięcia (od 110kV do 400kV). Na terenie gminy Głogów Małopolski od okolicy stacji Systemowej, trasa biegnie w kierunku południowym równolegle pomiędzy ciekiem Osina a istniejącą linią wysokiego napięcia 220kV relacji Chmielów-Boguchwała, przez obszary leśne, łąkowe, lokalnie polne. Następnie trasa skręca w kierunku południowo-wschodnim i przechodzi pod linią wysokiego napięcia 220kV relacji Chmielów-Boguchwała oraz pod linią wysokiego napięcia 400kV relacji Widełka-Krosno Iskrzynia biegnąc dalej równolegle do cieku Osina przez tereny polno-łąkowe oraz tereny eksploatacyjne wyrobisk kruszywa. Na terenie gminy Świlcza trasa prowadzona jest w kierunku południowo-wschodnim przez tereny zadrzewione i tereny polno-łąkowe. Koniec drogi zaplanowano na istniejącym węźle autostrady A-4 (Rzeszów Zachód), gdzie będzie połączenie z autostradą A-4, drogą ekspresową S-19 oraz z budowaną drogą wojewódzką nr 869 w miejscowości Mrowla. Długość drogi w tym wariancie wynosi około 12,7 km, przy czym na długości około 5,2 km biegnie w granicach gminy Głogów Małopolski.
Początek Wariantu 4 zlokalizowany jest na istniejącej drodze DK9 w miejscowości Widełka (gmina Kolbuszowa) w miejscu planowanego w ramach obwodnicy Kolbuszowej skrzyżowania z drogą krajową. Trasa prowadzona jest w kierunku południowym i południowo-wschodnim, przez tereny polno-łąkowe, tereny zadrzewione i obszary leśne. Na początkowym odcinku trasa przechodzi pod istniejącymi liniami wysokiego napięcia (od 110kV do 400kV). Na terenie gminy Głogów Małopolski od okolicy stacji Systemowej, trasa biegnie w kierunku południowym równolegle do istniejącej linią wysokiego napięcia 220kV relacji Chmielów-Boguchwała, po jej zachodniej stronie przez obszary leśne, łąkowe, lokalnie polne. Następnie trasa skręca w kierunku południowo-wschodnim i przechodzi pod linią wysokiego napięcia 220kV relacji Chmielów-Boguchwała oraz przebiega równolegle do linii wysokiego napięcia 400kV relacji Widełka-Krosno, po jej południowo- zachodniej i zachodniej stronie biegnąc przez obszary leśne. Dalej trasa ponownie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przechodzi pod linią wysokiego napięcia 400kV relacji Widełka-Krosno Iskrzynia biegnąc dalej równolegle do cieku Osina przez tereny polno-łąkowe oraz tereny eksploatacyjne wyrobisk kruszywa. Na terenie gminy Świlcza trasa prowadzona jest w kierunku południowo-wschodnim przez tereny zadrzewione i tereny polno-łąkowe. Koniec drogi zaplanowano na istniejącym węźle autostrady A-4 (Rzeszów Zachód), gdzie będzie połączenie z autostradą A-4, drogą ekspresową S-19 oraz z budowaną drogą wojewódzką nr 869 w miejscowości Mrowla. Długość drogi w tym wariancie wynosi około 12,8 km, przy czym na długości około 6,6 km biegnie w granicach gminy Głogów Małopolski.
image1.emf

image2.png
—e) VoS T

CONSULTING





