[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2 - Raport dotyczący emisji metanu na poziomie źródła w czynnych podziemnych kopalniach węgla za rok 2024 (JSW S.A.).

	Nazwa i adres operatora kopalni
	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie Zdrój

	Nazwa
i adres kopalni węgla
	Szyb
	Okres użytkowania
	Współrzędne geograficzne
	Funkcja
	Specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania
	Czas - w ujęciu proporcjonalnym - w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego
	Odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących

	
	
	
	
	
	
	
	położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu
	pomiaru natężeń przepływu
	pomiaru stężeń metanu

	KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA”
Ruch „Borynia”
ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
	III
	nie dotyczy
	B - 50000’04”
L - 18036’51”
	wydechowy
	Pomiary stężenia metanu wykonywane są poprzez pobieranie prób pipetowych, które odbywa się w trybie ciągłym.
Rurka Pitota-Prandtl’a do pomiaru prędkości przepływu powietrza wraz z układem pomiarowym.
	cały okres raportowania
	§ 315 punkt 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów
	§ 159 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów
	§ 315 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów

	
	VI
	
	B - 49059’49”
L - 18036’53”
	
	
	
	
	
	

	KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA”
Ruch „Zofiówka”
ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
	IVz
	
	B - 49,580846
L - 18,372916
	
	Metanomierz MM-4 do pomiaru ciągłego stężenia metanu. Detektor katalityczny.
Rurka Pitota-Prandtl’a do pomiaru prędkości przepływu powietrza wraz z układem pomiarowym.
	366 dni
100%
	
	
	

	
	Vz
	
	B - 49,580506
L - 18,373647
	
	
	
	
	
	

	KWK „PNIÓWEK”
ul. Krucza 18
43-251 Pawłowice
	III
	
	B - 49058’2.16”
L - 18041’11.01”
	
	Metanomierz MM-2PW do pomiaru ciągłego stężenia metanu.
Detektor katalityczny.
Rurka Pitota-Prandtl’a do pomiaru prędkości przepływu powietrza wraz z układem pomiarowym.
	ciągły
	
	
	

	
	IV
	
	B - 49058’49.31”
L - 18041’11.01”
	
	
	
	
	
	

	
	V
	
	B - 49058’30.35”
L - 18041’3.78”
	
	
	
	
	
	

	KWK „BUDRYK”
ul. Zamkowa 10
43-178 Ornontowice
	II
	
	N - 50010’22”
E - 18045’34”
	
	Metanomierz MM-2PW do pomiaru ciągłego stężenia metanu.
Detektor katalityczny.
Rurka Pitota-Prandtl’a do pomiaru prędkości przepływu powietrza wraz z układem pomiarowym.
	527040 min.
100%
	
	
	

	
	V
	
	N - 50012’10”
E - 18048’13”
	
	
	523962 min.
99,4%
	
	
	

	KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE”
Ruch „Knurów”
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
	Aniołki
	
	x - 22 139.99
v – 13 135.23
	
	Metanomierz
CSM-3
	Specyfikacja zgodnie z załącznikiem. Montaż czujnika
- wlotem komory skierowanej w  dół lub w bok (pionowo) oraz aby czujnik był zabezpieczony przed przenikaniem drgań mechanicznych i wody. Kierunek przepływu powietrza w wyrobisku powinien być równoległy do powierzchni czołowej sensora.
	po przeliczeniu
511991 min.
97,1%
	
	
	

	
	V
	
	x – 19 154,20
v – 14 101,70
	
	Metanomierz
MM-4
	
	po przeliczeniu
521104 min.
98,9%
	
	
	

	KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE”
Ruch „Szczygłowice”
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
	IV
	
	N - 50010’41,2”
E - 18036’48,2”
	
	Metanomierz MM-4 do pomiaru ciągłego stężenia metanu.
Detektor katalityczny.
Rurka Pitota-Prandtl’a do pomiaru prędkości przepływu powietrza wraz z układem pomiarowym.
	cały okres
brak awarii
	
	
	

	
	VI
	
	N - 50012’04,3”
E - 18039’46,5”
	
	
	
	
	
	


Źródło: pismo JSW S.A. z dnia 29 lipca 2025 r. o symbolu: TM/MG/MW.4600-43/25, znak sprawy: SBZ-DT.TM.MG.035/25, numer pisma: BZ/DT.TM.MG/237636 wraz z załącznikami.
