Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa spalinowego młota udarowego do próbników rdzeniowych typu RKS.
A. Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, niewymagającego dodatkowych nakładów 
i inwestycji spalinowego młota udarowego do wbijania próbników rdzeniowych typu RKS.
Miejsca dostawy:



Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg-Laboratorium Drogowe, 




85-839 Bydgoszcz, ul. Nowotoruńska 31







B. Wymagania ogólne i warunki dostawy:
· Termin dostawy – do 21.12.2026 roku.
· Dostawę urządzenia do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
· Odbiór urządzenia – na podstawie podpisanego przez przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru, sporządzonego na formularzu Z-6.6-2 (formularz protokołu w załączniku).
· Uruchomienie (sprawdzenie działania) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Należy uwzględnić koszty materiałów niezbędnych do instalacji/montażu sprzętu. 

· Przeszkolenie, w miejscu dostawy osób przewidzianych do obsługi dostarczonego sprzętu.
· Gwarancja - co najmniej 24 miesiące.

· Zapewnienie stałego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na terenie Polski.

· Dwa przeglądy gwarancyjne wraz z konserwacją w miejscu użytkowania sprzętu – po roku eksploatacji oraz bezpośrednio przed upływem okresu gwarancyjnego.
· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym wad fizycznych i awarii powstałych w związku z wadami materiałowymi lub wykonania, w miejscu użytkowania sprzętu, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem. Za awarie będą uznawane wszystkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń.
· W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę wadliwego elementu na część oryginalną lub równoważny zamiennik, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
C. Opis techniczny przedmiotu zamówienia
· Wymagania techniczne
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyposażenia o parametrach lepszych od minimalnych przedstawionych poniżej.
	SPALINOWY MŁOT UDAROWY

	Masa urządzenia
	[kg]
	≤ 26

	Energia pojedynczego udaru
	[J]
	≥ 40

	Częstotliwość udaru
	[udar/min]
	≥ 1 250

	Moc silnika
	[kW]
	≥ 1,5

	Pojemność zbiornika
	[l]
	≥ 1,0

	Uchwyt narzędziowy
	[mm]
	HEX 32x160

(bez konieczności stosowania adaptera)




