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OPIS PRZEDMIOTU
 ZAMÓWIENIA


Świadczenie usług specjalistycznym pojazdem do inspekcji mostów                   od spodu konstrukcji.



 





Opole, lipiec 2026r.
1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania dotyczące wykonania usługi: 
Świadczenie usług specjalistycznym pojazdem do inspekcji mostów                   od spodu konstrukcji.
Celem przedmiotu zamówienia jest wynajem pojazdu specjalistycznego, wraz                       z operatorem, umożliwiającego inspekcję (kontrolę) obiektu mostowego od spodu konstrukcji
 z poziomu jezdni na obiekcie.
2. Ogólna charakterystyka obiektów przeznaczonych do przeglądu.
2.1 Most w ciągu DK40b w m. Kędzierzyn-Koźle
· lokalizacja – droga krajowa nr 40b lokalny km 3+144
· przeszkoda – rzeka Odra
· schemat statyczny – belka ciągła
· długość mostu – 397,6 m
· liczba przęseł – 5
· ustrój nośny – skrzynka monolityczna z betonu sprężonego
· szerokość mostu – 13,4 m
2.2 Most w ciągu DK41b w m. Nysa
· lokalizacja – droga krajowa nr 41b lokalny km 3+571
· przeszkoda – rzeka Nysa Kłodzka
· schemat statyczny – . belka ciągła
· długość mostu – 364,40m
· liczba przęseł – 7
· ustrój nośny – skrzynka monolityczna z betonu sprężonego
· szerokość mostu – 13,30m
3. Ogólna charakterystyka zadania:
3.1 W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający zapewnia:
· zapłata za wykonanie przedmiotu umowy,
· wskazanie szczegółowej lokalizacji, gdzie mają być wykonane usługi objęte przedmiotową umową 
· zapewnienie oznakowania i zabezpieczenie miejsca pracy urządzenia,
3.2 Wykonanie za pomocą pojazdu specjalistycznego rewizji spodu konstrukcji ustroju nośnego, podpór, łożysk, urządzeń dylatacyjnych i innych elementów wskazanych przez przedstawiciela Zmawiającego podczas wykonywanego przeglądu. 
4. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
· dostarczenie pojazdu na miejsce wykonywanego przeglądu i przygotowanie urządzenia do pracy,
· zapewnienie operatora lub operatorów posiadającego wymagane prawem uprawnienia do obsługi urządzenia oraz doświadczenie w wykonywaniu prac przy inspekcjach obiektów mostowych. Obsługa ma zapewnić swobodne dysponowanie urządzeniem z poziomu pomostu roboczego i jezdni. 
· pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy,
· możliwość wykonania oględzin spodu konstrukcji obiektu przy usytuowaniu urządzenia (pojazdu inspekcyjnego) na jezdni obiektu,
· urządzenie powinno być zdolne do opuszczenia pomostu (kosza) roboczego na głębokość co najmniej 8,0 m od poziomu jezdni obiektów,
· usytuowanie pojazdu inspekcyjnego na jezdni obiektu, podczas pracy, 
nie może powodować całkowitego wstrzymania ruchu pojazdów 
po obiekcie,
· Pomost roboczy powinien umożliwiać jednoczesne przebywanie minimum 4 osób z wyposażeniem (nie wliczając w to operatora), przy dopuszczalnym obciążeniu użytkowym nie mniejszym niż 500 kg.
· pomost (kosz) roboczy powinien posiadać długość, zapewniającą zasięg roboczy w poziomie pod obiektami, wynoszącą co najmniej 14,0 m
· pomost (kosz) roboczy powinien być wyposażony w min. 1 lampę halogenową, umożliwiającą oświetlenie przeglądanych elementów mostu,
· zapewnienie niezbędnego wymaganego sprzętu BHP do pracy 
na urządzeniu dla minimum 4 osób,
· urządzenie powinno posiadać aktualne decyzje dopuszczające 
do eksploatacji wydane przez właściwy organ dozoru technicznego 
oraz aktualne badania techniczne wymagane obowiązującymi przepisami, 
· Urządzenie powinno umożliwiać płynne przemieszczanie pomostu roboczego wzdłuż obiektu poprzez przejazd pojazdu po jezdni, przy zachowaniu ciągłej pracy pomostu oraz bez konieczności opuszczania pomostu przez personel prowadzący oględziny.


5. Termin wykonania usługi.
[bookmark: _Hlk232597369]Wykonawca powinien zapewnić sprzęt specjalistyczny (wraz z obsługą) do przeglądu obiektów mostowych wymienionych w pkt. 2 w ciągu dwóch dni roboczych (następujących po sobie) zawierających się pomiędzy 01.09.2026r., a 30.09.2026. Dokładna data zostanie wspólnie ustalona z Zamawiającym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
Zamawiający przewiduje wynajem specjalistycznego pojazdu do inspekcji mostów od spodu konstrukcji na dwa dni robocze przy założeniu 8 godzinnego dnia pracy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia dnia pracy o 2 godz. (czyli 8h +2h = do 10h dziennie x 2 dni = 20 h). 
6. Warunki płatności.
6.1 Cena ofertowa za wynajem sprzętu specjalistycznego powinna zawierać:
· koszty dojazdu, transportu i sprzętu,
· wszelkie koszty związane z pracą i obsługą urządzenia,
· zapewnienie niezbędnego wyposażenia BHP dla min. 4 osób.
6.2 Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                     w umowie (jeżeli dotyczy) nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6.3 Wielkość wynagrodzenia będzie uzależniona od rzeczywistej ilości godzin pracy sprzętu, które zostanie potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu z realizacji zadania.
7. Oferta.
Formularz ofertowy wraz z kartą techniczną lub specyfikacją techniczną (parametrami) pojazdu należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatopole@gddkia.gov.pl oraz do wiadomości rsniegon@gddkia.gov.pl 
Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym. 

Termin składania ofert: 31.07.2026r. 





DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Most w ciągu DK40b (km 3+144) nad rz. Odra w m. Kędzierzyn-Koźle
[image: C:\G D D K I A\W Y D Z I A Ł   M O S T Ó W\PRZEGLĄDY SZCZEGÓŁOWE\DK40b_3+144_KędzierzynKoźle_35001679\Zdjęcia - 25.09.2013\DSC06972.JPG]
[image: C:\G D D K I A\W Y D Z I A Ł   M O S T Ó W\PRZEGLĄDY SZCZEGÓŁOWE\DK40b_3+144_KędzierzynKoźle_35001679\Zdjęcia - 25.09.2013\DSC06978.JPG]
[image: C:\G D D K I A\W Y D Z I A Ł   M O S T Ó W\PRZEGLĄDY SZCZEGÓŁOWE\DK40b_3+144_KędzierzynKoźle_35001679\Zdjęcia - 25.09.2013\DSC06991.JPG]



[image: Obraz zawierający diagram, Rysunek techniczny, szkic, Plan

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]


















Most w ciągu DK41b (km 3+571) nad rz. Nysa Kłodzka w m. Nysa
[image: Obraz zawierający na wolnym powietrzu, niebo, tekst, trawa]
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Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]
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Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]
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