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Numer postępowania: WPN.261.16.2026
Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Nazwa zadania: Oznakowanie rezerwatów przyrody w 2026 r.
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu i montażu 5 szt. tablic urzędowych wraz ze stelażami na terenie rezerwatów przyrody w województwie śląskim.

Warunki techniczne wykonania usługi: 

1. Uwaga: tablice montowanie są w terenach leśnych, również trudno dostępnych, w tym w terenie górskim (możliwy brak dojazdu! [konieczność wniesienia tablic i materiału] lub dojazd stromymi drogami leśnymi, potrzeba posiadania pojazdu terenowego oraz wyciągarki samochodowej). 
2. Przed przystąpieniem do wykonania wszystkich tablic należy wykonać 1 egzemplarz próbny tablicy i przekazać ją do akceptacji Zamawiającemu. Dopuszcza się przekazanie w postaci zdjęć. 
3. Dane techniczne tablic informujących o nazwie rezerwatu – 5 szt. tablic dla następujących rezerwatów przyrody (po 1 szt. dla każdego rezerwatu):
1) Bogdaniec

2) Psi Nos

3) Zastudnie

4) Głębokie Doły im. prof. Floriana Celińskiego
5) Bucznik
o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1 (przykład: 150 cm (szerokość) x 50 cm (wysokość)), wykonanych na aluminiowych płytach kompozytowych (np. typu DIBOND). Tło tablicy powinno być koloru czerwonego. Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek Godła Państwowego oraz biały napis: 

REZERWAT PRZYRODY

/nazwa/
Szczegóły rozmieszczenia napisów na tablicy:

Wizerunek Godła Państwowego, koloru białego, o wysokości i szerokości 8 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy. W kolejnym wierszu, 8 cm poniżej wizerunku Godła Państwowego, należy umieścić symetrycznie napis:
REZERWAT PRZYRODY

(czcionka: Arial, litery drukowane, kolor: biały, wysokość liter: 8 cm). 
W ostatnim wierszu tablicy należy umieścić symetrycznie napis oznaczający „NAZWĘ REZERWATU” (w cudzysłowie, czcionka: Arial, litery drukowane, kolor: biały, wysokość liter: 8 cm). 

Odstępy pomiędzy wizerunkiem godła a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same. 

Projekt ma być zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2665). 
Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV- zabezpieczona odpowiednim laminatem. Minimalna gwarancja na jakość 2 lata. 
4. Dane techniczne stelaży:

· wykonanie i montaż drewnianych stelaży do tablic wg projektu Wykonawcy. Drewno liściaste bądź sosnowe, co najmniej przesuszone,
· części drewniane stelaży zaimpregnowane środkiem zabezpieczającym drewno przed działaniem czynników zewnętrznych (woda, grzyby, itd.),

· tylna część stelaża (plecy) odeskowana (deski o grubości między 2,0 cm a 2,5 cm), lub na ramie stalowej (sztywnej) z profilu zamkniętego zabezpieczonego antykorozyjnie rozm. 30mmx30mm/2mm (grubość)
· przód stelaża - ramka drewniana zasłaniająca krawędzie blachy,

· słupki o grubości min. 10 cm, stelaż na 2 słupkach, 
· wysokość stelaża  250 - 300 cm (dostosowana do ukształtowania terenu, gwarantująca czytelność tablic), 
· ekran tablicy zamontowany na słupach w sposób gwarantujący czytelność tablicy (odpowiednia wysokość), 
· słupki drewniane zamocowane na betonowym fundamencie, za pomocą metalowych form (wsporników), które betonowane są w ziemi, drewno nie może mieć styku z gruntem. Formy muszą być zabezpieczone przed korozją (np. ocynkowane), 

· przykrycie - daszek z desek,

· przed przystąpieniem do wykonania stelaży należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 1 egzemplarz próbny. Dopuszcza się przekazanie w postaci zdjęć;
· tablice montowane na stelażu tyłem do rezerwatu.
5. Szczegóły lokalizacji tablic:

· punkty GPS (orientacyjne) określone w Załączniku nr 1 do OPZ,

· mapy (orientacyjne), stanowiące Załącznik nr 2 do OPZ, z zaznaczoną lokalizacją tablic,

· zestawienie zdjęć wraz z opisem lokalizacji i sposobu montażu, stanowiące Załącznik nr 3 do OPZ,

· w terenie miejsca posadowienia nowych tablic oznaczone są poprzez: obecność kropki wymalowanej białą farbą na najbliższym drzewie, pniaku, konarze bądź kamieniu; białej rurki pcv,

· tablice montowane tyłem do rezerwatu (patrz mapy rezerwatu – Załącznik nr 2 do OPZ).
6. Minimalna gwarancja na jakość tablic wraz ze stelażami - 2 lata.

7. Wykonawca bezzwłocznie poinformuje pisemnie Zamawiającego o rozpoczęciu montażu tablic w terenie. 
8. Termin wykonania usługi musi nastąpić w terminie – do 30.11.2026 r., z tym, że zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy, należy w terminie do 15.11.2026 r. 
9. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przekaże dokumentację fotograficzną wykonanych prac - po 2 zdjęcia do każdej tablicy (nr tablicy w nazwie pliku (np. 002.jpg)), tj.:
· po jednym zdjęciu obu kotew zalanych betonem przed zasypaniem ziemią,

· po jednym zdjęciu zamontowanej tablicy (ujęta całość tablicy wraz z miejscem montażu).
10. W czasie prac związanych z posadowieniem tablic Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w miejscu montażu tablic (rurki pcv lub paliki użyte do oznaczenia miejsc montażu tablic należy wbić w ziemię za tablicę – zostaną usunięte przez Zamawiającego podczas odbioru prac).
11. Zamawiający nie odpowiada za wypadki oraz zniszczenia mogące mieć miejsce w trakcie prac związanych z montażem tablic.
12. W czasie prac związanych z posadowieniem tablic Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przeciwpożarowe, w tym także na terenie leśnym bezpośrednio przylegającym do miejsca prowadzonych prac.
13. Realizacja niniejszej usługi odbywa się w lasach objętych certyfikatem Forest Stewardship Council (www.fsc.pl) oraz certyfikatem trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC (www.pefc-polska.pl).
14. Każdorazowo dokładny termin oraz miejsce wykonania prac należy uzgodnić                             z właściwym miejscowym nadleśnictwem i uzyskać zgodę na wjazd do lasu. 
15. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zamówieniem/zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Załączniki:
Załącznik Nr 1 - Punkty GPS 

Załącznik Nr 2 - Mapy z zaznaczoną lokalizacją tablic

Załącznik Nr 3 - Zestawienie zdjęć wraz z opisem lokalizacji i sposobu montażu
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