Oznakowanie punktów schronienia
Obowiązek oznakowania
Właściciele i zarządcy obiektów, w których zidentyfikowano punkt schronienia (PS), mają obowiązek jego oznakowania. Obowiązek wynika z nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o tym, jak prawidłowo oznakować punkt schronienia.
Czym oznacza się punkt schronienia?
Punkt schronienia oznacza się przy użyciu dwóch elementów:
1. międzynarodowego znaku rozpoznawczego obrony cywilnej – niebieskiego trójkąta równobocznego na pomarańczowym tle,
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1. napisu „PUNKT SCHRONIENIA” – białego napisu na zielonym tle.
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Wymiary i miejsce umieszczenia
	Element
	Wymiary
	Lokalizacja

	Tabliczka ze znakiem obrony cywilnej
	200 mm × 200 mm
	na elewacji budynku

	Tabliczka z napisem „PUNKT SCHRONIENIA”
	100 mm × 200 mm
	bezpośrednio pod tabliczką ze znakiem obrony cywilnej

	Naklejka ze znakiem obrony cywilnej
	80 mm × 80 mm
	w górnym prawym rogu drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi do punktu schronienia



Na budynku oznakowanie zaleca się umieścić w widocznym miejscu na ścianie frontowej, z prawej strony głównego wejścia, na wysokości górnej krawędzi drzwi wejściowych lub powyżej. Oznakowanie umieszcza się także nad bramą (lub obok niej) i innym otworem wykorzystywanym jako droga dojazdowa do punktu schronienia.
Jeżeli w górnym rogu drzwi znajduje się już inne oznakowanie, naklejkę PS umieszcza się obok.
Kolorystyka
	Element
	Kolor
	CMYK

	Trójkąt (znak obrony cywilnej)
	niebieski
	88, 63, 11, 25

	Tło znaku obrony cywilnej
	pomarańczowy
	0, 50, 96, 0

	Tabliczka z napisem „PUNKT SCHRONIENIA”
	zielony
	90, 10, 80, 0

	Napis „PUNKT SCHRONIENIA”
	biały
	–


Wymagania dotyczące wykonania
Oznakowanie powinno być czytelne, widoczne i utrzymywane w stanie zapewniającym rozpoznawalność. Materiał, z którego wykonano znak, w tym nadruk, powinien być odporny na warunki atmosferyczne, w szczególności na wodę i promieniowanie ultrafioletowe.
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