Część 1

Raport dotyczące czynnych podziemnych kopalń węgla

	1) Nazwa i adres operatora kopalni
	Polska Grupa Górnicza S.A.
40-039 Katowice, ul. Powstańców 30

	2) Adres kopalni węgla
	KWK Piast-Ziemowit
43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16

	3) Ilość ton każdego rodzaju węgla produkowanego przez kopalnię 
	węgiel surowy
	3 298 816 Mg

	4) 
	węgiel energetyczny
	3 298 816 Mg

	5) 
	węgiel koksowy
	nie dotyczy

	
	
	

	6) [bookmark: _Hlk204248456]W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię
	a) nazwę (w stosownych przypadkach)
	Ruch Ziemowit – szyb W-I

	
	b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu 
   raportowania
	od 1955 r.

	
	c) współrzędne geograficzne
	50° 8'4.77"N / 19° 7'46.05"E

	
	d) funkcję (wdechowy, wydechowy)
	szyb wydechowy

	[bookmark: _Hlk229470940]
	e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych 
   stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji
   emisji metanu1) oraz określone przez producenta 
   optymalne warunki ich działania
	czujnik metanometryczny,
pelistorowy SC-CH4

	
	f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało 
   urządzenie do pomiaru ciągłego
	zabudowany 17.12.2025 r.
czas pracy 1,1%

	
	g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

	
	   - położenia miejsca pobierania próbek przez 
     urządzenie do pomiaru metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	   - pomiaru natężeń przepływu2)
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych 
w prądach rejonowych i grupowych powietrza. 
W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych

	
	   - pomiaru stężeń metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do
   pomiaru ciągłego (w tonach)
	0,0 Mg





	4) W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię
	i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) 
   (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:

	5) 
	   - emisja metanu (w tonach/godzinę)
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	6) 
	   - daty pobrania próbki
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	7) 
	   - techniki pobierania próbek
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	8) 
	   - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie,
     temperatura, wilgotność) dokonywanych 
     w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia 
     warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary

	9) 
	j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona 
   z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób 
   umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - 
   nazwę tej drugiej kopalni
	brak połączeń wentylacyjnych z innymi kopalniami

	
	a) nazwę (w stosownych przypadkach)
	Ruch Ziemowit – szyb W-II

	
	b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania
	od 1988 r.

	
	c) współrzędne geograficzne
	50° 8'8.13"N / 19°11'4.34"E

	
	d) funkcję (wdechowy, wydechowy)
	szyb wydechowy

	
	e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych 
   stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji
   emisji metanu1) oraz określone przez producenta 
   optymalne warunki ich działania
	czujnik metanometryczny,
pelistorowy SC-CH4

	
	f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym
   działało urządzenie do pomiaru ciągłego
	zabudowany 8.01.2026 r.

	
	g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

	
	    - położenia miejsca pobierania próbek przez
      urządzenie do pomiaru metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	    - pomiaru natężeń przepływu2)
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych 
w prądach rejonowych i grupowych powietrza. 
W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych

	
	    - pomiaru stężeń metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do
   pomiaru ciągłego (w tonach)
	0,0 Mg

	
	i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) 
   (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:

	
	   - emisja metanu (w tonach/godzinę)
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	
	   - daty pobrania próbki
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	
	   - techniki pobierania próbek
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	
	   - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie,
     temperatura, wilgotność) dokonywanych 
     w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia 
     warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary

	
	j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona 
   z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób 
   umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - 
   nazwę tej drugiej kopalni
	brak połączeń wentylacyjnych z innymi kopalniami

	
	a) nazwę (w stosownych przypadkach)
	Ruch Ziemowit – szyb Szewczyk

	
	b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu 
   raportowania
	od 1971 r.

	
	c) współrzędne geograficzne
	50° 7'7.40"N / 19° 7'48.08"E

	
	d) funkcję (wdechowy, wydechowy)
	szyb wydechowy

	4) W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię
	e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych 
   stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji
   emisji metanu1) oraz określone przez producenta 
   optymalne warunki ich działania
	czujnik metanometryczny,
pelistorowy SC-CH4

	
	f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało 
   urządzenie do pomiaru ciągłego
	zabudowany 22.12.2025 r.
czas pracy 2,5%

	
	g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

	
	   - położenia miejsca pobierania próbek przez 
     urządzenie do pomiaru metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	   - pomiaru natężeń przepływu2)
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych 
w prądach rejonowych i grupowych powietrza 
W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych

	
	   - pomiaru stężeń metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do
   pomiaru ciągłego (w tonach)
	proporcjonalnie do czasu działania urządzenia do pomiaru ciągłego
1,0 Mg



	4) W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię
	i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) 
   (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:

	5) 
	   - emisja metanu (w tonach/godzinę)
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	6) 
	   - daty pobrania próbki
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	7) 
	   - techniki pobierania próbek
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	8) 
	   - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie,
     temperatura, wilgotność) dokonywanych 
     w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia 
     warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary

	9) 
	j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona 
   z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób 
   umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - 
   nazwę tej drugiej kopalni
	brak połączeń wentylacyjnych z innymi kopalniami

	10) [bookmark: _Hlk204253629]
	a) nazwę (w stosownych przypadkach)
	Ruch Piast – szyb III

	11) 
	b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania
	od 1976 r.

	12) 
	c) współrzędne geograficzne
	50° 4'53.39"N / 19° 9'59.18"E

	13) 
	d) funkcję (wdechowy, wydechowy)
	szyb wydechowy

	14) 
	e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych 
   stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji
   emisji metanu1) oraz określone przez producenta 
   optymalne warunki ich działania
	czujnik metanometryczny,
pelistorowy MM4

	15) 
	f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym
   działało urządzenie do pomiaru ciągłego
	zabudowany 22.12.2025 r.
czas pracy 1,1%

	16) 
	g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

	17) 
	    - położenia miejsca pobierania próbek przez
      urządzenie do pomiaru metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	18) 
	    - pomiaru natężeń przepływu2)
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych 
w prądach rejonowych i grupowych powietrza 
W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych

	
	    - pomiaru stężeń metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do
   pomiaru ciągłego (w tonach)
	0,0 Mg



	4) W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię
	i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) 
   (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:

	5) 
	   - emisja metanu (w tonach/godzinę)
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	6) 
	   - daty pobrania próbki
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	7) 
	   - techniki pobierania próbek
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	8) 
	   - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie,
     temperatura, wilgotność) dokonywanych 
     w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia 
     warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary

	9) 
	j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona 
   z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób 
   umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - 
   nazwę tej drugiej kopalni
	brak połączeń wentylacyjnych z innymi kopalniami

	10) 
	a) nazwę (w stosownych przypadkach)
	Ruch Piast – szyb IV

	11) 
	b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania
	od 1976 r.

	12) 
	c) współrzędne geograficzne
	50° 4'13.53"N / 19° 6'47.48"E

	13) 
	d) funkcję (wdechowy, wydechowy)
	szyb wydechowy

	14) 
	e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych 
   stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji
   emisji metanu1) oraz określone przez producenta 
   optymalne warunki ich działania
	czujnik metanometryczny,
pelistorowy MM4

	15) 
	f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym
   działało urządzenie do pomiaru ciągłego
	zabudowany 30.12.2025 r.
czas pracy 0,3%

	16) 
	g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

	17) 
	    - położenia miejsca pobierania próbek przez
      urządzenie do pomiaru metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	18) 
	    - pomiaru natężeń przepływu2)
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych 
w prądach rejonowych i grupowych powietrza 
W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych

	19) 
	    - pomiaru stężeń metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	20) 
	h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do
   pomiaru ciągłego (w tonach)
	0 Mg



	4) W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię
	i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) 
   (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:

	5) [bookmark: _Hlk204346241]
	   - emisja metanu (w tonach/godzinę)
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	a) 
	   - daty pobrania próbki
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	b) 
	   - techniki pobierania próbek
	zgodnie z załącznikiem nr 2

	c) 
	   - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie,
     temperatura, wilgotność) dokonywanych 
     w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia 
     warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary

	d) 
	j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona 
   z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób 
   umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - 
   nazwę tej drugiej kopalni
	brak połączeń wentylacyjnych z innymi kopalniami



	6) Współczynniki emisji po zakończeniu eksploatacji górniczej i opis metody zastosowanej do ich obliczenia
	nie dotyczy

	7) Emisje po zakończeniu eksploatacji górniczej (w tonach)
	nie dotyczy



1) KWK Piast-Ziemowit jest kopalnią eksploatującą w Ruchu Piast pokłady niemetanowe oraz w Ruchu Ziemowit pokłady niemetanowe, jak i zaliczone do I kategorii zagrożenia metanowego. Kopalnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych - §306, nie jest zobowiązana do stosowania zabezpieczeń metanometrycznych. W związku z realizacją obowiązków sprawozdawczych związanych z emisją metanu szybami wentylacyjnymi zostały zabudowane i uruchomione pomiary ciągłe metanu czujnikami metanometrycznymi zabudowanymi zgodnie §315.2 ww. przepisów, tj. w szybie wentylacyjnym poniżej kanału wentylatora głównego przewietrzania lub powyżej najwyższego wlotu powietrza wypływającego z wyrobisk do szybu. 
2) Od 2026 r. pomiar ilości przepływającego powietrza dokonywany będzie na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w prądach powietrza (rejonowych lub głównych) odprowadzanych do szybu wentylacyjnego zgodne z opracowaną metodyką pomiarową przez GIG-PIB (praca badawczo-wdrożeniowa, styczeń 2026 r.) 
3) Obliczanie emisji metanu z comiesięcznego pobierania prób powietrza do analizy chemicznej na stacjach pomiarowych ze względu na punktowy i nieciągły charakter pomiaru powietrza (raz w miesiącu) jest niereprezentatywnym odzwierciedleniem rzeczywistej emisji metanu.
4) Nie wykonuje się pomiarów parametrów termodynamicznych powietrza w miejscu zabudowy czujnika do ciągłego pomiaru stężenia metanu z uwagi na brak stosowania takiego urządzenia.
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Załącznik 2

W poniższych tabelach przedstawiono pomiary dokonywane w okresach miesięcznych w prądach powietrza dopływających do szybów wentylacyjnych zgodnie z Główną Książką Przewietrzania.
 
Technika pobierania próbek:
1) Określenie stężenia metanu i innych gazów – próba pipetowa pobierana z przekroju wyrobiska na oznaczonej stacji pomiarowej. Stężenie gazów CH4, CO, CO2 i O2 wykonywane jest metodą chromatograficzną.
2) Ilość powietrza określana jest na postawie iloczynu przekroju oznaczonej stacji pomiarowej 
i pomiaru prędkości przepływającego powietrza anemometrem ręcznym skrzydełkowym. 

Ruch Ziemowit szyb wentylacyjny W-I - obliczona emisja metanu [Mg/h]

Przekop do # W-I poz. 200	
	Data pobrania próbki
	16.01.
2025
	26.02.
2025
	24.03.
2025
	22.04.
2025
	12.05.
2025
	12.06.
2025
	11.07.
2025
	08.08.
2025
	18.09.
2025
	16.10.
2025
	14.11.
2025
	12.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Podszybie # W-I z chodnika lokomotywowego
	Data pobrania próbki
	07.01.
2025
	12.02.
2025
	07.03.
2025
	01.04.
2025
	19.05.
2025
	17.06.
2025
	16.07.
2025
	14.08.
2025
	17.09.
2025
	17.10.
2025
	18.11.
2025
	17.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Podszybie # W-I z chodnika wodnego
	Data pobrania próbki
	07.01.
2025
	12.02.
2025
	07.03.
2025
	01.04.
2025
	19.05.
2025
	17.06.
2025
	16.07.
2025
	14.08.
2025
	17.09.
2025
	17.10.
2025
	18.11.
2025
	17.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Przekop do # W-I poz.-100		
	Data pobrania próbki
	07.01.
2025
	12.02.
2025
	07.03.
2025
	01.04.
2025
	19.05.
2025
	17.06.
2025
	16.07.
2025
	14.08.
2025
	17.09.
2025
	17.10.
2025
	18.11.
2025
	17.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Chodnik rurowy do # W-I							
	Data pobrania próbki
	07.01.
2025
	12.02.
2025
	07.03.
2025
	01.04.
2025
	19.05.
2025
	17.06.
2025
	16.07.
2025
	14.08.
2025
	17.09.
2025
	17.10.
2025
	18.11.
2025
	17.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Przekop do # W-I poz. 500					
	Data pobrania próbki
	09.01.
2025
	18.02.
2025
	11.03.
2025
	09.04.
2025
	06.05.
2025
	02.06.
2025
	01.07.
2025
	01.08.
2025
	03.09.
2025
	09.10.
2025
	04.11.
2025
	02.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Ruch Ziemowit szyb wentylacyjny W-II - obliczona emisja metanu [Mg/h]

Przekop do # W-II przed pochylnią went. 030
	Data pobrania próbki
	08.01.
2025
	14.02.
2025
	07.03.
2025
	08.04.
2025
	08.05.
2025
	03.06.
2025
	02.07.
2025
	03.08.
2025
	02.09.
2025
	02.10.
2025
	03.11.
2025
	01.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Pochylnia went. 030
	Data pobrania próbki
	08.01.
2025
	14.02.
2025
	07.03.
2025
	08.04.
2025
	08.05.
2025
	03.06.
2025
	02.07.
2025
	03.08.
2025
	02.09.
2025
	02.10.
2025
	03.11.
2025
	01.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Przekop do # W-II poz.650	
	Data pobrania próbki
	29.01.
2025
	26.02.
2025
	21.03.
2025
	16.04.
2025
	15.05.
2025
	25.06.
2025
	22.07.
2025
	21.08.
2025
	22.09.
2025
	20.10.
2025
	21.11.
2025
	16.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Ruch Ziemowit szyb wentylacyjny Szewczyk - obliczona emisja metanu [Mg/h]

Przekop do szybu Szewczyk poz. -300
	[bookmark: _Hlk204350131]Data pobrania próbki
	14.01.
2025
	24.02.
2025
	17.03.
2025
	22.04.
2025
	13.05.
2025
	02.06.
2025
	03.07.
2025
	04.08.
2025
	01.09.
2025
	20.10.
2025
	25.11.
2025
	10.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Przekop do szybu Szewczyk poz. -120
	Data pobrania próbki
	07.01.
2025
	18.02.
2025
	14.03.
2025
	22.04.
2025
	06.05.
2025
	03.06.
2025
	03.07.
2025
	05.08.
2025
	02.09.
2025
	14.10.
2025
	18.11.
2025
	02.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Przekop do szybu Szewczyk poz. 500
	Data pobrania próbki
	03.01.
2025
	13.02.
2025
	12.03.
2025
	10.04.
2025
	16.05.
2025
	27.06.
2025
	29.07.
2025
	25.08.
2025
	30.09.
2025
	21.10.
2025
	19.11.
2025
	12.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Chodnik wentylacyjny II z rozdzielni, pompowni i warsztatów
	Data pobrania próbki
	13.01.
2025
	21.02.
2025
	13.03.
2025
	10.04.
2025
	14.05.
2025
	17.06.
2025
	17.07.
2025
	19.08.
2025
	19.09.
2025
	16.10.
2025
	18.11.
2025
	19.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Przekop do szybu Szewczyk poz. 650
	Data pobrania próbki
	23.01.
2025
	11.02.
2025
	10.03.
2025
	07.04.
2025
	07.05.
2025
	17.06.
2025
	17.07.
2025
	19.08.
2025
	19.09.
2025
	13.10.
2025
	05.11.
2025
	03.12.
2025

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Ruch Piast szyb wentylacyjny III - obliczona emisja metanu [Mg/h]

Poziom 500 m strona północna
	Data pobrania próbki
	5.01.
2024
	5.02.
2024
	5.03.
2024
	5.04.
2024
	6.05.
2024
	6.06.
2024
	8.07.
2024
	6.08.
2024
	6.09.
2024
	7.10.
2024
	7.11.
2024
	6.12.
2024

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Poziom 500 m strona południowa
	Data pobrania próbki
	5.01.
2024
	5.02.
2024
	5.03.
2024
	5.04.
2024
	6.05.
2024
	6.06.
2024
	8.07.
2024
	6.08.
2024
	6.09.
2024
	7.10.
2024
	7.11.
2024
	6.12.
2024

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Poziom 480 m wylot z komór
	Data pobrania próbki
	5.01.
2024
	5.02.
2024
	5.03.
2024
	5.04.
2024
	6.05.
2024
	6.06.
2024
	8.07.
2024
	6.08.
2024
	6.09.
2024
	7.10.
2024
	7.11.
2024
	6.12.
2024

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Poziom 630 m wylot z komór
	Data obrania próbki
	22.01.
2024
	20.02.
2024
	20.03.
2024
	19.04.
2024
	20.05.
2024
	20.06.
2024
	19.07.
2024
	19.08.
2024
	2.09.
2024
	2.10.
2024
	4.11.
2024
	2.12.
2024

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






Poziom 650 m strona północna
	Data obrania próbki
	22.01.
2024
	20.02.
2024
	20.03.
2024
	19.04.
2024
	20.05.
2024
	20,006.
2024
	19.07.
2024
	19.08.
2024
	2.09.
2024
	2.10.
2024
	4.11.
2024
	2.12.
2024

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Poziom 650 m strona południowa
	Data pobrania próbki
	22.01.
2024
	20,002.
2024
	20,003.
2024
	19.04.
2024
	20.05.
2024
	20.06.
2024
	19.07.
2024
	19.08.
2024
	2.09.
2024
	2.10.
2024
	4.11.
2024
	2.12.
2024

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Poziom 590 m
	Data pobrania próbki
	15.01.
2024
	14.02.
2024
	15.03.
2024
	16.04.
2024
	16.05.
2024
	17.06.
2024
	17.07.
2024
	16.08.
2024
	5.09.
2024
	8.10.
2024
	8.11.
2024
	5.12.
2024

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Ruch Piast szyb wentylacyjny IV - obliczona emisja metanu [Mg/h]

Przekop południowy III na poziomie 500 m					
	Data pobrania próbki
	5.01.
2024
	5.02.
2024
	5.03.
2024
	5.04.
2024
	6.05.
2024
	6.06.
2024
	8.07.
2024
	6.08.
2024
	6.09.
2024
	7.10.
2024
	7.11.
2024
	6.12.
2024

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Przekop południowy III na poziomie 650 m
	Data pobrania próbki
	23.01.
2024
	22.02.
2024
	22.03.
2024
	22.04.
2024
	22.05.
2024
	24.06.
2024
	24.07.
2024
	26.08.
2024
	4.09.
2024
	10.10.
2024
	5.11.
2024
	6.12.
2024

	Obliczona emisja metanu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




W wyniku prowadzonych pomiarów powietrza i analiz chromatograficznych stężenia metanu 
w prądach wylotowych powietrza przewietrzających wyrobiska w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w pokładzie 318, zaliczonym do I kategorii zagrożenia metanowego, prowadzone z ustaloną częstotliwością wykazały wydzielanie metanu. Zarejestrowana i wykazana w ten sposób 
w sprawozdaniach za 2025 r. do ARP i KOBiZE emisja metanu wyniosła 26,44 Mg (36 878 m3), co 
w przeliczeniu na emisję godzinową wynosi 0,003 Mg/h.



