Załącznik nr 1 do zaproszenia 
Opis przedmiotu zamówienia – schodołaz gąsienicowy towarowy o udźwigu 150 kg
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, elektrycznego schodołazu gąsienicowego do transportu ładunków po schodach, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w niniejszym OPZ, wraz z wyposażeniem niezbędnym do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji.
Model referencyjny: TITAN CT150PB lub rozwiązanie równoważne. Wskazanie nazwy i modelu służy wyłącznie określeniu standardu technicznego, funkcjonalności oraz oczekiwanych właściwości użytkowych.
Za równoważne uznane zostanie urządzenie spełniające wszystkie wymagania minimalne, w szczególności dotyczące udźwigu, napędu gąsienicowego, parametrów pracy na schodach, mobilności, zasilania i bezpiecznego transportu ładunku.
1. Przeznaczenie urządzenia
• Transport akt, paczek, urządzeń biurowych, sprzętu technicznego i innego wyposażenia o masie do 150 kg w górę i w dół schodów.
• Praca w budynkach biurowych, magazynowych i innych obiektach, w których konieczne jest przemieszczanie ładunków między kondygnacjami.
• Ograniczenie wysiłku fizycznego operatora przez elektryczny napęd gąsienicowy oraz zapewnienie stabilnego prowadzenia ładunku na schodach.
• Możliwość transportu urządzenia i jego przechowywania po złożeniu konstrukcji.
2. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne
/NAZWA/TYP/MODEL…………………………………………………………*
*/wpisać NAZWE URZĄDZENIA TYP/MODEL ITP./
	Lp.
	Parametr / funkcja
	Wymaganie minimalne
	            Parametry oferowane

	1
	Rodzaj urządzenia
	Elektryczny schodołaz towarowy z napędem gąsienicowym, umożliwiający wnoszenie i znoszenie ładunków po schodach.
	

	2
	Udźwig znamionowy
	Co najmniej 150 kg.
	

	3
	Kierunki transportu
	Transport obciążonego urządzenia w górę i w dół schodów.
	

	4
	System jezdny
	Napędzany mechanicznie/elektrycznie system gąsienicowy zapewniający stabilny kontakt ze stopniami.
	

	5
	Wysokość stopnia
	Możliwość pokonywania stopni o wysokości co najmniej 210 mm.
	

	6
	Nachylenie schodów
	Dopuszczalne nachylenie schodów co najmniej 35°.
	

	7
	Regulacja prędkości
	Co najmniej dwa wybierane tryby prędkości pokonywania schodów (wolny i szybki); prędkość w trybie szybkim nie mniejsza niż 35 stopni/min według danych producenta.
	

	8
	Zasięg na ładowaniu
	Deklarowany przez producenta zasięg nie mniejszy niż 1 000 stopni na jednym pełnym ładowaniu; wynik zależny od obciążenia i warunków użytkowania.
	

	9
	Rodzaj zasilania
	Zasilanie akumulatorowe; akumulator litowy wielokrotnego ładowania i dedykowana ładowarka w zestawie.
	

	10
	Parametry akumulatora
	Parametry umożliwiające osiągnięcie wymaganego zasięgu; rozwiązanie referencyjne: 48 V / 10 Ah.
	

	11
	Czas ładowania
	Nie dłuższy niż 3 godziny, zgodnie z danymi producenta.
	

	12
	Masa urządzenia
	Nie większa niż 35 kg wraz ze standardowym akumulatorem, bez przewożonego ładunku.
	

	13
	Konstrukcja
	Korpus składany, umożliwiający wygodniejszy transport i przechowywanie urządzenia.
	

	14
	Uchwyt operatora
	Uchwyt prowadzący z możliwością regulacji położenia i/lub wysokości.
	

	15
	Wymiary po złożeniu
	Nie większe niż 550 × 350 × 1250 mm (szer. × gł. × wys.).
	

	16
	Wymiary po rozłożeniu
	Nie większe niż 550 × 700 × 1650 mm (szer. × gł. × wys.).
	

	17
	Płyta ładunkowa
	Powierzchnia użytkowa płyty co najmniej 400 × 240 mm lub powierzchnia równoważna, zapewniająca bezpieczne podparcie ładunku.
	

	18
	Materiał konstrukcji
	Stop aluminium lub inny materiał o porównywalnej trwałości i wytrzymałości, z zachowaniem limitu masy urządzenia.
	

	19
	Stopień ochrony
	Co najmniej IP54, zgodnie z dokumentacją producenta.
	

	20
	Poziom hałasu
	Deklarowany poziom hałasu nieprzekraczający 70 dB.
	

	21
	Zabezpieczenie ładunku
	Możliwość zabezpieczenia przewożonego ładunku pasem/pasami transportowymi; co najmniej jeden kompatybilny pas w zestawie.
	


3. Cechy kluczowe dla oceny równoważności
• Udźwig co najmniej 150 kg przy masie własnej nieprzekraczającej 35 kg z akumulatorem.
• Elektryczny napęd gąsienicowy do transportu w górę i w dół schodów, o zdolności pokonywania stopni o wysokości 210 mm i nachyleniu schodów 35°.
• Co najmniej dwa tryby prędkości, ułatwiające dopasowanie tempa pracy do ciężaru ładunku oraz warunków na schodach.
• Zasilanie z akumulatora litowego, odpowiedni zasięg oraz ładowanie w czasie nie dłuższym niż 3 godziny.
• Składana konstrukcja z regulowanym uchwytem oraz możliwością stabilnego mocowania ładunku.
4. Wymagania dotyczące dostawy i wyposażenia
• Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad, gotowe do pracy po naładowaniu akumulatora.
• W zestawie co najmniej: schodołaz, akumulator, ładowarka, elementy sterujące przewidziane przez producenta, co najmniej jeden pas do mocowania ładunku oraz elementy potrzebne do prawidłowego użytkowania.
• Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa w języku polskim, w wersji papierowej lub elektronicznej.
• Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE, jeżeli wymagają tego właściwe przepisy dotyczące oferowanego urządzenia.
• Przy dostawie: uruchomienie, sprawdzenie kompletności oraz instruktaż bezpiecznej obsługi dla wskazanych pracowników Zamawiającego – do 10 osób.
• Gwarancja na urządzenie: minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
5. Wymagania dotyczące serwisu i eksploatacji
• Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i możliwość nabycia części eksploatacyjnych, w szczególności elementów gąsienic, kół/rolek, baterii, ładowarki i układu sterowania.
• Wykonawca przekaże informacje dotyczące zasad konserwacji, zalecanych okresów przeglądów oraz warunków prawidłowego przechowywania i ładowania akumulatora.
• Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów technicznych (np. kartę katalogową lub dokumentację producenta).
6. Równoważność
W przypadku wskazania w niniejszym OPZ znaku towarowego, nazwy handlowej, producenta lub modelu, wskazanie to należy rozumieć jako określenie standardu technicznego i funkcjonalnego, a nie ograniczenie możliwości zaoferowania produktów innych producentów. Dopuszcza się urządzenia równoważne spełniające wszystkie wymagania minimalne określone w OPZ.
Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać spełnienie wymagań technicznych                                                   i funkcjonalnych za pomocą specyfikacji, kart katalogowych, instrukcji lub innych dokumentów producenta, identyfikujących oferowany model.

