Inwestor:                                                   Wykonawca                                                                                                               
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Biała Podlaska 
ul. Warszawska 37  
21-500 Biała Podlaska

	

	

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Przebudowa drogi leśnej nr 37 w Leśnictwie Grabarka
Adres budowy: dz. nr ewid. geod. 1272, 1278, 1277, 1273, 1274, 1269, 1268/2, 21 – 500 Biała Podlaska 
Obiekt: Droga leśna
Rodzaj robót: Roboty budowlane

Data oprac.: ……………………. r.

Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny: ……………. PLN

Koszty pośrednie:……………………....%

Zysk:…………………………………………..%

Nazwa	Wartość	Razem	
Koszty z narzutami (netto)	 PLN	
	
Stawka VAT	23,00 %	
	
Wartość brutto	 PLN	

Słownie ( brutto ): …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………..
Podpis upełnomocnionego 
przedstawiciela 
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny / nr szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 37 W LEŚNICTWIE GRABARKA

1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	KNNR 1
0111-01
D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
1,25+0,99+0,038+0,05+0,035+0,036+0,05+0,05+0,05+0,05+0,046+0,049
krotność = 1,000

	2,694	km			
2	KNNR 1
0209-06 –analogia
D - 03.01.03a	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III (odkopanie przepustu, usunięcie ist. przepustu, wykop pod ławę fundamentową)
1,1*8+0,3*1,45*10
krotność = 1,000

	13,150	m3			
3	KNR 2-31
0605-01
D –03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa
1,45*0,3*10
krotność = 1,000

	4,350	m3			
4	KNR 2-31
0605-08
D –03.01.03a	Przepust rurowy pod jezdnia - rura z HDPE o śr. 80 cm
10,00
krotność = 1,000

	10,000	m			
5	KNNR 1
0214-04
D –03.01.03a	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
1,1*10
krotność = 1,000

	11,000	m3			
6	KNR 2-01
0508-01
D –03.01.03a	Darniowanie skarp wlotu i wylotu przepustu z humusowaniem
2*16,5
krotność = 1,000

	33,000	m2			
7	KNR 2-01
0105-05
D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-40 cm) po wycince - obszar karczowania - po 5,0m od krawędzi jezdni ist. drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej (zjazdy, mijanki) z pozostawieniem karpin poza koroną drogi (strona lewa)
7+1+1+3+2+1+6+20+2+45+52+25+21+28+46+102+55+49+38+5+6+4+1+5+2+8+1+5+4+4+8+4+2+2+6+3+3+6+3+2+3+5+2+5+2+2+2+2+1+4+10+3+4+2+6+8+1+2+1+6+5+17+6+5+2+42+5+17+3+3+8+10+4+10+11+10+21+11+4+10+3+16+8+5+8+6+36+9+18+20
krotność = 1,000

	992,000	szt			
8	KNR 2-01
0105-07
D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 40-95 cm) po wycince - obszar karczowania - po 5,0m od krawędzi jezdni ist. drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej (zjazdy, mijanki) z pozostawieniem karpin  poza koroną drogi (strona lewa)
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+3+3+1+3+2+3+2+1+2+3+4+3+1+2+1+6+3+3+4+14+2+6+2+3+6+4+2+2+3+1+7+8+1+3+1+14+5+7+9+7+1+3+2+6+3+4+4+2+32+12+2+14+7+5+8+6+7+3+1+2+5+5+1+2+2+2+1+2+4+4+2+2+5+4+4+22+7
krotność = 1,000

	369,000	szt			
9	KNR 2-01
0105-05
D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-40 cm) po wycince - obszar karczowania - po 5,0m od krawędzi jezdni ist. drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej (zjazdy, mijanki) z pozostawieniem karpin poza koroną drogi (strona prawa)
1+1+1+9+7+5+2+5+6+1+2+3+10+9+5+7+11+5+5+5+7+4+3+4+8+5+4+5+8+40+40+39+16+13+5+5+14+8+9+2+6+8+5+7+8+7+11+9+19+7+5+8+5+4+10+14+17
krotność = 1,000

	489,000	szt			
10	KNR 2-01
0105-07
D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 40-95 cm) po wycince - obszar karczowania - po 5,0m od krawędzi jezdni ist. drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej (zjazdy, mijanki) z pozostawieniem karpin  poza koroną drogi (strona prawa)
3+3+3+5+4+5+5+6+17+8+4+5+9+5+10+5+5+3+7+18+12+4+5+2+13+12+7+7+4+7+2+5+13+5+6+9+14+12+7+21
krotność = 1,000

	297,000	szt			
11	KNR 2-01
0108-06
D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia
1,55
krotność = 1,000

	1,550	ha			
		Razem:					
1.2		ROBOTY ZIEMNE

12	KNNR 1
0113-01
D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na obszarze wyznaczonym przez podstawę nasypu z rozsunięciem na poboczu. (jezdnia, zjazdy, mijanki)
2247*2*2,5+1530*1,1+2095*1,1+4090*1,1
krotność = 1,000

	19 721,500	m2			
13	KNNR 1
0209-03
D-04.01.01	Wykopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3  (z tabeli robót ziemnych)
799,46+608,66
krotność = 1,000

	1 408,120	m3			
14	KNNR 1
0202-03
D-04.01.01	Roboty ziemne (wykopy) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
poz.13
krotność = 1,000

	1 408,120	m3			
15	KNNR 1
0504-01
D-04.01.01	Ręczne rozplantowanie (po za koroną drogi) ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II
poz.13
krotność = 1,000

	1 408,120	m3			
16	KNNR 1
0402-01
D-04.02.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów  z zakupem i dowozem (piasek średnioziarnisty) samochodami samowyładowawczymi; nasypy z tabeli robót ziemnych, uzupełnienie materiału po zdjęciu warstwy humusu.
2571,77+2472,07+poz.12*0,15
krotność = 1,000

	8 002,065	m3			
		Razem:					
1.3		JEZDNIA

17	KNNR 6
0103-03
D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
8162,5*1,2
krotność = 1,000

	9 795,000	m2			
18	KNR 2-31
0202-07
0202-08
D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm
8162,5*1,05
krotność = 1,000

	8 570,625	m2			
19	KNR 2-31
0202-09
D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm
8162,5
krotność = 1,000

	8 162,500	m2			
		Razem:					
1.4		MIJANKI 

20	KNNR 6
0103-03
D-04.01.01 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne mijanek (zgodnie z wykazem)
1530*1,10
krotność = 1,000

	1 683,000	m2			
21	KNR 2-31
0202-07
0202-08
D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm
1530*1,05
krotność = 1,000

	1 606,500	m2			
22	KNR 2-31
0202-09
D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm
1530
krotność = 1,000

	1 530,000	m2			
		Razem:					
1.5		ZJAZDY NA SZLAKI ZRYWKOWE

23	KNNR 1
0209-03
D-04.01.01	Wykopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II (rowy odwadniające bezodpływowe)
0,35*48*14
krotność = 1,000

	235,200	m3			
24	KNNR 1
0504-01
D-04.01.01	Ręczne rozplantowanie (po za koroną drogi) ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II
poz.23
krotność = 1,000

	235,200	m3			
25	KNNR 6
0103-03
D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
2095*1,10
krotność = 1,000
	2 304,500	m2			
26	KNNR 1
0402-01
D-04.02.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów  z zakupem i dowozem (piasek średnioziarnisty) samochodami samowyładowawczymi;-nasypy
2095*0,15
krotność = 1,000
	314,250	m3			
27	KNR 2-31
0202-07
0202-08
D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm
2095*1,05
krotność = 1,000
	2 199,750	m2			
28	KNR 2-31
0202-09
D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm
2095
krotność = 1,000
	2 095,000	m2			
		Razem:					
1.6		ZJAZDY NA DROGI LEŚNE

29	KNNR 1
0209-03
D-04.01.01	Wykopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II (rowy odwadniające bezodpływowe)
0,35*91*10
krotność = 1,000
	318,500	m3			
30	KNNR 1
0504-01
D-04.01.01	Ręczne rozplantowanie (po za koroną drogi) ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II
poz.29
krotność = 1,000
	318,500	m3			
31	KNNR 6
0103-03
D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
4090*1,10
krotność = 1,000
	4 499,000	m2			
32	KNNR 1
0402-01
D-04.02.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów  z zakupem i dowozem (piasek średnioziarnisty) samochodami samowyładowawczymi;-nasypy
4090*0,15
krotność = 1,000
	613,500	m3			
33	KNR 2-31
0202-07
0202-08
D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm
4090*1,05
krotność = 1,000
	4 294,500	m2			
34	KNR 2-31
0202-09
D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm
4090
krotność = 1,000
	4 090,000	m2			
		Razem:					
		Razem:					
		Razem kosztorys netto:					

                                                                                                                                                                               …………………………………………
                                                                                                                                                                               Podpis upełnomocnionego 
                                                                                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy