Załącznik 3.1 - rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet I - Miranowo

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Grupa**  **czynn.** | **Leśnictwo** | **Adres** | **Czynność** | **Nazwa czynności** | **J.M.** | **Ilość** |
| HOD |  | Miranowo | 09-16-1-05- | PORZ-MECH | Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych | m3p | 1192,20 |
| POZ | IAW | 09-16-1-05- | CWD-D | Całkowity wyrób drewna | M3 | 1987,00 |
| ZRYWKA | Zrywka drewna | M3 | 1987,00 |
| POZ-P | 09-16-1-05- | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | H | 30,00 |
| 09-16-1-05- | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | H | 30,00 |
| PM | 09-16-1-05- | PODWOZ-D2 | Podwóz drewna do 1000 m | M3 | 200,00 |

Pakiet II - Kosowo

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Grupa**  **czynn.** | **Leśnictwo** | **Adres** | **Czynność** | **Nazwa czynności** | **J.M.** | **Ilość** |
| HOD |  | Kosowo | 09-16-2-06- | PORZ-MECH | Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych | m3p | 1485,60 |
|  | 09-16-2-06- | WUM-100 | Uprzątnięcie terenu z wyciętych drzew do 15 lat | H | 55,46 |
|  | 09-16-2-06- | WUM>100 | Uprzątnięcie terenu z wyciętych drzew pow. 15 lat | H | 42 |
|  | 09-16-2-06- | UPP-100 | Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych | H | 47 |
| POZ | IAW | 09-16-2-06- | CWD-D | Całkowity wyrób drewna | M3 | 2476 |
| ZRYWKA | Zrywka drewna | M3 | 2476 |
| POZ-P | 09-16-2-06- | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | H | 30,00 |
| 09-16-2-06- | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | H | 30,00 |
| PM | 09-16-2-06- | PODWOZ-D2 | Podwóz drewna do 1000 m | M3 | 200,00 |

Załącznik 3.2 - Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet I - Miranowo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupa czynn.** | **Adres** | Iglaste | | | | | Iglaste | Liściaste | | | | | Liściaste | Razem |
| S2A | S2AP | S2B | S4 | W | S2A | S2AP | S2B | S4 | W |
| IAW | 09-16-2-05- - - | 109 |  | 109 | 125 | 250 | 593 | 288 |  | 227 | 556 | 323 | 1394 | **1987** |
| **Razem** | | 109 |  | 109 | 125 | 250 | 593 | 288 |  | 227 | 556 | 323 | 1394 | **1987** |

Pakiet II - Kosowo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupa czynn.** | **Adres** | Iglaste | | | | | Iglaste | Liściaste | | | | | Liściaste | Razem |
| S2A | S2AP | S2B | S4 | W | S2A | S2AP | S2B | S4 | W |
| IAW | 09-16-2-06- - - | 128 |  | 353 | 268 | 983 | 1732 | 243 |  | 75 | 341 | 85 | 744 | **2476** |
| **Razem** | | 128 |  | 353 | 268 | 983 | 1732 | 243 |  | 75 | 341 | 85 | 744 | **2476** |

Załącznik 3.3 - zestawienie odległości i warunków zrywki drewna Pakiet I - Miranowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Grupa czynn.** | **Leśnictwo** | **Adres** | **Średnia odległość**  **zrywki [m]** |
| POZ | IAW | Miranowo | 09-16-2-05- - - | 500 |

Pakiet II - Kosowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Grupa czynn.** | **Leśnictwo** | **Adres** | **Średnia odległość**  **zrywki [m]** |
| POZ | IAW | Kosowo | 09-16-2-06- - - | 500 |

# załącznik nr 3.4. do SWZ Zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Zamawiający nie ogranicza możliwości pozyskania maszynowego. Ograniczenia wynikają z warunków terenowych i Wykonawca winien samodzielnie ocenić możliwości zaangażowania maszyn wielooperacyjnych i ciężkich ciągników zrywkowych. Zamawiający zastrzega, że wykorzystanie ciężkiego sprzętu nie może prowadzić do zniszczeń w otaczającym powierzchnię roboczą drzewostanie co dotyczy zarówno samego drzewostanu jak i infrastruktury np. szlaków zrywkowych, dróg, placów składowych itp. W razie wystąpienia takich szkód wykonawca jest zobowiązany je naprawić przywracając stan pierwotny lub wyrównać szkodę.

# Załącznik nr 3.5. do SWZ Informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Zamawiający nie ogranicza możliwości stosowania technik pozyskania maszynowego - jeśli tylko wykonawca uzna, że taką formę wykonawstwa prac może zrealizować. Zamawiający nie wymaga maszynowego pozyskania jeśli wykonawca dysponuje zasobami pilarzy pozwalających na wykonanie zamówienia bez wykorzystania pozyskania maszynami wielooperacyjnymi. Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań ani ograniczeń.

Zamawiający zastrzega, że wykorzystanie ciężkiego sprzętu nie może prowadzić do zniszczeń w otaczającym powierzchnię roboczą drzewostanie co dotyczy zarówno samego drzewostanu jak i infrastruktury np. szlaków zrywkowych, dróg, placów składowych itp. W razie wystąpienia takich szkód wykonawca jest zobowiązany je naprawić przywracając stan pierwotny lub wyrównać szkodę.