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Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej na I piętrze w czynnym obiekcie Urzędu Skarbowego w Łomży przy ul. Polowej 47. Wykaz okien do wymiany z orientacyjną powierzchnią przedstawia poniższa tabela:

	L.p.
	Piętro
	Nr pokoju
	Powierzchnia okna
[m2]
	Pow. [m2]
	Uwagi

	1
	I
	Pom. socjalne
	2,64 x 1,68m
	4,44
	

	2
	I
	9
	2,64 x 1,68m
	4,44
	

	3
	I
	10
	2,64 x 1,68m
	4,44
	

	4
	I
	11
	2,37 x 1,68m
	3,98
	

	5
	I
	12
	2,64 x 1,68m
	4,44
	

	6
	I
	13
	2,64 x 1,68m
	4,44
	

	7
	I
	14
	2,64 x 1,68m
	4,44
	

	8
	I
	15
	2,64 x 1,68m
	4,44
	

	9
	I
	16
	2,64 x 1,68m
	4,44
	

	10
	I
	Gabinet Z-cy Naczelnika
	2,64 x 1,68m
	4,44
	

	11
	II
	34
	2,64 x 1,68m
	4,44
	

	12
	II
	35
	2,64 x 1,68m
	4,44
	

	13
	I
	Łazienka
	2,64x1,68
	4,44
	

	14
	I
	Korytarz
	1,46x1,67
	2,44
	

	Łącznie
	14szt- 59,70m2



Zakres dotyczący wymiany okien:
1. Zabezpieczenie podłóg folią (minimalna powierzchnia do zabezpieczenia to 3mx2,5m x 14 pomieszczeń).
2. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac (lamp oświetleniowych, futryn, przestrzeni wykorzystywanej podczas remontu).
3. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 – wykucie okna 2,64x1,68m x 12 pomieszczeń, 2,37x1,68 x 1 pomieszczenie, 1,46 x 1,67m x 1 pomieszczenie.
4. Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2,65m x 12 pomieszczeń, 2,37x 1 pomieszczenie, 1,46 x 1 pomieszczenie.
5. Demontaż i utylizacja istniejących okien.
6. Przed zamówieniem okien Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie zweryfikować pomiar wszystkich okien.
7. Dostawa i montaż ośmiu okien PCV w kolorze białym, okno trzyszybowe, o współczynniku przenikania ciepła min. U=0,9,
8. Poprawne osadzenie, uszczelnienie okien wraz z ich wyregulowaniem, wyeliminowanie mostków termicznych, zamontowane zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta okien.
9. Okna w sąsiednich pokojach połączone są listwą montażową, zgodnie z załączonym zdjęciem. Przy montażu okien  pojedynczych należy zabezpieczyć istniejące okno w pokoju sąsiednim. 
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Zdjęcie 1-4 Sposób montażu istniejących okien w dwóch sąsiednich pokojach.
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Zdjęcie 5 Sposób montażu istniejących okien w korytarzach.

10. Wykonanie spadków z zaprawy pod obróbki blacharskie 0,3x2,64x12 pomieszczeń, 0,3x2,37x1pomieszczenie, 0,3x1,46x1 pomieszczenie.
11. Dopasowanie parapetu zewnętrznego do nowego okna i uszczelnienie sylikonem.
12. Osadzenie podokienników - parapety z konglomeratu 0,32 x 2,65 x 0,03 m x 12 pomieszczeń, 0,32 x 2,37 x 0,03 x 1 pomieszczenie,0,32x1,46x0,03 x 1 pomieszczenie.
13. Naprawa ubytków - gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych w każdym pomieszczeniu w zależności od potrzeb, przy założeniu około 1,5m2 na pomieszczenie.
14. Dwukrotne malowanie na kolor biały z gruntowaniem około 9m2 na każde pomieszczenie.
15. Wyniesienie, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.
16. Uprzątnięcie terenu prowadzenia robót oraz korytarzy, pokoi i klatek schodowych.

Okna muszą spełniać następujące wymagania minimalne tj.:
1. Okna trójszybowe o wymiarach 2,64x1,68m, 2,37x1,68, 1,46x1,67.
2. Współczynniku przenikania ciepła min. U=0,9.
3. Wykonane z materiałów posiadających certyfikaty i atesty, które zezwalają na ich użycie na terenie UE, 
4. Kolorystyka biała;

Gwarancja
5. Gwarancja na wykonane prace: 36 miesięcy

Dodatkowe informacje
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty dot. zakupionych materiałów w tym dokument poświadczający dopuszczenie
do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.
7. Materiały, urządzenia i osprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, dostarcza na swój koszt Wykonawca.
8. Zamawiający informuje, że w/w prace będą wykonywane w funkcjonującym budynku, w dni robocze w godzinach 700-1530. Inny przedział czasowy do ustalenia z Użytkownikiem.
9. Użytkownik postara się udostępnić jak największą liczbę pomieszczeń, przy założeniu wyłączenia z użytkowania minimum 2 pokoi, w których  prowadzone będą prace remontowe, związane z wymianą okien.
10. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, które nie są już potrzebne do realizacji prac.
11. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia korytarza i klatki schodowej, (przed zabrudzeniem) prowadzącego do pomieszczeń, w których będą wykonywane prace.
12. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. W miejscu realizacji prac oraz za bezpieczne warunki poruszania na terenie prac.
13. Całkowity koszt wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.
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