**Załącznik nr 3.2. do SWZ**

**Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi przyjęty decyzją nr 11/2023 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi**

**Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych (ROSTWPL)**

**dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi**

**ROSTWPL stanowi rozszerzenie „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” (OSTWPL) o czynności stosowane w jednostkach organizacyjnych RDLP w Łodzi, a nie opisane w OSTWPL.**

**Schemat numeracji poszczególnych działów oraz czynności zawartych w ROSTWPL stanowi rozwinięcie OSTWPL.**

**Generalną zasadą jest zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi przez Zamawiającego, chyba że inaczej określono w technologii szczegółowej wykonania określonej czynności.**

**Dział II – ZAGOSPODAROWANIE LASU**

**Mechaniczne zabezpieczenie placówek Szymańskiego przed zgryzaniem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr*** | ***Kod czynności do rozliczenia*** | ***Kod czynn. / materiału  do wyceny*** | ***Opis kodu czynności*** | ***Jednostka miary*** |
| 134.1 | ZAB SIATP | ZAB SIATP GODZ ZSPL PALIK SZY  DRUT SKOBLE (materiał) | Indywidualne zabezpieczanie siatką placówek Szymańskiego | TSZT |

**Standard technologii prac obejmuje:**

* odbiór drewna przeznaczanego na paliki i siatki z magazynu leśnictwa,
* wykonanie palików z twardego drewna liściastego o długości 1,50 m – 1,70 m   
  o przekroju 4x4 cm wraz z zaostrzeniem ich i dostarczenie na pozycję roboczą,
* rozniesienie palików i siatki na pozycji roboczej,
* wbicie 4 palików wokół sadzonek na placówce o wymiarach 1,00 x 1,20 m na uprawie w sposób nie powodujący uszkodzeń systemu korzeniowego sadzonek,
* zamontowanie wokół palików siatki przy użyciu drutu (w przypadku siatki stalowej) bądź gwoździe lub wkręty (w przypadku siatki do balotowania lub siatki innego rodzaju).

**Uwagi:**

Materiały zapewnia:

* Zamawiający – siatka grodzeniowa i drewno na paliki,
* Wykonawca – drut ocynkowany 2 mm – 3 mm lub skoble 3 x 30 mm

Czynność GODZ ZSPL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Czynność PALIK SZY przeznaczona jest w wycenie na wykonanie palików.

**Procedura odbioru:**

Odbiór prac nastąpi poprzez:

1. dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia placówek z opisem czynności i zleceniem,
2. ilość zabezpieczonych placówek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

*(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).*