Część 1

Raport dotyczące czynnych podziemnych kopalń węgla

	1) Nazwa i adres operatora kopalni
	Polska Grupa Górnicza S.A.
40-039 Katowice, ul. Powstańców 30

	2) Adres kopalni węgla
	KWK Ruda: 
41-711 Ruda Śląska, ul. Halembska 160

	3) Ilość ton każdego rodzaju węgla produkowanego przez kopalnię 
	węgiel surowy
	2 656 946 Mg

	4) 
	węgiel energetyczny
	2 112 514 Mg

	5) 
	węgiel koksowy
	544 432 Mg

	
	
	

	6) [bookmark: _Hlk204248456]W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię
	a) nazwę (w stosownych przypadkach)
	Ruch Bielszowice – szyb II

	
	b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu 
   raportowania
	od początku funkcjonowania (1896 r.)

	
	c) współrzędne geograficzne
	50°15'56.96"N / 18°50'1.04”E

	
	d) funkcję (wdechowy, wydechowy)
	szyb wydechowy

	
	e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych 
   stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji
   emisji metanu1) oraz określone przez producenta 
   optymalne warunki ich działania
	czujnik metanometryczny,
pelistorowy CSM-3

	
	f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało 
   urządzenie do pomiaru ciągłego
	100%

	
	g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

	
	   - położenia miejsca pobierania próbek przez 
     urządzenie do pomiaru metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	   - pomiaru natężeń przepływu
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza

	
	   - pomiaru stężeń metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do
   pomiaru ciągłego (w tonach)
	0,0 Mg

	
	i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) 
   (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:




	4) W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię
	   - emisja metanu (w tonach/godzinę)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego (czujnik metanometryczny) nie są pobierane próby powietrza dla analizy

	
	   - daty pobrania próbki
	j.w.

	
	   - techniki pobierania próbek
	nie dotyczy

	
	   - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie,
     temperatura, wilgotność) dokonywanych 
     w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia 
     warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary

	
	j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona 
   z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób 
   umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - 
   nazwę tej drugiej kopalni
	SRK S.A. CZOK Ruch II Pompownia Stacjonarna „Pokój”

	
	a) nazwę (w stosownych przypadkach)
	Ruch Bielszowice – szyb IV

	a) 
	b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania
	od 1973 r.

	b) 
	c) współrzędne geograficzne
	50°15'53.28"N / 18°49'56.41"E

	c) 
	d) funkcję (wdechowy, wydechowy)
	szyb wydechowy

	d) 
	e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych 
   stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji
   emisji metanu1) oraz określone przez producenta 
   optymalne warunki ich działania
	czujnik metanometryczny, 
pelistorowy SC-CH4

	
	f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym
   działało urządzenie do pomiaru ciągłego
	100%

	
	g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

	
	    - położenia miejsca pobierania próbek przez
      urządzenie do pomiaru metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	    - pomiaru natężeń przepływu
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza

	
	    - pomiaru stężeń metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do
   pomiaru ciągłego (w tonach)
	5 335,4 Mg    

	e) 
	i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) 
   (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:




	4) W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię
	   - emisja metanu (w tonach/godzinę)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego (czujnik metanometryczny) nie są pobierane próby powietrza dla analizy

	
	   - daty pobrania próbki
	j.w.

	
	   - techniki pobierania próbek
	nie dotyczy

	
	   - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie,
     temperatura, wilgotność) dokonywanych 
     w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia 
     warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary

	
	j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona 
   z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób 
   umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - 
   nazwę tej drugiej kopalni
	SRK S.A. CZOK Ruch II Pompownia Stacjonarna „Pokój”

	
	a) nazwę (w stosownych przypadkach)
	Ruch Bielszowice – 
szyb Pawłów Górny II

	
	b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu 
   raportowania
	od 1972 r.

	
	c) współrzędne geograficzne
	50°16'58.70"N 18°49'25.68"E

	
	d) funkcję (wdechowy, wydechowy)
	szyb wydechowy

	
	e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych 
   stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji
   emisji metanu1) oraz określone przez producenta 
   optymalne warunki ich działania
	czujnik metanometryczny,
pelistorowy CSM-1

	
	f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało 
   urządzenie do pomiaru ciągłego
	100%

	
	g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

	
	   - położenia miejsca pobierania próbek przez 
     urządzenie do pomiaru metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	   - pomiaru natężeń przepływu
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza

	
	   - pomiaru stężeń metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do
   pomiaru ciągłego (w tonach)
	4 516,9 Mg   

	
	i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) 
   (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:



	4) W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię
	   - emisja metanu (w tonach/godzinę)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego (czujnik metanometryczny) nie są pobierane próby powietrza dla analizy

	
	   - daty pobrania próbki
	j.w.

	
	   - techniki pobierania próbek
	nie dotyczy

	
	   - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie,
     temperatura, wilgotność) dokonywanych 
     w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia 
     warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary

	
	j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona 
   z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób 
   umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - 
   nazwę tej drugiej kopalni
	SRK S.A. CZOK Ruch II Pompownia Stacjonarna „Pokój”

	[bookmark: _Hlk204253629]
	a) nazwę (w stosownych przypadkach)
	Ruch Halemba – szyb Wschodni

	f) 
	b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania
	od 1988 r.

	g) 
	c) współrzędne geograficzne
	50°14'56.04"N / 18°55'16.96"E

	h) 
	d) funkcję (wdechowy, wydechowy)
	szyb wydechowy

	i) 
	e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych 
   stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji
   emisji metanu1) oraz określone przez producenta 
   optymalne warunki ich działania
	czujnik metanometryczny, 
pelistorowy MM4

	
	f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym
   działało urządzenie do pomiaru ciągłego
	100%

	
	g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

	
	    - położenia miejsca pobierania próbek przez
      urządzenie do pomiaru metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	    - pomiaru natężeń przepływu2)
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza
W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych

	
	    - pomiaru stężeń metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do
   pomiaru ciągłego (w tonach)
	2 861,5 Mg    

	j) 
	i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) 
   (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:




	4) W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię
	   - emisja metanu (w tonach/godzinę)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego (czujnik metanometryczny) nie są pobierane próby powietrza dla analizy

	
	   - daty pobrania próbki
	j.w.

	
	   - techniki pobierania próbek
	nie dotyczy

	
	   - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie,
     temperatura, wilgotność) dokonywanych 
     w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia 
     warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary

	
	j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona 
   z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób 
   umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - 
   nazwę tej drugiej kopalni
	SRK S.A. CZOK Ruch II Pompownia Stacjonarna „Śląsk” i Pompownia Stacjonarna „Pokój II”

	4) 
	a) nazwę (w stosownych przypadkach)
	Ruch Halemba – szyb Północny II

	k) 
	b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania
	od 1986 r.

	l) 
	c) współrzędne geograficzne
	50°15'54.33"N 18°52'33.89"E

	m) 
	d) funkcję (wdechowy, wydechowy)
	szyb wydechowy

	n) 
	e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych 
   stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji
   emisji metanu1) oraz określone przez producenta 
   optymalne warunki ich działania
	czujnik metanometryczny, 
pelistorowy CSM-1

	
	f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym
   działało urządzenie do pomiaru ciągłego
	100%

	
	g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

	
	    - położenia miejsca pobierania próbek przez
      urządzenie do pomiaru metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	    - pomiaru natężeń przepływu2)
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza
W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych

	
	    - pomiaru stężeń metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do
   pomiaru ciągłego (w tonach)
	10 041,3 Mg    



	4) W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię
	i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) 
   (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:

	5) 
	   - emisja metanu (w tonach/godzinę)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego (czujnik metanometryczny) nie są pobierane próby powietrza dla analizy

	o) 
	   - daty pobrania próbki
	j.w.

	p) 
	   - techniki pobierania próbek
	nie dotyczy

	q) 
	   - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie,
     temperatura, wilgotność) dokonywanych 
     w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia 
     warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary

	r) 
	j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona 
   z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób 
   umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - 
   nazwę tej drugiej kopalni
	SRK S.A. CZOK Ruch II Pompownia Stacjonarna „Śląsk” i Pompownia Stacjonarna „Pokój II”



	5) Współczynniki emisji po zakończeniu eksploatacji górniczej i opis metody zastosowanej do ich obliczenia
	nie dotyczy

	6) Emisje po zakończeniu eksploatacji górniczej (w tonach).
	nie dotyczy



1) Emisja metanu obliczana jest z pomiarów pośrednich – rejestracji czujnika metanometrii automatycznej zabudowanego w szybie wentylacyjnym poniżej kanału wentylatora głównego przewietrzania i ilości powietrza pomierzonej na stacjach pomiarowych w prądach dolotowych do szybu wentylacyjnego. 
2) Od 2026 r. pomiar ilości przepływającego powietrza dokonywany będzie na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w prądach powietrza (rejonowych lub głównych) odprowadzanych do szybu wentylacyjnego zgodne z opracowaną metodyką pomiarową przez GIG-PIB (praca badawczo-wdrożeniowa, styczeń 2026 r.) 
3) Obliczanie emisji metanu z comiesięcznego pobierania prób powietrza do analizy chemicznej na stacjach pomiarowych ze względu na punktowy i nieciągły charakter pomiaru powietrza (raz w miesiącu) jest niereprezentatywnym odzwierciedleniem rzeczywistej emisji metanu
4) Nie wykonuje się pomiarów parametrów termodynamicznych powietrza w miejscu zabudowy czujnika do ciągłego pomiaru stężenia metanu zabudowanego w szybie, poniżej kanału wentylacyjnego.

2

