Załącznik nr 2 do Zaproszenia


INFORMACJE O BUDYNKU

1. Zgodnie z książką obiektu powierzchnia użytkowa budynku Ministerstwa Finansów wynosi 46 046,35 m² (bez garażu), a kubatura 225 844 m³. Na powierzchni ok. 90% (wyłączając piwnicę i garaż) całego budynku występuje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. W pozostałym zakresie funkcjonuje wentylacja grawitacyjna. 
2. Powierzchnia działki na której położony jest budynek wraz z infrastrukturą, parkingami, elementami małej architektury i urządzeniami budowlanymi, zgodnie z treścią księgi wieczystej, wynosi 29 967 m2.
3. Budynek wykonany w latach 50-tych w technologii tradycyjnej, w konstrukcji szkieletu żelbetowego o układzie poprzecznym, trzytraktowym, zewnętrzne ściany wypełniające z cegły dziurawki grubości 41 cm, licowane kamieniem i (cykliną) tynkiem. Wewnętrzne ścianki działowe z cegły dziurawki grubości 6 cm i 13 cm oraz z konstrukcji drewnianych. 
4. Budynek usytuowany otoczony jest ulicami Świętokrzyską, Czackiego i Traugutta a z czwartej strony od ul. Krakowskiego Przedmieścia budynkiem Uniwersytetu i składa się z 7 podstawowych bloków oznaczonych umownie literami A1, A2, B, C1, C2, D i E tworzących kształt niepełnej litery H; z wewnętrznym patio, dziedzińcem, parkingiem i dwoma bramami przejazdowymi. 
5. Budynek w części najwyższej ma 6 kondygnacji nadziemnych, w pozostałej 5 kondygnacji, w części podziemnej piwnice oraz pod zewnętrznym parkingiem garaż podziemny.
6. Wysokość budynku liczona od posadzki na kondygnacji podziemnej (-1) zawiera się w przedziale 23-27 m. Wysokość kondygnacji w świetle zawiera się w przedziale 3,2 – 4,2 m. Najwyższą kondygnacją jest II piętro -4,1-4,2 m. Pozostałe kondygnacje budynku mają wysokość 2,9-3,2 m. W części podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne warsztatowe, magazynowe, archiwa oraz garaż. Fundamenty stanowią stopy żelbetowe. Przy dylatacjach dwa słupy ustawiono na jednej stopie. 
7. Konstrukcja budynku składa się:
· z podciągów podłużnych, liczonych jako belki trójprzęsłowe z uwzględnieniem momentów zamocowania w słupach skrajnych,
· stropów typu Akermana o pustakach wysokości 20 cm i płytce grubości 5 cm, liczonych jako trójprzęsłowe,
· żeber poprzecznych ( obliczonych jako rygle ram poprzecznych ), ukrytych w stropach, pod ścianki działowe,
· słupów.
8. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, będącym siedzibą Ministerstwa Finansów, częściowo wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych:
· w części zewnętrznej (elewacja i dach) – decyzja nr 122/2012 z dnia 10.02.2012 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
· w części obejmującej wnętrze centralnego czworoboku tj. skrzydeł B,C1,D,C2 - decyzja nr 123/2021 z dnia 26.11.2021 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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